<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Bezoekadres
Weesperstraat
430
1018
DN
Amsterdam
Postbus
12693
1100
AR
Amsterdam
Telefoon
14
020
amsterdam
.
nl
/
ingenieursbureau
GDK0203
Verzoek
tot
vervanging
kademuur
Gelderse
kade
(
volledig
)
Aan
(
Assetmanager
VOR
)
Opgesteld
door
(
Onderzoek
en
advies
kademuren
IB
)
Gecontroleerd
door
(
Onderzoek
en
advies
kademuren
IB
)
Kenmerk
GDK0203
-
VTV
-
2019
-
D
Definitief
Datum
24
april
2019
Slalus
Vrijgave
IB
:
Vrijgave
V
&
OR
:
Datum
:
17
-
05
-
2019
Datum
:
2
-
7
.
19
Scope
en
locatie
De
kademuur
van
het
rak
GDK0203
is
68
m
lang
en
gelegen
aan
de
Geldersekade
.
De
kade
ligt
ter
hoogte
van
huisnummers
95
t
/
m
107
en
bevindt
zich
tussen
de
Gelderschebrug
(
brug
297
)
en
de
Bantammerbrug
(
brug
298
)
.
Dit
rak
dient
volledig
vervangen
te
worden
.
Voorliggend
document
legt
de
onderbouwing
en
het
besluit
tot
vervanging
van
deze
kademuursectie
vast
.
Het
Ingenieursbureau
is
bereikbaar
mel
metro
51
,
53
en
54
of
met
tramlijn
1
,
7
en
19
,
halte
Weesperplein
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
24
april
2019
Pagina
2
van
4
NISTEEG
Brug
298
Te
vervangen
(
68
m
)
GE
DESSERADE
GELDERSEKADE
Brug
297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
24
april
2019
Pagina
3
van
4
va
10
25
Figuur
2
:
Overzichtsfoto
rak
GDKozoz
(
links
)
vanaf
brug
298
(
bron
:
Google
maps
)
Identificatie
rak
Raknummer
Aangelegen
water
Aangelegen
straat
Totale
lengte
rak
GDK0203
Geldersekade
Geldersekade
95
t
/
m
107
68
m
Te
vervangen
rakdeel
(
geheel
)
Lengte
68
m
Bouwjaar
1884
Tussen
Brug
297
en
brug
298
Constructie
Vermoedelijk
gemetselde
gewichtsmuur
op
houten
palen
Doorsnede
constructie
wassprofiel
met
ankeslep
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
24
april
2019
Pagina
4
van
4
Uitgevoerde
onderzoeken
en
bevindingen
Onderzoek
en
bevinding
te
vervangen
rakdeel
Toestandsinspectie
(
2017
)
Ter
plaatse
van
de
dilatatievoeg
is
zichtbaar
dat
het
metselwerk
deformeert
.
Op
drie
locaties
zijn
scheuren
geconstateerd
,
waarvan
twee
over
de
gehele
hoogte
.
De
kade
is
verweerd
en
in
verschillende
scheuren
groeien
planten
.
Technisch
advies
IB
(
2018
)
Het
IB
onderschrijft
de
bevindingen
uit
de
toestandsinspectie
.
Na
inspectie
is
gebleken
dat
vervorming
is
opgetreden
.
Daarnaast
zijn
er
scheuren
in
het
metselwerk
aangetroffen
en
verplaatsing
van
de
dekstenen
(
t
.
o
.
v
.
)
elkaar
.
Constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
Op
basis
van
de
uitgevoerde
onderzoeken
wordt
gesteld
dat
het
gehele
rak
volledig
vervangen
dient
te
worden
.
Restlevensduur
wordt
ingeschat
tussen
o
tot
5
jaar
en
dient
zo
spoedig
mogelijk
vervangen
te
worden
.
Beheerdersoordeel
Het
gehele
rak
dient
vervangen
te
worden
.
Verzoek
tot
vervanging
met
investeringskosten
Het
rak
dient
volledig
vervangen
te
worden
over
een
lengte
van
68
m
opdat
deze
weer
veilig
functioneert
.
Meterprijs
Investeringskosten
Lengte
68
m
Nauwkeurigheid
+
/
-
30
%
De
meterprijs
var
€
/
m
is
gebaseerd
op
:
Vervanging
door
een
betonnen
L
-
wand
op
boorpalen
gebouwd
in
een
tijdelijke
bouwkuip
;
•
Gevoelig
binnenstedelijk
gebied
;
•
Geen
woonbootverplaatsingen
;
•
Inclusief
herinrichting
maaiveld
en
vervanging
riool
.
Bijzonderheden
omgeving
/
raakvlakprojecten
(
niet
limitatief
)
•
Het
rak
GDK0201
(
aan
de
overzijde
)
wordt
gedeeltelijk
vervangen
.
•
PCVB
ter
vaststelling
van
de
constructieve
veiligheid
bruggen
*
Antea
group
.
(
2017
)
.
"
GDK0203
:
Rapportage
Instandhoudings
inspectie
en
Conditiemeting
NEN2767
.
4
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>