<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
Rapportage
instandhoudingsinspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
projectnr
.
405934
.
12
revisie
1
.
0
29
december
2015
Opdrachtgever
RVE
Verkeer
en
Openbare
ruimte
Afdeling
Assets
Postbus
95089
1090
HB
Amsterdam
goedkeuring
datum
vrijgave
29
december
2015
beschrijving
revisie
1
.
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Projectgroepbestaandeuit:
Datumvanuitgave:29december2015
Contactadres:
Copyright©2015IngenieursbureauAnteaGroupNietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigden/ofopenbaarwordengemaaktdoormiddelvandruk,fotokopie,elektronischofopwelkewijzedanook,zonderschriftelijketoestemmingvandeauteursofde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Inhoud
biz
.
Inleiding
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gegevens
uitvoering
inspectie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Omschrijving
werkwijze
inspectie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bureaustudie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
w
w
w
NNNNN
Vaste
gegevens
/
situatie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Situatie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
Vaste
gegevens
kunstwerk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Inspectieresultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Samenvatting
resultaten
.
.
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
Hersteladvies
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geadviseerd
nader
onderzoek
.
.
.
.
.
00
00
Bijlagen
Bureaustu
die
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectie
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Inleiding
RVE
Verkeer
en
Openbare
ruimte
heeft
Antea
Group
op
dracht
gegeven
om
instandhoudingsinspecties
uit
te
voeren
aan
diverse
kademuren
.
De
inspecties
zijn
uitgevoerd
conform
CUR
-
Aanbeveling
72
,
klasse
1
.
2
.
De
geconstateerde
schades
zijn
vastgelegd
conform
de
NEN2767
-
4
systematiek
en
beoordeeld
conform
de
risicobeoordeling
RAMSHEEP
.
Tevens
is
bij
de
inspectie
beoordeeld
in
hoeverre
een
object
aan
de
wettelijke
eisen
en
regelgeving
voldoet
(
bijvoorbeeld
het
bouwbesluit
)
.
In
de
voorliggende
rapportage
zijn
de
resultaten
gepresenteerd
van
de
inspectie
aan
:
HIJO102
-
In
hoofdstuk
2
zijn
de
vaste
gegevens
van
de
kademuur
weergegeven
en
in
hoofdstuk
3
zijn
de
resultaten
van
de
technische
inspectie
beschreven
,
met
een
analyse
van
de
resultaten
van
de
conditiemeting
.
In
hoofdstuk
4
zijn
de
hersteladviezen
weergegeven
en
is
het
benodigd
nader
onderzoek
beschreven
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
van
de
bureaustudie
op
genomen
,
in
bijlage
2
is
de
rapportage
van
de
conditiemeting
opgenomen
en
bijlage
3
bevat
de
inspectie
tekening
.
1
.
1
Gegevens
uitvoering
inspectie
Datum
opname
:
09
-
11
-
2015
Hoofdinspecteur
:
Weer
:
bewolkt
Temperatuur
:
10
°C
1
.
2
Omschrijving
werkwijze
inspectie
Bij
de
inspectie
zijn
de
volgende
hulpmiddelen
gebruikt
:
•
Klein
gereedschap
;
•
Fotocamera
;
•
Bootje
.
Alle
onderdelen
boven
de
waterlijn
zijn
toegankelijk
en
geïnspecteerd
.
1
.
3
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
In
aanvulling
op
de
inspectie
is
geen
nader
onderzoek
uitgevoerd
.
1
.
4
Bureaustudie
Voor
dit
object
is
voor
de
inspectie
een
bureaustudie
uitgevoerd
en
is
er
een
intakegesprek
gehouden
met
de
beheerder
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
hiervan
opgenomen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Vaste
gegevens
/
situatie
2
.
1
Situatie
De
onderstaande
foto
'
s
geven
een
indruk
van
het
kunstwerk
en
de
omgeving
.
2
.
2
Vaste
gegevens
kunstwerk
Hoofdkenmerken
:
Hoofd
type
:
Kademuur
Bouwjaar
:
Onbekend
Materialen
:
Kerende
constructie
Remming
-
en
/
of
geleidewerk
:
Damwand
,
staal
Hout
Ligging
/
situatie
:
Stadsdeel
Straat
Watergang
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Inspectieresultaten
3
.
1
Samenvatting
resultaten
Op
basis
van
de
NEN2
767
-
4
systematiek
(
versie
1
.
3
)
is
een
decompositie
van
de
kademuur
gemaakt
.
Nadat
de
decompositie
gemaakt
is
,
is
een
inspectie
uitgevoerd
met
behulp
van
de
NEN
2767
-
4
systematiek
.
Hierbij
is
gebruik
gemaakt
van
de
inspectietool
Keur
-
IT
.
Een
uitdraai
van
het
programma
is
op
genomen
in
bijlage
2
.
In
bijlage
3
is
de
inspectie
tekening
weergegeven
met
daarop
de
aanwezige
gebreken
.
Hieronder
zijn
per
element
de
resultaten
van
de
inspectie
samengevat
.
Per
gebrek
is
de
locatie
en
de
hoeveelheid
nader
gedefinieerd
en
is
een
analyse
gemaakt
van
de
oorzaak
.
Tevens
is
er
per
gebrek
een
risicobeoordeling
gemaakt
aan
de
hand
van
de
RAMSHEEP
-
systematiek
.
In
de
overige
paragrafen
van
dit
hoofdstuk
zijn
de
resultaten
samengevat
en
geanalyseerd
.
Gebrek
Conditie
score
Verzorging
score
Conditie
score
Verzorging
.
score
Gebrek
NEN2767
-
4
Locatie
schade
Omvang
/
Eenheid
Oorzaak
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
RAMSH
EC
En
P
RG
nr
.
1
Element
NEN2767
-
4
Afmeervoorziening
Afmeervoorziening
Afmeervoorziening
Kerende
constructie
Bouwdeel
NEN2767
-
4
Bolder
Meerpaal
Beschermlaag
Damwand
M
1
1
1
1
Oppervlakte
schade
Corrosie
,
uniform
4
st
70
m1
Kerende
constructie
Sloof
on
Corrosie
,
uniform
70
m1
Gebruiksintrinsiek
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
1
3
1
Kerende
constructie
Wrijfgording
Houtrot
70
m1
1
1
1
Elementverharding
Verharding
wegtype
6
,
weg
in
verblijfgebied
Voorzieningen
derden
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Toelichting
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
:
Voor
ieder
geconstateerd
gebrek
is
een
risico
-
analyse
op
RAMSHEEP
-
aspecten
verricht
.
De
aspecten
zijn
als
volgt
verwoord
:
Letter
Aspect
Reliability
=
Betrouwbaarheid
Availability
=
Beschikbaarheid
Maintainability
=
Onderhoudbaarheid
Safety
=
Veiligheid
Health
-
Gezondheid
Omschrijving
De
kans
dat
door
het
uitblijven
van
maatregelen
het
object
door
de
geconstateerde
schade
zijn
functie
niet
meer
kan
uitoefenen
in
de
komende
5
jaar
.
De
stremmingsduur
(
voor
weg
-
en
/
of
scheepvaartverkeer
)
indien
falen
van
het
bouw
deel
/
element
door
de
geconstateerde
schade
optreedt
.
De
mate
waarin
het
onderdeel
te
bereiken
/
te
onderhouden
/
te
leveren
is
.
De
gevolgen
voor
de
persoonsveiligheid
indien
falen
van
het
bouw
deel
/
element
optreedt
.
De
mate
waarin
de
gezondheid
van
de
gebruiker
aangetast
kan
worden
.
De
mate
waarin
de
herstelkosten
zullen
toenemen
door
het
uitblijven
van
maatregelen
.
Deels
betreft
dit
de
schade
ontwikkeling
,
deels
betreft
het
de
wijze
waarop
hersteld
kan
worden
.
De
mate
waarin
de
omgeving
wordt
vervuild
als
gevolg
van
het
gebrek
.
De
mate
waarin
het
kunstwerk
vervuild
is
en
dit
invloed
heeft
op
de
uitstraling
van
het
object
.
Economics
=
Environment
=
Milieu
Political
Politiek
leder
aspect
verkrijgt
een
score
van
1
-
6
.
De
scores
zijn
als
volgt
gedefinieerd
:
Score
Gevolgen
M
Betrouwbaarheid
Beschikbaarheid
Veiligheid
Nihil
veiligheidsrisico
,
geen
gevolgen
Kans
op
falen
is
nihil
(
0
%
)
<
1
uur
Zeer
kleine
kans
op
falen
(
<
1
%
)
>
1
uur
<
2
uur
Zeer
klein
veiligheidsrisico
,
geen
letsel
/
zonder
bezoek
aan
huisarts
Klein
veiligheidsrisico
,
niet
blijvend
letsel
/
bezoek
aan
huisarts
3
Kleine
kans
op
falen
(
1
-
2
%
)
>
2
uur
<
1
dag
Onderhoudbaarheid
Onderhoudbaarheid
is
zeer
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Elke
aannemer
kan
het
Onderhoudbaarheid
is
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
redelijk
:
-
Eenvoudige
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
ladder
/
steiger
/
boot
)
-
Ervaren
vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
matig
:
-
Bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
Ponton
/
hoogwerker
)
-
Specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
slecht
-
Zware
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
vijzelen
/
kraan
)
-
Zeer
specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
zeer
slecht
:
-
Onderdeel
is
niet
te
onderhouden
-
Onderdeel
is
niet
te
leveren
/
maken
Reëel
veiligheidsrisico
,
blijvend
letsel
/
opname
aan
ziekenhuis
Reële
kans
op
falen
(
2
-
10
%
)
>
1
dag
<
1
week
Groot
veiligheidsrisico
,
zwaar
blijvend
letsel
Grote
kans
op
falen
(
10
-
50
%
)
>
1
week
<
1
maand
Zeer
grote
kans
/
Vrijwel
zeker
kans
op
falen
(
>
50
%
)
Zeer
groot
veiligheidsrisico
,
dodelijk
afloop
>
1
maand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Score
Gevolgen
Ес
H
En
Political
Health
Nihil
gezondheidsrisico
,
geen
gevolgen
Environment
Geen
effect
op
milieu
Het
kunstwerk
vertoont
geen
vervuiling
Zeer
klein
gezondheidsrisico
,
korte
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
Economics
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
minder
dar
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
tot
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
tot
€
Gevolgen
voor
milieu
beperkt
,
lokaal
en
beheersbaar
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
2
Klein
gezondheidsrisico
,
korte
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
op
en
schadelijke
stoffen
aanwezig
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
lichte
verontreiniging
3
Reëel
gezondheidsrisico
,
langere
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
en
meerdere
schadelijke
stoffen
aanwezig
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
tot
€
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
verontreiniging
die
sanering
behoeft
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
en
op
enkele
plaatse
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
enkele
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
aanstootgevende
teksten
)
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
-
tot
€
Grootschalige
verontreiniging
bodem
/
water
,
maatregelen
nodig
Groot
gezondheidsrisico
aanwezig
,
zeer
veel
schadelijke
materialen
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
ventilerende
ruimte
Zeer
groot
gezondheidsrisico
aanwezig
,
zeer
schadelijke
materialen
(
asbest
)
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
ventilerende
ruimte
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
meer
dan
6
Ernstige
milieuschade
.
Ingrijp
en
de
herstellende
maatregelen
nodig
met
(
mogelijk
)
blijvende
schade
impact
/
hinder
voor
regio
(
gebied
>
5
km
)
Op
basis
van
de
scores
per
aspect
,
wordt
een
risicoklasse
berekend
.
Er
wordt
onderscheid
gemaakt
in
de
volgende
klassen
:
L
-
Laag
;
M
-
Middel
;
H
-
Hoog
.
Voor
de
berekening
van
de
risicoklasse
wordt
gebruik
gemaakt
van
het
gewogen
gemiddelde
van
de
afzonderlijke
scores
.
Als
wegingsfactor
wordt
gebruikt
gemaakt
van
het
belang
dat
de
opdrachtgever
stelt
aan
de
verschillende
aspecten
.
Op
aangeven
van
de
opdrachtgever
resulteert
een
risicobeoordeling
3
of
4
ten
aanzien
van
de
Safety
(
veiligheid
)
altijd
in
een
risicoklasse
'
M
'
,
ongeacht
de
berekende
klasse
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
3
.
2
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
De
resultaten
van
de
inspectie
zijn
vertaald
naar
gebreken
en
condities
conform
de
NEN2767
-
4
.
De
rapportage
van
de
conditiemeting
is
opgenomen
in
bijlage
2
.
Hieronder
zijn
de
resultaten
die
volgen
uit
de
NEN
-
systematiek
samengevat
en
geanalyseerd
.
Algemeen
:
De
kademuur
bestaat
uit
vier
elementen
.
Een
deel
van
de
elementen
(
twee
stuks
)
scoort
'
Uitstekend
'
(
score
:
1
)
.
De
resterende
elementen
scoren
'
Redelijk
'
(
score
:
3
)
en
'
Matig
'
(
score
:
4
)
.
De
laagste
score
is
het
resultaat
van
ernstig
gevorderde
corrosie
aan
de
stalen
damwanden
en
gevorderde
houtrot
aan
de
wrijfgordingen
.
Civieltechnisch
:
Het
object
verkeert
in
een
matige
conditie
.
De
kademuur
vertoont
structureel
corrosie
aan
diverse
onderdelen
die
de
beschikbaarheid
in
het
geding
brengen
.
De
conservering
van
de
bolders
vertoont
structureel
on
thechting
door
intensief
gebruik
.
De
wrijfgor
dingen
vertonen
structureel
aan
de
bovenzijde
gevorderde
houtrot
en
beschadigingen
door
aanvaringen
.
Hierdoor
is
de
functie
in
het
geding
.
De
damwanden
vertonen
structure
el
corrosie
met
materiaalafname
.
Uit
ervaring
kan
gezegd
worden
dat
er
bij
onbeschermde
damwanden
,
in
het
ontwerp
rekeningen
gehouden
is
met
corrosie
en
materiaalafname
.
Deze
gebreken
hebben
geen
invloed
op
de
betrouwbaarheid
maar
dragen
op
termijn
wel
bij
aan
een
verhoging
van
de
herstelkosten
.
Veiligheidsrisico
'
s
:
Aan
dit
kunstwerk
zijn
veiligheidsrisico
'
s
geconstateerd
met
betrekking
tot
gebreken
aan
de
dek
sloven
.
Vanwege
gevorderde
corrosie
aan
de
deksloof
is
er
sprake
van
materiaalafname
en
er
zijn
gaten
in
de
boven
zijde
.
De
dek
sloofis
beloopbaar
vanaf
de
aangrenzende
elementenverharding
waardoor
er
een
risico
is
op
door
zakken
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Hersteladvies
Onderstaand
zijn
de
voorgestelde
hersteladviezen
per
gebrek
zichtbaar
gemaakt
.
In
een
separaat
document
is
het
uitgebreide
onderhoudsplan
opgenomen
waarin
de
herstelmaatregelen
,
herstelkosten
en
uitvoeringsjaar
inzichtelijk
is
.
Herstelmaatregel
NEN2767
-
4
Staal
:
schilderen
(
bijwerken
en
overlagen
)
Decompositie
Gebrek
NEN2767
-
4
NEN2767
-
4
Afme
ervoorziening
Bolder
Meerpaal
Beschermlaag
Oppervlakteschade
Kerende
constructie
Damwand
Corrosie
,
uniform
Sloof
Corrosie
,
uniform
Wrijfgording
Houtrot
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementverharding
Voorzieningen
derden
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
Extra
aandacht
volgende
inspectie
Staal
:
structureel
herstel
Hardhout
:
vervangen
onderdeel
4
.
1
Geadviseerd
nader
onderzoek
Naar
aanleiding
van
de
inspectie
wordt
geen
nader
onderzoek
geadviseerd
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Bijlage
01
:
Bureaustudie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Algemeen
Opdrachtgever
:
Project
:
Deelopdracht
:
Datum
:
Kunstwerk
:
DIW
Instandhoudingsinspectie
civiele
objecten
VTW05
30
-
10
-
2015
HIJO
102
Element
Kerende
constructie
Functie
Risico
Keren
van
grond
De
formatie
/
Afschuiving
Falen
Fundering
Degradatie
constructie
(
gaten
in
de
constructie
)
Keren
van
schepen
Degradatie
constructie
(
houtrot
)
Overbelasting
Het
veilig
en
comfortabel
laten
passeren
van
he
Degradatie
constructie
(
gaten
in
de
constructie
)
Overbelasting
Remmingwerk
Verharding
Ontvangen
bestanden
Door
opdrachtgever
zijn
geen
gegevens
beschikbaar
gesteld
Aandachtspunten
vanuit
bureaustudie
Geen
nadere
gegevens
bekend
Intakegesprek
Niet
van
toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Bijlage
02
:
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectierapportage
NEN
2767
-
4
-
2
Conditiemeting
van
infrastructuur
,
gebrekenlijsten
,
1
.
3
Algemeen
Omschrijving
Objectcode
Beheercode
HIJO102
Kades
Opdrachtgever
RVE
Verkeer
en
Openbare
ruimte
Afdeling
Assets
405934
Opdrachtgever
Afdeling
Contract
-
/
projectnummer
Contactpersoon
Telefoonnummer
Telefoonnummer
(
mobiel
)
E
-
mailadres
Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf
Datum
inspectie
Antea
Group
09
-
11
-
2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Conditiescore
en
verzorgingsscore
Objectnaam
Objectcode
Beheerobject
:
:
HIJO
102
:
Kades
Inspecteur
Datum
inspectie
Weersomstandigheden
Temperatuur
:
F
.
Oomen
:
09
-
11
-
2015
bewolkt
°C
10
Algemene
bevindingen
inspectie
15
15
10
10
Aantal
elementen
Aantal
elementen
5
5
0
0
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Conditiescore
Verzorgingsscore
Aantal
Aantal
OWNEO
Conditie
score
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
WNA
Verzorgingsscore
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
Element
Conditie
Verzorging
1
Afmeervoorziening
Kerende
constructie
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Voorzieningen
derden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Conditionele
gebreken
Afmeervoorziening
Bolder
Meerpaal
Beschermlaag
ww
Oppervlakteschade
Serieus
Midden
30
-
70
%
Door
gebruik
is
de
conservering
van
de
bolders
sterk
verweerd
.
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Staal
:
schilderen
(
bijwerken
en
overlagen
)
€
260
,
00
2017
Kerende
constructie
Damwand
Corrosie
,
uniform
Serieus
Midden
>
70
%
De
damwand
vertoont
structureel
corrosie
.
De
damwand
is
echter
zonder
beschermende
laag
en
om
deze
reden
wordt
aangenomen
dat
er
bij
het
ontwerp
van
de
damwand
rekening
gehouden
is
met
afname
door
corrosie
.
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Extra
aandacht
volgende
inspectie
€
0
,
00
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Sloof
mm
Corrosie
,
uniform
Serieus
Midden
30
-
70
%
De
deksloof
vertoont
structureel
corrosie
.
Op
diverse
locaties
zitten
de
gaten
in
de
deksloof
.
Bij
belopen
gevaar
op
doorzakken
.
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Staal
:
structureel
herstel
€
17
.
500
,
00
2017
Wrijfgording
Houtrot
Ernstig
Midden
30
-
70
%
De
wrijfgording
is
structureel
aangetast
door
houtrot
en
aanvaring
van
boten
.
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Diversen
:
vervangen
onderdeel
€
24
.
500
,
00
2017
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
Voorzieningen
derden
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Tekortkomingen
Afmeervoorziening
Bolder
Meerpaal
Beschermlaag
Kerende
constructie
Damwand
Sloof
Wrijfgording
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
Voorzieningen
derden
1
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>HIJO102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
29
december
2015
,
revisie
1
.
0
Bijlage
03
:
Inspectietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>KADE
:
DE
RUIJTERKADE
AMSTERDAM
GEHELE
COMPLEX
HIJ0102
BOVENAANZICHT
TEK
.
NR
.
1
/
2
57m
Om
DE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>KADE
:
DE
RUIJTERKADE
GEHELE
COMPLEX
AMSTERDAM
GEHELE
COMPLEX
HIJ0102
VOORAANZICHT
TEK
.
NR
.
2
/
2
Aanzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>