<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>AMSO302
-
Rapportage
instandhoudingsinspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
projectnr
.
405934
.
28
revisie
1
.
0
18
mei
2017
auteur
(
s
)
F
.
Oomen
Opdrachtgever
stadsdeel
Centrum
datum
vrijgave
18
mei
2017
beschrijving
revisie
1
.
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Projectgroepbestaandeuit:
Datumvanuitgave:18mei2017
Contactadres:Monitorweg291322BKAlmerePostbus100441301AAAlmereStad
Copyright©2016IngenieursbureauAnteaGroupNietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigden/ofopenbaarwordengemaaktdoormiddelvandruk,fotokopie,elektronischofopwelkewijzedanook,zonderschriftelijketoestemmingvandeauteursofde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Inhoud
blz
.
N
Inleiding
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gegevens
uitvoering
inspectie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Omschrijving
werkwijze
inspectie
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bureaustudie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M
0
0
0
Vaste
gegevens
/
situatie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Situatie
Vaste
gegevens
kunstwerk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
O
Inspectieresultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Samenvatting
resultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
N
&
Hersteladvies
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geadviseerd
nader
onderzoek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
Bijlagen
Nm
Bureaustu
die
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectie
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Inleiding
Gemeente
Amsterdam
,
stadsdeel
Centrum
heeft
Antea
Group
opdracht
gegeven
om
instandhoudingsinspecties
uit
te
voeren
aan
diverse
kunstwerken
.
De
inspecties
zijn
uitgevoerd
con
form
CUR
-
Aanbeveling
72
,
klasse
1
.
2
.
De
geconstateerde
schades
zijn
vastgelegd
conform
de
NEN2
767
-
4
systematiek
en
beoordeeld
conform
de
risicobeoordeling
RAMSHEEP
.
Tevens
is
bij
de
inspectie
beoordeeld
in
hoeverre
een
object
aan
de
wettelijke
eisen
en
regelgeving
voldoet
(
bijvoorbeeld
het
bouwbesluit
)
.
In
de
voorliggende
rapportage
zijn
de
resultaten
gepresenteerd
van
de
inspectie
aan
:
AMS0302
-
In
hoofdstuk
2
zijn
de
vaste
gegevens
van
het
kunstwerk
weergegeven
en
in
hoofdstuk
3
zijn
de
resultaten
van
de
technische
inspectie
beschreven
,
met
een
analyse
van
de
resultaten
van
de
conditiemeting
.
In
hoofdstuk
4
zijn
de
hersteladviezen
weergegeven
en
is
het
benodigd
nader
onderzoek
beschreven
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
van
de
bureaustudie
opgenomen
,
in
bijlage
2
is
de
rapportage
van
de
conditiemeting
opgenomen
en
bijlage
3
bevat
de
inspectie
tekening
.
1
.
1
Gegevens
uitvoering
inspectie
Datum
opname
:
02
-
05
-
2017
Hoofdinspecteur
:
Weer
:
half
bewolkt
Temperatuur
:
10
°C
1
.
2
Omschrijving
werkwijze
inspectie
Bij
de
inspectie
zijn
de
volgende
hulpmiddelen
gebruikt
:
Inspectieb
oot
;
Klein
gereedschap
;
•
Fotocamera
.
Alle
toegankelijke
onderdelen
zijn
onder
handafstand
geinspecteerd
.
Kades
in
particulier
bezit
/
direct
achter
woonboten
zijn
waar
mogelijk
op
afstand
geïnspecteerd
hierbij
de
privacy
van
de
bewoners
respecterend
.
1
.
3
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
In
aanvulling
op
de
inspectie
is
geen
nader
onderzoek
uitgevoerd
.
1
.
4
Bureaustudie
Voor
dit
object
is
voor
de
inspectie
een
bureaustu
die
uitgevoerd
en
is
er
een
intakegesprek
gehouden
met
de
beheerder
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
hiervan
opgenomen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Vaste
gegevens
/
situatie
2
.
1
Situatie
De
onderstaande
foto
'
s
geven
een
indruk
van
het
kunstwerk
en
de
omgeving
.
ta
ENTE
2
.
2
Vaste
gegevens
kunstwerk
Hoofdkenmerken
:
Hoofd
type
Bouw
jaar
Kadeconstructie
Materialen
:
Kerende
constructie
:
Leuningen
Metselwerk
Staal
,
geconserveerd
Ligging
/
situatie
:
Stadsdeel
Straat
Watergang
Centrum
Amstel
Amstel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2
767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Inspectieresultaten
3
.
1
Samenvatting
resultaten
Op
basis
van
de
NEN2
767
-
4
systematiek
(
versie
1
.
3
)
is
een
decompositie
van
het
kunstwerk
gemaakt
.
Nadat
de
decompositie
gemaakt
is
,
is
een
inspectie
uitgevoerd
met
behulp
van
de
NEN
2767
-
4
systematiek
.
Hierbij
is
gebruik
gemaakt
van
de
inspectietool
Keur
-
IT
.
Een
uitdraai
van
het
programma
is
op
genomen
in
bijlage
2
.
In
bijlage
3
is
de
inspectietekening
weergegeven
met
daarop
de
aanwezige
gebreken
.
Hieronder
zijn
per
element
de
resultaten
van
de
inspectie
samengevat
.
Per
gebrek
is
de
locatie
en
de
hoeveelheid
nader
gedefinieerd
en
is
een
analyse
gemaakt
van
de
oorzaak
.
Tevens
is
er
per
gebrek
een
risicob
eoordeling
gemaakt
aan
de
hand
van
de
RAMSHEEP
-
systematiek
.
In
de
overige
paragrafen
van
dit
hoofdstuk
zijn
de
resultaten
samengevat
en
geanalyseerd
.
Gebrek
Conditie
score
Verzorging
.
score
Conditie
score
Verzorging
.
Gebrek
score
NEN2767
-
4
Locatie
schade
Omvang
/
Eenheid
Oorzaak
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
RAMSH
EC
En
P
nr
.
Element
NEN2767
-
4
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Bouwdeel
NEN2767
-
4
Bebording
/
bewegwijzering
,
Algemeen
Bolder
Dilatatie
voeg
Dekzerkprofiel
Wand
WP
Onthechting
BRU035
3
m
Veroudering
1
2
2
1
1
1
1
1
Vervuiling
Divers
50
m2
1
10
m2
1
Kerende
constructie
Leuning
Wand
Reling
Verwering
Corrosie
,
uniform
Divers
Divers
25
m
Klimatologische
invloeden
Veroudering
Klimatologische
invloeden
Mechanische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Leuning
Leuning
Reling
Beschermlaag
Deformatie
,
niet
kritiek
Functie
,
afwezig
nr
218S
Divers
1
ml
100
m
Elementenverharding
T1
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Voorzieningen
derden
Afdichting
,
defect
Divers
Uitvoering
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
Afkorting
STP
OVSP
ZB
MB
Betekenis
Steunpunt
Overspanning
Zijberm
Middenberm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Toelichting
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
:
Voor
ieder
geconstateerd
gebrek
is
een
risico
-
analyse
op
RAMSHEEP
-
aspecten
verricht
.
De
aspecten
zijn
als
volgt
verwoord
:
Letter
Aspect
Omschrijving
Reliability
=
De
kans
dat
door
het
uitblijven
van
maatregelen
het
object
door
de
Betrouwbaarheid
geconstateerde
schade
zijn
functie
niet
meer
kan
uitoefenen
in
de
komende
5
jaar
.
Availability
=
De
stremmingsduur
(
voor
weg
-
en
/
of
scheepvaartverkeer
)
indien
falen
van
het
Beschikbaarheid
bouw
deel
/
element
door
de
geconstateerde
schade
op
treedt
.
Maintainability
=
Onderhoudbaarheid
|
De
mate
waarin
het
onderdeel
te
bereiken
/
te
onderhouden
/
te
leveren
is
.
Safety
=
De
gevolgen
voor
de
persoonsveiligheid
indien
falen
van
het
Veiligheid
bouw
deel
/
element
optreedt
.
Health
=
Gezondheid
De
mate
waarin
de
gezondheid
van
de
gebruiker
aangetast
kan
worden
.
Economics
-
Economie
De
mate
waarin
de
herstelkosten
zullen
toenemen
door
het
uitblijven
van
maatregelen
.
Deels
betreft
dit
de
schade
ontwikkeling
,
deels
betreft
het
de
wijze
waarop
hersteld
kan
worden
.
Environment
=
Milieu
De
mate
waarin
de
omgeving
wordt
vervuild
als
gevolg
van
het
gebrek
.
Political
-
Politiek
De
mate
waarin
het
kunstwerk
vervuild
is
en
dit
invloed
heeft
op
de
uitstraling
van
het
object
leder
aspect
verkrijgt
een
score
van
1
-
6
.
De
scores
zijn
als
volgt
gedefinieerd
:
Score
Gevolgen
M
Betrouwbaarheid
Beschikbaarheid
Veiligheid
Nihil
veiligheidsrisico
,
geen
gevolgen
Kans
op
falen
is
nihil
(
0
%
)
<
1
uur
Zeer
kleine
kans
op
falen
(
<
1
%
)
>
1
uur
<
2
uur
Zeer
klein
veiligheidsrisico
,
geen
letsel
/
zonder
bezoek
aan
huisarts
Klein
veiligheidsrisico
,
niet
blijvend
i
letsel
/
bezoek
aan
huisarts
3
Kleine
kans
op
falen
(
1
-
2
%
)
>
2
uur
<
1
dag
Onderhoudbaarheid
Onderhoudbaarheid
is
zeer
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Elke
aannemer
kan
het
Onderhoudbaarheid
is
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
redelijk
:
-
Eenvoudige
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
ladder
/
steiger
/
boot
)
-
Ervaren
vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
matig
:
-
Bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
Ponton
/
hoogwerker
)
-
Specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
slecht
:
-
Zware
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
vijzelen
/
kraan
)
-
Zeer
specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
zeer
slecht
:
-
Onderdeel
is
niet
te
onderhouden
-
Onderdeel
is
niet
te
leveren
/
maken
Reëel
veiligheidsrisico
,
blijvend
letsel
/
opname
aan
ziekenhuis
Reële
kans
op
falen
(
2
-
10
%
)
>
1
dag
<
1
week
Groot
veiligheidsrisico
,
zwaar
blijvend
letsel
Grote
kans
op
falen
(
10
-
50
%
)
>
1
week
<
1
maand
Zeer
grote
kans
/
Vrijwel
zeker
kans
op
falen
(
>
50
%
)
Zeer
groot
veiligheidsrisico
,
dodelijk
afloop
>
1
maand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Score
Gevolgen
H
Ec
En
Environment
Health
Nihil
gezondheidsrisico
,
geen
gevolgen
Geen
effect
op
milieu
Political
Het
kunstwerk
vertoont
geen
vervuiling
Zeer
klein
gezondheidsrisico
,
korte
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
Economics
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
minder
dan
€500
,
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
500
,
tot
€
2
.
000
,
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
2
.
000
,
-
tot
€
10
.
000
,
Gevolgen
voor
milieu
beperkt
lokaal
en
beheersbaar
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
2
Klein
gezondheidsrisico
,
korte
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
op
en
schadelijke
stoffen
aanwezig
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
lichte
verontreiniging
3
Reëel
gezondheidsrisico
,
langere
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
en
meerdere
schadelijke
stoffen
aanwezig
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
10
.
000
,
-
tot
€
50
.
000
,
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
verontreiniging
die
sanering
behoeft
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
en
op
enkele
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
enkele
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
aanstootgevende
teksten
)
Grootschalige
verontreiniging
bodem
/
water
,
maatregelen
nodig
Groot
gezondheidsrisico
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
aanwezig
,
zeer
veel
dan
bedragen
de
aanvullende
schadelijke
materialen
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
50
.
000
,
-
tot
€
100
.
000
,
ventilerende
ruimte
Zeer
groot
gezondheidsrisico
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
aanwezig
,
zeer
schadelijke
dan
bedragen
de
aanvullende
materialen
(
asbest
)
aanwezig
herstelkosten
binnen
10
jaar
meer
en
werkzaam
in
niet
dan
€
100
.
000
,
ventilerende
ruimte
6
Ernstige
milieuschade
.
Ingrijp
en
de
herstellende
maatregelen
nodig
met
(
mogelijk
)
blijvende
schade
impact
/
hinder
voor
regio
(
gebied
>
5
km
)
Op
basis
van
de
scores
per
aspect
,
wordt
een
risicoklasse
berekend
.
Er
wordt
onderscheid
gemaakt
in
de
volgende
klassen
:
L
-
Laag
;
M
-
Middel
;
H
-
Hoog
.
Voor
de
berekening
van
de
risicoklasse
wordt
gebruik
gemaakt
van
het
gewogen
gemiddelde
van
de
afzonderlijke
scores
.
Als
wegingsfactor
wordt
gebruikt
gemaakt
van
het
belang
dat
de
opdrachtgever
stelt
aan
de
verschillende
aspecten
.
Op
aangeven
van
de
opdrachtgever
resulteert
een
risicobeoordeling
3
of
4
ten
aanzien
van
de
Safety
(
veiligheid
)
altijd
in
een
risicoklasse
'
M
'
,
ongeacht
de
berekende
klasse
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
3
.
2
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
De
resultaten
van
de
inspectie
zijn
vertaald
naar
gebreken
en
condities
conform
de
NEN2767
-
4
.
De
rapportage
van
de
conditiemeting
is
opgenomen
in
bijlage
2
.
Hieronder
zijn
de
resultaten
die
volgen
uit
de
NEN
-
systematiek
samengevat
en
geanalyseerd
.
Algemeen
:
De
kadeconstructie
bestaat
uit
vijf
elementen
.
Het
overgrote
deel
van
de
elementen
(
drie
stuks
)
scoort
'
Uitstekend
'
(
score
:
1
)
.
De
resterende
elementen
scoren
'
Goed
'
(
score
:
2
)
en
'
Redelijk
(
score
:
3
)
,
welke
resultaten
worden
bepaald
door
gebreken
aan
respectievelijk
de
voorzieningen
derden
en
de
kerende
constructie
.
Civieltechnisch
:
De
kadeconstructie
verkeert
in
een
goede
staat
.
Er
zijn
over
het
algemeen
de
gebruikelijke
gebreken
zoals
schade
aan
voegmortel
en
conservering
geconstateerd
.
De
meeste
gebreken
resulteren
in
een
laag
risico
,
maar
met
name
de
gebreken
aan
de
conservering
op
staal
kunnen
op
termijn
zorgen
voor
een
verhoging
van
herstelkosten
.
De
kitvoegvullingen
in
de
dilatatievoegen
zijn
verouderd
en
on
thecht
.
Om
ingroei
van
onkruid
en
vervuiling
van
de
voegsponning
te
voorkomen
,
wordt
geadviseerd
de
kitvoegvullingen
te
vervangen
.
De
cementgebonden
voegmortel
onder
de
dekzerkprofielen
is
verweerd
en
delen
ontbreken
.
Om
onkruidgroei
in
de
voegen
te
voorkomen
,
wordt
geadviseerd
de
voegmortel
op
termijn
te
vervangen
.
Veiligheidsrisico
'
s
:
Aan
deze
kadeconstructie
zijn
veiligheidsrisico
'
s
geconstateerd
met
betrekking
tot
de
afsluitbaarheid
van
de
kasten
nutsvoorzieningen
.
De
kasten
kunnen
niet
op
slot
en
de
gas
-
en
elektra
aansluitingen
zijn
voor
iedereen
toegankelijk
.
Deze
situatie
kan
aanleiding
geven
tot
onwenselijke
situaties
.
Geadviseerd
wordt
de
sloten
te
herstellen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Hersteladvies
Onderstaand
zijn
de
voorgestelde
hersteladviezen
per
gebrek
zichtbaar
gemaakt
.
In
een
separaat
document
is
het
uitgebreide
onderhoudsplan
opgenomen
waarin
de
herstelmaatregelen
,
herstelkosten
en
uitvoeringsjaar
inzichtelijk
is
.
Herstelmaatregel
NEN2767
-
4
Diversen
:
vervangen
onderdeel
Decompositie
Gebrek
NEN2767
-
4
NEN2767
-
4
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Bebording
/
bewegwijzering
,
Algemeen
Kerende
constructie
Bolder
Dilatatievoeg
Onthechting
Dekzerkprofiel
Wand
Vervuiling
Verwering
Leuning
Reling
Corrosie
,
uniform
Deformatie
,
niet
kritiek
Beschermlaag
Functie
,
afwezig
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
Metselwerk
:
vervangen
voegmortel
Zie
herstel
:
Beschermlaag
Geen
herstel
noodzakelijk
Staal
:
schilderen
leuning
(
voorbewerken
en
overlagen
)
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
Voorzieningen
derden
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
Afdichting
,
defect
Diversen
:
herstellen
4
.
1
Geadviseerd
nader
onderzoek
Naar
aanleiding
van
de
inspectie
wordt
geen
nader
onderzoek
geadviseerd
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Bijlage
01
:
Bureaustudie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Bijlage
02
:
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectierapportage
NEN
2767
-
4
-
2
Conditiemeting
van
infrastructuur
,
gebrekenlijsten
,
1
.
3
Algemeen
Omschrijving
Objectcode
Beheercode
AMS0302
Kades
Opdrachtgever
Amsterdam
,
stadsdeel
Centrum
Afdeling
Beheer
Openbare
Ruimte
405934
Opdrachtgever
Afdeling
Contract
-
/
projectnummer
Contactpersoon
Telefoonnummer
Telefoonnummer
(
mobiel
)
E
-
mailadres
Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf
Datum
inspectie
Antea
Group
02
-
05
-
2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Conditiescore
en
verzorgingsscore
Objectnaam
Objectcode
Beheerobject
:
:
AMS0302
:
Kades
Inspecteur
Datum
inspectie
Weersomstandigheden
Temperatuur
:
02
-
05
-
2017
:
half
bewolkt
°C
:
10
Algemene
bevindingen
inspectie
5
5
4
4
3
3
Aantal
elementen
Aantal
elementen
2
2
1
1
0
0
-
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Conditiescore
Verzorgingsscore
Aantal
Aantal
OWNEO
Conditiescore
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
WNA
Verzorgingsscore
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
Element
Conditie
Verzorging
31
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Kerende
constructie
Leuning
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Voorzieningen
derden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Conditionele
gebreken
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Bebording
/
bewegwijzering
,
Algemeen
Kerende
constructie
Bolder
Dilatatievoeg
Onthechting
Ernstig
Midden
10
-
30
%
3
De
kitvoevullingen
zijn
verouderd
en
onthecht
.
Bij
vervuiling
van
de
voegsponning
is
er
risico
op
vermindering
van
de
dilaterende
functie
.
Diversen
:
vervangen
onderdeel
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
Dekzerkprofiel
Wand
Verwering
Serieus
Midden
2
-
10
%
De
lintvoeg
onder
het
dekzerkprofiel
is
on
thecht
en
ontbreekt
plaatselijk
.
Metselwerk
:
vervangen
voegmortel
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Leuning
Reling
Corrosie
,
uniform
Serieus
Midden
2
-
10
%
Door
defecten
in
de
conservering
vertoont
de
reling
plaatselijk
corrosie
.
Zie
herstel
:
Beschermlaag
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Deformatie
,
niet
kritiek
Serieus
Midden
<
2
%
1
De
reling
is
plaatselijk
verbogen
als
gevolg
van
aanrijding
Hersteladvies
:
Geen
herstel
noodzakelijk
Herstelkosten
:
€
0
,
00
Planjaar
:
Beschermlaag
Functie
,
afwezig
Ernstig
Midden
De
conservering
is
onthecht
en
heeft
haar
beschermende
werking
verloren
.
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Staal
:
schilderen
leuning
(
voorbewerken
en
over
lagen
)
€
3
.
000
,
00
2019
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Voorzieningen
derden
2
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
Afdichting
,
defect
Ernstig
Midden
2
-
10
%
2
Van
de
walaansluitingen
zijn
de
kasten
niet
meer
afsluitbaar
.
De
kasten
zijn
toegankelijk
voor
onbevoegden
.
Diversen
:
herstellen
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Tekortkomingen
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Bebording
/
bewegwijzering
,
Algemeen
Kerende
constructie
Bolder
Dilatatievoeg
Dekzerkprofiel
1
Wand
Vervuiling
Gering
Midden
10
-
30
%
1
De
oppervlakken
zijn
vervuild
met
alg
-
en
mosaangroei
.
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
€
250
,
00
2017
Leuning
Reling
Beschermlaag
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
Voorzieningen
derden
Voorzieningen
derden
,
Algemeen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>AMSO
302
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
28
18
mei
2017
,
revisie
1
.
0
Bijlage
03
:
Inspectietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>