<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>OESTE
VOEREERCRASH
?
OLENHL
.
MITEN
3
JRGERBRACHT
NIV
-
02
-
01
infirmitatii
“
NIV
-
02
-
02
–
brug
114
-
-
-
-
-
1952
—
at
tanitimalla
tai
toimiala
on
h
mittitilitation
t
-
1952
–
brug
277
NEUGEVAART
00
NISL
WE
VAART
-
4
.
00
brug
50
UDHULUMTIME
.
-
800
.
BISS
.
.
brug
80
0
-
100
m
51
-
200
m
0
-
359
m
NIV
-
02
-
01
NIY
-
02
-
02
_
totaal
100
un
1952
glooiing
onbekend
afmeervoorz
.
1952
glooiing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>OBJEKTKAART
Objectnummer
:
Niv
-
02
-
01
Konstruktie
:
datum
:
23
-
3
.
38
bladz
:
i
i
2
259
GBJEKT
:
Xonstruktie
:
Ligging
:
Tussen
brugnummers
:
Tussen
huisnummers
:
Stadsdeel
:
NV
-
02
-
ol
gloeiing
Lengte
o
/
d
Nieuwe
aart
50
.
5
en
114
_
Ooster
burger
gracht
.
Soos
Beheer
:
brug
schets
brug
Onderhoud
:
354
metrering
balieleuning
parkeerhek
m
'
COUNGEGEVENS
dekzerken
Bouwjaar
:
Dossiernr
.
CTA
:
Onderdeel
:
Ns
konstruktie
onderk
.
vloer
fund
/
palen
1
2
3
4
5
6
INSPEKTIEGEGEVENS
Inspektiedatum
:
Bijzonderheden
:
=
natuursteen
=
beton
gb
=
gewapend
beton
h
=
hout
hk
=
haalkom
br
=
bolder
21
=
tveegatsbalie
Ir
=
driegatsbalie
I
-
overstort
REW
2
=
dilatatievoeg
3
=
loswal
4
=
steiger
5
=
traforuimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Openbare
werken
Waterbouw
Beheer
en
.
Onderhoud
Inspektierapport
Jaarlijkse
kontrole
waterbouwkundige
objekten
Openbare
Werken
Waterbouw
Beheer
en
Onderhoud
Inspraktierapport
Jaarlijkse
kontrole
waterbouwicundige
oojekter
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
W
W
W
*
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
Kontrolelijst
-
-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
blad
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
Opmerkingen
en
toeiienting
-
-
-
Olad
2
e
/
o
Objektnr
.
|
Ligging
Datum
I
Datum
:
123
.
03
.
18
23
.
03
.
08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Objektnummer
:
1
Ligging
(
bruggen
)
NV
-
0261
I
Nieuweusart
(
so
.
s
inu
)
we
/
Glooiing
/
Bate
-
centere
lening
/
Stese
Gekontroleerd
door
:
Ha
a
NIV
_
02
_
ci
Nieuwevaart
Gekontroleerd
door
:
v
.
ee
.
.
.
.
.
.
T
.
Punt
nr
.
Opnerkingen
en
toelichting
I
Fctoltek
1
Onderdelen
:
Bevindingen
:
l
goed
:
niet
goed
1
.
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
oude
_
ealen
-
mblr
-
bar
-
ܝܕܕܘܪܝܚ
ܐܬܬܦܝܝ
ܫܡܶܫܠ
1
.
Staalwerken
:
a
.
hekwerken
/
balieleuning
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
b
.
perkeezhek
c
.
balder
/
haalkon
/
.
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
Metselwerken
:
a
.
petselwerk
/
baeelt
/
klinkere
/
.
.
.
b
.
voegwerk
3
.
Dekzerken
:
beton
/
natuursteen
4
.
Houtwerken
:
a
.
palen
(
berdhout
/
zachthout
)
b
.
dek
Chardhout
/
zachthout
)
c
.
eenvaarvoorzieningen
/
.
.
.
.
.
.
5
.
Daswand
:
hout
Chard
/
zacht
)
/
steal
/
beton
6
.
Toestand
van
de
konstruktle
:
a
.
ccheestand
b
.
zetting
c
.
echeuren
d
.
geten
.
.
.
7
.
Bestrating
SOODY
Scheuren
of
werkerde
dilataties
bij
perceelnrs
:
8
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
.
.
.
.
9
.
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Alg
.
opaerk
:
Peer
-
zer
_
bensgiing
boven
gleosimy
dees
Ramme
l
waarbsces
.
.
.
goede
-
-
-
-
-
she
magiai
-
-
-
-
-
-
-
bes
_
S
aljene
car
lease
doar
125
.
23
.
-
-
-
-
-
-
-
-
De
volgende
punten
verdienen
nadere
kontrole
:
Zie
opaerkingen
/
en
toelichting
blad
2
-
-
-
-
-
-
Te
nesen
maatregelen
ven
kieiner
en
groter
oavang
:
zie
resune
bled
3
Gezien
Chef
inspektie
:
Gezien
Beheercer
:
Gezien
et
Enderhoudsafdeling
:
-
blad
1
-
blad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>OBJEKTKAART
Objectnummer
:
NV
-
02
.
02
Konstruktie
:
gl
.
datum
:
23
.
3
.
28
bladz
:
1
авЈЕКТ
:
Konstruktie
:
Ligging
:
Tussen
brugnummers
:
Tussen
huisnuamers
:
Stadsdeel
:
Niv
-
o2
62
Lengte
70pp
-
a
?
-
100
Nieuweusart
114
-
273
.
Wittenbuiger
gracht
Beheer
:
114
brug
schets
D
.
Lg
Onderhoud
:
To
metrering
balieleuning
parkeerhek
BOUWGEGEVENS
dekzerken
Bouwjaar
:
Dossiernr
.
CTA
:
Onderdeel
:
konstruktiews
T
'
onderk
.
vloer
Fund
/
palen
2
3
4
5
6
INSPEKTIEGEGEVENS
Inspektiedatum
:
Bijzonderheden
:
=
natuursteen
e
-
beton
gb
=
gewapend
beton
h
=
hout
hk
=
haalkon
br
=
bolder
2r
=
tveegatsbalie
3r
=
dricgatsbalie
1
=
overstort
RIW
2
=
dilatatievoeg
3
=
loswal
4
=
steiger
5
=
traforuimte
6
:
.
.
.
.
.
.
.
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Openbare
Werken
Waterbouw
Beheer
en
onderhoud
Traspektierappo
.
.
Jaarlijkse
kontrole
waterbouwkundige
osjeisten
Operba
.
-
Werken
Waterbouw
Beheer
en
Oridernoud
Irspektierapport
Jaarlijkse
kontrole
waterbouwkundige
objekten
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
Kontrolelijst
-
-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
blad
1
登登登母身世特登些性格登登登登灯登
#
音分量身
#
曼谷哲安让社計於登登登登登鲁些餐登登登登登登登
-
-
Opmerkingen
en
toelichting
-
-
-
blad
2
Objektnuamer
:
Ligging
(
bruggen
)
e
/
o
Datur
:
Objektor
.
I
Ligs
:
ag
!
Datum
123
.
43
.
88
Wil
_
or
_
021
Nieuweu
.
-
23
.
03
.
88
LUWULO
Niv
.
02
.
02
Nieuweraart
luna
Wat
*
*
*
/
Glooring
/
Wichte
covercoming
/
Stoici
Gekontroleerd
door
:
wid
.
Hee
Gekontroleerd
door
:
v
.
.
ee
Punt
n
.
1
Opmerkingen
en
toelichting
Foto
Tel
!
Onderdelen
:
Bevindingen
:
l
goed
1
niet
goed
1
.
Staalwerken
:
a
.
hekwerken
/
alieleuring
/
.
b
.
garkeerhek
c
.
bolder
/
haalkon
/
.
.
.
.
.
.
.
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
Metselwerken
:
e
.
neteeiwerk
/
basalt
/
klinkers
/
.
b
.
voegwerk
3
.
Dekzerken
:
beton
/
natuursteen
4
.
Houtwerken
:
a
.
palen
Chardhout
/
zachthout
)
b
.
dek
Chardhout
/
zachthout
)
c
.
aanvaarvoorzieningen
/
.
.
.
.
.
.
5
.
Darwend
:
houtcherd
/
zscht
/
staal
/
betoa
6
.
Toestand
van
de
konstruktie
:
2
.
scheefstand
b
.
zetting
c
.
scheuren
d
.
gaten
.
.
.
7
.
Bestrating
CAUUS
OÜ
Scheuren
of
verker
.
de
dilataties
b
.
perceelnrs
:
WLLLLLLLLLLLLLLL
.
.
.
.
9
.
10
.
.
.
.
.
.
Alg
.
pnerk
:
Door
veel
beareking
bess
ering
Ases
-
Tamme
vahel
waxbetesis
_
2
-
solde
-
-
-
-
-
Aspectie
moeiligh
-
bless
alienes
.
w
orlosesor
-
:
2
20
-
2S
-
-
-
-
-
-
-
-
De
volgende
punten
verdienen
nadere
kortrole
:
Zie
opaeckingen
/
en
toelichting
blad
2
-
-
-
-
-
-
Te
nenen
maatregelen
van
kleiner
en
groter
oaveng
:
zie
resuae
blad
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gezien
Chef
inspectie
:
Gezien
Beneerder
:
Gezien
Chef
Ordert
.
cudsafdeling
:
-
blad
1
-
blad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>