<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WATERKERING
PLEIN
GILLIS
VAN
LEDENBERCHSTRAAT
Projectnummer
:
9392
Datum
:
18
-
02
-
2011
Opgesteld
door
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N
1
.
0
Inleiding
.
.
2
.
0
Bestaande
toestand
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
0
Inspectie
huidige
damwand
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
0
Voorstel
werkzaamheden
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
0
Conclusie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00
Bijlagen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
1
foto
'
s
damwandinspectie
,
d
.
d
.
2
februari
2011
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
2
Tekening
9392
-
T
-
BS
-
S
-
PO
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Situatie
inmeting
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
3
Tekening
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PO
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Voorstel
aanpassingen
;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
6
.
4
Tekening
9392
-
T
-
BS
-
S
-
PR
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Profiel
B
-
B
,
huidige
situatie
;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
6
.
5
Tek
.
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PR
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Voorstel
aanpassing
tegen
ontgronding
.
.
.
.
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1
.
0
Inleiding
In
het
kader
van
de
overdracht
naar
het
Stadsdeel
West
heeft
d
.
d
.
02
februari
2011
een
inspectie
plaatsgehad
van
de
damwand
bij
het
plein
Gillis
van
Ledenberghstraat
.
Daartoe
is
de
landzijde
van
de
damwand
tot
onder
de
balk
ontgraven
om
de
damplanken
zichtbaar
te
maken
.
Bij
de
inspectie
waren
de
volgende
personen
aanwezig
:
-
De
heer
De
heer
De
heer
De
heer
Dienst
Infrastructuur
Verkeer
en
Vervoer
Dienst
Infrastructuur
Verkeer
en
Vervoer
Raadgevende
Ingenieurs
Infra
2
.
0
Bestaande
toestand
De
huidige
waterkering
ter
plaatse
van
het
plein
Gillis
van
Ledenberchstraat
bestaat
voornamelijk
uit
betonnen
damplanken
,
breed
480
mm
.
,
met
een
aangestorte
gronding
600
x
450
mm
.
De
damwand
is
verankerd
met
ankerstangen
.
De
ankerstangen
zijn
opgebouwd
als
set
van
4
stuks
,
ingestort
in
de
gording
.
Door
middel
van
een
koppelstuk
verloopt
dit
naar
een
enkele
ankerstang
in
het
veld
.
Aan
de
waterzijde
van
de
betonnen
damwand
is
meer
recent
een
azobé
houten
damwand
aangebracht
ter
afwerking
van
de
betonnen
damwand
.
Aan
de
zuidzijde
van
het
plein
mist
een
stuk
betonnen
damwand
.
Ter
plekke
is
momenteel
een
azobé
houten
damwand
aanwezig
als
tijdelijke
oplossing
.
3
.
0
Inspectie
huidige
damwand
Ter
inspectie
is
de
huidige
betonnen
damwand
aan
de
landzijde
ontgraven
tot
ver
onder
gordingniveau
.
De
damwanddelen
die
daarbij
tevoorschijn
kwamen
waren
nog
in
goede
conditie
.
Wel
was
na
het
ontgraven
op
verschillende
locaties
een
waterstroom
zichtbaar
tussen
de
aansluitingen
van
de
damplanken
.
De
betonnen
damplanken
waren
niet
overal
strak
tegen
elkaar
aangeheid
.
Deze
situatie
bestaat
echter
al
vanaf
het
moment
van
het
maken
van
de
damwand
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Op
de
kerende
werking
van
de
damwand
zijn
bij
de
inspectie
geen
gebreken
geconstateerd
.
Enige
mate
van
ontgronding
achter
de
damwand
ten
gevolge
van
uitspoelen
van
grond
naar
de
Kostverlorenvaart
is
niet
bekend
.
4
.
0
Te
verrichten
werkzaamheden
1
.
Aan
de
zuidzijde
van
het
plein
wordt
het
ontbrekende
stuk
damwand
hersteld
.
Voorstel
is
om
ter
plekke
een
stalen
of
betonnen
damwand
te
plaatsen
en
deze
te
voorzien
van
een
betonnen
gording
en
ankers
.
Goede
aandacht
is
vereist
bij
de
aansluiting
op
de
bestaande
damwand
en
bij
de
hoek
van
de
woning
.
Het
nieuwe
stuk
gording
wordt
door
middel
van
in
te
lijmen
ankers
doorverbonden
met
de
bestaande
gording
.
2
.
Ter
voorkoming
van
eventuele
uitspoeling
van
grond
door
de
bestaande
betonnen
damwanddelen
,
wordt
achter
de
damwand
een
duurzaam
geotextiel
aangebracht
.
Bijvoorbeeld
Geolon
PP60
.
3
.
Ter
voorkoming
van
ontgronding
bij
de
aansluiting
op
de
bebouwing
aan
de
noordzijde
en
de
zuidzijde
wordt
terplekke
haaks
op
de
damwand
over
een
lengte
van
2
m
.
en
met
een
diepte
van
1
,
5
m
.
een
damwand
aangebracht
van
staal
type
PAL3050
.
De
stukken
damwand
hebben
een
stabiliserende
functie
en
zullen
een
zeer
beperkte
grondbelasting
te
verwerken
hebben
.
De
aansluiting
op
de
damwand
moet
zorgvuldig
plaatsvinden
.
4
.
De
houten
damwand
,
welke
reeds
aan
de
waterzijde
van
de
betonnen
damwand
is
aangebracht
,
wordt
waar
nodig
uitgelijnd
en
wordt
duurzaam
aan
de
betongording
verbonden
.
5
.
0
Conclusie
De
huidige
betonnen
damwand
is
nog
in
goede
staat
en
met
de
genoemde
aanpassingen
zal
de
waterkering
van
de
Kostverlorenvaart
ter
plaatse
van
het
plein
weer
duurzaam
en
robuust
kunnen
functioneren
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen
6
.
1
foto
'
s
damwandinspectie
,
d
.
d
.
2
februari
2011
Foto
1
Foto
2
Foto
3
Foto
4
Foto
5
Foto
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Foto
7
Foto
8
Foto
9
Foto
10
Foto
11
Foto
12
T
\
:
9392
\
Word
\
Rapportage
\
RO001
.
doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Foto
13
Foto
14
Foto
15
Foto
16
Foto
17
Foto
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Foto
19
Foto
20
Foto
21
Foto
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>6
.
2
6
.
3
Tekening
9392
-
T
-
BS
-
S
-
PO
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Situatie
inmeting
;
Tekening
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PO
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Voorstel
aanpassingen
;
Tekening
9392
-
T
-
BS
-
S
-
PR
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Profiel
B
-
B
,
huidige
situatie
;
6
.
4
Tekenin
6
.
5
Tekening
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PR
-
01
,
d
.
d
.
17
-
02
-
2011
,
Voorstel
aanpassing
tegen
ontgronding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>