<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Lengte
Kunstwerk
Kunstwerk
code
naam
KZGOB02
Keizersgracht
,
rak
03
-
02
KZG
1101
Keizersgracht
rak
11
-
01
PRG0801
Prinsengracht
,
rak
08
-
01
PRG0902
Prinsengracht
,
rak
09
-
02
Prinsengracht
,
rak
10
-
01
PRG1002
Prinsengracht
,
rak
10
-
02
PRG1102
Prinsengracht
,
rak
11
-
02
OUS0201
Oude
Schans
rak
02
-
01
PMG0302
Plantage
Muidergracht
,
rak
03
-
02
PMGO205
Plantage
Muidergracht
,
rak
02
-
05
PMG0102
Plantago
Muidergracht
,
rak
02
-
01
EPD0103
Entrepoidok
,
rek
01
-
03
EPD0202
Entrepotdok
,
rak
02
-
02
EFD0205
Entrepotdok
,
rak
02
05
RLG0402
Reguliersgracht
,
jak
04
-
02
SINODD3
Sirgel
,
rak
09
-
03
HEG1102
Herengracht
rak
11
-
02
HEG1002
Herengracht
rak
10
-
02
AMS0204
Amstel
,
rak
02
-
01
REGO201
Realengracht
,
rak
02
-
01
KBS0301
Kromboomssloot
rak
03
-
01
KBS0302
Kromboomssicot
rak
03
-
02
KBS0101
Kromboomss
col
rak
01
-
01
KBS0102
Kromboomsoot
rak
01
-
02
RBS0201
Recht
Boomssloot
,
rak
02
01
BRG0401
Brouwersgracht
,
rak
04
-
01
PRG0601
Prinsengracht
,
rak
06
-
01
PRG0701
Prinsengracht
,
rak
07
-
01
BRG0301
Brouwersgracht
,
rak
03
-
01
LYG0101
Lijnbaansgracht
,
rak
01
-
01
WEG0202
Waalseilandsgracht
,
rak
02
-
02
GBW0101
Grimburgwal
,
rak
01
-
01
BRG0102
Brouwersgracht
,
rak
01
-
02
SINO201
Singel
,
rak
02
-
01
SINO101
Singel
,
rak
04
-
01
HIJD304
Het
IJ
,
rak
03
-
04
LLG0201
Lellepracht
,
rak
02
-
01
SINO302
Singer
,
rak
03
-
02
KZG0601
Keizersgracht
rak
06
-
01
KZG0501
Keizersgracht
rak
05
-
01
KZG0101
Keizersgracht
rak
01
-
01
HEG0102
Herengrach
:
rak
01
-
02
Kunstwerktype
naam
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Wamuur
,
metselwerk
Wamuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Oeverbescherming
,
algemeen
Walmuur
,
basaltblokken
Glooling
,
basathlokken
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
algemeen
Walmuur
,
algemeen
Walmuur
,
motsolwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metsa
werk
Walmuur
,
metse
werk
Walmuur
metse
werk
Walmuur
metse
werk
Walmuur
metselwerk
Walmuur
metselwerk
Walmuur
metselwerk
Walmuur
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
melselwerk
Damwand
,
staal
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Wal
muur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Walmuur
,
metselwerk
Geplande
onderhoudsmaatregelen
/
Schadebeelden
lopende
acties
(
bron
beheerder
)
Onderhoud
uitgevoerd
in
2012
De
kademuur
komt
tpv
de
vleugelwand
naar
voren
verschuiving
8cm
.
Tevens
helt
de
kademuur
hier
bovenin
Dvor
8
m1
12
Verticale
scheuren
,
2
horizontale
scheuren
,
verschuiving
en
komt
naar
voren
tov
huis
710
van
dilatatie
tot
dilalale
Onderhoud
uitgevoerd
in
2012
tpv
huis
432
komt
kademuur
8
-
10
cm
naar
voren
en
is
er
een
diagonale
scheur
geconstateerd
.
De
achterliggende
bestrating
is
verzakt
tpv
opslag
materiaal
en
er
staal
1
boom
Staat
op
lijst
voor
vernieuwing
Kademuur
oude
deel
is
verzakt
helt
over
5
-
10
CNOp
wi
verzakkingen
,
gaten
en
verschuivinger
Deels
in
2012
onderhoud
uitgevoerd
Huis
614
begin
walmuur
tpv
boom
over
lengte
20
m
scheetstand
boven
n
naar
het
water
toe
op
wl
metselwerk
naar
water
toe
gedrukt
klinkt
los
en
hol
.
2
scheuren
verticaal
1
scheur
horizontaal
Deels
in
2012
onderhoud
uitgevoerd
Ter
plaaste
van
het
electro
huisje
is
de
schade
van
de
kademuur
in
vergelijking
met
voorgaande
inspectie
aanzienlijk
toegenomen
.
Onderhoud
uitgevoerd
in
2012
tussen
huis
963
en
973
helt
de
kademuur
5
cm
naar
voren
.
Horizontale
,
verticale
en
diagonale
scheuren
nabij
de
dilatatie
bij
de
aansluiting
met
verschuiving
van
scheurranden
.
De
walmuur
helt
voorover
tpv
Snoekjesgracht
De
grondkering
bestaande
uit
perkoenpalen
is
aan
het
eind
van
zijn
technische
levensduur
.
Deksloof
ontbreekt
deels
,
de
voegmortel
en
zetmortel
zijn
zwaar
aangetast
en
er
is
worteldoorgroei
van
bomen
tussen
basaltstenen
aanwezig
Onderhoud
u
tgevoerd
in
2012
Op
onder
de
water
jn
van
de
frontmuur
zijn
twee
gaten
aanwezig
.
Wellicht
betreft
het
oude
afvoeren
/
uitlaat
Onderhoud
wordt
in
2014
uitgevoerd
Zware
corrosie
van
de
stalen
damwand
.
plaatselijk
zitten
er
corrosiegaten
in
de
stalen
dewand
door
materiaalafname
.
De
metselwers
walmuur
vertoont
veel
achterstallig
onderhoud
zoals
zware
Onderhoud
wordt
in
2014
uitgevoerd
Diverse
schadas
met
hoge
gradatie
zoals
verticale
scheuren
,
stenen
van
het
metselwerk
zijn
beschadigd
en
de
voegmortel
in
slechte
staat
.
Onderhoud
wordt
in
2014
uitgevoerd
De
walmuur
is
over
25
%
van
de
engte
in
sleonte
staat
van
onderhoud
.
De
walmuur
helt
achterover
.
Onderhoud
wordt
uitgevoerd
in
pericde
2014
-
2017
De
kademuur
slingert
en
vertoant
hon
zartale
scheuren
.
Eén
element
van
de
kademuur
zakt
over
10
m
1
onderuit
.
Ter
plaatse
van
de
aansluiting
met
de
brug
vertoont
de
kademuur
2
verticale
scheuren
en
een
horizontale
scheur
.
Ter
plaasle
van
huisar
597
slingerd
de
kademuur
over
circa
50
m1
15
cm
neer
voren
.
De
kademuur
zakt
en
slingert
Ter
plaatse
van
huisnr
.
174
staat
de
dilatatie
open
en
staan
de
kadumuur
elementen
torsie
tov
elkaar
De
kademuur
vertoont
meerdere
scheuren
met
verschuiving
tevens
staat
de
kademuur
naar
voren
.
Fek
wordt
gomonitoord
Meerdere
verticale
scheuren
en
horizontale
scheuren
met
ernstige
scheurwi
dtes
tot
1
cm
.
De
muur
vertoont
lichte
uitbuiking
over
de
eerste
20
mi
.
Rak
wordt
gernonitoord
Meerdere
verticale
scheuren
en
horizontala
scheuren
met
erstiga
scheurwijdte
De
muur
helt
voorover
over
30
m1
.
Rak
wordt
gemonitoord
Verticale
schaut
ernstige
scheurwijdte
.
De
muur
helt
voorover
over
10
mi
.
Rak
wordt
gemonitoord
De
gehele
walmuur
helt
over
de
gehele
lengte
ernstg
(
circa
10
cm
)
voorover
.
Rak
wordt
gemonitoord
De
walmuur
helt
zwaar
voorover
ter
plaatse
van
de
Oude
Schans
over
een
lengte
van
30m1
.
De
rest
van
de
walmuur
helt
licht
voorover
Staat
op
lijst
voor
vernieuwing
De
walmuur
verschuift
tpv
boom
en
huisnummer
75
.
De
schade
is
n
de
afgelopen
jaar
toegenomen
.
Onderhoud
wordt
in
2014
uitgevoerd
De
walmuur
helt
zwaar
achterover
Onderhoud
wordt
in
2014
uitgevoerd
De
walruur
helt
zwaar
voorover
over
een
lengte
van
6
m1
Onderhoud
uitgevoerd
in
2013
De
kademuur
vertoont
afschuiving
,
horizontale
scheuren
en
verticale
scheuren
.
Ter
plaatse
van
huisnr
.
5
en
15
is
de
kademuur
afgeschoven
,
vertoont
scheetstand
en
slingerd
De
walmuuur
het
voorover
ter
plaatse
van
huisnr
10
-
20
en
vertoont
horizontale
scheuren
met
afschuiving
bij
de
betonnen
paat
in
de
welmuur
.
Onderhoud
wordt
uitgevoerd
in
2014
De
walmuur
helt
achterover
en
vertoont
veel
scheurvorming
,
inspectie
2006
/
2007
heeft
niet
plaats
gevonden
JOnderhoud
uitgevoerd
in
2013
De
walmuur
is
horizonte
al
gemiddeld
5
cm
afgeschoven
.
De
walmuur
helt
licht
voorover
,
veel
horizontale
scheurvorming
met
afschuiving
De
walmuur
zakt
flink
onderuit
.
De
stalen
damwand
is
eindelevensduur
De
kademuur
vertoont
een
verticale
scheur
die
in
de
afgelopen
vijf
jaar
sterk
is
toegenomen
huisnr
46
Staat
op
lijst
voor
vernieuwing
De
kademuur
staat
voorover
en
schuift
af
Ter
plaatse
van
de
aanslu
ting
met
brug
49
is
de
diatatie
circa
10
verschoven
,
staat
bo
vertoont
een
horizontale
scheur
en
is
onder
uitgezakt
.
Horizontale
scheur
ter
plaatse
van
boom
en
de
kademuur
is
onderuit
gezakt
.
Vanaf
huis
23
is
een
horizontalo
scheur
geconstateerd
met
afschuiving
tot
en
met
brug
nr
.
55
lengte
circa
100
ml
Staat
op
lijst
voor
vernieuwing
De
kademuur
vertoont
over
circa
40
m1
een
horizontale
scheur
met
afschuiving
dit
deel
boven
de
waterlijn
vervangen
124
1
2346
150
3275
241
,
3
2323
269
.
4
153
,
1
277
,
6
383
20
,
0
255
,
4
36
,
2
55
,
5
166
1327
159
,
8
94
,
9
315
154
,
9
55
,
7
39
,
2
45
,
1
43
,
6
B6
,
9
96
,
5
)
148
,
7
130
,
5
171
.
4
308
221
23
,
7
)
156
218
,
91
193
,
8
78
,
4
827
80
,
2
152
)
210
,
8
24G
288
,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>