<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Productspecificaties
versie
30
mei
2017
Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
WEG0201
Waalseilandgracht
Deel
1
:
Ruwe
Meetdata
10
-
7
-
2019
Controle
meetgegevens
bij
binnenkomst
:
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
ja
Controle
op
de
hoofdvoorwaarde
uitgevoerd
Meetmethode
juist
uitgevoerd
(
heen
en
terug
)
Is
er
gemeten
in
Dubbelserie
(
eerst
1
e
,
-
en
vervolgens
2e
-
kijkerstand
per
raai
)
Zijn
de
juiste
prismaconstante
gebruikt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
WEG0201
Deel
2
:
Move
XY
Productspecificaties
versie
30
mei
2017
10
-
7
-
2019
Waalse
ilandgracht
A
Instellingen
Move
Eis
Reden
afwijking
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Opvolging
ja
2
3
4
5
Netwerknaam
juist
(
bevat
kunstwerknummer
)
Projectie
=
"
lokaal
stereografisch
"
Onbetrouwbaarheidsdrempel
=
0
.
05
Onderscheidingsvermogen
=
0
.
80
Standaardafwijking
richting
=
0
.
00060
+
0
.
00003
relatief
Standaardafwijking
afstand
=
0
,
0020
+
2
.
0
ppm
Centreerafwijking
=
0
.
0010
I
.
g
.
v
.
nulmeting
1e
2e
fase
L
.
9
.
v
.
herhalingsmeting
1e
fase
L
.
9
.
v
.
herhalingsmeting
3e
fase
8
X
X
Standaardafwijking
stations
=
0
.
0001
Standaardafwijking
stations
=
0
.
0001
MDB
max
10
mm
indien
te
weinig
aansluitpunten
standaardafwijking
iteratief
met
1
mm
verhoogd
9
1
.
g
.
v
.
nulmeting
1e2e
fase
Lav
herhalingsmeting
te
fase
Jl
.
g
.
v
.
herhalingsmeting
2e
fase
Schaalfactor
=
vrij
,
vul
berekende
waarde
in
Schaalfactor
=
vrij
,
vul
berekende
waarde
in
Schaalfactor
=
vast
op
1
.
0000000
(
hoofdnet
)
,
subnet
(
vrij
)
Uitgangspunten
Els
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
ja
Nulpunt
coördinaatstelsel
(
2000
.
5000
)
10
11
I
.
g
.
v
.
nulmeting
L
.
9
.
v
.
nulmeting
Puntnummering
volgens
specificaties
L
.
9
.
v
.
herhalingsmeting
12
13
Alle
mogelijke
uitgangspunten
getoetst
fase
3
gewogen
aansluiting
14
l
.
g
.
v
.
nulmeting
wordt
voldaan
aan
:
(
1
-
sol
)
x
L
akin
km
s5
mm
C
Berekening
en
resultaten
Eis
Voldaan
aan
eis
neen
Reden
afwijking
Opvolging
.
v
.
t
.
15
16
17
18
19
20
21
Berekening
in
1
en
2
of
3
fase
uitgevoerd
F
-
toets
geaccepteerd
Geen
verwerpingen
meer
aanwezig
Geen
vrije
waarnemingen
aanwezig
Redundantie
>
25
BNR
<
10
en
allemaal
ongeveer
even
groot
van
waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
WEGO
201
Deel
3
:
Move
Z
Product
specificaties
versie
30
mei
2017
10
-
7
-
2019
Waalseilandgracht
A
Instellingen
Move
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
UN
Netwerknaam
juist
(
bevat
kunstwerknummer
)
Onbetrouwbaarheidsdrempel
=
0
.
001
Onderscheidingsvermogen
=
0
.
80
Standaardafwijking
hoogte
relatief
=
1
.
41
mm
/
km
1
.
g
.
v
.
aansluiting
op
NAP
l
.
g
.
v
.
relatieve
meting
Standaardafwijking
stations
=
1
.
0
mm
Standaardafwijking
stations
=
0
.
1
mm
X
Uitgangspunten
Eis
Reden
afwijking
Opvolging
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
ja
X
l
.
g
.
v
.
nulmeting
l
.
g
.
v
.
nulmeting
L
.
g
.
v
.
1e
herhalingsmeting
1
.
g
.
v
.
volgende
herhalings
meting
Minimaal
twee
NAP
-
bouten
opgenomen
NAP
-
hoogtes
juist
ingevoerd
Basispunt
juist
gekozen
Hetzelfde
basispunt
als
voorgaande
meting
x
10
x
Berekening
en
resultaten
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
ja
11
12
13
14
15
16
17
Berekening
in
1
en
2
fase
uitgevoerd
F
-
toets
geaccepteerd
Geen
verwerpingen
meer
aanwezig
Geen
vrije
waarnemingen
aanwezig
Redundantie
>
25
BNR
<
10
en
allemaal
ongeveer
even
groot
van
waarde
Berekende
precisie
1e
fase
is
maximaal
1
.
25
mm
X
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
WEG0201
Deel
4
:
Rapport
Productspecificaties
versie
30
mei
2017
Waalseilandgrach
10
-
7
-
2019
A
Meetrapport
Eis
Reden
afwijking
Voldaan
aan
eis
ja
nee
n
.
v
.
t
.
Opvolging
2
3
Opgebouwd
volgens
sjabloon
Bijzonderheden
verwerking
opgenomen
Meetwaarden
in
tabel
komen
overeen
met
Excel
Excel
-
bestand
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
ja
1
2
3
X
5
Meetschets
toegevoegd
(
voorzien
van
lokaal
assenstelsel
)
Juist
coördinaten
ingevoerd
XY
-
coördinaatverschillen
in
mm
,
geen
decimaal
.
Z
-
coördinaatverschillen
in
mm
,
1
decimaal
Bijgeplaatste
punten
krijgen
de
toevoeging
T
in
het
tabblad
behorende
bij
de
huidige
meting
Herplaatste
bouten
de
toevoeging
A
.
Bij
herplaatst
punt
is
de
reeds
opgetreden
deformatie
van
het
oude
punt
overgenomen
door
het
herplaatste
punt
Verschillen
met
nulmeting
zijn
reëel
Verschillen
tabs
:
verschil
>
deformatiedrempel
is
rood
weergeven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>