<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    . _.ia  eee    Van: 7   Verzonden: vrijdag 19 oktober 2018 13:42   Aan:   CC: Ee ereen seer |  zeeer ney EINE EOURRT EH, VIG GIJS, Oreomes . «rr   Onderwerp: Beheersmaatregelen Herengracht 1-41   Bijlagen: XYZ Deformatiemeting Amsterdam, Herengracht 1 tm 103 9-10-2018.pdf   Urgentie: Hoog   Beste en andere collega's,    De kade ter plaatse van de Herengracht 1 tm 41 is de kade aan het deformeren. Zie bijgevoegde meetresultaten.  Inmiddels dusdanig veel dat ik zonder al te veel studie kan zeggen dat beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. De kade is    overigens reeds geprogrammeerd om vernieuwd te worden.  Natuurlijk goed om de situatie zeer snel te gaan bekijken op locatie, maar ik denk dat we rekening moeten gaan houden    met:  e Kappen bomen en afzetten weg voor alle verkeer.  e Verplaatsen woonboot Herengracht 7K.  e _ Plaatsen noodconstructie bestaande uit een 100 m lange damwand aangevuld met zand.  e __Na plaatsing damwand constructie kan verkeer terug op de kade en kan de woonboot terug.    Ik heb CRUX reeds opdracht gegeven om de deformatie wekelijks te gaan monitoren.  Maandagochtend 9.00 vur gaan we dit verder bespreken in ons “calamiteiten overleg”.    Met vriendelijke groet,    Technisch manager kademuren  Ingenieursbureau  Gemeente Amsterdam    Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam    www.amsterdam.nl/ingenieursbureau  www.amsterdam.nl/kademuren    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer    Var He a,  Verzonden: vrijdag 19 oktober 2018 13:05  Aan. . ets    Onderwerp: FW: Herhalingsmeting Herengracht 1-103 + brug 18 en 19 - 9 oktober</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Met vriendelijke groet,  neemen a  Adviseur Constructies en Installaties    Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam         Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam  ingenieursbureau.amsterdam.nl    Werkdagen: ma,di,wo,do,vr    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer    Van: Arj. a vee |   Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 07:31   Aan: Fix wala   CC: Dn ven iat    Onderwerp: Herhalingsmeting Herengracht 1-103 + brug 18 en 19 - 9 oktober    Goedemorgen( ,    Naar aanleiding van de bij de vorige herhalingsmeting (31-7) geconstateerde vervormingen van de walmuur is  deze week een herhalingsmeting uitgevoerd. Resultaten hiervan zijn bijgevoegd in de bijlage.    Uit de meting volgt dat de vervorming van punten 104 tot en met 113 wederom is toegenomen. Totale  vervorming van de walmuur komt daarmee uit op 38mm, zetting bedraagt maximaal! 15mm. Dit deel van de  walmuur is dus instabiel. Ik weet niet welke maatregelen getroffen zijn na de meting van 31-7, maar het lijkt me  goed om in ieder geval de situatie buiten te inspecteren en parkeervakken af te sluiten.   Bij de overige punten is slechts een beperkte of geen toename van vervormingen gemeten.    Met vriendelijke groet,    hniek  Van: .  Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:18  Aan:!, _  cC:f 2!    Onderwerp: RE: Herhalingsmeting Herengracht 1-103 + brug 18 en 19 augustus 2018   Beste   Naar aanleiding van de resultaten van de vorige meting voor de Herengracht 1-103 en brug 13 en 19 volgen wij jullie  voorstel. Bij deze verlenen wij jullie toestemming om iedere twee maanden een herhalingsmeting van de punten op de    walmuur uit te voeren en over 4 maanden een volledige herhalingsmeting.    Met vriendelijke groet,    A    Medewerker Programma Kademuren</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Ingenieursbureau van Amsterdam    Meer weten over Amsterdamse kademuren, het fundament van onze stad?    www.amsterdam.nl/kademuren  Gemeente Amsterdam         Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam    Van: A         ged . oe . J  Verzonden: woensdag 8 augustus 2018 15:06  Aan: M hoa ,  cc: Aub a me eer, couna         Onderwerp: Herhalingsmeting Herengracht 1-103 + brug 18 en 19 augustus 2018    Goedemiddag    Hierbij de resultaten van de herhalingsmeting van de punten op walmuur en panden tussen Herengracht 1-103,  de meting is begin augustus uitgevoerd.    Walmuur   - Vervorming van de walmuur is tussen meetpunten 105-108 relatief groot en met ca. 15 mm toegenomen  sinds de laatste meting. Totale vervorming richting water bedraagt nu 25 à 30 mm. Zetting van dit deel  van de walmuur bedraagt maximaal 15 mm en is sinds de vorige meting met max. 5mm toegenomen.   -Ter plaatse van punten 111-117 en 123 -128 is maximaal 11mm vervorming gemeten, totale vervorming  van de walmuur bedraagt op dit deel ca. 10mm. Zetting van de walmuur is op dit deel beperkt tot in  totaal 6 mm.   -Op de tussenliggende punten is de vervorming beperkt tot enkele millimeters.    Brug 18+19  Verplaatsing van de bruggen is beperkt (max +/- 3 mm) en ligt daarmee rond de meetnauwkeurigheid.    Panden  De meeste van de gemeten zetting liggen tussen +/- 2 mm met in de meeste gevallen is een lichte rijzing van de    panden gemeten ten opzichte van de vorige herhalingsmeting. Opvallende punten zijn:  ~ Herengracht 5 (1005D), 2.1 mm zetting van het meetpunt op het pothuis  - Herengracht 7 (1007B), 5.6 mm zetting. Betreft doorgaande zetting vanaf start meting  - Herengracht 7 (1007C), 5.9 mm zetting van het meetpunt op het pothuis  - Herengracht 25 (1025A), 3.7 mm zetting. Betreft doorgaande zetting vanaf start meting  - Herengracht 35 (1035A-F), max 3.6 mm zetting. Betreft doorgaande zetting vanaf start meting  - Herengracht 41 (1041C), 2.1 mm zetting van het meetpunt op het pothuis    Gezien de gemeten vervormingen van de walmuur lijkt het goed om hier de aanleiding (bijvoorbeeld hoge  bovenbelasting door bouwwerkzaamheden) te achterhalen en de kade te inspecteren. Afhankelijk van de  resultaten stel ik voor om uiterlijk over 2 maanden een herhalingsmeting van de punten op de walmuur uit te  voeren en over 4 maanden (eind november) een volledige herhalingsmeting uit te voeren.    Met vriendelijke groet,    yoy ba    evt NEK</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is  bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de  informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie    https://www.amsterdam.nl/proclaimer.</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>