<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Gemeente Bezoekadres    Weesperstraat 430    Am ste rd am 1018 DN Amsterdam    Postbus 12693   1200 AR Amsterdam   Telefoon 14 020  amsterdam.nl/ingenieursbureau    KASo101  Verzoek tot vervanging kademuur    Kattensloot (deels)    Aan -(Ascetmanager W&OR)  Opgesteld door anar cous sun pene Onderzoek er advies kademuren [B)  Controle door Onderzoek en adWwies kademuren 1B5   Kenmerk KASo101-VTV-2019-D   Status Definitief   Datum 22 maart 2019    VITE Zer                       Datum: 2603-2019    Scope en locatie  De kademuur van het rak KASo1o1 is 347 mm lang en gelegen aan de Kattensloot. De kade ligt ter  hoogte van de Jacob Catskade 2 t/m 88 en bevindt zich tussen bruggen 132 en 155. Het rak bestaat    uit drie verschillende constructie typen.    Datum: 4 U . LOK    Dit rak dient gedeeltelijk vervangen te warten over een lengte van 302 m. Voorliggend document  legt de onderbouwing van en het besluit tat wervanging van deze kademuvursectie vast.    Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 2, 7 en 19, halte Weesperplein.  Een routebeschrijving vindt v op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 2 van 5    Brug 155                 f Deel 3  a“ (273 m)  Buga cee  ed a Tevervangen …  (45 m) A (302.m)    Figuur 1: Locatie rak Kaso1o1         Figuur 2: Overzichtsfoto rak (bron: Googlemaps)         </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 3 van 5    Identificatie rak  Raknummer KASo101    Aangelegen water Kattensloot  Aangelegen straat Jacob Catskade 2 t/m 88  Totale lengte rak    ‚Te vervangen rakdeel 3    a Te vervangen rakdeel 2 :    129 M  "1906    Tussen i -                                                                                 Jacob Catskade huisnummer 56 en de kruising van de  Wittenkade en de Jacob Catskade  Te behouden rakdeel 1    Tussen De kruising van de Wittenkade en de Jacob Catskade en brug  132  Constructie . Betonnen L wand op palen                                         Doorsneden constructie    Dwarsdoorsnede 2 (oud) Dwarsdoorsnede 3 (oud) Dwarsdoorsnede 1 (nieuw)          Figuur 3: Doorsnede constructie te vervangen rakdelen en doorsnede nieuwe gedeelte uit 1990</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 4 van 5    Uitgevoerde onderzoeken en bevindingen  Onderzoek en bevinding te vervangen rakdeel 3  Constructief onderzoek (2015) Horizontale scheurvorming en verschuiving  geconstateerd. Onder de waterlijn zijn op 5 locaties  dwarsliggers/kespen gebroken (vermoedelijk kapot  gevaren). Hierdoor kunnen de belastingen niet  meer afgedragen worden naar de palen. Er zijn op  diverse locaties openingen van de vloerdelen  waargenomen (tussen 50-6omm). Daarnaast zijn  de palen verzwakt door bacteriële aantasting  k Onderzoek en bevinding te vervangen rakdeel 2   Constructief onderzoek (2015) Horizontale scheurvorming en verschuiving  geconstateerd, Een deel van het metselwerk lijkt  recentelijk vernieuwd te zijn echter is vervorming  geconstateerd in het oude metselwerk. De houten  palen zijn verzwakt door bacteriële aantasting.  Daarnaast staan de damwandplanken en  vloerdelen plaatselijk open.  Onderzoek en bevinding te behouden rakdeel 1    Constructief onderzoek (2015) Dit deel van het rak vertoont geen bijzonderheden    Constructieve veiligheid en restlevensduur   Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt gesteld dat de rakdelen 2 en 3 tussen brug 255 en  de kruising tussen de Wittenkade en de Jacob Catskade over een lengte van 302 m einde  levensduur heeft bereikt, De restlevensduur wordt ingeschat op o-5 jaar. oe                                                                                                                             Het aansluitend deel tussen de kruising Wittenkade/Jacob Catskade en brug 132 geeft geen directe  aanleiding tot vervanging.    Beheerdersoordeel  Rakdeel 2 en 3 dienen over een lengte van 302m vervangen te worden.    Verzoek tot vervanging met investeringskosten  Het rakdeel tussen brug 155 en de kruising Wittenkade/Jacob Catskade dient over een lengte van  302 m vervangen te worden opdat deze weer veilig functioneert.                    EEE  | Nauwkeurigheid +/- 30% Loe Seu ue,    De meterprijs: _____ €/m*is gebaseerd op:  « Vervanging door een betonnen L-wand op boorpalen gebouwd in een tijdelijke bouwkuip;  e Gevoelig binnenstedelijk gebied;  e Geen woonbootverplaatsingen;  « — Inclusief herinrichting maaiveld en vervanging riool.         </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam    22 maart 2019  Pagina 5van 5    Bijzonderheden omgeving/raakvlakprojecten (niet limitatief)    Project uitgevoerd om beheersmeatregelen uit te voeren t.h‚v. Jacob Catskade 12-16.  Hier is een tijdelijke bouwkvip geptaatst orn o.a. de dwarsbalken en/of kespen lokaal te  repareren om de stabiliteit van de kademuur te waarborgen. Er heeft inmiddels uitvoerig  onderzoek plaatsgevonden, er is daarm vanuit de projectgroep besloten om geen nader  onderzoek te doen op deze locatie;   PCVB ter vaststelling van de constructieve veiligheid omliggende bruggen.         </pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>