<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum
:
20
-
07
-
2011
STATISCHE
BEREKENING
-
Nr
.
19
Wapening
betonbalk
kademuur
Project
:
Gillis
van
Ledenberchstraat
,
Amsterdam
Order
6516
Opdrachtgever
:
Architekt
:
n
.
v
.
t
.
Constructeur
:
ing
.
Aangehouden
voorschriften
:
NEN
6700
serie
Bouwwerkaanduiding
Veiligheidsklasse
Referentieperiode
•
:
i
Infrastructureel
3
100
Belastingfaktoren
:
F
.
C
.
1
Ytig
=
1
,
2
F
.
C
.
2
Yta
=
1
,
35
en
Yt9
=
1
,
5
Windbelasting
:
Gebied
II
,
onbebouwd
KV
volon
Vrijgegeven
door
:
Almere
d
.
d
.
ing
.
20
-
7
-
2011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>ORDER
:
BLAD
NR
:
DEEL
DATUM
:
20
-
9
-
on
Wapenina
betonbelh
kademuur
darwand
Deborenbell
steunt
of
op
de
houten
planken
,
furogeit
dus
als
bedding
.
De
boven
en
onderwapening
wordt
bepeeld
preltische
vorm
betonball
practisch
geluh
aan
bestaande
Balu
13
2012
bals
&
Loosgelden
8
-
200
100mm
dite
betonnen
dome
k
250
x
110
x
240
x
boo
De
betonball
wordt
horizontaal
gesteund
door
3
grondankers
hoh
.
+
/
-
20
moter
relerweerde
van
de
anterhache
FisAist
,
da
ron
/
Max
18
aC
&
18
.
20
.
2
10min
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3
)
DAMWAND
TER
VOORKOMING
VAN
ONTGRONDING
(
1
)
ONTBREKENDE
DAMWAND
AANBRENGEN
INCLUSIEF
BETONGORDING
2
)
GEOTEXTIEL
ALS
GRONDDICHTE
LAAG
ACHTER
DE
BESTAANDE
BETONNEN
DAMWAND
AANBRENGEN
KOSTVERLORENVAART
BINNEN
EN
BUITENGORDING
DOOR
VERBINDEN
MET
SLOTBOUT
/
MOER
M12
H
.
O
.
H
.
0
.
50M
2
.
68
2
.
65
-
2
.
68
_
o
REEDS
GEPLAATSTE
GORDING
AZOBE
D
-
55MM
-
REEDS
GEPLAATSTE
DAMWAND
AZOBE
DE40MM
NIEUW
AAN
TE
BRENGEN
GORDING
UIT
1
LENGTE
,
70x150
AZOBE
D
=
70MM
2
.
23
_
0
.
48
_
2
.
44D
.
REEDS
GEPLAATSTE
DAMWAND
D
=
40MM
AZOBE
MET
ENKELZIJDIGE
GORDING
D
=
55MM
.
.
BETONBALK
600X450MM
-
WARTEL
ANKERSTANG
520MM
PUTLOCATIE
INDICATIEF
WAPENING
PUTLOCATIE
INDICATIEF
BALK
-
ANKERSCHOT
1
.
COM
D
=
40MM
AZOBE
PUTLOCATIE
INDICATIEF
oth
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>HOUTEN
DAMWAND
REEDS
GEPLAATST
IN
HET
WERK
GESTORTE
GORDING
600x450MM
+
0
.
27
ANKERPLAAT
180x180x10
,
STAAL
ANKERSTANG
020
-
-
-
-
-
-
-
-
T
BEVESTIGEN
MET
KLEMSTRIP
OP
BETON
WATERPEIL
KOSTVERLORENVAART
-
0
.
40
-
-
LUS
-
-
GEOLON
DOEK
PP60
NIEUW
TE
PLAATSEN
DAMWAND
,
BETON
1
.
30
.
PROFIEL
A
-
A
MATEN
IN
M
/
HOOGTEMATEN
IN
M
T
.
O
.
V
.
NAP
.
/
COORDINATEN
IN
M
VOLGENS
RD
-
STELSEL
WATERKERING
PLEIN
GILLIS
VAN
LEDENBERGSTRAAT
DATUM
:
06
-
06
-
2011
TEKLNAAR
:
FORMAAT
:
A4
SCHAAL
:
1
:
100
FESTEKNR
:
-
DCELPLAN
:
-
STATUS
ORCERNR
.
PROFIEL
A
-
A
19392
)
IP
PPR
021
.
Deze
Iskoning
blijft
eigendom
von
en
mag
zonder
onze
schriftelijke
toestemming
niet
worden
gekopieerd
noch
an
derden
ter
inzage
worden
gegever
!
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>+
0
.
27
BEVESTIGEN
MET
KLEMSTRIP
OP
BETON
WATERPEIL
-
0
.
40
KOSTVERLORENVAART
-
LUS
GEOLON
DOEK
PP60
-
1
.
10
-
1
.
30
PROFIEL
B
-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>:
Kademuur
Gillis
van
Ledenbergchstraat
Project
Opdrachtgever
Onderdeel
Order
Datum
:
Tekeningenlijst
:
6516
:
18
-
10
-
2011
Tekeningnummer
Omschrijving
Schaal
Formaat
Status
Datum
6516
-
W0012w
Wapening
betonbalk
kademuur
1
:
20
A3
Definitief
20
-
05
-
2011
9392
-
T
-
BS
-
S
-
PO
-
01
Situatie
inmeting
02
-
02
-
2011
1
:
100
A3
Definitief
18
-
02
-
2011
9392
-
T
-
BS
-
S
-
PR
-
01
Profiel
B
-
B
huidige
situatie
1
:
100
A4
Definitief
18
-
02
-
2011
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PO
-
01
Voorstel
aanpassingen
1
:
100
A3
Definitief
18
-
02
-
2011
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PR
-
01
Voorstel
aanpassing
tegen
ontgronding
1
:
100
A4
Definitief
18
-
02
-
2011
9392
-
T
-
IP
-
P
-
PR
-
02
Profiel
A
-
A
1
:
100
A4
Definitief
06
-
06
-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>