<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Bezoekadres
Weesperstraat
430
1018
DN
Amsterdam
Postbus
12593
1100
AR
Amsterdam
Telefoon
14020
amsterdam
.
nl
/
ingenieursbureau
HEG0102
Verzoek
tot
vervanging
kademuur
Herengracht
(
deels
)
Aan
(
Assetmanager
VOR
)
Opgesteld
door
Onderzoek
en
advies
kademuren
IB
)
Gecontroleerd
door
(
Onderzoek
en
advies
kademuren
IB
)
Kenmerk
HEG0102
_
VTV
_
2019
_
D
Status
Definitief
Datum
5
april
2019
Vrijgave
IB
:
Vrijgave
V
&
OR
:
Datum
:
5
-
4
-
2013
Datum
:
5
-
4
-
2019
Scope
en
locatie
Dc
kademuur
van
het
rak
HEG0102
is
294
m
lang
en
gelegen
aan
de
Herengracht
.
De
kade
ligt
ter
hoogte
van
huisnummers
1
t
/
m
103
en
bevindt
zich
tussen
brug
16
en
brug
19
.
Het
rak
bestaat
uit
twee
verschillende
constructie
Lypes
.
Dit
rak
dient
gedeeltelijk
vervangen
te
worden
.
Voorliggend
document
legt
de
onderbouwing
van
het
besluit
tot
vervanging
van
deze
kademuursectie
vast
.
I
let
Ingenieursbureau
is
bereikbaar
met
metro
51
,
53
en
54
of
mel
tramlijn
1
,
7
cn
19
,
halte
Weesperplein
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
5
april
2019
Pagina
2
van
5
Brug
16
-
SGRAC
Noodconstructie
Te
GA
behouden
deel
1
(
16
m
)
Te
vervangen
Deel
2
(
278
m
)
ROO
MOLEN
STRAA
?
HERENGRA
HERENGRACHEZ
LANGESTRAAT
SINGEL
KORSJES
POORT
STEEG
Brug
19
Brug
18
Figuur
1
.
Locatie
rak
HEG0102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
5
april
2019
Pagina
3
van
5
Identificatie
rak
Raknummer
Aangelegen
water
Aangelegen
straat
Totale
lengte
rak
HEG0102
Herengracht
Herengracht
1
t
/
m
103
794
m
Te
vervangen
rakdeel
2
Lengte
Bouwjaar
Tussen
Constructie
278
m
Onbekend
Herengracht
3
t
/
m
103
Gemetselde
gewichtsmuur
op
houten
palen
Te
behouden
rakdeela
Lengte
Bouwjaar
Tussen
Constructie
16
m
1993
Brug
16
en
llerengracht
3
Betonnen
L
-
wand
op
houten
palen
Doorsnede
constructie
dows
OUDE
WALMUUR
Figuur
3
:
Vermoedelijke
principe
doorsnede
constructie
te
vervangen
rakdeel
2
Restas
treen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
5
april
2019
Pagina
4
van
5
Uitgevoerde
onderzoeken
en
bevindingen
Onderzoek
en
bevinding
te
vervangen
rakdeel
2
Toestandsinspectie
(
2017
)
Een
groot
deel
van
de
kadernuur
is
afgeschoven
.
Op
diverse
locaties
zijn
constructieve
scheuren
waargenomen
en
ontbreken
er
stukken
metselwerk
.
Het
rak
verkeert
technisch
gezien
in
slechte
staat
.
Duikonderzoek
(
2018
)
Duikonderzoek
heeft
plaatsgevonden
over
de
eerste
100
m
(
van
huisnummer
3
t
/
m
41
)
.
Daarbij
is
geconstateerd
dat
drie
kespen
zijn
gespleten
t
.
h
.
v
.
huisnummer
29
,
de
kademuur
is
op
deze
locatie
bezweken
.
Daarnaast
bevinden
de
palen
zich
in
een
negatieve
schoorstand
.
Advies
vanuit
duikonderzoek
:
Noodconstructie
dient
geplaatst
te
worden
.
Deformatiemeting
(
2018
)
De
resultaten
van
deformatiemetingen
hebben
aangetoond
dat
de
verplaatsen
nog
binnen
de
grens
van
20
mm
valt
.
Echter
zijn
deze
resultaten
gebaseerd
op
mcctbouten
die
enkel
en
alleen
zijn
aangebracht
op
de
dekstenen
.
Technisch
advies
IB
(
2019
)
Over
een
lengte
van
ca
.
70
m
is
een
noodconstructie
geplaatst
.
Locatie
bezoek
en
de
beschouwde
deformatiemetingen
geven
geen
directe
aanleiding
om
de
noodconstructie
verder
te
plaatsen
richting
brug
19
(
Blauwburgwal
)
.
Te
behouden
rakdeel
1
Toestandsinspectie
(
2017
)
Geen
constructieve
bijzonderheden
.
Duikonderzoek
(
2018
)
Het
onderzoek
heeft
zich
gericht
op
de
eerste
100m
van
rakdeel
2
Deformatiemeting
(
2018
)
De
resultaten
van
deformatiemetingen
hebben
aangetoond
dat
de
verplaatsen
nog
binnen
de
grens
van
20
mm
valt
.
Echter
zijn
deze
resultaten
gebaseerd
op
meetbouten
die
enkel
en
alleen
zijn
aangebracht
op
de
dekstenen
.
Constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
Op
basis
van
de
uitgevoerde
onderzoeken
wordt
gesteld
dat
rakdeel
2
volledig
vervangen
dient
to
worden
.
Dit
rakdeel
is
deels
bezweken
en
er
is
een
noodconstructie
geplaatst
over
een
lengte
van
circa
70
m
tussen
de
Herrengracht
3
t
/
m
33
.
Restlevensduur
met
betrekking
tot
rakdeel
2
is
o
jaar
en
dient
zo
spoedig
mogelijk
vervangen
te
worden
.
Rakdeel
1
geeft
geen
directe
aanleiding
tot
vervanging
.
Antca
group
.
(
2017
)
.
"
HIG0107
:
Rapportage
Instandhoudingsinspectie
en
Conditiemeting
NEN2767
-
4
"
.
Daar
-
CIPRO
.
(
2010
)
.
"
Amsterdam
inspectie
kadernour
Herengracht
1
-
41
'
.
CRUX
Engineering
.
(
2016
)
.
"
Monitoring
kademuur
Herengracht
1
t
/
m
103
.
"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
5
april
2019
Pagina
5
vans
Beheerdersoordeel
Rakdeel
2
dient
volledig
vervangen
te
worden
over
een
lengte
van
ca
.
278
m
.
Verzoek
tot
vervanging
met
investeringskosten
Rakdeel
2
tussen
Herengracht
3
Um
103
dient
volledig
vervangen
te
worden
over
een
lengte
van
ca
.
278
m
opdat
deze
weer
veilig
functioneert
.
Meterprijs
Lengte
Investeringskosten
278
m
'
Nauwkeurigheid
+
/
-
30
%
De
meterprijs
van
is
gebaseerd
op
:
Vervanging
door
een
betonnen
L
-
wand
op
boorpalen
gebouwd
in
een
tijdelijke
bouwkuip
;
Gevoelig
binnenstedelijk
gebied
;
•
Woonbootverplaatsingen
;
•
Inclusief
herinrichting
maaiveld
en
vervanging
riool
.
Bijzonderheden
omgeving
/
raakvlakprojecten
(
niet
limitatief
)
PCVB
ter
vaststelling
van
de
constructieve
veiligheid
bruggen
Aanwezigheid
van
woonbolen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>