<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meetrapport
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Referentie
:
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapportage
-
1H
.
doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Titel
document
:
Meetrapport
Ondertitel
document
:
Referentie
:
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapportage
-
14
.
doc
Revisie
:
Datum
:
01
augustus
2019
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Projectnummer
opdrachtgever
:
1807567A00
Project
:
Amsterdam
,
A12018
-
0512
Mon
.
risicovol
.
Rakken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
heeft
lv
-
Infra
b
.
v
.
op
2
juli
2019
een
deformatiemeting
in
X
,
Y
en
Z
uitgevoerd
van
Rak
AMSO908
,
aan
de
Amstel
.
Het
betreft
hierbij
de
1
herhalingsmeting
van
de
kade
en
het
pand
.
De
tachymetrie
is
uitgevoerd
met
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
,
type
TS15
.
De
waterpassing
is
uitgevoerd
met
Leica
,
type
DNA03
.
Meting
Nulmeting
1
herhalingsmeting
Datum
11
-
03
-
2019
en
24
-
04
-
2019
02
-
07
-
2019
Conclusie
X
-
Y
-
verschillen
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
XY
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
3
mm
.
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
Z
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
0
.
8
mm
.
Z
-
verschillen
N
.
B
.
De
meting
is
zodanig
opgezet
dat
bij
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
met
80
%
zekerheid
kan
worden
gesteld
dat
vervorming
is
opgetreden
.
Deze
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
is
niet
een
waarde
die
aangeeft
wat
wel
en
niet
toelaatbaar
is
voor
het
betreffende
kunstwerk
.
Die
conclusie
dient
door
een
kunstwerkdeskundige
te
worden
getrokken
.
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1
1
.
1
.
1
.
2
.
Inleiding
Beschrijving
object
Uitgevoerde
werkzaamheden
NNN
2
.
1
.
2
.
2
.
2
.
3
.
Meetinstrumentarium
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Hulpmiddelen
Temperatuur
bepaling
3
.
1
.
3
.
2
.
Verslag
metingen
Meetopzet
Opmerkingen
Wijzigingen
in
het
meetnet
Weersomstandigheden
3
.
3
.
3
.
4
.
4
.
1
.
4
.
2
.
Verslag
berekeningen
Uitgangspunten
Verwerking
meting
5
.
1
.
Analyse
Opmerkingen
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
Eind
conclusie
5
.
2
.
5
.
3
.
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
Inleiding
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
is
op
2
juli
2019
door
IV
-
Infra
b
.
v
.
een
1
herhalingsmeting
uitgevoerd
op
ondergenoemd
object
.
Het
doel
van
de
meting
is
om
te
kunnen
aantonen
of
er
eventuele
deformaties
zijn
opgetreden
.
1
.
1
.
Beschrijving
object
Rak
AMS0908
Straat
Amstel
Monitoring
aan
Kademuur
Afbeelding
1
:
Overzichtsfoto
'
srak
AMS0908
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>AMS09081000
AMS09081001
AMS09081002
AMS09081003
AMS09081004
derkerk
Polijk
AMS09081005
AMS09081006
-
2
AMS09081006
-
1AMS09081006
AMS09081007
-
2
AMS09081007
-
1
AMS09081008
.
AMS09081007
AMS09081009
-
2AMS09081009
AMS09081009
-
1
Zuidergasfabriekbrug
Afbeelding
2
:
Overzichtskaarten
rak
AMS0908
1
.
2
.
Uitgevoerde
werkzaamheden
De
volgende
werkzaamheden
werden
voor
deze
1
herhalingsmeting
verricht
:
Het
uitvoeren
van
een
XY
-
meting
op
alle
deformatiemeetpunten
ter
constatering
van
horizontale
deformatie
.
Het
uitvoeren
van
een
nauwkeurigheidswaterpassing
op
de
deformatiemeetpunten
bovenin
de
kademuren
.
Het
verwerken
van
de
meetgegevens
.
Het
maken
van
een
meetrapport
.
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2
Meetinstrumentarium
2
.
1
.
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Voor
de
XY
-
meting
is
gebruik
gemaakt
van
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
type
TS15
:
standaardafwijking
(
vast
)
horizontale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
vast
)
verticale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
var
.
)
horizontale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
(
var
.
)
verticale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
afstandmeting
1
mm
+
2
ppm
Voor
de
Z
-
meting
van
de
deformatiemeetpunten
boven
in
de
deksteen
en
het
aansluiten
op
het
N
.
A
.
P
.
is
gebruik
gemaakt
van
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Leica
,
type
DNA03
.
afleesnauwkeurigheid
standaardafwijking
0
.
01
mm
de
standaardafwijking
op
1
km
heen
-
en
teruggaande
waterpassing
is
0
.
3
mm
2
.
2
.
Hulpmiddelen
De
deformatiemeetpunten
en
bovenin
de
(
deksteen
)
van
de
kademuren
zijn
verzekerd
door
middel
van
messing
meetbouten
met
centergaatje
.
Waar
de
kademuur
hoger
is
dan
1
.
50
m
,
zijn
in
de
verticale
delen
van
de
kademuren
messing
wandbouten
met
M8
inwendig
schroefdraad
geplaatst
.
Hier
wordt
een
Leica
adapter
van
40
mm
ingedraaid
.
Afbeelding
3
:
Messing
meetbout
Afbeelding
4
:
Wandbout
Afbeelding
5
:
Leica
adapter
40
mm
Voor
het
tachymetrisch
inmeten
van
de
messing
meetbouten
in
de
kademuren
is
een
meetstaafje
gebruikt
van
10
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
met
prismaconstante
17
.
5
mm
.
Waar
het
niet
mogelijk
was
om
een
punt
laag
te
meten
is
gebruik
gemaakt
van
een
meetstaaf
van
100
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
.
Voor
de
overige
richtpunten
zijn
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>statieven
met
stelschroevenblokken
gebruikt
in
combinatie
met
een
Leica
GPR121
rondprisma
of
een
leica
GPZ122
360°prisma
.
GMP111
-
0
GPR121
GRE122
Afbeelding
7
:
Leica
GPR121
rondprisma
Afbeelding
8
:
Leica
GPZ122
Afbeelding
6
:
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
360
"
prisma
De
messing
meetbouten
zijn
voorzien
van
een
centergaatje
.
Voor
de
XY
-
metingen
is
het
centergaatje
plaatsbepalend
.
Voor
de
wandbouten
is
hart
prisma
plaatsbepalend
.
Voor
de
hoogtemetingen
van
de
messing
meetbouten
in
het
pand
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
2
.
3
.
Temperatuurbepaling
Bij
aanvang
en
na
afronding
van
de
meting
is
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
bepaald
met
een
thermometer
van
het
merk
TQC
type
TE1000
.
Zowel
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
zijn
gemeten
.
Afbeelding
9
:
Thermometer
TQC
TE1000
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3
Verslag
metingen
3
.
1
.
Meetopzet
3
.
1
.
1
.
Beschrijving
meetpunten
Bovenin
de
kademuur
zijn
10
messing
meetbouten
en
6
wandbouten
geplaatst
.
Van
de
deformatiepunten
bovenin
de
deksteen
bevindt
zich
op
de
kop
van
het
boutje
een
centergaatje
.
Dit
gaatje
wordt
gebruikt
als
zijnde
het
deformatiepunt
.
Voor
de
wandbouten
is
hart
prisma
het
deformatiepunt
3
.
1
.
2
.
Horizontale
deformatie
De
XY
-
meting
is
uitgevoerd
als
een
relatieve
deformatiemeting
.
De
X
-
as
staat
loodrecht
op
de
Y
-
as
.
De
positieve
X
-
as
volgt
de
kademuur
en
is
bepaald
door
de
punten
1000
en
1007
.
De
oorsprong
van
het
plaatselijke
assenstelsel
bevindt
zich
bij
deformatiepunt
1000
,
zodanig
dat
de
positieve
Y
-
as
haaks
op
de
kademuur
in
de
richting
van
de
openbare
ruimte
gericht
is
.
Alle
deformatiemeetpunten
zijn
vanuit
minimaal
2
vrije
standplaatsen
in
2
kijkerstanden
gemeten
.
3
.
1
.
3
.
Verticale
deformatie
De
Z
-
meting
van
de
deformatieboutjes
is
middels
een
doorgaande
waterpassing
in
heen
-
en
teruggang
uitgevoerd
.
Hierbij
is
deformatiemeetpunt
1000
aangehouden
als
basispunt
.
Voor
de
messing
meetbouten
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
3
.
2
.
Geen
Opmerkingen
3
.
3
.
Geen
Wijzigingen
in
het
meetnet
3
.
4
.
Weersomstandigheden
De
XY
-
meting
en
de
waterpassing
zijn
uitgevoerd
op
2
juli
2019
onder
de
onderstaande
weersomstandigheden
.
Meting
Datum
Wind
Wind
Bewolking
Temp
.
Temp
.
Luchtdruk
richting
kracht
Constr
.
Lucht
Nulmeting
20190311
W
5
Bft
Vrijwel
geheel
bewolkt
5°C
5°C
1018
Nulmeting
20190424
ZZO
4
Bft
Zwaar
bewolkt
19°C
19°C
999
1°
hh
-
meting
20190702
NNW
3
Bft
Half
bewolkt
19°C
17°C
1024
Meteogegevens
van
het
KNMI
-
weerstation
Schiphol
,
incl
.
4
dagen
voorafgaand
aan
de
XY
-
meting
:
z
4
BfE
ya
waar
bewolktalet
i
C
19°C
999
Datum
02
-
07
-
2019
01
-
07
-
2019
30
-
06
-
2019
29
-
06
-
2019
28
-
06
-
2019
Gemiddeld
Temperatuur
17°C
18°C
20°C
23°C
18°C
19
.
2
°C
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4
Verslag
berekeningen
4
.
1
.
Uitgangspunten
4
.
1
.
1
.
XY
-
meting
Voor
de
berekening
van
het
meetnet
zijn
de
onderstaande
punten
aangehouden
als
uitgangspunt
:
Puntnr
X
-
coördinaat
lokaal
stelsel
Y
-
coördinaat
lokaal
stelsel
1000
2000
.
0000
5000
.
0000
1001
2007
.
5325
5000
.
6529
1002
2017
.
2036
5001
.
2645
1003
2027
.
0526
5001
.
6257
1004
2037
.
1218
5001
.
7187
1005
2046
.
7159
5001
.
4075
1006
2056
.
3886
5000
.
7977
1007
2065
.
6770
5000
.
0000
1009
2068
.
0496
5001
.
8719
Punt
1008
is
los
gezet
in
de
berekening
.
4
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Uitgangspunten
Nulmeting
:
14680001
14680015
N
.
A
.
P
.
peilmerk
nummer
14680001
Portiershuisje
van
de
Zuidergasfabriek
aan
de
Ouderkernkerdijk
tussen
percelen
45
en
65
(
y
=
boven
plint
)
De
muurcoördinaten
:
X
=
97
Y
=
+
14
Hoogte
+
1
.
6891m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
N
.
A
.
P
.
-
peilmerk
nummer
14680015
Z
.
O
.
pijler
Utrechtse
brug
(
439
)
meest
westelijke
pilaar
(
y
=
boven
granieten
rand
AMSO908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De
muurcoördinaten
:
X
=
-
50
Y
=
+
15
Hoogte
+
0
.
5250m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
Uitgangspunt
kringwaterpassing
Deformatiemeetpunt
1007
Hoogte
+
1
.
5507
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2019
-
03
-
11
4
.
2
.
Verwerking
meting
4
.
2
.
1
.
Opmerkingen
Geen
opmerkingen
4
.
2
.
1
.
1
.
XY
-
meting
In
de
eerste
fase
berekening
zijn
2
van
de
102
waarnemingsregel
gedeselecteerd
(
<
10
%
)
.
Er
blijven
nog
genoeg
waarnemingen
over
om
zowel
de
gevraagde
precisie
als
betrouwbaarheid
te
halen
en
te
waarborgen
.
Ondanks
dit
wordt
gewenste
nauwkeurigheid
wel
behaald
.
4
.
2
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Bij
de
berekening
van
de
gesloten
kring
-
waterpassing
,
met
als
aansluitpunt
1007
.
Er
zijn
geen
waarnemingen
gedeselecteerd
.
4
.
2
.
2
.
Nauwkeurigheid
coördinaatberekening
4
.
2
.
2
.
1
.
XY
-
meting
Stap
1
(
le
fase
vereffening
)
Bij
de
1°
fase
zijn
de
punten
1000
en
1007
als
basispunten
aangehouden
.
In
het
berekeningsresultaat
van
de
vrije
netwerkvereffening
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
deformatiemeetpunten
in
de
XY
-
meting
S
1
.
8
mm
,
hetgeen
kleiner
is
dan
de
eis
van
2
.
5
mm
.
De
berekende
schaalfactor
in
de
1
fase
is
0
.
9999281
(
-
71
.
9
mm
/
km
)
,
wat
neer
komt
op
een
absolute
waarde
van
4
.
7
mm
.
Stap
2
(
3e
fase
vereffening
,
gewogen
aansluiting
)
Bij
de
3e
fase
vereffening
is
aangesloten
op
alle
punten
bovenin
de
kademuur
.
Met
uitzondering
van
1008
.
Vervolgens
is
een
gewogen
vereffening
uitgevoerd
waarbij
de
standaardafwijking
gesteld
is
op
1
.
0
mm
en
de
schaalfactor
vast
gezet
is
op
1
4
.
2
.
2
.
2
.
Z
-
meting
In
de
relatieve
Z
-
meting
,
aansluitpunt
is
punt
1007
,
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
berekende
deformatiemeetpunten
<
0
.
5
mm
.
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Daarmee
voldoet
de
kwaliteit
van
de
meting
aan
de
eisen
,
gesteld
in
de
Productspecificaties
Deformatiemeting
Kunstwerken
versie
:
30
mei
2017
.
4
.
2
.
3
.
Overzicht
gebruikte
parameters
toetsing
en
vereffening
4
.
2
.
3
.
1
.
XY
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
o
=
0
.
1
mm
Kansmodel
waarnemingen
-
Richting
X
en
Y
,
stap
1
X
en
Y
,
stap
2
Centreerafwijking
Absoluut
Relatief
Absoluut
Relatief
o
=
1
.
0
mm
1
mm
6
dmgon
0
,
3
dmgon
/
km
2
mm
2
ppm
Aansluiting
gewogen
Kansmodel
waarnemingen
-
Afstand
Toetsing
en
vereffening
Fase
Schaal
vrij
op
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
Alfa
=
5
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
2
.
Z
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
Kansmodel
waarnemingen
Toetsing
en
vereffening
Hoogte
Enkel
hoogteverschil
Fase
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
WP
O
=
0
,
1
mm
o
=
1
.
41
mm
/
Vkm
Aansluiting
pseudo
Alfa
=
0
,
1
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
3
.
Kwaliteitscontrole
Resultaat
van
de
XY
coördinaatberekening
Resultaat
van
de
Z
coördinaatberekening
Standaardafwijking
X
-
en
Y
coördinaat
Standaardafwijking
Z
-
coördinaat
31
.
8
mm
(
1e
fase
)
50
.
5
mm
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4
.
2
.
4
.
Resultaten
van
de
1e
herhalngsmeting
4
.
2
.
4
.
1
.
Resultaten
XYZ
-
meting
In
de
onderstaande
lijst
zijn
de
resultaten
van
de
relatieve
XYZ
-
meting
weergegeven
.
De
deformatiemeetpunten
bovenin
de
kademuur
zijn
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunten
voor
de
XY
meting
Het
deformatiepunt
1007
is
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunt
voor
de
Z
-
meting
.
0
-
meting
(
0
)
verschil
(
1
-
0
)
HH
meting
1
(
1
)
2
-
7
-
2019
21
-
3
-
2019
in
mm
Raknummer
Meetbout
nummer
1000
Richting
AMS0908
0
0
1001
AMS0908
1002
AMS0908
1003
AMS0908
1004
AMS0908
1005
1
0
AMS0908
N
<
x
<
X
<
XNXX
XNXNXNXNXNXNXNX
2000
,
000
5000
,
000
0
,
646
2007
,
533
5000
,
653
0
,
662
2017
,
204
5001
,
265
0
,
637
2027
,
053
5001
,
626
0
,
634
2037
,
122
5001
,
719
0
,
657
2046
,
716
5001
,
408
0
,
946
2056
,
389
5000
,
798
1
,
253
2056
,
415
5000
,
457
2056
,
371
5000
,
379
2065
,
677
5000
,
000
1
,
551
2065
,
602
4999
,
666
2065
,
573
4999
,
575
2067
,
058
5000
,
339
1
,
600
1999
,
999
5000
,
000
0
,
646
2007
,
531
5000
,
654
0
,
661
2017
,
203
5001
,
265
0
,
636
2027
,
053
5001
,
625
0
,
633
2037
,
122
5001
,
719
0
,
656
2046
,
716
5001
,
407
0
,
946
2056
,
389
5000
,
798
1
,
253
2056
,
416
5000
,
458
2056
,
373
5000
,
380
2065
,
678
5000
,
000
1
,
551
2065
,
604
4999
,
666
2065
,
575
4999
,
575
2067
,
061
5000
,
336
1
,
600
1006
AMS0908
1
0
0
2
100601
AMS0908
100602
AMS0908
2
1
1007
AMS0908
0
100701
AMS0908
100702
AMS0908
1008
AMS0908
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>0
-
meting
(
0
)
HH
meting
1
(
1
)
verschil
(
1
-
0
)
21
-
3
-
2019
2
-
7
-
2019
in
mm
Raknummer
Meetbout
nummer
1009
Richting
1
0
AMS0908
100901
2068
,
050
5001
,
872
1
,
605
2068
,
372
5001
,
717
2068
,
486
5001
,
579
XXN
2068
,
050
5001
,
872
1
,
605
2068
,
373
5001
,
718
2068
,
488
5001
,
581
AMS0908
1
1
1
100902
AMS0908
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5
Analyse
5
.
1
.
Opmerkingen
Deze
meting
is
bedoeld
om
een
eventuele
vervorming
van
het
kunstwerk
vast
te
stellen
(
in
relatieve
zin
)
.
Voor
wat
betreft
de
werkelijke
verplaatsing
t
.
o
.
v
.
de
omgeving
(
in
absolute
zin
)
kunnen
geen
conclusies
getrokken
worden
.
De
deformatiedrempel
voor
horizontale
deformaties
is
gesteld
op
10
mm
.
De
deformatiedrempel
voor
verticale
deformaties
is
gesteld
op
5
mm
.
Dit
houdt
in
dat
wordt
aangenomen
met
een
zekerheid
van
80
%
,
dat
er
sprake
is
van
deformatie
indien
er
verplaatsingen
van
de
deformatiepunten
van
meer
dan
10
mm
respectievelijk
5
mm
zijn
.
Volgens
$
2
.
4
van
het
Progamma
van
Eisen
gelden
de
volgende
signaal
-
en
grenswaarden
:
t
.
o
.
v
.
O
-
meting
t
.
o
.
v
.
vorige
meting
Signaalwaarde
20
mm
Signaalwaarde
15
mm
/
maand
Grenswaarde
25
mm
Grenswaarde
10
mm
/
maand
Op
25
juli
is
door
de
opdrachtgever
besloten
dat
de
waardes
t
.
o
.
v
.
de
vorige
meting
enkel
toepasbaar
zijn
op
de
maandelijkse
metingen
.
5
.
2
.
Geen
.
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
5
.
3
.
Eindconclusie
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
XY
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
3
mm
.
De
grootste
afwijkingen
zijn
geconstateerd
op
de
punten
100701
en
100702
(
AX
=
2
.
5
mm
)
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
.
Het
grootste
verschil
is
geconstateerd
op
het
punt
1004
(
-
0
.
8
mm
)
AMS0908
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>