<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>vloer
is
0
.
5
meter
berdergeworden
t
.
o
.
v
.
Do
1
overkluizing
gewijzigd
t
.
o
.
V
.
DO
zie
afw
10
Palenstaat
S5
Palen
gebroken
zie
afwijking
15
,
16
,
18
Palen
gebroken
zie
afwijking
15
,
16
,
18
S4
S3
S1
Paaltype
:
wijziging
t
.
o
.
V
.
DO
VTW
14
PEIL
Sonder
ingen
:
prefab
betonpaal
stalenbuispaal
t
.
o
.
V
.
NAP
n
.
t
.
b
.
Door
:
lanke
ima
Rapport
:
Krachten
in
paal
:
Zie
wub
04
1500
6855
2566
3503
4097
palenrii
.
4
1275
3300
3800
4188
3829
3
715
zit
2342
500
overstort
1136
_
2915
2257
2865
2865
2865
2865
2334
2865
2800
3461
1431
2394
_
1210
2021
1996
2020
2020
2
sangluiten
op
verloren
damwand
bouwkuip
palend
3
kwelschem
ansluiten
op
bestand
kwalscherm
palenrij
2
3185
29155
(
178
_
2317
2370
1434
2
359
2015
12690
3040
3090
2865
6248
8050
4650
63e
2003
Opmerkingen
:
2681
2135
4039
1919
kwalscherm
2250
2000
65
710
92
750
75
!
78
10
81
85
889
palenci
3
.
-
-
-
-
29
-
11
-
040
02
58
TA3
1180
sondeer
lokatie
250
496
10
-
GH
562
!
765
80
-
-
-
83
-
3
-
4
*
*
-
:
-
905
-
94
919385
HINA
*
960
1091
L98
-
—
1020
897
_
499101
103
139
SUR
431
8054
69
INI
87
-
186
m
spalanin
z
palonrij
11
90
26
3
.
722
5053
-
44
1
64
82
.
2
1
04
+
1989
*
1130
11607
Planin
.
-
4
1067
2
310
115
*
115
palenrij
2
S
er
1059
107
109
111
112
1140
1170
palenrij
1
TOO
1793
1774
1691
16121527
2910
3800
a
palen
in
de
watergang
zie
afw
.
22
A
l
paalpunt
op
15
-
NAP
11
62
2000
2263
2255
2090
2005
2024
1495
pelenti
175
palenrij
2
530
;
1415
2
553
3983
2992
3204
16492073
3800
2971
3801
2170
4099
2050
05012034
2034
4639
1
936
1936
2000
A
2000
41011
|
schoorrichting
stand
5
:
1
let
op
paal
112
,
114
,
115
en
117
school
2979
3250
TML
palonrij
1
1135
2369
2805
3192
2954
2516
3025
3417
2326
2529
2185
1750
20201
1974
2207
2087
1962
4056
Afmeting
(
mm
)
Inhainivo
Bovenkant
peal
3050
60019
Paallengte
In
!
Draagvermogen
Druk
Inn
)
Trek
52980
18
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
19750
over
longte
216
mm
671
181
113000
besteende
palan
22
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
19750
over
lengte
216
mm
671
181
Palenplan
Lwand
392
13
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
19750
over
longte
216
mm
671
181
zie
voor
paalafwijkeingen
2015
-
002
rovisie
Palenplan
deel
I
2015
-
002
revisie
Palenplan
deel
II
2015
-
002
rovisie
Palonplan
deol
III
kabel
kabel
Data
KPN
zinkerpaket
zinkerpaket
kabel
Data
Liander
oude
kabel
Data
KPN
overleg
kabels
en
leidingen
is
besloten
om
damwanden
door
kabels
te
zetten
met
toestemming
van
beheerder
oude
kabel
Data
Liander
toooo
1
st
.
290x290
19000
-
NAP
-
NAP
830
-
NAP
19750
over
lengte
471
mm
671
181
13
st
.
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
19000
over
lengte
Bom
kabels
zijn
niet
verwijderd
zie
afw
.
22
671
1B1
18
st
.
320x320
20000
-
NAP
580
-
NAP
20750
over
lengte
196
mm
B01
199
1
st
.
320x320
20000
-
NAP
830
-
NAP
20750
over
lengte
446
mm
B01
199
2
st
.
320x320
20000
-
NAP
801
199
overstort
1815
2
2
st
.
st
.
290x290
19000
-
NAP
1450
-
NAP
19750
let
op
opstortent
804
mm
te
kort
1450
-
NAP
18500
let
op
opstorteni
670
nm
te
kort
19000
580
-
NAP
170
nm
te
kort
671
181
dilatatia
metselwerk
en
constructie
Hakron
DFA
dilatatia
bakiating
2
deuvel
type
HLD
35
18
st
.
OGZZ
290x290
19000
-
NAP
871
181
1
st
.
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
19000
avar
longte
30
mm
671
181
s20175
16
DE
9
3000
290x290
19000
-
NAP
571
181
500
deksteen
prefabbeton
afm
.
500x200
met
porfier
afstrooiing
1450
-
NAP
18750
let
op
opstortent
804
nm
te
kort
buislengte
580
NAP
18784
zinkerpaket
2
st
.
19000
-
NAP
671
181
bolders
5630
20192
21823
65355
19000
-
NAP
buislengte
18607
1
st
.
nr
.
114
580
-
NAP
671
181
drenkelingen
trappen
25722
29318
28370
29605
392
19000
-
NAP
580
-
NAP
buislengte
18784
113000
1
st
.
nr
.
115
671
181
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
Bovenaanzicht
walmuur
2
st
.
19000
-
NAP
830
-
NAP
buislengte
18170
671
161
o
sobre
19000
-
NAP
580
-
NAP
buislengte
18420
671
181
20000
-
NAP
580
-
NAP
buislengte
18420
801
199
bestaande
houtenpalen
te
trekken
bestaande
palen
1
.
v
.
m
opsluiting
damwand
vloer
door
gezet
aanpassing
vloer
zie
VTW
11
+
afw
C
wapening
rond
deuvels
was
tentijde
van
de
keuring
niet
correct
aangebracht
,
voor
de
stort
als
nog
aangebracht
Buiten
de
voorspanwapening
:
alle
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
per
paal
toepassen
8016
en
4016
+
4020
overstort
5415
52970
54615
ankarz
on
wapaning
bolders
mee
storten
in
vloer
zie
Doorsnede
B
-
BII
loverkluizing
]
6100
Milieuklasse
:
XXXCA
.
F
thermisch
verzonken
deuvels
0301
-
500mm
inlijmen
in
bestaand
metselwerk
,
deel
dat
in
beton
wordt
gestort
omwikkelen
in
Densoband
7200
tro
Dand
Hicron
DFA
dlatuda
beting
2
d
l
type
HD
38
(
avarkluizing
)
700
3925
b
.
met
a
overklubzing
)
3025
b
.
mo
5425
trektang
001
-
9700
kwelscherm
3023
BILO
LIESZKARITZE
BOC
1500
500
0002
16
-
180
920
-
100
1700800
2500
SER
Principe
balkwapening
en
sparingen
4015
AIGU
2016
-
MS
1310
RON
RO
3315
AB
sparing
Ø200mm
t
.
b
.
v
.
drainagevoorziening
LE
:
sparing
$
20on
t
.
b
.
v
.
drainagevoorziening
6624
3176
4200
3950
4450
3925
-
4974
4974
3851
4232
3998
3796
2059
3474
4546
4736
5264
5914
4090
4200
25427
3653
4692
4529
27811
5864
29325
hoogta
sparing
t
.
b
.
v
.
drenkelingentrap
550
28753
Din
,
500
in
500
60009
20
52930
sparing
t
.
b
.
v
.
drenkelingentrap
plaatmaat
113000
vloermaat
ta
ballongte
broedto
vloer
wapening
L
wand
kabel
kabel
zinkerpaket
kabel
kabel
Spar
ingen
>
100am
uit
bovenzijde
en
onderzi
)
da
balk
.
Tussenruimte
tussen
twee
sparingen
>
100mm
Sparinpon
goon
extra
wapening
.
Spar
ingen
>
€75
.
2010
oxtra
bij
leggen
tot
500mn
voorbij
aparing
Aan
bolde
den
van
de
sparing
1
beugel
overeenkomstig
net
beugelwapening
betreffende
balk
plaatsen
Starktelene
,
milieuklosse
an
dekkingen
Datorkwaliteit
C30
/
37
Betonstaalkwalitat
:
FeD500
Onderdeel
Milieuklasse
Bovenkant
Onderkant
Zijkent
Rondom
Binnenkant
Buitenkant
kabel
zinkerpaket
XC1
,
XF1
50mm
vloer
Balk
wand
Kolon
XC4
/
XF4
zie
voor
gedetaileerd
overzicht
details
en
wb5
en
wb6
Poer
Console
-
-
laag
tov
buitenkant
10
-
15
20
leag
tov
buitenkant
113000
3
laag
tov
buitenkant
arரிசா
Vann
5630
20765
21250
65355
bolders
T
-
HEAD
werkbelasting
200
kn
wandmaat
60009
20
52931
Laslengte
wapening
GIOR
Laslengtes
12
mm
wandmaat
216
mm
092
in
920
mm
boven
350
450
550
1700
dilatatie
metselwerk
stortvoeganband
700mm
550nm
850nm
700
1100mm
a
50m
Ondar
300
40
on
140
2840
.
tp
.
v
.
brug
V
-
Naast
elkaar
15ggende
staven
verspringend
over
Lappen
-
Las
lengte
bly
bundels
van
2
stava
vermenigvuldigen
net
1
.
2
bij
staven
<
$
25
on
1
,
5
3
>
225
-
Las
longta
bat
bundels
van
3
stavan
vermenigvuldigen
mot
1
,
3
bil
staven
825
on
1
.
6
693
>
025
.
-
Bovenwapening
niet
lassen
t
.
p
.
v
.
steunpunten
/
Ondernepening
niet
lassen
in
hart
overspanning
2020
.
bt
becomand
trebend
thermisch
verzonken
deuvels
dilatatie
metselwerk
30
.
1
=
500mm
inlijmen
in
stortvoeganband
bestaand
netselwerk
,
deel
dat
in
beton
wordt
getrti
r
.
V
.
S
doken
omwikkelen
in
Densoband
batanla
800
rd
dilatatio
metalwork
on
constructie
Hakron
DFA
dilatatie
bekisting
2
douvel
type
HLD
35
betongparing
tb
.
y
.
drenkelingen
leddar
lassen
tarkband
1
.
v
.
m
.
onder
berking
trap
botonspering
tbv
.
drenkelingen
ladder
bolder
betonsparing
tb
.
v
.
drenkelingen
ladder
b
.
k
dakstoon
300
.
tp
v
.
horizontal
gedeelte
lassen
tarkband
i
.
.
.
ondorberking
trap
2025
lassan
terband
1
.
v
.
m
onder
der
kan
225
trap
800
oooo
00
,
6
steering
NAP
.
0
16
-
150
OST
-
IA
IT
091
-
10
560
016
-
*
*
116
-
150
lasstaaf
ontbrak
tentijde
van
keuring
.
voor
de
stort
bijgelegd
haarspelden
ontbraken
tijdens
wapeing
controls
deze
zijn
voor
de
stort
bij
gelegd
nerele
caza
zijn
voor
so
start
bus
pares
POK
gewijzigd
ROBK
5
920
-
100
125
-
20
0026
-
70
5
82
-
100
Vernieuwen
Kademuurdeel
tweede
kortverlorenkade
S
project
opdrachtgever
wapening
aanzicht
L
wand
omschrijving
As
-
Built
Palenplan
en
Wapening
L
wand
refs
schaal
getekend
14000
-
wbu1
1
:
100
datum
22
-
10
-
2016
werk
takening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>