<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>S5
Palen
gebroken
zie
afwijking
15
,
16
,
18
S3
overstort
1136
2915
2257
2865
1500
palenrij
4
1275
6855
2504
2865
2865
2865
2865
2800
2334
3461
1996
2394
2196
2021
2020
palenrij
3
kwelscherm
aansluiten
op
bestaand
kwelscherm
pale
1431
2865
1434
2358
1210
2681
1178
2317
2020
2130
2865
6248
8050
3185
2370
3090
2815
2690
3040
4039
1919
kwelscherm
4650
6270
2003
2250
2000
lokatie
bestaande
paal
vermoedelijk
meer
naar
links
of
onderschoor
naar
links
6568
A
-
H
OSB
40
palenrij
3
2010
81220
16
0
52
63
gebrokennaal
66
7
A5050
21
51
12
,
2000
400
325
,
625
1180
-
7580
14
-
60
57
59
gebrokenpaal
palenrij
2
palenrij
1
-
141
3942
41
ER
9335
NA
20231
50
38
.
1
53
56
#
26th
.
44
1648
62
]
palenrij
1
751L
2024
palenrij
2
530
1495
415
5305
5705
palenrij
1
1135
2369
3062
2805
3192
2954
2516
3026
2133
3417
2326
3050
2529
2185
1750
6248
2020
1974
2207
2087
1962
4656
60019
113000
Palenplan
Lwand
kabel
zie
voor
paalafwijkeingen
2015
-
002
revisie
Palenplan
deel
I
2015
-
002
revisie
Palenplan
deel
II
2015
-
002
revisie
Palenplan
deel
III
kabel
Data
KPN
zinkerpaket
kabel
Data
Liander
Palen
gebroken
zie
afwijking
15
,
16
,
18
S2
Palenstaat
wijziging
t
.
o
.
V
.
DO
VTW
14
Paaltype
:
min
.
70
PEIL
Sonderingen
:
prefab
betonpaal
stalenbuispaal
t
.
o
.
v
.
NAP
n
.
t
.
b
.
Door
:
lankelma
Rapport
:
6855
2566
3503
4097
3800
3800
4188
3529
to
3735
13748
4050
3493
*
2342
500
kwelscherm
aansluiten
op
verloren
damwand
bouwkuip
Abk
.
paal
onderkant
Opmerkingen
:
krachten
in
paal
:
Zie
wub
04
_
75
92
104
palenrij
4
L
-
-
-
-
-
+
780
400
sondeer
lokatie
-
7
-
-
85
-
113
116
0
poengte
925
Alting
Daschacht
gebrokenpaal
-
-
-
-
760
87
1
-
-
palenrij
2
O
Alating
paalvoet
-
985
-
-
-
-
_
_
299
101
941
-
-
-
1995
-
897
UL
102
+
103
1
schoorrichting
stand
5
:
1
let
op
paal
112
,
114
,
115
en
117
schoorstand
7
:
1
Անունըv
the
anive
72
*
86
-
1051
-
107
1
109
-
1114
1120
-
114
_
117
4000
775
,
palenrij
1
Merk
Aantal
Afmeting
(
nn
)
Inneinivo
Paallengte
wapening
IND
Bovenkant
paal
(
mm
)
Draagver
nogen
Druk
Trek
(
nm
)
(
mm
)
-
5305
2000
2263
2553
2992
-
-
1649
2255
2170
2090
2005
2050
2034
1936
1527
1447
1365
$
18
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
19750
over
langto
216
mm
671
181
4
%
4
9
.
3
+
2
16
+
4
5
.
9
16
2971
3801
2073
3800
2000
A
4101
5705
2979
2884
3983
3204
4099
3250
4639
3685
22
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
19750
over
lengte
216
mm
671
1793
1793
1774
1691
1612
2910
3800
palen
in
de
watergang
zie
afw
.
22
181
4
0
9
.
3
+
2
%
6
.
9
4
16
+
4
16
4
€
9
.
3
+
2
%
6
.
9
4
15
13
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
19750
over
lengte
216
mm
671
181
52980
Lpaalpunt
op
15
-
NAP
1
st
.
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
19750
over
lengte
471
mm
671
181
4
%
9
.
3
+
2
0
6
.
9
4
%
16
4
9
.
3
+
2
%
6
.
9
4
16
13
st
.
|
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
19000
over
lengte
80
mm
671
181
1
bestaande
palen
320x320
20000
-
NAP
580
-
NAP
20750
over
lengte
196
mm
801
199
4
12
.
5
4
20
+
4
0
16
4
0
•
392
1
st
.
320x320
20000
-
NAP
830
-
NAP
20750
over
lengte
446
mm
801
199
12
.
5
20
+
4
4
16
2
st
.
320x320
20000
-
NAP
801
199
4
5
12
.
5
4
6
20
+
4
16
zinkerpaket
zinkerpaket
oude
kabel
Data
KPN
overleg
kabels
en
leidingen
is
besloten
om
damwanden
door
kabels
te
zetten
met
toestemming
van
beheerder
oude
kabel
Data
Liander
2
st
.
to
-
o
-
o
-
o
290x290
19000
-
NAP
e
671
onder
meer
oor
kabelo
to
zotton
1450
-
NAP
19750
let
op
opstorten
!
!
804
min
te
kort
1450
-
NAP
18500
let
op
opstorten
!
670
mm
te
kort
19000
580
-
NAP
170
mm
te
kort
181
4
%
4
9
.
3
+
2
%
6
.
9
16
+
4
%
16
18
st
.
290x290
19000
-
NAP
671
181
4
4
0
9
.
3
+
2
16
+
4
%
6
.
9
16
1
st
.
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
19000
overlangte
80
mm
181
4
4
9
.
3
+
2
%
6
.
9
16
+
47
16
kabels
zijn
niet
verwijderd
zie
afw
.
22
4
9
1
st
.
290x290
19000
-
NAP
671
181
.
3
+
2
%
6
.
9
16
+
4
16
4
1450
-
NAP
18750
let
op
opstorten
!
!
804
mm
te
kort
buislengte
580
-
NAP
18784
2
st
.
schacht
324
punt
336
19000
-
NAP
671
181
5
25
beugels
ba
-
750
schacht
324
punt
336
buislengte
18607
19000
-
NAP
580
-
NAP
671
1
st
.
nr
.
114
181
5
25
beugels
ge
-
750
schacht
324
punt
336
buislengte
18784
buislengte
19000
-
NAP
1
st
.
nr
.
115
671
671
181
181
5
25
beugels
28
-
750
580
-
NAP
130
-
Na2
34enste
let
zengite
2
st
.
schacht
324
punt
336
19000
-
NAP
830
-
NAP
buislengte
18170
5
25
beugels
ga
-
750
1
st
.
schacht
324
punt
336
19000
-
NAP
580
-
NAP
buislengte
18420
671
181
5
25
beugels
ga
-
750
schacht
324
punt
336
11
st
.
20000
-
NAP
buislengte
18420
580
-
NAP
801
199
5
25
beugels
ge
-
750
gewijzigd
projoct
Vemieuwen
Kademuurdeel
tweede
kortverlorenkade
opdrachtgever
omschrijving
as
-
Built
Palenplan
refs
schaal
getekend
14080
-
wbu1
1
:
50
datum
22
-
10
-
2016
werk
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>