<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BSa20160629v01
Jacob
Catskade
•
Vakken
aanwezig
aan
zijde
kade
:
43
-
>
Totaal
verwijderen
:
43
.
•
Vakken
aanwezig
aan
zijde
gevel
:
17
.
Oplossing
technisch
:
hoek
45
graden
.
•
Vakken
mogelijk
aan
zijde
gevel
:
42
-
>
compensatie
:
25
.
Uitgangspunten
:
•
Aantal
vakken
:
30
in
bestaande
vakken
.
Op
trottoirdelen
12
vakken
.
Totaal
42
.
•
Rijbaanbreedte
gemeten
vanaf
plantvak
:
4
,
0
m
(
ivm
twee
richtingen
fietsers
en
1
richting
voertuigen
,
ind
bocht
voor
schuinparkeren
)
.
Neus
van
voertuig
op
trottoir
.
Trottoirbreedte
bestaand
:
3
,
0
m
-
>
versmallen
naar
ca
1
,
50m
-
>
Ruimte
voetganger
:
1
,
50
m
.
•
Voertuig
mogelijkheid
bieden
om
neus
op
trottoir
te
zetten
met
vlieg
(
asfalt
of
kunststof
inboren
)
.
Mogelijk
stootband
/
vaste
schering
ter
voorkoming
van
doorrijden
voertuig
aanbrengen
.
Nagaan
verplaatsen
parkeerautomaat
.
Afvalbakken
aanwezig
bij
beweegbare
brug
en
bocht
Korte
de
witten
straat
;
beide
geen
obstakel
.
•
Extra
optie
voor
parkeervak
:
trottoir
richti
hoek
Tweede
Nassaustraat
(
2
-
3
vakken
bovenop
de
42
)
.
Geen
rekening
gehouden
met
extra
breedte
/
lengte
voor
invalidenplekken
/
verguningshouders
(
2
stuks
)
.
Oplossing
technisch
:
hoek
30
graden
.
•
Vakken
mogelijk
aan
zijde
gevel
:
30
-
>
compensatie
:
13
.
Uitgangspunten
:
•
Rijbaanbreedte
gemeten
vanaf
plantvak
:
4
,
0
m
(
ivm
twee
richtingen
fietsers
en
1
richting
voertuigen
,
in
d
bocht
voor
schuinparkeren
)
.
•
Neus
van
voertuig
op
trottoir
.
•
Trottoirbreedte
bestaand
:
3
,
0
m
-
>
versmallen
naar
ca
2
,
0m
-
>
Ruimte
voetganger
:
2
,
0
m
.
•
Voertuig
mogelijkheid
bieden
om
neus
op
trottoir
te
zetten
met
vlieg
(
asfalt
of
kunststof
inboren
)
.
Mogelijk
stootband
/
vaste
schering
ter
voorkoming
van
doorrijden
voertuig
aanbrengen
.
Nagaan
verplaatsen
parkeerautomaat
.
Afvalbakken
aanwezig
bij
beweegbare
brug
en
bocht
Korte
de
witten
straat
;
beide
geen
obstakel
.
•
Extra
optie
voor
parkeervak
:
trottoir
richting
hoek
Tweede
Nassaustraat
(
2
-
3
vakken
bovenop
de
42
)
.
Geen
rekening
gehouden
met
extra
breedte
/
lengte
voor
invalidenplekken
/
verguningshouders
(
2
stuks
)
.
Mamixkade
:
niets
in
directe
nabijheid
zonder
concessie
aan
trottoirbreedte
(
1
,
0
tot
0
,
5m
restantmaat
)
.
Rijbaan
bestaande
is
ca
.
3
,
7m
dus
niet
geschikt
voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>STRAAT
55
153
151
157
t
/
m
179
53
1B1A
/
181
t
/
m
227
8
.
62
60
58
6
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
MJACOB
CATSKADEW
A
III
155
KATTENSLOOT
NSTRAAT
155
|
153
|
51
1149
157
t
/
m
179
531B1A
/
181
t
/
m
227
T
5
6
2
60
58
56
5
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
A
JACOB
CAT
SRADE
cul
HT
155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>