<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meetrapport
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Referentie
:
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
.
doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Titel
document
:
Meetrapport
Ondertitel
document
:
Referentie
:
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
Revisie
:
0
Datum
:
26
april
2019
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Projectnummer
opdrachtgever
:
A12018
-
0512
Project
:
Amsterdam
,
A12018
-
0512
Mon
.
risicovol
.
Rakken
Opgesteld
door
:
LVS
Gecontroleerd
door
:
-
.
.
.
Goedgekeurd
door
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
heeft
RPS
advies
-
en
ingenieursbureau
bv
op
10
April
2019
een
deformatiemeting
in
X
,
Y
en
Z
uitgevoerd
van
Rak
DCG0401
,
aan
de
Da
Costakade
.
Het
betreft
hierbij
de
nulmeting
.
De
tachymetrie
is
uitgevoerd
met
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
,
type
TS16
.
De
waterpassing
is
uitgevoerd
met
Trimble
,
type
DiNi
12
.
Conclusie
X
-
Y
-
verschillen
Z
-
verschillen
Het
betreft
een
nulmeting
Het
betreft
een
nulmeting
nuen
N
.
B
.
De
meting
is
zodanig
op
gezet
dat
bij
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
met
80
%
zekerheid
kan
worden
gesteld
dat
vervorming
is
opgetreden
.
Deze
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
is
niet
een
waarde
die
aangeeft
wat
wel
en
niet
toelaatbaar
is
voor
het
betreffende
kunstwerk
.
Die
conclusie
dient
door
een
kunstwerkdeskundige
te
worden
getrokken
.
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1
1
.
1
.
1
.
2
.
Inleiding
Beschrijving
object
Uitgevoerde
werkzaamheden
NNN
2
.
1
.
2
.
2
.
2
.
3
.
Meetinstrumentarium
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Hulpmiddelen
Temperatuurbepaling
mw
3
.
1
.
3
.
2
.
mmmm
Verslag
metingen
Mee
topzet
Opmerkingen
Wijzigingen
in
het
meetnet
Weersomstandigheden
3
.
3
.
3
.
4
.
4
.
1
.
Verslag
berekeningen
Uitgangspunten
Verwerking
meting
4
.
2
.
5
.
1
.
5
.
2
.
5
.
3
.
Analyse
Opmerkingen
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
Ein
dconclusie
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1Inleiding
Inopdracht vandegemeenteAmsterdamisop10April2019doorRPSadvies-en ingenieursbureaueen
nulmetinguitgevoerdopondergenoemdobject.Hetdoelvandemetingisom tekunnenaantonenof er
eventueledeformatieszijnopgetreden.
Inditrapportwordenalleenderesultatenvandedeformatiemeetpuntenindekademuurbehorende
totrakDCG0401gepresenteerd.Natoestemmingeigenarenvoorhetplaatsenvandedeformatiemeetpuntenindepandenwordtdenulmetingopdepandenuitgevoerdenaanditrapport
toegevoegd.
1. 1.Beschrijvingobject
Rak
Straat
Huisnummers
MonitoringaanDCG0401
DaCostakade
172/ 1 t / m204/ 4
Kademuur
THETI!DECOTil
Overzicht1 Overzicht2
DCG0401-DaCostakade-Meetrapportage-N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1
.
2
.
Uitgevoerde
werkzaamheden
De
volgende
werkzaamheden
werden
voor
deze
nulmeting
verricht
:
Het
aanbrengen
van
meetpunten
in
en
op
de
kademuur
.
Het
uitvoeren
van
een
XY
-
meting
op
alle
deformatiemeetpunten
ter
constatering
van
horizontale
deformatie
.
Het
uitvoeren
van
een
nauwkeurigheidswaterpassing
op
de
deformatiemeetpunten
bovenin
de
kademuren
.
Het
verwerken
van
de
meetgegevens
.
Het
maken
van
een
meetrapport
.
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2
Meetinstrumentarium
2
.
1
.
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Voor
de
XY
-
meting
is
gebruik
gemaakt
van
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
type
TS16
:
standaardafwijking
(
vast
)
horizontale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
vast
)
verticale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
var
.
)
horizontale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
(
var
.
)
verticale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
afstandmeting
1
mm
+
2
ppm
Voor
de
Z
-
meting
van
de
deformatiemeetpunten
en
het
aansluiten
op
het
N
.
A
.
P
.
is
gebruik
gemaakt
van
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Trimble
,
type
DiNi
12
.
afleesnauwkeurigheid
standaardafwijking
0
.
01
mm
de
standaardafwijking
op
1
km
heen
-
en
teruggaande
waterpassing
is
0
.
3
mm
2
.
2
.
Hulpmiddelen
De
deformatiemeetpunten
in
de
panden
en
bovenin
de
(
deksteen
)
van
de
kademuren
zijn
verzekerd
door
middel
van
messing
meetbouten
met
centergaatje
.
Waar
de
kademuur
hoger
is
dan
1
.
50
m
,
zijn
in
de
verticale
delen
van
de
kademuren
messing
wandbouten
met
M8
inwendig
schroefdraad
geplaatst
.
Hier
wordt
een
Leica
adapter
van
40
mm
ingedraaid
.
Messing
meetbout
Messing
wandbout
Leica
adapter
40
mm
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Voor
het
tachymetrisch
inmeten
van
de
messing
meetbouten
in
de
kademuren
is
een
meetstaafje
gebruikt
van
10
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
met
prismaconstante
17
.
5
mm
.
Waar
het
niet
mogelijk
was
om
een
punt
laag
te
meten
is
gebruik
gemaakt
van
een
meetstaaf
van
150
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GPR121
rondprisma
(
prismaconstante
0
.
0
mm
)
of
Leica
360
graden
prisma
(
prismaconstante
23
.
1
mm
)
.
Voor
de
deformatiemeetpunten
in
de
verticale
delen
van
de
kademuur
is
een
Leica
GPR121
rondprisma
op
de
Leica
adapter
geklikt
.
Voor
de
overige
richtpunten
zijn
statieven
met
stelschroevenblokken
gebruikt
in
combinatie
met
een
Leica
GPR121
rondprisma
.
GMP111
-
0
GPR121
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
Leica
GPR121
rondprisma
Leica
360
graden
prisma
De
punten
bovenin
de
kademuren
zijn
gewaterpast
met
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Trimble
,
type
DiNI
12
,
i
.
c
.
m
.
een
barcode
baak
.
De
messing
meetbouten
zijn
voorzien
van
een
centergaatje
.
Voor
de
XY
-
metingen
is
het
centergaatje
plaatsbepalend
.
Voor
de
punten
in
het
verticale
deel
is
hart
prisma
plaatsbepalend
voor
zowel
XY
als
Z
.
Voor
de
hoogtemetingen
van
de
messing
meetbouten
in
de
kademuur
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2
.
3
.
Temperatuurbepaling
Bij
aanvang
en
na
afronding
van
de
meting
is
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
bepaald
met
een
thermometer
van
het
merk
31
.
1108
Mini
-
Flash
(
Infrarood
-
Thermometer
)
.
Zowel
de
temperatuur
van
de
lucht
,
de
constructie
en
water
zijn
gemeten
.
290
Mode
Infrarood
thermometer
(
TFA
,
31
.
1108
Mini
-
Flash
)
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3
Verslag
metingen
3
.
1
.
Meetopzet
3
.
1
.
1
.
Beschrijving
meetpunten
Bovenin
de
kademuur
zijn
11
messing
meetbouten
geplaatst
.
Van
de
deformatiepunten
bovenin
de
deksteen
bevindt
zich
op
de
kop
van
het
boutje
een
centergaatje
.
Dit
gaatje
wordt
gebruikt
als
zijnde
het
deformatiepunt
.
Er
zijn
geen
verticale
delen
hoger
dan
1
.
50
er
zijn
daarom
geen
deformatiemeetpunten
aan
de
zijkant
van
de
kademuur
aangebracht
.
3
.
1
.
2
.
Horizontale
deformatie
De
XY
-
meting
is
uitgevoerd
als
een
relatieve
deformatiemeting
.
De
X
-
as
staat
loodrecht
op
de
Y
-
as
.
De
positieve
X
-
as
volgt
de
kademuur
en
is
bepaald
door
de
punten
1000
en
1010
.
De
oorsprong
van
het
plaatselijke
assenstelsel
bevindt
zich
bij
deformatiepunt
1000
,
zodanig
dat
de
positieve
Y
-
as
haaks
op
de
kademuur
in
de
richting
van
de
openbare
ruimte
gericht
is
.
Alle
deformatiemeetpunten
zijn
vanuit
3
vrije
standplaatsen
in
2
kijkerstanden
gemeten
.
3
.
1
.
3
.
Verticale
deformatie
De
Z
-
meting
van
de
deformatieboutjes
is
middels
een
doorgaande
waterpassing
in
heen
-
en
teruggang
uitgevoerd
.
Hierbij
is
deformatiemeetpunt
1000
aangehouden
als
basispunt
.
Voor
de
messing
meetbouten
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
3
.
2
.
Geen
.
Opmerkingen
3
.
3
.
Wijzigingen
in
het
meetnet
Het
Betreft
hier
de
nulmeting
.
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3
.
4
.
Weersomstandigheden
De
XY
-
meting
en
de
waterpassing
zijn
uitgevoerd
op
11
April
2019
onder
de
onderstaande
weersomstandigheden
.
Datum
20190411
Windrichting
Windkracht
Bewolking
NO
3
Bft
Half
bewolkt
Temp
.
Constr
.
11°C
Temp
.
Lucht
Luchtdruk
9°C
1024
.
9
Meteogegevens
van
het
KNMI
-
weerstation
Schiphol
:
Datum
11
-
04
-
2019
10
-
04
-
2019
09
-
04
-
2019
08
-
04
-
2019
Temperatuur
7°C
6°C
9°C
14°C
Gemiddeld
9°C
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4
Verslag
berekeningen
4
.
1
.
Uitgangspunten
4
.
1
.
1
.
XY
-
meting
Voor
de
berekening
van
het
meetnet
zijn
de
onderstaande
punten
aangehouden
als
uitgangspunt
:
Puntnr
X
-
coördinaat
lokaal
stelsel
1000
2000
.
0000
1010
2105
.
9486
Y
-
coördinaat
lokaal
stelsel
5000
.
0000
5000
.
0000
4
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Uitgangspunten
Nulmeting
:
N
.
A
.
P
.
-
peilmerk
nummer
11180002
Nassaukade
330
(
Cafe
"
De
Roemer
"
)
(
y
=
boven
plint
)
.
De
muurcoördinaten
:
X
=
0
.
38
Y
=
0
.
08
Hoogte
+
1
.
879
m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
N
.
A
.
P
.
peilmerk
nummer
10380001
Rozengracht
238
(
Brandweerpost
)
De
muurcoördinaten
:
X
=
-
45
cm
Y
=
82
cm
Hoogte
+
2
,
653
m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
Uitgangspunt
kringwaterpassing
Deformatiemeetpunt
1000
Hoogte
+
1
.
5250
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2019
-
04
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4
.
2
.
Verwerking
meting
4
.
2
.
1
.
Opmerkingen
Geen
opmerkingen
4
.
2
.
1
.
1
.
XY
-
meting
In
de
eerste
fase
berekening
zijn
10
van
de
233
waarnemingsregel
gedeselecteerd
(
<
10
%
)
.
Er
blijven
nog
genoeg
waarnemingen
over
om
zowel
de
gevraagde
precisie
als
betrouwbaarheid
te
halen
en
te
waarborgen
.
4
.
2
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Bij
de
berekening
van
de
gesloten
kring
-
waterpassing
,
met
als
aansluitpunt
1000
,
zijn
geen
waarnemingen
gedeselecteerd
.
4
.
2
.
2
.
Nauwkeurigheid
coördinaatberekening
4
.
2
.
2
.
1
.
XY
-
meting
Stap
1
(
le
fase
vereffening
)
In
het
berekeningsresultaat
van
de
vrije
netwerkvereffening
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
deformatiemeetpunten
in
de
XY
-
meting
<
1
.
2
mm
.
Stap
2
(
2e
fase
vereffening
,
pseudo
aansluiting
)
Bij
de
2e
fase
vereffening
is
aangesloten
op
de
twee
punten
op
de
uiteinden
van
de
kademuur
,
te
weten
1000
en
1010
.
Daarbij
is
de
standaardafwijking
gesteld
op
0
.
1
mm
en
is
de
schaalfactor
vrij
gezet
op
1
.
4
.
2
.
2
.
2
.
Z
-
meting
In
de
relatieve
Z
-
meting
,
aansluitpunt
is
punt
1000
,
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
berekende
deformatiemeetpunten
<
0
.
4
mm
.
Daarmee
voldoet
de
kwaliteit
van
de
meting
aan
de
eisen
,
gesteld
in
de
Productspecificaties
Deformatiemeting
Kunstwerken
versie
:
30
mei
2017
.
4
.
2
.
3
.
Overzicht
gebruikte
parameters
toetsing
en
vereffening
4
.
2
.
3
.
1
.
XY
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
X
en
Y
,
stap
1
X
en
Y
,
stap
2
Centreerafwijking
Absoluut
Relatief
Absoluut
0
=
0
.
1
mm
o
=
0
.
1
mm
1
mm
3
dmgon
0
,
6
dmgon
/
km
2
mm
Kansmodel
waarnemingen
-
Richting
Kansmodel
waarnemingen
-
Afstand
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2
ppm
Aansluiting
pseudo
Toetsing
en
vereffening
Relatief
Fase
Schaal
vrij
op
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
Alfa
=
5
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
2
.
Z
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
Hoogte
Kansmodel
waarnemingen
Toetsing
en
vereffening
Enkel
hoogteverschil
Fase
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
WP
=
0
,
1
mm
DWP
O
=
1
,
0
mm
o
=
1
.
41
mm
/
Vkm
Aansluiting
pseudo
Alfa
=
0
,
1
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
3
.
Kwaliteitscontrole
Resultaat
van
de
XY
coördinaatberekening
Resultaat
van
de
Z
-
coördinaatberekening
51
,
2
mm
(
1e
fase
)
Standaardafwijking
X
-
en
Y
coördinaat
Standaardafwijking
Z
-
coördinaat
30
,
4
mm
4
.
2
.
4
.
Resultaten
van
de
Nulmeting
4
.
2
.
4
.
1
.
Resultaten
XYZ
-
meting
In
de
onderstaande
lijst
zijn
de
resultaten
van
de
relatieve
XYZ
-
meting
weergegeven
.
De
deformatiemeetpunten
1000
en
1010
zijn
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunten
voor
de
XY
-
meting
.
Het
deformatiepunt
1000
is
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunt
voor
de
Z
-
meting
.
RD
coördinaten
Coördinaten
lokale
stelsel
Meetbout
nummer
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
120047
.
444
120044
.
700
120041
.
085
120036
.
430
120030
.
869
120026
.
747
120023
.
081
120018
.
904
120015
.
005
120010
.
565
120006
.
471
486645
.
651
486652
.
358
486661
.
001
486672
.
211
486685
.
636
486695
.
514
486704
.
302
486714
.
193
486723
.
540
486733
.
918
486743
.
356
2000
.
0000
2007
.
2464
2016
.
6146
2028
.
7527
2043
.
2842
2053
.
9877
2063
.
5097
2074
.
2463
2084
.
3737
2095
.
6612
2105
.
9486
5000
.
0000
4999
.
9370
4999
.
9278
4999
.
8859
4999
.
8225
4999
.
8037
4999
.
7860
4999
.
8126
4999
.
7935
4999
.
8748
5000
.
0000
1
.
5250
1
.
1886
0
.
8492
0
.
7720
0
.
7639
0
.
7776
0
.
7625
0
.
7702
0
.
9768
1
.
4764
2
.
1345
DCG0401
-
Da
Costakade
-
Meetrapportage
-
N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5Analyse
5 . 1.OpmerkingenDezemetingisbedoeldomeeneventuelevervormingvanhetkunstwerkvasttestellen(inrelatieve
zin).
Voorwatbetreftdewerkelijkeverplaatsingt.o .v .deomgeving(inabsolutezin)kunnengeenconclusies
getrokkenworden.
Dedeformatiedrempelvoorhorizontaledeformatiesisgesteldop10mm.
Dedeformatiedrempelvoorverticaledeformatiesisgesteldop5mm.
Dithoudtindatwordtaangenomenmeteenzekerheidvan80% ,datersprakeisvandeformatieindien
erverplaatsingenvandedeformatiepuntenvanmeerdan10mmrespectievelijk5mmzijn .
5 .2 .Geen.Bijzonderhedentijdensdemeting
5 . 3 .EindconclusieHetbetrefthiereennulmeting.
DCG0401-DaCostakade-Meetrapportage-N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>