<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>antea
group
KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
Rapportage
instandhoudingsinspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
projectnr
.
405934
.
13
revisie
2
.
0
5
april
2017
auteur
(
s
)
Opdrachtgever
Gemeente
Amsterdam
Stadsdeel
Oost
Postbus
94801
1090
HB
Amsterdam
goedkeuring
vrijgaye
datum
vrijgave
5
april
2017
beschrijving
revisie
2
.
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>antea
group
Colofon
Projectgroep
bestaande
uit
:
Datum
van
uitgave
:
5
april
2017
Contactadres
:
Monitorweg
29
1322
BK
Almere
Postbus
10044
1301
AA
Almere
Stad
Copyright
©
2017
Ingenieursbureau
Antea
Group
Niets
uit
deze
uitgave
mag
worden
verveelvoudigd
en
/
of
openbaar
worden
gemaakt
door
middel
van
druk
,
fotokopie
,
elektronisch
of
op
welke
wijze
dan
ook
,
zonder
schriftelijke
toestemming
van
de
auteurs
of
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Inhoud
blz
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Inleiding
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gegevens
uitvoering
inspectie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Omschrijving
werkwijze
inspectie
.
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bureaustudie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
LIC
Vaste
gegevens
/
situatie
Situatie
Vaste
gegevens
kunstwerk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
www
Inspectieresultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Samenvatting
resultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00
00
VA
Hersteladvies
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geadviseerd
nader
onderzoek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bijlagen
Bureaustu
die
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectie
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Inleiding
RVE
Verkeer
en
Openbare
ruimte
heeft
Antea
Group
opdracht
gegeven
om
instandhoudingsinspecties
uit
te
voeren
aan
diverse
kunstwerken
.
De
inspecties
zijn
uitgevoerd
conform
CUR
-
Aanbeveling
72
,
klasse
1
.
2
.
De
geconstateerde
schades
zijn
vastgelegd
conform
de
NEN2767
-
4
systematiek
en
beoordeeld
conform
de
risicobeoordeling
RAMSHEEP
.
Tevens
is
bij
de
inspectie
beoordeeld
in
hoeverre
een
object
aan
de
wettelijke
eisen
en
regelgeving
voldoet
(
bijvoorbeeld
het
bouwbesluit
)
.
In
de
voorliggende
rapportage
zijn
de
resultaten
gepresenteerd
van
de
inspectie
aan
:
KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
In
hoofdstuk
2
zijn
de
vaste
gegevens
van
het
kunstwerk
weergegeven
en
in
hoofdstuk
3
zijn
de
resultaten
van
de
technische
inspectie
beschreven
,
met
een
analyse
van
de
resultaten
van
de
conditiemeting
.
In
hoofdstuk
4
zijn
de
hersteladviezen
weergegeven
en
is
het
benodigd
nader
onderzoek
beschreven
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
van
de
bureaustudie
opgenomen
,
in
bijlage
2
is
de
rapportage
van
de
conditiemeting
opgenomen
en
bijlage
3
bevat
de
inspectie
tekening
.
1
.
1
Gegevens
uitvoering
inspectie
Datum
opname
:
22
-
11
-
2016
Hoofdinspecteur
:
Weer
:
bewolkt
Temperatuur
:
7
°C
1
.
2
Omschrijving
werkwijze
inspectie
Bij
de
inspectie
zijn
de
volgende
hulpmiddelen
gebruikt
:
•
Klein
gereedschap
;
•
Fotocamera
;
•
Boot
t
.
b
.
v
.
inspectie
onderzijde
.
Alle
onderdelen
zijn
toegankelijk
en
geinspecteerd
.
1
.
3
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
In
aanvulling
op
de
inspectie
is
geen
nader
onderzoek
uitgevoerd
.
1
.
4
Bureaustudie
Voor
dit
object
is
voor
de
inspectie
een
bureau
studie
uitgevoerd
en
is
er
een
intakegesprek
gehouden
met
de
beheerder
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
hiervan
opgenomen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Vaste
gegevens
/
situatie
2
.
1
Situatie
De
onderstaande
foto
'
s
geven
een
indruk
van
het
kunstwerk
en
de
omgeving
.
C
.
2
.
2
Vaste
gegevens
kunstwerk
Hoofdkenmerken
:
Hoofd
type
:
Kade
Bouwjaar
:
Onbekend
Materialen
:
Kerende
constructie
:
Metselwerk
Leuningen
:
Staal
,
geconserveerd
Relingen
:
Staal
,
geconserveerd
Ligging
/
situatie
:
Stadsdeel
Straat
Langs
:
Centrum
:
Kloveniersburgwal
:
Kloveniersburgwal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Inspectieresultaten
3
.
1
Samenvatting
resultaten
Op
basis
van
de
NEN2
767
-
4
systematiek
(
versie
1
.
3
)
is
een
decompositie
van
het
kunstwerk
gemaakt
.
Nadat
de
decompositie
gemaakt
is
,
is
een
inspectie
uitgevoerd
met
behulp
van
de
NEN
2767
-
4
systematiek
.
Hierbij
is
gebruik
gemaakt
van
de
inspectietool
Keur
-
IT
.
Een
uitdraai
van
het
programma
is
op
genomen
in
bijlage
2
.
In
bijlage
3
is
de
inspectie
tekening
weergegeven
met
daarop
de
aanwezige
gebreken
.
Hieronder
zijn
per
element
de
resultaten
van
de
inspectie
samengevat
.
Per
gebrek
is
de
locatie
en
de
hoeveelheid
nader
gedefinieerd
en
is
een
analyse
gemaakt
van
de
oorzaak
.
Tevens
is
er
per
gebrek
een
risicobeoordeling
gemaakt
aan
de
hand
van
de
RAMSHEEP
-
systematiek
.
In
de
overige
paragrafen
van
dit
hoofdstuk
zijn
de
resultaten
samengevat
en
geanalyseerd
.
Gebrek
Element
NEN2767
-
4
Conditie
score
Verzorging
score
Bouwdeel
NEN2767
-
4
Conditie
score
Verzorging
.
score
Gebrek
NEN2767
-
4
Locatie
schade
Omvang
/
Eenheid
Oorzaak
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
RAMSH
Ec
En
P
RG
nr
.
Bewegwijzeringsbord
Verwering
voorzijde
4
loc
.
1
1
3
1
1
1
1
1
1
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Kerende
constructie
Bewegwijzeringsbord
Onthechting
Nieuwmarkt
2
loc
.
1
1
11
1
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Onbekend
Kerende
constructie
,
Algemeen
Vervuiling
geheel
object
div
.
loc
.
113
1
1
1
2
Kerende
constructie
Kademuur
2
Scheur
,
constructief
2
m1
t
.
b
.
v
.
huisnr
.
86
2
1
Onderdeel
,
ontbreekt
div
.
loc
.
Aanvaring
1
1
4
6
1
1
1
1
1
1
1
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Reddingsvoorzieningen
Afdichting
Haalkom
Ladder
Reling
Corrosie
,
uniform
bovenzijde
div
.
loc
.
Klimatologische
invloeden
Aanrijding
Kerende
constructie
Reling
De
formatie
,
niet
kritiek
1
loc
.
th
.
v
.
huis
nr
.
32
bovenzijde
Kerende
constructie
Reling
Onthechting
div
.
loc
.
Klimatologische
invloeden
Onbekend
Kerende
constructie
Randelement
Afschuiving
t
.
h
.
v
.
huisnr
.
1
loc
.
11
86
10
Kerende
constructie
Randelement
Verwering
bovenzijde
div
.
loc
.
1
1
1
Kerende
constructie
Wrijfstijl
Houtrot
waterlijn
1
1
3
11
Leuning
Leuning
,
Algemeen
Corrosie
,
uniform
div
.
loc
.
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Vandalisme
1
13
Leuning
Beschermlaag
t
.
b
.
v
.
huisnr
.
18
&
30
t
.
h
.
v
.
huisnr
.
18
&
30
bovenzijde
Onthechting
div
.
loc
.
1
1
1
1
1
2
1
1
14
Verharding
wegtype
7
,
Fietspaden
1
1
Elementenverharding
Onderdeel
,
ontbreekt
3
m2
|
1
1
2
1
1
1
1
2
Afkorting
STP
OVSP
ZB
MB
Betekenis
Steunpunt
Overspanning
Zijberm
Middenberm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Toelichting
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
:
Voor
ieder
geconstateerd
gebrek
is
een
risico
-
analyse
op
RAMSHEEP
-
aspecten
verricht
.
De
aspecten
zijn
als
volgt
verwoord
:
Letter
Aspect
Reliability
=
Betrouwbaarheid
Availability
=
Beschikbaarheid
Maintainability
=
Onderhoudbaarheid
Safety
=
Veiligheid
Health
=
Gezondheid
Economics
=
Omschrijving
De
kans
dat
door
het
uitblijven
van
maatregelen
het
object
door
de
geconstateerde
schade
zijn
functie
niet
meer
kan
uitoefenen
in
de
komende
5
jaar
.
De
stremmingsduur
(
voor
weg
-
en
/
of
scheepvaartverkeer
)
indien
falen
van
het
bouw
deel
/
element
door
de
geconstateerde
schade
optreedt
.
De
mate
waarin
het
onderdeel
te
bereiken
/
te
onderhouden
/
te
leveren
is
.
De
gevolgen
voor
de
persoonsveiligheid
indien
falen
van
het
bouw
deel
/
element
optreedt
De
mate
waarin
de
gezondheid
van
de
gebruiker
aangetast
kan
worden
.
De
mate
waarin
de
herstelkosten
zullen
toenemen
door
het
uitblijven
van
maatregelen
.
Deels
betreft
dit
de
schade
-
ontwikkeling
,
deels
betreft
het
de
wijze
waarop
hersteld
kan
worden
.
De
mate
waarin
de
omgeving
wordt
vervuild
als
gevolg
van
het
gebrek
.
De
mate
waarin
het
kunstwerk
vervuild
is
en
dit
invloed
heeft
op
de
uitstraling
van
het
object
н
Environment
=
Milieu
Political
-
Politiek
leder
aspect
verkrijgt
een
score
van
1
-
6
.
De
scores
zijn
als
volgt
gedefinieerd
:
Score
Gevolgen
А
M
Betrouwbaarheid
Beschikbaarheid
S
Veiligheid
Nihil
veiligheidsrisico
,
geen
gevolgen
1
Kans
op
falen
is
nihil
(
0
%
)
<
1
uur
Ze
er
kleine
kans
op
falen
(
<
1
%
)
>
1
uur
<
2
uur
Zeer
klein
veiligheidsrisico
,
geen
letsel
/
zonder
bezoek
aan
huisarts
Klein
veiligheidsrisico
,
niet
blijvend
i
letsel
/
bezoek
aan
huisarts
3
Kleine
kans
op
falen
(
1
-
2
%
)
>
2
uur
<
1
dag
Onderhoudbaarheid
Onderhoudbaarheid
is
zeer
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Elke
aannemer
kan
het
Onderhoudbaarheid
is
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
redelijk
:
-
Eenvoudige
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
ladder
/
steiger
/
boot
)
-
Ervaren
vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
matig
:
-
Bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
Ponton
/
hoogwerker
)
-
Specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
slecht
-
Zware
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
vijzelen
/
kraan
)
-
Zeer
specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
zeer
slecht
:
-
Onderdeel
is
niet
te
onderhouden
-
Onderdeel
is
niet
te
leveren
/
maken
Reëel
veiligheidsrisico
,
blijvend
letsel
/
opname
aan
ziekenhuis
Reële
kans
op
falen
(
2
-
10
%
)
>
1
dag
<
1
week
Groot
veiligheidsrisico
,
zwaar
blijvend
letsel
Grote
kans
op
falen
(
10
-
50
%
)
>
1
week
<
1
maand
Zeer
grote
kans
/
Vrijwel
zeker
kans
op
falen
(
>
50
%
)
Zeer
groot
veiligheidsrisico
,
dodelijk
afloop
>
1
maand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
anteagroup
Score
Political
Het
kunstwerk
vertoont
geen
vervuiling
Gevolgen
HEcEn
Health
Economics
Environment
Nihil
gezondheidsrisico
,
geen
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
Geen
effect
op
milieu
gevolgen
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
minder
dan
Zeer
klein
gezondheidsrisico
,
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
Gevolgen
voor
milieu
korte
periode
werkzaam
in
dan
bedragen
de
aanvullende
beperkt
lokaal
en
uitstootgassen
herstelkosten
binnen
10
jaar
beheersbaar
tot
Klein
gezondheidsrisico
,
korte
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
Gevolgen
voor
milieu
periode
werkzaam
in
dan
bedragen
de
aanvullende
lokaal
,
lichte
uitstootgassen
op
en
herstelkosten
binnen
10
jaar
verontreiniging
schadelijke
stoffen
aanwezig
tot
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
3
Reëel
gezondheidsrisico
,
langere
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
en
meerdere
schadelijke
stoffen
aanwezig
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
tot
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
verontreiniging
die
sanering
behoeft
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
en
op
enkele
plaatse
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
enkele
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
aanstootgevende
teksten
)
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
tot
Grootschalige
verontreiniging
bodem
/
water
,
maatregelen
nodig
Groot
gezondheidsrisico
aanwezig
,
zeer
veel
schadelijke
materialen
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
ventilerende
ruimte
Zeer
groot
gezondheidsrisico
aanwezig
,
zeer
schadelijke
materialen
(
asbest
)
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
ventilerende
ruimte
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
meer
dan
Ernstige
milieu
schade
.
Ingrijpende
herstellende
maatregelen
nodig
met
(
mogelijk
)
blijvende
schade
impact
/
hinder
voor
regio
(
gebied
>
5
km
)
Op
basis
van
de
scores
per
aspect
,
wordt
een
risicoklasse
berekend
.
Er
wordt
onderscheid
gemaakt
in
de
volgende
klassen
:
L
-
Laag
;
M
-
Middel
;
H
-
Hoog
.
Voor
de
berekening
van
de
risicoklasse
wordt
gebruik
gemaakt
van
het
gewogen
gemiddelde
van
de
afzonderlijke
scores
.
Als
wegingsfactor
wordt
gebruikt
gemaakt
van
het
belang
dat
de
opdrachtgever
stelt
aan
de
verschillende
aspecten
.
Op
aangeven
van
de
opdrachtgever
resulteert
een
risicobeoordeling
3
of
4
ten
aanzien
van
de
Safety
(
veiligheid
)
altijd
in
een
risicoklasse
'
M
'
,
ongeacht
de
bereken
de
klasse
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
3
.
2
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
De
resultaten
van
de
inspectie
zijn
vertaald
naar
gebreken
en
condities
conform
de
NEN2
767
-
4
.
De
rapportage
van
de
conditiemeting
is
opgenomen
in
bijlage
2
.
Hieronder
zijn
de
resultaten
die
volgen
uit
de
NEN
-
systematiek
samengevat
en
geanalyseerd
.
Algemeen
:
Het
object
bestaat
uit
4
elementen
.
Eén
element
scoort
'
Uitstekend
'
(
score
:
1
)
.
Eén
element
scoort
'
Redelijk
'
(
score
:
3
)
,
vanwege
gebreken
aan
de
beb
ording
/
bewegwijzering
.
De
resterende
elementen
scoren
'
Zeer
slecht
'
(
score
:
6
)
welke
worden
bepaald
door
gebreken
aan
de
kerende
constructie
en
de
leuning
.
Civieltechnisch
:
Het
object
verkeert
in
een
redelijke
staat
.
De
aangetroffen
gebreken
resulteren
in
een
laag
risico
met
uitzondering
van
de
onder
veiligheidsrisico
'
s
genoemde
gebreken
.
De
beb
ording
vertoont
verwering
en
onthech
ting
.
Op
basis
van
de
onthechting
wordt
geadviseerd
het
onderdeel
te
vervangen
.
In
de
kademuur
is
constructieve
scheurvorming
waargenomen
.
We
adviseren
een
nader
onderzoek
uit
te
voeren
naar
dit
schadebeeld
.
Een
deel
van
de
grijp
koorden
ontbreekt
.
Om
de
veiligheid
van
de
gebruikers
te
kunnen
waarborgen
wordt
geadviseerd
de
grijpkoorden
te
herstellen
.
De
reling
is
gedeformeerd
.
Daarnaast
is
de
conservering
van
de
reling
onthecht
en
het
onderliggende
staal
aangetast
.
Gezien
de
omvang
en
intensiteit
van
de
schades
wordt
geen
herstel
geadviseerd
.
Er
is
afschuiving
geconstateerd
van
een
randelement
.
We
adviseren
hier
nader
onderzoek
naar
te
doen
.
Dit
kan
worden
gecombineerd
met
het
nader
onderzoek
naar
de
scheurvorming
in
de
kademuur
.
Ter
plaatse
van
de
randelementen
is
gebleken
dat
de
voegmortel
op
enkele
locaties
verweerd
is
.
Gezien
de
omvang
en
de
intensiteit
van
het
schadebeeld
wordt
geen
herstel
geadviseerd
.
De
wrijfstijlen
ter
plaatse
van
de
trap
zijn
aangetast
door
houtrot
.
Gezien
de
mate
van
aantasting
wordt
geen
herstel
geadviseerd
.
De
conservering
van
het
leuningwerk
vertoont
on
thechting
.
Daarnaast
is
het
onderliggende
staal
aangetast
en
vertoont
corrosie
.
Om
de
duurzaamheid
te
waarborgen
,
adviseren
we
het
leuningwerk
te
schilderen
.
Aan
de
bovenzijde
ontbreekt
een
deel
van
de
bestrating
bij
een
boom
,
wij
adviseren
dit
deel
te
herstraten
.
Tevens
is
het
object
vervuild
door
klimatologische
invloeden
.
Veiligheidsrisico
'
s
:
Met
betrekking
tot
de
grijpkoorden
is
een
veiligheidsrisico
geconstateerd
.
Er
is
sprake
van
ontbrekende
grijpkoorden
,
waardoor
drenkelingen
zich
niet
vast
kunnen
grijpen
in
een
noodsituatie
.
Dit
resulteert
in
een
midden
risico
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Hersteladvies
Onderstaand
zijn
de
voorgestelde
hersteladviezen
per
gebrek
zichtbaar
gemaakt
.
In
een
separaat
document
is
het
uitgebreide
onderhoudsplan
opgenomen
waarin
de
herstelmaatregelen
,
herstelkosten
en
uitvoeringsjaar
in
zich
telijk
is
.
Decompositie
NEN2767
-
4
Gebrek
NEN2767
-
4
Herstelmaatregel
NEN2767
-
4
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Bewegwijzeringsbord
Verwering
Onthechting
Geen
herstel
noodzakelijk
Diversen
:
vervangen
onderdeel
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
Diversen
:
nader
onderzoek
Diversen
:
herstellen
Kerende
constructie
Kerende
constructie
,
Algemeen
Vervuiling
Kademuur
Scheur
,
constructief
Reddingsvoorzieningen
Onderdeel
,
ontbreekt
Afdichting
Haalkom
Ladder
Reling
Corrosie
,
uniform
Deformatie
,
niet
kritiek
Onthechting
Randelement
Afschuiving
Verwering
Wrijfstijl
Houtrot
Geen
herstel
noodzakelijk
Geen
herstel
noodzakelijk
Geen
herstel
noodzakelijk
Zie
herstel
:
Kademuur
Geen
herstel
noodzakelijk
Geen
herstel
noodzakelijk
Leuning
Leuning
,
Algemeen
Corrosie
,
uniform
Zie
herstel
:
Onthechting
Beschermlaag
Onthechting
Staal
:
schilderen
leuning
(
bijwerken
en
overlagen
)
Verharding
wegtype
7
,
Fietspaden
Elementenverharding
Onderdeel
,
ontbreekt
Elementenverharding
:
vervangen
Geadviseerd
nader
onderzoek
Naar
aanleiding
van
de
inspectie
wordt
geen
nader
onderzoek
geadviseerd
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Bijlage
01
:
Bureaustudie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Bijlage
02
:
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectierapportage
NEN
2767
-
4
-
2
Conditiemeting
van
infrastructuur
,
gebrekenlijsten
,
1
.
3
Algemeen
Omschrijving
Objectcode
Beheercode
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
KBW0101
Kades
Opdrachtgever
Gemeente
Amsterdam
Stadsdeel
Oost
405934
.
13
Opdrachtgever
Afdeling
Contract
-
/
projectnummer
Contactpersoon
Telefoonnummer
Telefoonnummer
(
mobiel
)
E
-
mailadres
@
amsterdam
.
nl
Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf
Datum
inspectie
Antea
Group
22
-
11
-
2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Conditiescore
en
verzorgingsscore
Objectnaam
Inspecteur
Objectcode
Beheerobject
:
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
KBW0101
:
Kades
Datum
inspectie
Weersomstandigheden
Temperatuur
:
22
-
11
-
2016
:
bewolkt
:
7°C
Algemene
bevindingen
inspectie
5
5
4
4
3
3
Aantal
elementen
Aantal
elementen
2
2
1
1
0
0
SS
.
1
2
5
6
1
2
3
4
5
6
3
4
Conditiescore
Verzorgingsscore
Aantal
Aantal
OG
AWNO
Conditiescore
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
au
AWNA
Verzorgingsscore
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
Element
Conditie
Verzorging
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Kerende
constructie
Leuning
Verharding
wegtype
7
,
Fietspaden
-
1
-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Conditionele
gebreken
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
m
Ilm
Bewegwijzeringsbord
Verwering
Serieus
Midden
2
-
10
%
1
LATE
De
beb
ording
is
oppervlakkig
verweerd
.
Diversen
:
vervangen
onderdeel
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
Onthechting
Ernstig
Hoog
2
-
10
%
FILE
AL
De
bestickering
is
lokaal
on
thecht
.
Geen
herstel
noodzakelijk
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Kerende
constructie
Kerende
constructie
,
Algemeen
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Kademuur
Scheur
,
constructief
Ernstig
Hoog
2
2
<
2
%
Er
is
op
één
locatie
constructieve
scheurvorming
waargenomen
.
Hersteladvies
:
Diversen
:
nader
onderzoek
Herstelkosten
:
Planjaar
:
jaar
:
2017
Reddingsvoorzieningen
Onderdeel
,
ontbreekt
Serieus
Hoog
2
-
10
%
Het
grijpkoord
ontbreekt
plaatselijk
.
Hersteladvies
:
Diversen
:
herstellen
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
Afdichting
1
Haalkom
-
Ladder
1
-
Reling
Corrosie
,
uniform
Serieus
Midden
2
-
10
%
-
De
stalen
radkeerder
vertoont
op
diverse
locaties
corrosie
.
Geen
herstel
noodzakelijk
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Plan
jaar
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Deformatie
,
niet
kritiek
Serieus
Midden
<
2
%
1
De
stalen
radkeerder
is
op
één
locatie
beschadigd
.
Hersteladvies
:
Geen
herstel
noodzakelijk
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Onthechting
Ernstig
Hoog
>
70
%
De
conservering
van
de
radkeerder
is
algeheel
on
thecht
.
Geen
herstel
noodzakelijk
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Randelement
Ernstig
Midden
<
2
%
1
Afschuiving
bonsor
an
de
ooruitgang
wprowa
Op
één
locatie
is
een
randelement
afgeschoven
.
Diversen
:
nader
onderzoek
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Verwering
Serieus
Midden
<
2
%
1
De
randelementen
vertonen
op
diverse
locaties
verwering
van
de
voegmortel
.
Hersteladvies
:
Geen
herstel
noodzakelijk
Herstelkosten
:
Planjaar
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Wrijfstijl
2
Houtrot
2
-
10
%
2
2
Ernstig
Midden
LILI
E
De
wrijfstijlen
zijn
aangetast
op
waterlijn
.
Geen
herstel
noodzakelijk
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
Leuning
Leuning
,
Algemeen
Il
Corrosie
,
uniform
Serieus
Midden
>
70
%
4
Het
leungwerk
is
algeheel
gecorrodeerd
.
Zie
herstel
:
Beschermlaag
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
Beschermlaag
Onthe
chting
Ernstig
Hoog
>
70
%
De
conservering
is
algeheel
onthecht
Staal
:
schilderen
leuning
bijwerken
en
overlagen
)
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
Verharding
wegtype
7
,
Fietspaden
1
Elementenverharding
Onderdeel
,
ontbreekt
Serieus
Hoog
<
2
%
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
De
bestrating
ontbreekt
op
1
locatie
,
ter
plaatse
van
de
boom
zal
het
straatwerk
herstraat
en
aangevuld
moeten
worden
.
Elementverharding
:
vervangen
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Tekortkomingen
Bebording
/
bewegwijzering
(
statisch
)
Bewegwijzeringsbord
Kerende
constructie
Kerende
constructie
,
Algemeen
Vervuiling
Gering
Midden
2
-
10
%
1
Het
object
is
algeheel
verontreinigd
door
klimatologische
invloeden
.
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2017
Kademuur
Reddingsvoorzieningen
Afdichting
Haalkom
Ladder
Reling
Randelement
Wrijfstijl
Leuning
Leuning
,
Algemeen
Beschermlaag
Verharding
wegtype
7
,
Fietspaden
Elementenverharding
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>KBW0101
-
Kloveniersburgwal
,
rak
01
-
01
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
.
13
5
april
2017
,
revisie
2
.
0
antea
group
Bijlage
03
:
Inspectietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>