<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>van
toepassing
NEN
6720
algemene
betongegevens
:
kwaliteit
:
C
20
/
25
milieuklasse
:
XC4
/
XF1
staalkwaliteit
:
FeB500
laslengte
wapening
:
dekking
balken
:
dekking
vloeren
:
dekking
kolommen
:
dekking
wanden
:
20
diameter
:
laslengte
:
?
6
300
?
8
400
?
10
500
?
12
600
lassen
niet
toegestaan
op
de
volgende
plaatsen
:
-
bovenwapening
boven
de
steunpunten
c
.
q
.
balkkruisingen
-
onderwapening
tussen
de
steunpunten
c
.
q
.
balk
ruisingen
diameter
:
?
16
?
20
?
25
?
32
laslengte
:
800
1000
1400
2000
35
De
dekking
dient
minimaal
gelijk
te
zijn
aan
de
slaafdiameter
.
Indien
de
staven
groter
dan
25
zijn
,
cient
de
dekking
minimaal
1
,
5x
de
staafdiameter
te
zijn
.
20
21
22
2320
)
©
2
3
0
0
0
0
0
0
0
12
13
(
10
U
B
HEHHEtii
i
FIAT
III
+
Hht
+
+
#
Teti
TTHITH
Hi
-
TH
|
|
|
|
|
|
i
i
į
į
jį
i
ii
ii
ii
iii
Dit
-
Dit
boekje
bevat
de
bladen
:
Voorblad
+
blad
1
-
Alle
maatvoering
dient
in
het
werk
te
worden
gecontroleerd
datum
20
-
05
-
2011
fase
werkfase
status
definitief
project
Gillis
van
Ledenberchstraat
-
Amsterdam
architect
Kwo405
cpdrachtenver
Erg
ectleicer
acc
.
Schaal
1
:
20
fortdal
A3
Serekend
Betonbalk
kademuur
WAPENING
tawie
:
1
faze
niveau
onder
volnr
.
6516
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>bestaande
fundering
blok
C
bestaande
houten
damwand
nieuw
aan
te
brengen
gording
-
-
-
-
1
11
-
-
-
-
-
5
?
12
1989
-
-
-
-
_
2502
T
ankerstang
620
12
Bovenaanzicht
bestaande
betonbalk
600x450
Let
op
!
Alleen
verloop
boven
wapening
is
getekend
.
krik
5
?
12
2
?
12
5
?
12
+
4
?
12
/
1
2
?
12
+
1212
5
?
12
2
?
12
bestaande
fundering
blok
C
bgls
.
?
8
-
200
4212
4
?
12
N
.
A
.
P
.
+
0
,
270
N
.
A
.
P
.
+
0
,
140
-
1212
1912
5
?
12
2212
4
?
12
4212
350
-
250
3
?
12
39122
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
N
.
A
.
P
.
-
0
,
180
3712
3712
N
.
A
.
P
.
-
0
,
360
4
?
12
4
?
12
4
?
12
+
3
?
124
?
12
+
3712
[
4
?
12
4
?
12
nieuwe
damwand
1240
120
240
bals
.
?
8
-
200
bals
.
?
8
-
200
600
Vooraanzicht
Doorsnede
Kuvajos
schaal
1
:
20
datum
20
-
05
-
2011
wijz
Bovenaanzicht
order
takeningnummer
6516
WO
0
1
2
w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>