<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>12
13
14
15
16
17
18
19
110
111
112
113
114
115
116
|
Gefundeerd
op
staal
147
Nieuwe
fundering
!
Fundering
onbekend
4
120
118
116
114
112
110
71
108
106
5
A
-
Fla
-
cl
l
/
A
-
Dl
/
A
-
GI
TA
-
SI
A
102
100
/
9811
96
/
94
/
92
/
90
/
88
/
86
/
84
A
-
0
4281
Damwand
100
mm
vrijhouden
van
kademuur
AA
o
Tanto
Nieuwe
walmuur
Domwand
100
mm
vrijhouden
von
kode
putut
GELDERSE
KADER
bestaande
kademik
Ruimte
tussen
kademuur
en
damwand
opvullen
met
zand
Pro
Danmand
naald
/
2000
96
F
Woonboot
Ne
Damwand
profiel
AZ26
-
700
-
Aanbrengen
geotextiel
door
no
aonvullen
met
klel
Tussenruimte
ca
.
4
,
0m
2
Bovenaanzicht
Schaal
1
:
500
TIPP
30
ro
FT
811
Led
ZEEDIJK
!
3
/
7
/
24
81
/
021
101
799
977
95
107
105
103
A
1111
A
-
DI
\
113
1215
ZIMU
109
AB
617
A
-
E
-
Wa
Eizet
081
/
824921
/
+
21
/
221
/
121
\
137
123
A
+
B
STORMST
1143
1127
1
129
1
1261
\
125
AC
120
147
118
WA
116
114
108
106
JA
-
FA
-
C
JA
-
D
A
-
G
A
-
S
/
A
102
100
|
98
|
96
/
94
/
92
/
90
/
88
/
86
/
84
A
-
C
/
A
-
F
/
82
/
80
78
/
1
Io
de
96
F
96F
/
/
GELDERSEKADE
1
|
495
V
Gevellijn
bebouwing
BANTAMMERBRUG
298
Tussenruimte
4
,
0
m
1
.
0
,
5
m
,
Parkeer
vak
1
,
8
m
Rijbaan
3
,
0
m
Varierend
fietspad
$
.
05
m
3
,
70
m
3
,
10
m
2
,
60
m
2
,
20
m
o
B
.
K
.
kade
+
1
,
50
m
1
.
10
m
1
,
20
m
-
1
,
10
1
,
40
m
B
.
k
.
dam
wand
+
0
.
500
262
111
/
109
297
1950
37917
HE
300B
115
\
113
F
113
A
-
E
A
-
E
5m
787
)
85
/
837
81
4
-
D
A
-
BA
-
CHA
A
-
G
N
.
A
.
P
.
Nutslangen
-
Telecom
Gasleiding
Waterlacing
De
Waterstand
N
.
A
.
P
.
-
0
,
40
m
Waterleiding
Ø500mm
Mestselwerk
16A
Damwand
az26
-
700
1416
-
C
Riool
HBPE
O
500mm
-
-
-
-
SENDA
Situatie
-
Maatvoering
in
millimeters
tenzij
anders
vermeld
-
Hoogtematen
in
meters
to
.
v
.
N
.
A
.
P
.
tenzij
anders
vermeld
Geotextiel
toepassen
haal
1
:
500
O
.
k
.
damwand
-
16
.
500
Doorsnede
A
Schaal
1
:
20
Hoogtematen
als
aangegeven
in
tekening
zijn
indicatief
(
gebaseerd
op
de
AHN
viewer
)
.
RM005077
Projectnummer
Identificatlecode
Gemeente
Amsterdam
XXX
Versie
1
.
0
Versiedatum
Documentstatus
Farmaat
Schaal
15
-
11
-
2017
Vrijgegeven
A1
x
1
Zie
tekening
Tekenaar
Besteknummer
Projectleider
Schetsontwerp
Tekening
tijdelijke
kering
Geldersekade
96
-
126
Bovenaanzicht
en
Doorsnede
Vrijgegeven
S0
-
001
|
|
Divisie
Ruimte
,
Mobiliteit
en
Infra
Afdeling
RM
-
IN
-
KWB
Postbus
2855
3500
GW
Utrecht
14
T
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>