<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GRW
-
01
-
01
totaal
177
m
0
-
177
m
onbekend
walmur
GRW
-
01
-
02
totaal
174
m
0
-
174
m
onbekend
walmuur
brug
226
GRW
-
02
-
01
totaal
60
m
ww
.
w
She
is
een
0
-
5
m
5
-
11
m
11
-
60
m
onbekend
walmir
1960
walmuur
onbekend
walmuur
GHOINSURGWAL
GRW
-
02
-
02
_
totaal
63
m
rania
0
-
48
m
48
-
63
m
onbekend
walmuur
1988
walmuur
TO
17
D
Centrumzijde
GRW
-
01
-
01
Data
PS
O
eer
M
4
20
-
10
-
mg
L
-
1
.
180
cm
PS120
-
20
-
MHD
PA
GRW
-
02
-
01
Dunenson
Tota1
)
8862
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>OBJEKTKAART
Objectnummer
:
GRW
.
club
_
_
Konstruktie
:
wm
d
atum
:
18
.
6
.
18
bladz
:
1
OBJEKT
:
2
.
177
qRw
.
01
.
01
-
almuur
Lengte
/
groenburgwal
.
.
227
226
.
-
44
-
2
e
.
2
Konstruk
:
ie
:
Ligging
:
Tussen
brugnummers
:
Tussen
huisnummers
:
.
Stadsdeel
:
Beheer
:
227
trug
schets
brug
Onderhoud
:
metrering
דנד
balieleuning
174
parkeerhek
174
BOUW
GEGEVENS
dekzerken
Bouwjaar
:
Dossiernt
.
CTA
:
Onderdeel
:
konstruktie
Mw
onderk
.
vloer
fund
/
palen
1
2
3
4
5
6
INSPEKTIEGL
GEVENS
Inspektiedatum
:
Bijzonderheden
:
.
.
ns
=
natuursteen
B
=
beton
cb
=
gewapend
beton
shoul
hk
=
haalkom
br
-
bolder
2r
=
tweegat
sbalie
3r
:
driegatsbalie
1
=
overstort
R
&
W
2
:
dilatatievoeg
3
=
loswal
4
:
steiger
5
:
tra
oruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Openbare
Werken
Waterbouw
Beheer
en
Onderhoud
Trispektierapport
Jaarlijkse
kontrole
waterbouwkundige
objekten
Openbar
Werken
waterbouw
Beheer
en
underhoud
inspektierapport
Jaarlijks
kontroie
waterbouwkundige
objekten
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NI
X
.
*
*
.
-
-
Kontrolelijst
-
blad
!
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
Opmerkingen
en
toelichting
-
-
*
*
*
*
*
*
*
-
blad
2
Objektnamner
:
1
Ligging
bruggen
)
e
/
o
Datur
:
18
.
04
-
88
I
Datum
GRw
.
olor
groenburgwal
(
227
-
2263
0
.
2
.
Objektnr
.
!
Ligging
GRw
.
otol
groenburgwal
Gekontroleerd
door
:
112
-
04
-
88
-
walauur
/
Going
/
trente
-
-
-
-
n
vereening
!
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gekontroleerd
door
:
Onderdelen
:
Sevin
gen
:
I
goed
niet
goed
Fotol
Tek
!
1
i
.
Staalwerken
:
Punt
rr
Opperkingen
en
toelichting
3
-
-
-
chesschen
verschoven
33
.
.
thx
-
ng
.
-
22
-
-
-
-
-
-
-
6
-
336
.
sm58
_
n
-
12
-
34
-
2
1
.
5
"
)
mw
.
op
.
We
slesha
shokter
a
/
baiialeaning
/
.
.
.
.
.
b
.
parkeerhek
c
.
bolder
/
haalkoa
/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
Ti
i
III
1
1
1
!
11
il
1
DOUD
PAU
ha
!
يلي
يلع
ي
امأو
ملسو
هللا
هللا
هيلع
www
.
mu
s
al
naby
-
brug
-
23
.
2
.
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
.
Metselwerken
:
1
.
etselwerk
/
bas
-
ult
/
kitnicers
/
.
b
.
voegwerk
3
.
Dekzerker
:
:
betan
/
natuursteen
4
.
Foutwerken
:
a
.
palen
hardhout
/
zachthout
b
.
dek
(
hardhout
/
zachthout
c
.
aanvaarvoorzieningen
/
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
Danvend
:
Southard
/
zacht
)
/
staal
/
beton
6
.
Toestand
van
de
konstruktie
:
a
.
acheefstand
b
.
zetting
c
.
scheuren
d
.
gaten
.
.
.
7
.
Bestrating
8
.
.
.
.
.
.
9
.
.
.
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
111111111111111111
!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
10
!
100
@
nrs
!
Scheuren
of
werkende
dilataties
b
.
per
verticale
scheur
by
n
3b
es
by
brug
Heb
.
1
.
-
-
-
-
N
in
2
1
1
1
1
kerk
:
wrabby
326
-
-
-
De
volgende
punten
verdienen
nadere
kontrole
:
Zie
apaerkingen
/
en
toelichting
blad
2
Te
nerer
aantregelen
van
kleiner
en
groter
bAvangi
zle
resuse
blad
3
Gezien
het
inspektie
:
Gezien
Peneerder
:
Gezien
Chef
Encerrousafdelire
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>UBJEKTKAART
Djectnummer
:
GRW
.
01
.
02
Konstruktie
:
wm
_
datum
:
12
.
4
.
28
bladz
:
4
.
CAJEKT
:
Konstruktie
:
Ligying
:
Tussen
brugnuamers
:
Tussen
huisnumaers
:
Dave
groenburgwal
2
.
26
-
227
_
US7
.
Lengte
2
.
oe
.
z
.
.
.
.
.
.
226
-
227
-
-
-
-
-
Stadsdeel
:
226
Lehee
:
brug
schets
Onderhoud
174
metrering
balielcuning
!
parkeerhek
SOUWCE
GEVENS
dekzerken
Bouwjaar
:
Dassiernr
.
cIA
:
Onderdeel
:
konstruktie
w
onderk
.
vlcer
fund
/
palen
1
2
3
4
5
6
INSPEKTIEGEGEVENS
Inspektiedatum
:
Bijzonderheden
:
ns
=
natuursteen
B
=
beton
cb
=
cewapend
beton
h
=
hout
hk
:
haaikom
br
=
holder
2r
=
tweegatsbalie
3r
:
driegatsbelie
!
=
overstort
R
&
W
2
=
dilatatievoeg
3
:
lcswal
4
=
steiger
5
:
trofruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Upendore
when
Writerbouw
Beleer
en
Onderhoud
TREKLIarapport
Jaarlijkse
korr
-
10
waterbouwkundige
objekten
Openbar
erken
waterbouw
Beheer
en
Orderhoud
Inspektierapport
Jaarlijkse
kontroie
waterbouwkundige
objekten
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
Kontrolelijst
-
-
-
blad
1
*
*
*
#
#
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
Opmerkingen
en
toelichting
-
-
-
blad
2
Objektnu
aer
:
Ligging
bruggen
)
el
,
|
Datum
:
Objektr
.
r
.
|
Ligging
I
Datua
SRW
.
01
-
02
Orenburcus
(
226
-
223
)
Dez
.
8
.
04
.
08
qRW
.
CI
21
groen
burgwal
18
-
04
-
08
Walauur
/
Gooring
/
teherevervegreterings
ge
!
!
.
.
Gekontroleerd
door
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gekontroleerd
door
:
ਏ
!
Onderdelen
:
niet
goed
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Pevandingen
:
geed
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
.
2
.
baileleuninci
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
31
+
b
.
parkeerhex
c
.
bolder
/
haalkos
/
.
.
.
.
.
:
.
Staalwerken
:
Punt
or
.
Opperkingen
en
toe
ehting
-
-
-
-
.
mw
ep
WLechi
mw
.
coder
deleznete
Jan
31
+
253
dele
zerleen
verschover
the
ne
ng
6cm
)
.
!
!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!
1
!
!
IT
1
!
1
1
!
I
!
!
ONO
STO
Conno
1
1
!
!
2
.
Metselwerker
:
a
.
metselwerkibaout
/
ktnkera
/
.
.
.
b
.
voegwerk
3
.
Dekzerken
:
Detan
/
natuursteen
4
.
Houtwerken
:
a
.
palen
(
Hardhout
/
zachthout
)
b
.
dek
(
hardhout
/
zachthout
)
c
.
aanvaarvoorzieningen
/
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
Dazvond
:
hout
(
hard
/
zacht
)
/
atoal
/
beton
6
.
Toestand
van
de
konstrukcie
:
a
.
scheefet
and
b
.
zetting
Cacheuren
d
.
gaten
.
.
.
7
.
Bestrating
1
1
1
1
1
17
11
10
I
!
1
1
!
1
1
1
Scheuren
of
werkende
dilataties
bij
perceelnrs
:
SMG
_
3
3Sherleele
.
Seuleur
.
1
1
1
liiiii
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Alg
.
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
De
volgende
punten
verdienen
nadere
kontrole
:
Zie
opserkingen
en
toelichting
blad
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Te
nemen
aaatregelen
von
kleiner
en
groter
onvenz
:
zie
reaune
blad
3
TARA
Berre
Chet
repekte
:
Bez
er
Eaneercer
:
Gezien
of
derhoudsarmeina
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>DA
JEKTKAART
id
jactumr
:
GAW
.
02
-
01
-
_
Konstruktie
:
wm
_
_
datum
:
18
.
00
OBJEKT
:
bladz
:
1
.
.
.
دینک
ای
ات
Lengte
2
Greenbuigwal
e
.
?
Konstruktie
:
!
inging
:
Tussen
Drugnummers
:
Tussen
huisnumors
:
.
.
.
s6
.
46
.
Stadsdeel
:
Ams
2
Beheer
:
Onderhoud
:
brug
schels
tru
60
metrering
balieleuning
parkeerhek
BOUWGEGEVENS
WS
dekzerken
Bouwjaar
:
Dossiernr
.
CTA
;
Onderdee
!
konstruktie
anderk
.
vloer
fund
/
palen
1
2
3
4
5
6
INSPEKTIEGEGEVENS
Inspektiedatum
:
Bij
onderheden
:
-
-
ns
:
natuursteen
B
=
beton
gb
=
gewapend
beton
h
=
hout
hk
=
haalkom
br
=
bolder
2r
:
tweegatsbalie
30
=
driegat
sbalie
I
-
overstort
R
&
W
2
=
dilatatievoeg
3
:
loswal
steiger
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Cranbare
Werken
Waterbouw
Beheer
en
Onderhoud
Inpeitti
H
irit
Jaarlijkse
ont
Waterholiwkundige
objekten
Oronbar
werken
Atenhow
Beheer
en
Onderhoud
Inspektierapport
Jaarlijkse
wontrole
waterbouwkundige
objekten
#
#
+
*
#
#
*
*
*
#
#
#
#
#
#
#
#
-
-
Kontrollijst
*
*
*
*
*
*
-
blad
1
-
*
*
*
*
*
#
#
#
*
*
#
*
*
#
#
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
Opmerkingen
en
toelichting
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
blad
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
la
Datua
:
Datua
Objektnewzer
:
Ligging
(
bruggen
QRw
.
02
.
01
igreenburgnal
(
AMS
-
227
)
e
.
z
.
Objektnr
.
Ligging
GRw
.
020
11
Groenburgwal
Gekontroleerd
door
:
118
-
04
-
03
*
9
.
muur
/
Steering
the
event
Stey
.
.
Gecontroleerd
door
Punt
nr
.
1
parkingen
en
toelichting
lioto
Tex
1
Onderdelen
:
Bevi
ingon
:
l
goed
niet
goed
1
1
.
1
1
1
1
1
1
.
Staalwerven
:
!
!
1
1
1
!
.
hekwerken
/
bal
:
21aung
/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
b
.
parkeerhek
c
.
bolder
/
naa
.
ko
/
.
.
.
.
.
.
.
.
!
!
!
-
-
-
-
-
-
-
-
1
!
!
!
1
1
!
1
1
-
1
!
1
1
!
-
1
1
1
!
!
Hiti
Tii
1
1
1
001
1
!
sagot
nomadini
byns
!
!
1
.
.
1
2
.
Netselwerken
:
a
.
net
Belverk
/
alt
/
k
arkers
/
.
.
.
.
.
.
b
.
voegwerk
3
.
Dekzerken
:
Deten
/
natuursteen
.
4
.
Houtverken
:
a
.
palen
(
hardhout
/
zeh
:
hout
)
b
.
dek
(
hardhout
/
zachthout
>
c
.
aanvaarvoorzieningen
/
.
.
.
.
.
5
.
Darwand
:
houthard
/
zacht
)
/
staal
/
beton
6
.
Toestand
van
de
konstruktie
:
a
.
scheef
stand
b
.
zetting
c
.
scheuren
d
.
gaten
.
.
.
7
.
Beats
ating
1
1
1
1
i
1
!
.
T
1
1
1
1
1
1
1
!
_
_
!
Scheuren
of
werkende
dilataties
bij
perceelnr
0
1
!
b
.
.
.
-
-
-
-
-
-
c
.
l
_
-
-
-
-
-
-
-
d
.
l
.
*
7
.
-
-
-
a
.
9
.
1
1
1
!
1
1
1
1
!
1
1
1
1
9
.
.
.
15
.
.
ger
1
1
1
1
1
1
1
De
volger
.
de
punten
verdienen
nadere
kontrole
:
2
.
e
opaerkingen
/
en
toelichting
bad
2
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Te
nemen
aaatregelen
van
kleiner
en
groter
ou
i01
zie
resuje
blod
3
Gezil
Dhaf
unspext
:
:
Cez
.
er
Eehearce
:
fesse
?
Oderhoidot
.
.
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>UBJEKTKAART
Db
jecit
nummer
:
GRW
.
02
-
02
Kunsstruktio
wm
.
datum
:
84
.
28
bladzi
OBJEKT
:
Konstruktie
:
qRW
.
02
.
02
Lengte
m
/
.
.
.
63
groenburgwalo
.
e2
.
-
-
-
-
h
59
-
73
Ligging
:
Tussen
brugnummers
:
Tussen
huisramers
:
Stadsdeel
:
Flut
:
ce
:
:
Onderhoud
:
!
227
Àms
5
:
19
brug
schets
63
metrering
balieleuning
parkeerhek
BOUMGEGEVENS
dekzerken
Bouwjaar
:
Dossiernr
.
CTA
:
Onderdeel
:
konstruktiew
onderk
.
vlcer
fund
/
palen
1
2
3
4
5
6
INSPEKTIECEGEVENS
Inspektiedatum
:
Bijzonderheden
:
ng
:
natuursteen
6
=
beton
gb
:
gewapend
beton
h
:
hout
hk
:
taalkom
be
:
holder
2r
:
tweegatsbalie
3r
:
driegatsbalie
1
=
overstort
RIW
2
dilatatievoce
3
=
losuai
4
:
steiger
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Openbare
Werwen
Waterbada
Bencer
en
Onderhoud
inspektor
Apport
actlijke
orto
waterbouwkundige
objecten
OporbarWerken
waterbouw
Beheer
en
Onderhoud
Inspektierapport
Jaarlijkse
kontrole
waterbouwkundige
ejekten
#
+
*
.
.
.
-
blad
1
-
-
Kontrollijst
-
-
-
-
Opmerkingen
en
toelichting
-
-
-
blad
2
osjektnr
.
1
Ligging
!
.
Objektnudzer
:
Ligg
.
ng
bruggen
GRw
.
02
.
02
igroenburgwal
(
227
)
clo
Datua
:
.
18
-
04
-
28
N
2
CA
QRw
.
2021
groen
Surgwal
13
.
04
-
88
Walnuur
/
tunt
/
rshover
Str
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gekontroleerd
door
:
Ge
controleerd
door
:
.
Punt
or
.
Op
rkanger
en
coelichting
iFetoi
Tek
!
Oncerdelen
:
Bevindingen
:
geci
niet
goed
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
!
i
!
iti
!
!
+
OUVOUW
1
I
1
1
II
II
II
1
1
1
1
1
1
Zetling
107
32
-
.
.
Staalwerken
:
a
.
hekwerken
/
Dat
a
/
.
.
5
.
parkeerhek
c
.
bolder
/
healkca
/
.
.
.
.
.
.
.
.
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
Metselwerken
:
4
.
net
selwerk
towelt
/
kirmiers
/
.
b
.
voegwerk
3
.
Cekzerken
:
Detox
/
natuursteen
.
4
.
Houtwerken
:
a
.
palon
(
hardhout
/
zachthout
!
b
.
dek
(
hardhout
/
zachthout
)
c
.
aanvaarvorzieningen
/
.
.
.
.
.
.
5
.
Ceavana
:
hout
Chard
/
zucht
)
/
ataal
/
beton
6
.
Toestand
van
de
konstruktie
:
.
scheefstand
b
.
zetting
c
.
acheuren
d
.
geten
.
.
.
7
.
Bestrating
!
i
aplink
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!
!
!
1
!
!
!
-
-
-
-
-
!
!
!
!
!
Sche
uren
of
werkende
dilataties
514
perceelnra
:
Veisele
.
Schaus
-
1
%
3
.
5
Mb
!
1
9
.
.
.
.
.
.
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Alg
.
cpaerk
:
1
!
De
volgende
punten
verdienen
nadere
kontrole
:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zie
opaerkingen
en
toelichting
blad
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Te
nenen
maatregelen
van
kleiner
en
groter
caveng
:
resume
blad
3
Sezies
Chef
inspektie
:
Gezien
heerder
Cerca
caracte
:
-
blad
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>