<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    %  %    Gemeente Bezoekadres    Weesperstraat 430    Am ste rd a m 1018 DN Amsterdam    Postbus 12693   1100 AR Amsterdam   Telefoon 14 020  amsterdam.nl/ingenieursbureau    EPDo205  Verzoek tot vervanging kademuur  Entrepotdok (volledig}    Aan (Assetmamager VOR),   Opgesteld door En re (Onderzoek err advies kademuren IB)  Controle door + (Onderzoelkem advies kademuren (B)   Kenmerk EPDo205-VTV-2019-D   Status Definitief   Datum 24 april 2019         Scope en locatie  De kademuur van het rak EPDo205 is 50 nv tang an gelagem aan het Entrepotdok. De kade ligt ter  hoogte van huisnummer 86-88.    Dit rak dient volledig vervangen te worder omdat deze eind 2027 is bezweken, Voorliggend  document legt de onderbouwing van het besluit tat vervanging van deze kademuursectie vast.    Het ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.    Een routebeschrijving vindt v op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 24 april 2019  Pagina 2 van 4                  y  Te vervangen  (50m)          o    Brug 327    Figuur 1: Locatie rak EPDoz05    a    *         Figuur 2: overzichtsfoto rak met voorliggende noodconstructie    </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 24 april 2019  Pagina 3 van 4    Identificatie rak    EPDo205__  Entrepotdok   Entrepotdok ®% ‘tm 88:   50m _    Te vervangen rakdeel         som  Onbekend  Brug 327 en Entrepotdok 88  Constructie Gemetselde gewichttsmuur op kouten palen In 1995 is de    constructie vaorzien van, een nieuwe voormetseling. (bron  archieftekeraimgeam)    Principe doorsneden constructie    balu sher leuning aanbren en  TT, a    na gereedkomen  kehine ler panclan —    Me ken    TRIS Ia    Van were sclela wand Peleg ble Hee  af slopen en wen strook Erum Ed okurpel.    ReEORSNEDE, &         Figuur 3: Principe doorsnede constructie te vervangen: zak            Uitgevoerde onderzoeken en bevindinger  Onderzoek en bevinding te vervangen rage!    Toestandsinspectie (2016) Schewrvorening    Instorting (2017) Volledig bezwijken van kademuur. Een  noodronstnuctie is begin 2018 geplaatst.  Constructieve veiligheid en restlevensduur   De kademuur is bezweken en er is een noodconstructie toegepast.                                           > Antea group. (2016). "EPDo20s: Rapportage Instendhoudingsinspectie ea Conditiemeting NEN2767-4".              </pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 24 april 2019    Pagina 4 van 4    Beheerdersoordeel  Het gehele rak dient vervangen te worden.    Verzoek tot vervanging met investeringskosten  Het rakdeel tussen brug 327 en Entrepotdok 88 dient over een lengte van 5o m vervangen te  worden opdat deze weer veilig functioneert.         | Nauwkeurigheid +/- 30% _    NEE    NET            1    “Im    De meterprijs €/m' is gebaseerd op:    Vervanging door een betonnen L-wand op boorpalen gebouwd in een tijdelijke bouwkuip;  Gevoelig binnenstedelijk gebied;   Woonbootverplaatsingen;   Inclusief herinrichting maaiveld en vervanging riool.    Bijzonderheden omgeving/raakvlakprojecten (niet limitatief)    Aansluitend kademuur rak EPDo206 is in 1995 vervangen door een Betonnen L-wand met  voormetseling, waarschijnlijk gefundeerd op prefab betonnen heipalen;   Eind 2017 is deze kademuur bezweken en in 2018 is hier een noodconstructie  voorgeplaatst bestaande uit een stalen damwandconstructie aangevuld met zand;   Hoge concentratie kabels en leidingen ter plaatse van de aansluiting op de vleugelmuur  van brug 327.          </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>