<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>A12018-0168
Monitorenvandeformatiespandenenkademuren
Rapportagemonitoringsresultaten
2720ovares
DaCostakade
8augustus2019-Versie1 .0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1
Inleiding
1
.
1
Aanleiding
1
.
2
Doel
1
.
3
Aanpak
1
.
4
Grenswaarden
2
Resultaten
en
analyse
2
.
1
Resultaten
2
.
1
.
1
.
Locatieoverzicht
meetbouten
2
.
1
.
2
.
Cumulatieve
deformaties
in
de
tijd
2
.
1
.
3
.
Overschrijdingen
2
.
2
Analyse
Colofon
D79
-
R
GE
-
KA
-
1900075
Da
Costakade
/
Proj
.
nr
.
RM006123
/
Vrijgegeven
/
Versie
1
.
0
/
8
augustus
2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1Inleiding
1. 1AanleidingDekademurenengrachtenvanAmsterdambehorentothetnationaalerfgoed.Sommigekademurenzijnrecentgebouwd(zoalsopIJburg),maarveelkademurenzijnouderdan100jaaren zijnopplekken aanvervangingtoe.
OpdiverselocatiesinAmsterdamis erdoordebeheerdergeconstateerddatdekademuurheteindevandelevensduurbereiktheeftofdeconstructieinslechteconditieverkeert.Opdezelocatieszijnkademuurvervangingengepland.
Eenkademuurvernieuwenheeftgroteimpactopdeomgevingen detechnischevoorbereidingduurtenigejaren.Inditkaderwordendeindezerapportageopgenomendeformatiemetingenaandekademuuren debelendendepandenuitgevoerd.
1. 2DoelHetmonitorenvandeformatiesaanpandenenkademurenterplaatsevaneengeplandekademuurvervangingheefttweedoelen:
1.Heteerstedoelishetinbeeldbrengenvandeinitiileschadegevoeligheidaanbelendendepandenconformhet:Bouwprotocol-RichtlijnenstappenplanvoorGeotechnischRisicoManagement2014°(voorts:Bouwprotocol).Hiertoewordtinditprojectdezakkingssnelheidaanbelendendepandenmiddelshoogtemetingen(nauwkeurigheidswaterpassing)overeenperiodevanminimaal2jaarbepaald.Opbasisvandezakkingsnelheidishetmogelijkomindicatiefhetfunctionerenvandefunderingvanbelendendepandentebeoordelen.
2 .Hettweededoelishetvoorkomenvanhetoptredenvanincidentenaandekademuurgedurendehettweejarigemonitoringstrajectvandepanden.Hiertoewordtdedeformatieaandekademuurgemonitord.Indienergrotedeformatieswordengemeten,kunnenertijdig(nood-)maatregelengetroffenteworden.
1. 3AanpakHetmonitorenvandeformatiesaandepandenwordtconformhet:Bouwprotocoluitgevoerd.Jaarlijksworden(minimaal)driemetingenuitgevoerdmetminimaalUnmetingindezomerenwinteromseizoensinvloedentekunnenvaststellen.Voorhetmonitorenvandekademuurwordtdezelfdemeetfrequentieaangehouden.
Aangezieneropdezeprojectlocatieeenincidentheeftplaatsgevondenheefterreedseennulmetingdoorderdenplaatsgevonden(vooreendeelvandekademuurenpanden.Diversegegevensenmeetboutenvandevoorgaandemetingenwordengebruiktalsbasisvoordeherhalingsmetingen,tewetenhet(lokale)meetstelsel,grondslag-enreferentiepuntenendelocatiesvandemeetbouten.
Dedetailsbijdeopzeteneerderemetingenzijnopgenomenderapporten:RD578403Amsterdam,CalamiteitDaCostakadeHoogtedeformatiemetingvanBouwriskd .d .11-06-2018en:RD578401AmsterdamCalamiteitDaCostakadeXYZdeformatiemetingvanBouwriskd.d .25-04-2018
D79- RGE-KA-1900075DaCostakade/Proj.nr.RM006123/Vrijgegeven/Versie1.078augustus2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>ProsperusExpertiseB .VvoertinopdrachtvanMovaresdeherhalingsmetingenuitMovaresverwerktenrapporteertdezemonitoringsgegevens.
Movaresmaaktopbasisvandetotale setmonitoringsgegevensiederemeetrondeeenoverzichtvan debijzonderhedenenrapporteerthieroverbijopleveringvandemonitoringsresultatenineenbegeleidendeemail.
MovaresadviseertdegemeenteAmsterdamophetgebiedvanhetverbeterenvandemonitoringvandeformatiesaandepandenenkademuren.
1. 4GrenswaardenDedeformatiesnelheidvandepandenwordtbeoordeeldaandehandvanhetbouwprotocol.Voordedeformatiesvandepandeninverticalerichtinggeldendevolgendegrenswaarden:
Signaalwaarde3mm/jaarGrenswaarde5mmjaar
Dezegrenswaardenzijninabsolutezingedefinieerd.Zegeldendusvoorzowelpositievealsnegatievezettingen.
Voordedeformatiesvandekadeszijntweesoortengrenswaardengedefinieerd.Deeersteiseendeformatiesnelheidinmm/maandtenopzichtevandemeestrecentemeetronde.Detweedeiseenabsolutedeformatieinmmtenopzichtevandenulmeting.Devolgendegrenswaardengelden:
Randvoorwaarde|DeformatiesnelheidSignaalwaarde5mm/maandGrenswaarde10mm/maand|Absolutedeformatie
20mmtovO -meting30mmtovO -meting
Overschrijdingenwordengevisualiseerdindebijlagenengearceerdindemeegeleverdetabel.
D79- RGE-KA-1900075DaCostakade/Proj.nr.RM006123/Vrijgegeven/Versie1 .078augustus2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2
Resultaten
en
analyse
2
.
1
Resultaten
De
data
van
de
resultaten
van
de
uitgevoerde
herhalingsdeformatiemetingen
zijn
opgenomen
in
de
Excel
bestanden
:
Hoogte
deformatiemetingen
:
XYZ
deformatiemeting
.
Deze
bestanden
zijn
tegelijkertijd
opgeleverd
met
deze
rapportage
.
In
deze
bestanden
vindt
u
de
meetresultaten
van
:
¿
Nulmeting
¿
Nieuwe
meting
¿
Deformatie
t
.
o
.
v
.
nulmeting
¿
Deformatie
t
.
o
.
v
.
voorgaande
meting
In
de
bijlagen
vindt
u
enkele
specifieke
visualisaties
van
de
resultaten
2
.
1
.
1
.
Locatieoverzicht
meetbouten
Bijlage
I
toont
een
locatieoverzicht
met
alle
meetbouten
in
een
GIS
waarbij
gebruik
gemaakt
is
van
de
topografie
en
gebouwblokken
zoals
deze
ook
gehanteerd
wordt
door
de
gemeente
Amsterdam
op
haar
website
data
.
amsterdam
.
nl
.
De
weergegeven
locaties
zijn
zowel
de
locaties
van
de
meetbouten
die
aan
de
panden
zijn
bevestigd
,
als
de
meetbouten
die
op
de
kade
zijn
bevestigd
.
De
labels
bij
de
bouten
corresponderen
met
de
boutnummers
in
de
Excel
bestanden
.
2
.
1
.
2
.
Cumulatieve
deformaties
in
de
tijd
Bijlage
II
geeft
een
overzicht
van
de
zaksnelheid
van
de
panden
.
De
meetbouten
waarvoor
een
overschrijding
van
de
signaal
-
of
grenswaarde
is
geconstateerd
zijn
op
de
kaart
aangegeven
met
een
oranje
,
respectievelijk
rood
gearceerd
punt
.
Meetbouten
die
door
omstandigheden
niet
ingemeten
konden
worden
zijn
weergegeven
middels
een
grijs
gearceerd
punt
.
In
bijlage
III
zijn
de
kadeverplaatsingen
in
de
richting
van
de
gracht
(
de
Y
deformaties
)
weergegeven
.
Deze
deformaties
zijn
verplaatsingen
ten
opzichte
van
de
nulmeting
(
cumulatieve
Y
-
deformaties
)
.
De
nulmeting
is
gevisualiseerd
als
een
rechte
lijn
.
De
herhalingsmetingen
zijn
gevisualiseerd
als
grafieken
,
waarbij
de
afstand
tussen
de
grafiek
van
de
herhalingsmeting
en
de
nulmeting
representatief
is
voor
de
cumulatieve
Y
-
deformatie
.
Om
een
nauwkeuriger
beeld
te
geven
van
de
deformaties
is
de
schaal
van
de
deformaties
overdreven
weergegeven
.
Een
deformatie
van
een
millimeter
wordt
weergegeven
als
een
verplaatsing
van
een
meter
op
de
kaart
.
Bij
iedere
kaart
in
bijlage
III
is
een
schaalbalk
weergegeven
die
inzicht
biedt
in
de
verschaling
van
de
deformaties
.
De
verticale
verplaatsingen
van
de
kade
ten
opzichte
van
de
nulmeting
(
cumulatieve
Z
deformaties
)
zijn
gevisualiseerd
in
bijlage
IV
.
De
vormgeving
van
deze
visualisaties
is
gelijk
aan
die
van
de
Y
-
deformaties
uit
bijlage
III
.
Bijlage
V
toont
een
grafiek
met
de
verticale
verplaatsingen
van
de
panden
(
cumulatieve
zettingen
)
.
Voor
elk
pand
is
een
grafiek
weergegeven
welke
een
overzicht
geeft
van
het
zettingsverloop
bij
iedere
herhalingsmeting
.
2
.
1
.
3
.
Overschrijdingen
Er
zijn
geen
overschrijdingen
van
de
grenswaarden
voor
de
zaksnelheid
van
de
panden
gemeten
.
D79
-
R
GE
-
KA
-
1900075
Da
Costakade
/
Proj
.
nr
.
RM006123
/
Vrijgegeven
/
Versie
1
.
0
/
8
augustus
2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voor
de
kades
zijn
er
zowel
overschrijdingen
van
de
randvoorwaarde
van
de
absolute
deformaties
,
als
voor
de
deformati
esnelheid
gemeten
.
Deze
overschrijdingen
zijn
gevisualiseerd
in
bijlage
III
en
bijlage
IV
en
gemarkeerd
in
het
Excel
bestand
:
XYZ
deformatiemeting
2
.
2
Analyse
Er
zijn
geen
aanwijzingen
voor
problemen
met
de
fundering
van
de
panden
achter
de
kade
.
De
gemeten
overschrijding
van
de
randvoorwaarde
van
de
absolute
deformaties
van
de
kades
,
duidt
er
op
dat
er
grote
deformaties
op
zijn
getreden
sinds
de
nulmeting
.
Het
feit
dat
er
overschrijdingen
van
de
grenswaarden
voor
de
deformati
esnel
heid
van
de
Kades
zijn
gemeten
,
duidt
er
op
dat
de
situatie
mogelijk
nog
steeds
verslechterd
.
Voor
verdere
inzichten
en
advies
wordt
verwezen
naar
de
begeleidende
e
-
mail
bij
de
oplevering
van
dit
rapport
.
D79
-
R
GE
-
KA
-
1900075
Da
Costakade
/
Proj
.
nr
.
RM006123
/
Vrijgegeven
/
Versie
1
.
078
augustus
2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>OpdrachtgeverGemeenteAmsterdam
UitgaveMovaresNederlandB .V .
DivisieRuimte,MobiliteitenInfraAfdelingInfrastructuur:Waterbouw,GeotechniekenDynamica
Telefoon0302655555
Ondertekenaar
ProjectnummerRM006123
KenmerkD79-RGE-KA-1900075DaCostakade
ce2019,MovaresNederlandB .V .
Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerdgegevensbestandofopenbaargemaaktinenigevomofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopien,opnamen,ofenigeanderemanier,zondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanMovaresNederlandB . V .
D79-RGE-KA-1900075DaCostakade/Proj.nr.RM006123/Vrijgegeven/Versie1 .0 / 8augustus2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlagel
Overzicht
locaties
meetbouten
KADE
123
POTGIET3315325104112012
11140120
1118011200118
DA
COSTASTRAAT
41220
117
1130
11326
0114
DA
COSTAGRAM
DA
COSTAKADE
1134
183114
11482
11481
011502
BILDERDUKSTRAAT
11501
112
111
1152
,
1100
109
115629156P
108
11587164
105
II
1458
107
106
116420164
104
11682011690103
1170
1020101
21561
21562
21690182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage
II
Zaksnelheid
panden
KADE
OTGIETERSTRAAT
DO
DA
COSTASTRAAT
DA
COSTAGRACHT
DA
COSTAKADE
BILDERDUKSTRAAT
DA
COSTAKADE
O
O
O
O
O
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOO
VERSTRAAT
Legenda
Da
_
Costakade
Zaksnelhei
•
Niet
te
meten
•
Geen
overschrijding
.
Signaalwaarde
overschreden
•
Grenswaarde
overschreden
Bovenstaande
afbeelding
geeft
een
overzicht
van
de
zaksnelheid
van
de
panden
.
De
zaksnelheid
is
bepaald
ten
opzichte
van
de
nulmeting
,
in
mm
/
jaar
.
Vervolgens
is
deze
getoetst
aan
de
signaalwaarde
en
grenswaarde
voor
de
zaksnelheid
van
panden
.
Als
de
signaalwaarde
of
de
grenswaarde
zijn
overschreden
,
dan
zou
dit
kunnen
betekenen
dat
er
iets
mis
is
met
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BijlageIIIKadedeformatiesinderichtingvandegracht(Y )
KADE
OTGIETERSTRAATDA
COSTASTRAATO.
-DA
COSTAKADEDA
COSTAGRACHTDA
COSTAKADEo
-metingGrenswaarde
BILDERDUKSTRAATOD0
Da_Costakadelo2550100mmdeformatieLIITT ILocal
Legenda Inbovenstaandefiguurisdeverplaatsingvandekadein derichtingvandegrachtweergegeven(deY -deformaties).Ditzijndeformatiestenopzichtevandenulmeting(cumulatievedeformaties).Alsdekadevande grachtafHHM beweegtisditeenpositieveY -deformatie.Ditwordtweergegevendooreenlijndievandenullijnvandekade-2019-07-08afverplaatstis.Alsdekadenaardegrachttoebeweegt
—2019-07-24danisditeennegatieveY -deformatie.DitwordtweergegevendooreenlijndienaardegrachttoeverplaatstZaksnelhei is.Omeenduidelijkerinzichttegevenzijndedeformatiesindebovenstaandefiguurextreemuitvergroot.•NiettemetenAlsderandvoorwaardenvoor dedeformatiesnelheid•Geenoverschrijdingwordenoverschreden,danwordtditaangegevenmiddelsdekleurvan demeetbout.•SignaalwaardeoverschredenDeschaalbalklinksonderinbovenstaandefiguurgeeftde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage
III
Kadedeformaties
in
de
richting
van
de
gracht
(
Y
)
32
AKADE
332
47
45
43
41
39
249
Signaalwaarde
Grenswaarde
RSTRAAT
334
112
97
99
101
103
105
107
109
111
113
/
59
57
55
53
51
49
114
351
0
-
meting
116
Signaalwaarde
Grenswaarde
336
118
113
120
353
122
338
12
01020
40
mm
deformatie
DA
COS
Legenda
Da
_
Costakade
HHM
-
2019
-
07
-
08
—
2019
-
07
-
24
Zaksnelhei
•
Niet
te
meten
•
Geen
overschrijding
•
Signaalwaarde
overschreden
•
Grenswaarde
overschreden
In
bovenstaande
figuur
is
de
verplaatsing
van
de
kade
in
de
richting
van
de
gracht
weergegeven
(
de
Y
-
deformaties
)
.
Dit
zijn
deformaties
ten
opzichte
van
de
nulmeting
(
cumulatieve
deformaties
)
.
Als
de
kade
van
de
gracht
af
beweegt
is
dit
een
positieve
Y
-
deformatie
.
Dit
wordt
weergegeven
door
een
lijn
die
van
de
nullijn
van
de
kade
af
verplaatst
is
.
Als
de
kade
naar
de
gracht
toe
beweegt
dan
is
dit
een
negatieve
Y
-
deformatie
.
Dit
wordt
weergegeven
door
een
lijn
die
naar
de
gracht
toe
verplaatst
is
.
Om
een
duidelijker
inzicht
te
geven
zijn
de
deformaties
in
de
bovenstaande
figuur
extreem
uitvergroot
.
Als
de
randvoorwaarden
voor
de
deformatiesnelheid
worden
overschreden
,
dan
wordt
dit
aangegeven
middels
de
kleur
van
de
meetbout
.
De
schaalbalk
links
onder
in
bovenstaande
figuur
geeft
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage
IV
Kadedeformaties
in
verticale
richting
(
2
)
KADE
OTGIETERSTRAAT
DA
COSTASTRAAT
DA
COSTAKADE
DA
COSTAGRACHT
Signaalwaarde
0
-
meting
Signaalwaarde
DA
COSTAWaarde
BILDERDUKSTRAAT
OOOOOO
lo
2550
100
mm
deformatie
LIS
Legenda
Da
_
Costakade
HHM
2019
-
07
-
08
—
2019
-
07
-
24
Zaksnelhei
•
Niet
te
meten
.
Geen
overschrijding
•
Signaalwaarde
overschreden
Grenswaarde
overschreden
In
bovenstaande
figuur
is
de
verplaatsing
van
de
kade
in
verticale
richting
weergegeven
(
de
Z
-
deformaties
)
.
Dit
zijn
deformaties
ten
opzichte
van
de
nulmeting
(
cumulatieve
deformaties
)
.
Als
de
kade
omhoog
komt
is
dit
een
prositieve
Z
-
deformatie
.
Dit
wordt
weergegeven
door
een
lijn
dievan
de
nullijn
van
de
gracht
af
verplaatst
is
.
Als
de
kade
omlaag
zakt
dan
is
dit
een
negatieve
Z
deformatie
.
Dit
wordt
weergegeven
door
een
lijn
die
naar
de
gracht
toe
verplaatst
is
.
Om
een
duidelijker
inzicht
te
geven
zijn
de
deformaties
in
de
bovenstaande
figuur
extreem
uitvergroot
.
Als
de
randvoorwaarden
voor
de
deformatiesnelheid
worden
overschreden
,
dan
wordt
dit
aangegeven
middels
de
kleur
van
de
meetbout
.
De
schaalbalk
links
onder
in
bovenstaande
figuur
geeft
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage
IV
Kadedeformaties
in
verticale
richting
(
2
)
32
AKADE
332
47
45
43
41
39
249
Signaalwaarde
Grenswaarde
RSTRAAT
334
112
97
99
101
103
105
107
109
111
113
/
59
57
55
53
51
49
114
351
meting
116
Signaalwaarde
Grenswaarde
336
118
1199
120
353
122
338
12
01020
40
mm
deformatie
DA
COS
Legenda
Da
_
Costakade
HHM
2019
-
07
-
08
-
2019
-
07
-
24
Zaksnelhei
•
Niet
te
meten
.
Geen
overschrijding
•
Signaalwaarde
overschreden
Grenswaarde
overschreden
In
bovenstaande
figuur
is
de
verplaatsing
van
de
kade
in
verticale
richting
weergegeven
(
de
Z
-
deformaties
)
.
Dit
zijn
deformaties
ten
opzichte
van
de
nulmeting
(
cumulatieve
deformaties
)
.
Als
de
kade
omhoog
komt
is
dit
een
prositieve
Z
-
deformatie
.
Dit
wordt
weergegeven
door
een
lijn
dievan
de
nullijn
van
de
gracht
af
verplaatst
is
.
Als
de
kade
omlaag
zakt
dan
is
dit
een
negatieve
Z
deformatie
.
Dit
wordt
weergegeven
door
een
lijn
die
naar
de
gracht
toe
verplaatst
is
.
Om
een
duidelijker
inzicht
te
geven
zijn
de
deformaties
in
de
bovenstaande
figuur
extreem
uitvergroot
.
Als
de
randvoorwaarden
voor
de
deformatiesnelheid
worden
overschreden
,
dan
wordt
dit
aangegeven
middels
de
kleur
van
de
meetbout
.
De
schaalbalk
links
onder
in
bovenstaande
figuur
geeft
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage
V
Zakking
Panden
Cumulatieve
zettingen
panden
Da
Costakade
Zakking
[
mm
]
|
|
|
|
|
|
|
|
1162
1160
1156
.
1
1156
.
2
170
168
.
1
168
.
2
164
.
1
164
.
2
164
.
3
158
156
.
1
156
.
2
152
150
.
1
150
.
2
148
.
1
148
.
2
136
.
1
136
.
2
134
132
-
0
.
5
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
-
06
2019
-
07
Tijd
(
jaar
-
maand
]
|
|
|
|
130
126
122
120
118
|
|
|
|
|
114
112
2149
2151
2153
.
IXT
IT
фт
KET
TIXX
от
ТТЦ
%
EfiЖАЦЕТЕ
ТЦПот
iXфт
Даат
нҳ
ІЦТС
TatюЦААНЕ
,
5тт
от
нҳІЦТ
ДНЕТ
ІтТт
Пт
ПІХҳорат
(
Шот
пт
10
до
ці
тотыҲІЦТ
)
,
5т
+
€т
БЦЕтты
TOODA
T
VÅ
191WIFIX
IXMIGLE
IXX
TVÅLDTT
IHTT
ÅLTITOHOLIETTIILOTTI
ITT
TOT
TT
r
IXT
IIDA
TOP
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>