<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    xx    Gemeente Bezoekadres    Weesperstraat 430    Am ste rda m 1018 DN Amsterdam    Postbus 12693   2100 AR Amsterdam   Telefoon 14, 020  amsterdam.nl/ingenieursbureau    KVVo602  Verzoek tot vervanging kademuur  Kostverlorenvaart (deels)    Aan , . —. au. (Assetmamager VOR)   Opgesteld door | 1 (Onderzoet en advies kademuren IB)  Controle door ‚ (Onderzoekt em advies kademuren 1B)  Kenmerk KVV0602-VTV-2019-D   Status Definitief   Datum 22 maart 2019            Gecontroleerd IB: Vrijgave VROR: -.                        “Vy  Datum: 2 / 20 19 |  el  Scope en locatie    De kademuur van het rak KVVo6o2 is 395 mm: Beng, en gelegen aan de Kostverloren Vaart. De kade  ligt ter hoogte van de Tweede Kostverlorenkade huisnumnters 46 tfm 124 en bevindt zich tussen  brug 266 en het rak KVVo603.    3 ‚ vee |    Datum: 97.93.2019    Dit rak dient gedeeltelijk vervangen te warden over een lengte van 288 m. Voorliggend document  legt de onderbouwing van en het besluit tat vervanging van deze kademuursectie vast. De kade  bestaat uit twee delen.    Het Ingenieursbureau Is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn a, 7 en ag, halte Weesperplein.  Een routebeschrijving vindt v op www.amsterdam.nlfingenieursbureau         </pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam    >  Pv    p : ep 5  > 0% Ue a tea : eo   : Oa, SS, Br ’   4 ‘ Sr, Na. : 5 Es    A    Valt buiten de scope. Betreft Rak KVVo603 en    rags N                   KVVVo604 a  ' A . a  : a } 3  . Ie es  se c ë  Sry an Men “5G ve ar  9%  a PLTIN %, .  : ‚Ne . Tp  KINS- BERGEN s tr  . et ’% 14 gean %  xr: AP „es '  Pp AOS 1  < a Sen  > ‚mm Lc  ‚2 . ot a. . Ke  . in get ane  : : ™ 5 14 ‚st  5 A RRS  u MN gf ADT  | ‚3 st  ; L , ct UZ  f Te vernieuwd ype Be  |  wt  oo  Do at 7  PIRI REIS- Ee 4  en  ELEIN 5e : TY, ©  5  br AAT &,  * HAsegnot¥® 8  beho JG EN . 9  wi  i y vA  %, 5 z  . o's, TA  ‘ f “AD.  ard pt 3e  r ‘ bP rò 2  a Khol eo . 5  Ein ere , By Oe,    Figuur 2: Locatie rak KVVo602    22 maart 2019  Pagina 2 van 5                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 3 van 5                   Te vervangen rakdeel    Tussen                                 Kruising Haseliwoelkstraat/Fweede Kostverlorenkade en  Tweede Kastwerkwenkade 46    Gemetselde: qewichtsmuur op houten palen    Te behouden rakdeel nn Nn    Tussen Brug 266 em kruising Hasebroekstraat{/Tweede    ; Kostverlorenkade                                                           Betonnen L wand op houten palen              </pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 4 van 5    Principe doorsneden constructie         Figuur 3: Principe doorsnede constructie te vervangen rakdeel en doorsnede te behouden deel (2017)    Uitgevoerde onderzoeken en bevindingen   Onderzoek en bevinding te vervangen rakdeel   Voorlopig instandhoudingsadvies IB_ | De kade is bijna 100 jaar oud en nadert zijn  ontwerplevensduur, De kade verkeert in slechte  staat. Op meerdere locaties zijn  vervormingsverschillen en scheuren zichtbaar.           Onderzoek en bevinding te behouden rakdeel    Voorlopig instandhoudingsadvies IB | De kade is in 2017 vernieuwd en verkeert in goede  (2018) * staat;    Constructieve veiligheid en restlevensduur   Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt gesteld dat het rakdeel tussen de  Hasebroekstraat en Tweede Kostverlorenkade 46 over een lengte van 288 m einde levensduur  heeft bereikt, De restlevensduur wordt ingeschat tussen 0-5 jaar.    Het rakdeel tussen brug 266 en de Hasebroekstraat vertoont geen noemenswaardige gebreken en  geeft geen aanleiding tot vernieuwing.    Beheerdersoordeel  Het rak dient gedeeltelijk over een lengte van ca. 288m vervangen te worden,    Verzoek tot vervanging met investeringskosten  Het rakdeel tussen de Hasebroekstraat en Tweede Kostverlorenkade 46 dient over een lengte van  288 m vervangen te worden opdat deze weer veilig functioneert.    ‚Investeringskosten    :         Nauwkeurigheid +/- 30%    ? Gemeente Amsterdam (Ingenieursbureau). (2018). “Voorlopig instandhaudingsadvies kade Kostverlorenvaart”.         </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2029  Pagina 5 van 5    De meterprijs van „- €/m* is gebaseerd op:  e Vervanging door een combiwand;  e Gevoelig binnenstedelijk gebied;  » Goede bereikbaarheid per schip;  ® Geen woonbootverplaatsingen;  e Relatief lange rak;  * _ Inclusief herinrichting maaiveld en vervanging roof.    Bijzonderheden omgeving/raakvlakprojecter (niet limitatief)  e . Vervanging kademuur Kostverlomem Vaart: KWVa7o2;  e Herinrichting maaiveld Hasebroekstraat;  _ ©  PCVB ter vaststelling van de consitctiewe weiigheid bruggen.         </pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>