<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>3
14
15
16
17
-
8
9
10
11
12
13
114
115
116
117
20
21
22
23
24
4
Bovenaanzicht
Herengracht
1
-
41
Woonboot
is
tijdelijk
door
gemeente
verplaatst
Doorvoer
Cocos
drainagebuis
Ø
100
mm
Schaal
1
:
100
Deze
dampl
ank
is
1
,
35
m
ingekort
Deze
damplank
is
1
,
35
m
ingekort
i
.
v
.
m
.
obstakel
in
bodem
.
I
.
v
.
m
.
obstakel
in
bodem
.
HW
door
voer
125
mm
Doorvoer
t
.
b
.
v
.
Aanvullen
met
klei
drainagebuis
o
100
mm
Doorvoer
t
.
b
.
v
.
overstort
door
Waternet
aangebracht
Uit
-
/
door
voer
23
=
Ø
160
mm
.
Datakabel
Uit
-
/
doorvoer
21
=
Ø
315
mm
.
L
=
4
,
0
m
,
A226
-
700
-
2
,
8
m
L
=
4
,
0
m
,
A226
-
700
-
87
,
0
m
K
Aanvullen
met
klei
+
-
3
,
3
m
Ankergording
HE300B
Door
voer
Ø
100
mm
.
Datakabel
niet
gevonden
Ankergording
HE
300B
WWWW
WUJITO
Ruimte
tussen
tijdelijke
kering
en
bestaande
kademuur
aanvullen
met
zand
Damwand
100
mm
vrijhouden
van
de
kademuur
.
Vooraanzicht
damwand
Herengracht
1
-
41
Tijdelijk
bouwhek
Cocos
drainagebuis
Ø
100
mm
Kleikist
aansluiten
op
de
dilatatievoeg
Tijdelijk
bouwhek
Over
gehele
lengte
kademuur
is
een
tijdelijk
bouwhek
geplaatst
(
city
fence
)
vastgezet
met
steigerbuizen
in
de
grond
.
2
x
damwand
-
1
,
35
wellicht
obstakel
Damwand
100
mm
vrijhouden
van
de
kademuur
.
u
A
39
B
.
k
.
damwand
+
0
,
50
m
+
0
,
60
m
+
0
,
60
m
aterstand
N
.
A
.
P
.
-
0
,
40
m
.
-
14
,
5
m
N
.
A
.
P
.
—
Vooraanzicht
damwand
Herengracht
1
-
41
Schaal
1
:
100
17
SER
Ruimte
2
,
0
m
tot
hart
damwand
Over
gehele
lengte
kademuur
is
een
tijdelijk
bouwhek
geplaatst
(
city
fence
)
vastgezet
met
steigerbuizen
in
de
grond
.
Teel
aarde
(
d
=
ca
.
10cm
)
LEGENDA
See
Natuurstenen
deksteen
HE
300B
Zandaanvulling
B
.
k
.
damwand
N
.
A
.
P
.
+
0
,
50
m
B
.
k
.
deksteen
AREAS
E
11
HELLLLLLLLLLL
-
Maatvoering
in
millimeters
tenzij
anders
vermeld
-
Hoogtematen
in
meters
to
.
v
.
NAP
.
tenzij
anders
vermeld
-
Damwand
/
palen
minimaal
1
,
0
m
vrijhouden
van
zijkant
leiding
/
kabel
-
Kabels
en
leidingen
ligging
volgens
KLIC
186540715
-
Ligging
kabels
en
leidingen
ter
plekke
controleren
-
Staalkwaliteit
danwanden
S355
-
Kadefunderings
gegevens
onbekend
N
.
A
.
P
.
.
Metselwerkmuur
Vloerdelen
Waterstand
N
.
A
.
P
.
-
0
,
40
m
0
,
70
m
E
Cocos
drainagebuis
Ø
100
mm
.
Versie
Datum
Gewijzigd
Door
voer
door
damwand
.
Totaal
3
door
voeren
over
gehele
lengte
zandaanvulling
.
W
AINN
Y
Houtenpalen
Houtenpalen
Tijdelijke
ligplaats
van
de
woonboot
K
Damwand
AZ26
-
700
com
es
Kespen
Kess
Kwelscherm
*
Bodempeil
N
.
A
.
P
.
-
3
,
0
m
.
ABC
Gemeente
Amsterdam
Projectnummer
Identificatlecode
Versie
Versiedatum
Documentstatus
Zandaanvulling
(
stempel
functie
)
aanvullen
tot
N
.
A
.
P
.
+
0
,
50
m
RM005528
D79
-
KGA
-
AU
-
1800005
2
,
0
15
-
03
-
2019
Vrijgegeven
A2
x
1
:
100
/
150
/
1
:
1000
Gasparotto
,
K
Kademuur
Amsterdam
tijdelijke
constructie
3
Formaat
0
.
k
.
damwand
N
.
A
.
P
.
-
14
,
50
m
U
Sthaal
Tekenaar
Desteknummer
Projectlelder
Herengracht
1
-
41
Tijdelijke
darwandconstructie
REVISIE
van
den
Elzen
M
.
G
.
A
.
Ver
Vrijgegeven
003
Doorsnede
A
Schaal
1
:
50
Let
op
:
Doorsnede
Indicatief
van
de
kademuur
Situatie
Schaal
1
:
1000
Divisie
Ruimte
,
Mobiliteit
en
Infra
Afdeling
RM
-
IN
-
WGD
Postbus
2055
3500
GW
Utrecht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>