<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>KOSTVERLORENVAART
22
BINNEN
EN
BUITENGODIN
DOORNERBINDEN
MET
SLOTSOUTHCER
N12
HO
.
HL
ABON
REEDS
GEPLAATSIE
GORDING
AZOBE
D95
I
-
REEDS
GEPLAATSTE
DANWAND
AZOEE
DO
NIEUW
AAN
TE
BRENGEN
CUIRDING
W
UIT
1
LENGTE
70x150
AZOLE
D
-
700
ASISTE
DAUWAND
WARTEL
MET
DOELZI
.
DICE
CORDING
D
55MM
BETONBAUX
60063
KERSTANGOM
YURZISKT
PUTLOCATIE
INDICATIEF
.
WALEXING
PUTLOCATIE
TOCATIEF
Tex
ANKERSCHOT
21
.
00
De
40WU
AZCE
HVILKATLE
INDICATIF
BALK
SAND
VAN
PUT
TOF
ANKLISON
WINIMAAL
1
.
64
ANNERSTANGLENGTE
DEAROF
AAN
TE
PASSEN
WATCH
IN
M
OOGILWATEN
IM
TÓW
NAP
KVVO405
WATERKERING
PLEIN
GILLIS
VAN
LEDENBERCHSTRAAT
DATUM
:
18
-
02
–
2001
.
TEKENAAR
FORMAAT
:
A3
SCHAAL
:
1
:
100
BESTEKNR
:
-
DEELPLAN
:
-
STATUS
:
SITUATIE
INMETING
02
-
02
-
2011
9392
)
O
BS
S
PO
01
-
0
MI
JE
WLJE
.
mo
MENA
ML
.
1
D
M
.
EE
no
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>WATERPEIL
0
.
40
KOSTVERLCAENVAART
-
1
.
10
PROFIEL
B
-
B
WATEN
IN
W
HOOGTEWATEN
IN
W
TOV
.
NAP
/
COORDINATEN
IM
W
VOLGENS
D
-
STELSEL
KWO405
DATUD
18
-
02
-
2011
TEKENAAR
:
FORVAAT
:
A4
SCHAAL
:
1
:
100
BESTEKNR
:
-
DEELPLAN
:
-
STATUS
:
WATERKERING
PLEIN
GILLIS
VAN
LEDENBERGSTRAAT
PROFIEL
B
-
B
HUIDIGE
SITUATIE
9392
Í
BS
SPR
01
-
01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3
DATA
TER
VOORKOMING
VAN
ONTGRONDING
(
1
)
ONTBREKENDE
DANWAND
AANBRENGEN
INCLUSIEF
BETONGORDING
2
GEOTEXTLEL
ALS
GRONCOICHTE
LANG
NHTER
DE
BESTAANDE
BETONEN
DAMWAMD
AANBRENGEN
KOSTVERLORENVAART
3
.
82
BINNI
EN
UIENDOING
DORURELIDON
MET
SLOTSOUT
/
WOER
M12
HOM10
.
BON
REEDS
GEPLAATSTE
GORDING
AZOEE
D
-
551FM
264
UT
1
LENGIE
,
0
,
150
AZCE
NIEUW
AAN
AATSTE
DAWWAMO
LE
DESSM
+
2
.
25
_
$
452
.
44
_
_
2
TO
_
264
e
D
REEDS
GEPLAATSTE
DAMWAND
ATORE
MET
EELZIJDIGE
CORDING
C55MN
50
BETONBALK
BOX
450W
I
-
WATEL
KAKERSTANC
bowl
PUTLOCATIE
INDICATIEF
WLENING
PUTLOCATIE
INDICATIEF
(
6
)
AKERSCHOT
1ODM
DDWW
4208
FUILOCATIE
INDICATIEF
BULE
BER
Kuvaor
MATEN
IN
M
/
HOOGTEMATEN
DAMTOV
,
NAP
WATERKERING
PLEIN
GILLIS
VAN
LEDENBERCHSTRAAT
DATUM
:
18
-
02
-
2011
TEXENAAR
:
FORWAAT
:
AJ
SOHAAL
:
1
:
100
BESTEKNR
:
-
DEELPLAN
-
STATUS
:
TWY
WALOR
VOORSTEL
AANPASSINGEN
(
9392
TIẾPPO
(
0i
-
|
MIZ
11
.
.
MD5
ATT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>TH
BEVESTIGEN
MET
KLEMSTRIP
OP
BETON
WATERPEIL
KOSTVERLORENVAART
CEOLON
DOEK
PPGO
PROFIEL
B
-
B
WATEN
IN
/
HOOGTEWATEH
INN
TÓW
NAP
/
COORDINATEN
IN
W
VOLGENS
AD
-
STELSEL
KVVOLOS
BESTEKNR
:
-
DEELPLAN
:
-
STATUS
:
DATUM
:
18
-
02
-
2011
TEKENAAR
:
FORVAAT
:
A4
SCHAAL
:
1
:
100
WATERKERING
PLEIN
GILLIS
VAN
LEDENBERGSTRAAT
VOORSTEL
AANPASSING
TEGEN
ONTGRONDING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>HOUTEN
DAVIWAND
REEDS
GEFLAATST
IN
HET
WERK
GESTORTE
GOADING
600X450MM
-
ANKERPLAAT
180x180x10
.
STAAL
ANKEASTANG
#
20
-
-
-
-
BEVESTIGEN
MET
KLEMSTRIP
OP
BETON
WATERPEIL
KOSTVERLOAENVAART
GEOLON
DOEK
PPBO
-
1101
NIEUW
TE
PLAATSEN
DAMWAND
.
BETON
PROFIEL
A
-
A
MATEN
IN
W
/
HOOGTEMATON
INN
TOV
NAP
/
COORDINATEN
IN
W
VOLGENS
AO
-
STELSEL
DATUE
06
-
05
-
2011
TEKENAAR
GILLIS
VAN
LEDENBERGSTRAAT
FORVAAT
A4
SCHAAL
:
1
:
100
WATERKERING
PLEIN
Kohot
BESTEKNR
:
-
DEELPLAN
:
-
STATUS
:
ORDER
PROFIEL
A
-
A
9392
)
IP
PPR
02
-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>