<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nieuwbouw
1
2400
te
voorkant
besbande
word
muus
Joan
Hanzenstraat
Ivoorkant
te
maken
walmuur
-
N
.
A
.
P
.
Scaléria
R
.
O
1
V
!
Al
1
ニニニニニコ
immelstraat
Nieuwbouw
DOORSNEDE
BESTAANDE
TOESTAND
1
:
100
be
maken
walmuur
gestippeld
Zimmerpark
SL
I
LL
23350
toekomstige
riopluklaat
glooiing
t
.
p
.
v
.
aansluiting
aanpassen
2°
Kostverlorenkade
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
constructie
onbekend
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ידידיוייוייויויויויויויויויוע
.
.
1400
+
Jouning
zie
tek
.
002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IIIIIIIIIIIII
-
-
-
-
1100
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
buis
ophangs
de
vloer
uitlaat
verwalt
inkorben
)
.
800
+
59350
dekslenen
zie
tek
.
001
_
afdishkingslaag
pr
.
c
.
pijpjes
$
50
19
.
300
h
.
o
.
h
.
000
,
efplakken
mat
polypropyleen
weefsel
Kostverlorenvaart
200
x
200
500
+
Kostverloren
vaart
aanraderen
aanwezige
oeverlyn
krimpvrije
morbel
3097
ugyz
Llora
12
-
150
$
12
-
150
OY
-
400
7
-
200
+
22
120
+
HAP
3
.
180
ITUATIE
1
:
200
Ami
012
-
150
A
1812
-
150
-
VERLOREN
BEKISTINA
IP
.
X
.
WERKVLOER
Larssen
2
19
.
5m
63340
1250L
αττο
boog
54550
3710
Alooo
boog
270oo
27550
2ooo
xprefab
"
element
_
zie
bek
.
cool
*
2301
leuning
zie
lek
.
001
dakstenen
zie
bek
.
oo2
I
betonpalen
met
4612
in
de
kop
(
4612
in
de
vloer
opnemen
)
4
20
DOORSNEDE
1
3650
NA
INAP
x
2400
1250
woorkant
bestaande
walinusur
Leuning
zie
tak
,
ob2
2400
leaning
zie
bek
.
o02
2500
bestaande
wa
muur
14007
400
+
500
+
500
+
500
+
VOORAANZICHT
(
uitge
slagen
)
1
:
100
NAP
NAP
5000
600
600
3ool
constructie
onbekend
bazaltolooiing
bij
aansluiting
herstellen
-
bp
te
hangen
rioolbere
'
s
ia
tekoon
Pre
pupies
am
,
heb
.
-
-
-
+
-
-
-
DOORSNEDE
B
1
:
50
=
=
=
=
11
In
DOORSNEDE
c
1
:
50
sab
.
.
.
oobs
1
|
2000
!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
=
=
-
-
=
=
=
=
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
+
+
+
+
pote
+
J1200
2
Loo
aanwezige
perkoemen
op
.
v
.
'
y
aurked
in
een
rechte
lijns
aanbrengen
27550
se
1400
37000
29400
-
29950
29950
59
350
BOVENAANZICKT
1
:
100
Lullaby
Garante
lg
.
5
m
Zimmerpark
450
hook
profiel
20
lg
:
5m
Schimmelstraat
28
675
D28045
27825
Mat
26075
bz
/
,
17455
Vlog
25
Kostverloren
vaart
te
maken
we
router
o
SPO
T
#
24185
598
tto
685
Zodir
5905
*
748
SELO
that
setor
IS7745
724125
370500
I
ut
1475
sislite
IUC
C
DH
27528
OSEC
Korte
Schimmelstraat
XD
D
Baarsja
'
s
weg
1
HIM
G
-
tex33591
+
688359
+
11
161750
1750
kr
-
i
sto
+
1750
?
-
H
ht
7X3350
|
8x2550
:
-
+
to
1
t
+
-
-
Bolsas
59350
nieuwbouw
1
21196
+
salsz
18985
t
I
slozi
1331
8825
Sitz
nieuwbouw
5995
t
a
ssib
KEISCHEMA
100
12525
15825
35822
26028
46
Jan
Hanzenstraat
Bellamy
dwarsstraa
Wenslauerstraat
11
012
-
150
12
-
150
nolle
1812
-
50
d612
-
150
i
_
2beugelson
abeugels
øia
ogt
-
21
11
11
$
12
-
150
til
642
-
150
It
$
12
-
150
Twende
kostverlorankade
SITUATIE
1
:
1000
ogi
-
tioti
hu
I
=
=
=
=
=
E
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
-
-
=
=
=
-
=
-
-
=
=
=
T
11
il
-
VERKLARING
-
maten
in
mm
hoogbematen
to
.
v
.
N
.
A
.
P
.
.
.
.
riolering
-
-
|
-
-
-
-
-
waberleiding
-
electra
_
_
345
A
doorsnede
beton
doorsnede
metselwerk
W
doorsnede
prefab
beton
2
werkterrein
op
situatie
1
:
1000
W
ontgraven
aanvullen
betonpaal
belood
beton
paal
4
:
1
wijz
.
datum
tekenaar
omschrijving
gezien
2012
ilt
tipy
2012
Oox
-
7155
2012
oor
-
r19
3612
abeugels
WATERBOUW
dienst
openbare
werker
amsterdam
og
po
WAPENINGSCHEMA
4
:
00
Voorgespannen
betonpalen
ter
beschikking
te
stellen
.
56
stuks
O
.
K
.
F
.
ppp
.
Afm
.
a
Jaantal
xlengre
aantal
lengte
aantal
langle
aantal
xlengte
cantal
x
lengte
drukpaal
4
:
1
drukpaal
te
lood
trekpaal
4
:
Erekpaal
be
lood
wibautstraat
1091
GH
amsterden
telefoon
180
-
14000
140x2go
mm
.
32
15000
8
x
15000
14
x
150cc
(
2
*
5000
tak
.
nr
.
naam
per
.
daium
MATEN
IN
MM
STAAL
RETONDEKKING
IN
MM
(
OVERCONKOMSTO
VE
"
1986
)
getekend
<
WAL
TCT
1
HETUN
1603
afdeling
Nieuwbouw
Kuvoboz
ove
or
tok
.
m
.
:
53
E
6
/
001
behoort
bij
Uitnodiging
no
.
204
van
ig89
project
:
WALMUUR
KOSTVER
.
LORENVAART
/
SCHIMMEL
11
-
10
.
89
STRAAT
Jonderwore
Het
maken
van
een
halmuur
s
de
Kastverlorenvaart
tussen
He
Schimmelstraat
en
do
Jan
Hanzenstraat
pochaol
.
1
:
1000
/
200
/
100
/
50
pollo
MILF
LASTHULE
SLLL
PW
-
NL
gecontr
.
KLASSE
S
ILK
-
ASSE
CONDOTENTIC
SEBED
MILIK
ASSE
2
25
2
LCHE
NADL
WLHKT
GPPERVLAK
.
SNCONTNO
LEERLAAG
of
chef
tekenz
.
aco
:
PUSPAN
hootd
vb
.
COSA
proj
,
luider
UGGING
WAPLNINS
ingeboek1
CEMENT
soont
hoogoven
KLASSE
A
MINIMUVCEVEELHEDEM3
OVEREENKOMS15
VDT
.
1905
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>