<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Wijzigingen
na
Goedkeuring
DO
versiec
dd
.
08
-
07
-
2016
Algemeen
:
Onderstaande
wijzigingen
zijn
tot
stand
gekomen
na
voortschrijdend
inzicht
tijdens
sloop
in
de
uitvoerings
fase
.
Het
betreft
hier
constructieve
wijzigingen
welke
geen
afbreuk
doen
aan
de
gestelde
eisen
,
kwalitiet
en
het
ontwerp
aanpassingen
overscheiden
de
systeemgrenzen
niet
.
Raakvlakkken
welke
zijn
vernoemd
in
het
DO
zijn
ongewijzigd
paalposities
zijn
gewijzigd
,
reden
hier
voor
is
tweeledig
;
1
na
overleg
met
de
netbeheerder
is
er
afgesproken
de
kabels
niet
vrij
te
graven
maar
te
detecteren
en
vervolgen
een
vrijzone
van
+
/
-
1
meter
te
hanteren
aan
weerzijden
van
de
kabels
.
2
na
het
slopen
van
de
kademuur
nu
+
/
-
voor
80
%
heeft
men
de
bestaande
palen
ingemeten
deze
staan
inmiddels
aangeven
op
de
tekening
voor
zover
deze
nu
bekend
zijn
.
Uitgangspunt
is
geweest
om
de
bestaande
palen
te
handhaven
en
hier
de
nieuwe
paalposities
op
af
te
stemmen
,
dit
is
op
een
aantal
palen
na
gelukt
.
De
bestaande
palen
welke
nu
in
de
weg
zitten
zullen
we
trekken
,
dit
is
goed
mogelijk
omdat
het
nieuw
in
te
brengen
paallichaam
qua
volume
groter
is
dan
de
bestaande
en
grondverdingend
zijn
.
stalenbuispalen
;
Bij
de
brug
zijn
paal
nr
.
112
t
/
m
117
vervangen
door
stalen
buispalen
reden
hiervoor
is
dat
men
nu
onder
het
reeds
vrijgegraven
leidingtrace
kan
heien
en
er
dus
geen
kabels
en
leidingen
in
de
weg
zitten
.
Extra
paal
nr
.
60
en
118
deze
hebben
we
moeten
toepassen
om
gebruikt
te
kunnen
maken
van
de
reeds
bestelde
betonpalen
omdat
bij
bestellen
vanwege
de
lange
levertijd
vandaag
de
dag
geen
optie
is
hebben
we
gekozen
voor
stalenbuispelen
.
Tevens
zijn
er
tijdens
deuitvoering
betonpalen
gebroken
deze
zijn
vervangen
door
stalenbuispalen
zie
AFW
.
15
t
/
m
18
Om
binnen
de
grenswaarden
te
blijven
van
de
betonpalen
qua
lengte
en
capaciteit
en
verplaatsings
eis
hebben
we
capaciteit
toegevoegd
waar
dat
nodig
is
Hektec
heeft
de
paaltechnische
en
geotechniesche
berekening
verzorgd
voor
de
stalenbuispalen
,
deze
terft
u
aan
in
de
bijgesloten
documenten
nr
,
PB
15
,
0392
-
1a
van
t
Hek
heeft
de
paaltechnische
en
geotechniesche
berekening
verzorgd
voor
de
betonpalen
deze
terft
u
aan
in
de
bijgesloten
documenten
nr
.
PB
15
,
0392
-
1
dd
30
Wijzigen
positie
kwelscherm
laag
deel
;
Na
het
slopen
van
de
kademuur
is
gebleken
dat
bij
het
lage
deel
er
te
veel
restanten
van
de
oude
kademuur
in
de
weg
zitten
om
het
nieuwe
kwelscherm
te
kunnen
plaatsen
om
die
reden
is
het
kwelscherm
500mm
opgeschoven
de
vloer
van
de
Lwand
is
dus
ook
met
500
mm
verbreedt
e
.
e
.
a
overeenkomstig
afw
.
11
Wijziging
in
wapening
:
De
basiswapeing
is
ongewijzigd
.
Wapening
welke
we
volgens
het
ROBK
moeten
toepassen
hebben
we
nu
bij
de
basis
wapening
opgeteld
en
daar
in
een
staaf
diameter
en
verdeling
bij
gezocht
zodat
het
het
totaal
benodigde
aantal
mm2
/
m
ongewijzigd
is
gebleven
Wapening
trekbanden
is
gewijzigd
,
reden
hier
voor
is
dat
we
in
de
Do
berekening
tot
de
ontdekking
kwamen
dat
we
tweemaal
de
aanvaarbelasting
parallel
aan
de
kademuur
hebben
ingevoerd
in
het
zelfde
belasinggeval
dit
had
niet
gehoeven
eenmaal
is
voldoende
.
De
wijziging
in
de
wapeningen
heb
ik
op
tekening
aangegeven
en
vervolgens
de
blz
.
nummer
er
bij
gescheven
uit
de
berekening
zodat
u
dat
makkelijk
kun
nakijken
.
Wijziging
overstort
:
Overstort
is
in
vorm
aanpast
zo
kunnen
we
de
vloer
van
het
lage
deel
op
een
peil
door
trekken
en
even
goed
voldoen
aan
de
eisen
uit
de
vraag
specificatie
.
aanvulling
;
uitdetaillering
deuvels
gewijzigd
Vemieuwen
Kademuurdeel
tweede
kortverlorenkade
project
opdrachtgever
Omschrijving
as
-
Built
wijzigingen
to
.
v
.
goedgekeurd
DO
14060
-
wbu1
refs
schaal
getekend
datum
08
-
04
-
2017
werk
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>