<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20
ELEVER
LUN
DAMPLANKEN
schaal
1
:
10
19
155
Os
5
.
5
.
SITUATIE
SCHAAL
1
:
2500
18
7
.
212
121
299
56
.
17
stato
tot
310
ZUKANAAL
1204
>
1215
10
.
00
16
*
1207
124
125
R17
.
5
m
.
ORGAS
15
M2
VAK
1
"
124125
14
21620
2
kabes
plaatsel
telefoondienst
1217
120
4
kabels
GEB
.
6
7
9
10
11
8
>
29
.
44
.
12
95
125
VAK
3
.
02188197
6
ziler
moale
planken
.
vlaar
opnameo
.
36
AMKANAAL
L
.
uitlaat
20
D6
DA
1221
222
Gta
TOOS
09
ld
1190
+
'
CC
2
.
.
.
GO
VAK
4
VAK
5
.
Risoluit
.
aa
:
olo
.
D
lei
se
da
80
Do
NO
ON
TT
608
-
ocugals
HOOP
VARIANT
VOOR
PASSTUKKEN
helendekking
ºd
sauges
15
1
.
705902
TO
X
3
.
925
1709
1
.
70
.
41
.
16
41
.
66
Zijde
van
afschuining
is
afhankelyk
vd
.
Werkwijze
vd
aannemer
VAK
6
VAK
7
.
126
po
D
TO
IDE
SON
O
SOS
123
A
/
008
170
I
170
00
to
x
2
.
776
41
.
16
VAK
9
VAK
8
sluitiaat
HD
+
18
den
+
als
€
2
.
36
€
.
251
59
149
103
.
770
103
.
775
41S
99
411G
258
VAK
11
.
VAK
10
Qisoluit
aa
:
booty
Riooluitlaat
de
de
Olip
SOON
sea
213
+
OD
0
is
x
2
.
776
10
>
3
.
775
1
.
70
-
balondakking
od
beugels
3
.
5
cm
+
a
E
OS
=
=
=
=
=
R175
maximaal
4
blanken
i
.
V
OOR
VAK
12
.
24
6242
2
29
De
plaatsen
van
de
Duillas
word
aan
werk
bere
Seos
SOO
tortortort
at
of
a
DOO
NIN
25
.
3
22
VAK
13
.
HO
227
256
9
x
2
.
776
2
.
588
090
Vooraanzicht
beeindiging
voko
mat
te
plaatsen
begin
afscheiding
[
-
som
]
Santa
-
7
.
00
conļ
9
,
50
2
.
50
NA
12
betondalking
abouoals
1
.
5
cm
109
VAK
14
.
29x1
.
29
SHO
kan
DAMPOSTEN
School
1
.
10
A15
VANA
beugels
4
6
.
27
DEVO
VERS
13
W
5
.
5
5
:
5
.
32
29x129
59
.
49
390
9
.
6m
uit
overlijn
son
cannot
43
oovestexand
orgedoelte
schaal
1
:
20
7belo
002
002
32
10
VAK
16
5
,
99
Riool
uitlaat
doo
VAK
15
135
x10
10
.
30
Que
van
afschuining
is
afhankelih
V
WEHE
V
.
de
TE
+
+
+
BOP
+
+
TT
+
VB
958
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
16
PAYEVY
930
+
+
46
DERRAAR
VAN
363
.
767
DEL
+
0
.
90
+
sor
-
9
.
99
+
3
+
04
.
99
2
sua
307
ME
e
943
Pesos
-
1412
Pa
2
2
.
97
25143
36
.
45
2
25
1
,
2
,
3
36
.
45
Aantal
TYPE
a
47x20
0902
4x20
450
1
.
45
VAK
17
VAK
16
.
200
A
VERKLARI
PALE
LAZY
S
ME
HVO
767
278
OLEN
VAN
200
AVEN
NR
728
PABX
PAR
54
PET
BRE
T
T
E
+
-
Loodul
Schoorpool
3
PALEONEVE
e
V19
-
79
AMS
-
og
S
787
676
ES
4009
0
.
87
o
.
be
_
ASC
10
25
X
149
3845
RESO
2541
:
43
35
-
45
1954
002
VAK
19
VAL
20
4x10
DA
†
32
PALEH
E
M
TOT
W86
AVANNASTO
PALEM
W
ERD
91TT1187
DIENST
DER
PUBLIEKE
WERKEN
AMSTERDAM
AFD
.
CIRCEOMAX
TN
TERREINEN
VALMUREN
DUIVENDRECHT
OF
Wopening
012
Beugels
06
wapening
68
Beugels
&
G
-
HHS
.
Palelan
Walser
Foto
11
24x149
27
.
00
25x
1
,
49
38
.
45
3
)
65
SCHAAL
Peelafstand
in
werk
vast
tulen
ter
niet
vam
lago
ricollant
9
-
5
.
200145
-
Overlun
kopeinde
Aanwezige
too
!
oitoat
250
bolo
2
.
500
.
1
:
100
,
1
:
1
!
:
20
.
BEHOOK
BU
BETEK
E
VOORW
,
1963
-
1954
.
00
0
.
02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>