<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>.
.
to
MARWANDA
ROUWEZOM
WA
AMANI
63340
witgeslagen
.
.
.
.
.
boogle
:
3370
by
R
=
2150
10260
boogle
.
3080
by
R
=
2150
-
-
-
-
-
9630
10
500
10
500
10500
buis
rondom
oor
stil
voeren
en
Yastlassen
a
33
knobbel
stelt
schuiflas
voor
buis
651
/
64
NAR
NAP
www
styl
100x10
ig
.
goo
.
é
TO
!
(
3
buizen
65114841
.
10260
3
buizen
$
51
/
44119
:
10480
3
buizen
051
/
64119
.
10480
(
3
buizen
051
/
64
3
bucizen
051
/
441
.
9
.
19480
abuizen
051
/
44119
.
9620
o
styl
sooxiolg
.
goo
VOORAANZICHT
1
:
100
buizen
651
/
441
-
-
-
-
drendeind
M
20x4100
draadeind
Macx
200
mel
zeskantmoer
M10
en
sluitring
$
21
/
37x3
en
Lage
zeskantmoer
M20
_
o
vostplaat
zie
detail
Voetelaat
zie
Detail
I
deksteen
type
3
gal
624
diep
120
3
dekstenen
gat
24
diep
320
WAL3
dekstenen
type
2
_
-
36
dekstenen
type
1
-
-
-
1
.
deksteen
type
1
BOVENAANZICHT
1
:
100
DOORSNEDE
LEUNING
4
:
10
4
:
40
R
11
-
150
200
rondom
a3
rondon
rondom
a
:
3
rondom
4
:
3
TOO
12
-
15
(
see
Feired
)
o
6012
22222
ESCUCKIEGO
of
701
DIOX
deksel
$
48x5
(
6
st
)
Syd
वाचक
talo
gat
22
AQDIO222
5812
15412
680
680
Sportna
.
b
.
v
80x25
.
9
.
260
.
VOETPLAAT
(
474
st
)
1
:
6
Spacing
OST
-
$
Sparengt
.
by
.
STITUTE
OOO
!
Sparang
For
Paal
1000
12
-
150
012
-
150
$
12
-
150
$
12
-
150
012
-
150
622
-
150
IT
ogi
-
tip
A
$
12
-
154
091
-
19
12
.
150
1
A
12
-
150
beke
loo
s
_
40
_
20
4
0
-
350
$
12
-
150
220
68
gatoio
/
25
LKs
250
_
_
-
-
-
-
Jooxvolg
.
900
(
445
)
RECEL
BEËINDICING
(
6
sk
)
1
:
1
I
trigo
+
OGI
-
71
luony075
)
og1
-
21
%
Ida
.
.
.
Pax
3850
=
1675
_
n
1000
-
2x3350
-
1000
=
675
-
-
-
-
-
-
LOCO
6400
avantuezed
korter
of
lenger
bovenaanzicht
$
612
-
150
(
sla
keinden
)
zijaanzicht
180
180
gat
olo
55
-
Lat
$
10
/
la
'
s
ar3
rondom
voor
zover
mogelijk
1038
/
$
18
.
9
.
100
_
400
400
SCHUIFLAS
IN
REGEL
(
15
st
)
4
:
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
940
600
600
Ru1900
.
1490
boogle
.
982
vooraanzicht
PREFAB
"
ELEMENT
4
:
10
99
.
7
.
6300
ter
beschik
king
te
stellen
Stijdlaag
d
=
10
500
500
500
leuning
wegge
.
naten
skrip
sox
&
La
.
900
,
halfrond
buigen
en
op
clamwand
lassen
a
35
-
1
310
Ler
ondersteuning
.
95
500
+
1
hooalg
.
1240
45
344
slitlaaq
s
=
10
GENS
DANIEL
.
.
.
Jigo
M
.
A
.
P
N
.
A
.
P
NAP
bovenganzich
!
1490
REST
180
Zijcanzicht
boven
aanzicht
.
zösanzicht
els
type
1
strip
soxalq
3000
therm
.
verzinkt
-
-
-
gat
maken
in
damwad
ter
doorvoer
van
9
.
99
$
$
40
200
950
950
15
Vooraanzicht
DEKSTEEN
TYPE
1
(
36
st
)
1
:
10
voor
onzicht
DEKSTEEN
TYPE
2
(
6
st
.
)
4
:
10
9
.
9
.
y
.
300
ter
beschikekeng
ke
\
strup
50x8
19
.
900
halfrond
Hingen
stellen
en
op
darwand
lassen
"
a
:
5
bozk
.
onder
watertaland
DOORSHEDE
t
.
py
.
regenweberafvoer
1
:
20
DOORSNEDE
A
9
.
9
.
78300
ter
beschik
king
te
stellen
DOORSNEDE
B
4
:
20
1
:
20
.
1250
_
540
Slytlang
daļa
Slijtlaag
daro
bazalt
in
de
specie
500
500
500
500
500
500
NAP
.
.
geklopt
puin
datum
tekenaar
omschrijving
gezien
L25
.
.
400
_
_
_
geslokan
perkoanenring
WATERBOUW
dienst
openbare
werken
amsterdam
boven
aanzicht
1250
4125
slitlaag
doo
100
Bijeenzicht
bovencanzieht
540
+
25
stötlang
dalo
-
200
g
jaanzicht
w
maben
in
mm
.
hoogtamaten
kov
.
N
.
A
.
P
.
betondoorsnede
wibautstraat
3
1091
GH
amsterdam
telefoon
Ametselwerk
doorsnede
S
ATILIR
.
VORARE
naam
vooraanzicht
vooraanzicht
afdeling
Nieuwbouw
tekme
52
6
/
2002
bestoert
bij
:
Gitnodiging
no
.
204
van
1989
proiect
WALMUUR
KOSTVER
Dar
datum
LOREMVAART
/
SCHIMMEL
STRAAT
ww
.
sargiaren
MEDIAS
onderwerp
hat
maken
van
een
welmu
chef
tekent
MATEN
IA
MM
STAAL
BETONDEKKING
IN
MM
OOREENKOMSTO
V
1943
getekend
VIFU
.
Acort
de
aanwezige
glooiing
eindigt
in
een
kwart
boog
,
die
moet
in
een
rechla
län
gaan
aansluiten
DOORSNEDE
AANSLUITENDE
GLOOTING
(
ovar
&
w
opnieuw
la
zakken
)
1
:
20
VA
DEL
.
.
.
DEKSTEEN
BETON
TYPE
40166
)
1
:
10
OLTON
de
.
ksben
B
35
SYSTK4559
25
CONSISTANY
CAan
2
in
LEUKE
2
FAAR
NADWENT
w
Ace
X
2
3
*
hoofd
vb
.
de
Sabirmelstraat
en
de
Jan
Hennan
straat
.
prej
leider
3
ENING
0
Encebookt
ILISSIND
V
CEMENT
So
-
hoogoven
1
,
4552
A
CONSUMA
ROVAREDEF
OVEREENKOMS105
1906
w
ww
achadt
2
:
100
/
10
/
5
Serevideerd
3
WORK
whether
 the
 WAMWORD
 wwwwwwww
.
78
 .
 .
 .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>