<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapport
Projectnummer
:
361408
Referentienummer
:
180925
-
Kade
_
E
_
eindrapport
.
docx
Datum
:
25
-
09
-
2018
Kademuren
Overamstel
Eindrapport
conditiebepaling
kade
E
ER
BESPREKING
TER
BESPREKING
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
Weesperplein
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>[
Onderstaande
tabel
is
optioneel
]
Revisiebeheer
Revisie
0
.
1
Datum
25
-
09
-
2018
Status
TER
BESPREKING
Belangrijkste
wijzigingen
Eerste
versie
TER
BESPREKING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel
Subtitel
Projectnummer
Referentienummer
Revisie
Kademuren
Overamstel
Eindrapport
conditiebepaling
kade
E
361408
180925
-
Kade
_
E
_
eindrapport
.
docx
TER
BESPREKING
25
-
09
-
2018
Datum
Auteur
(
s
)
E
-
mailadres
Naam
en
Achternaam
Gecontroleerd
door
Paraaf
gecontroleerd
Naam
en
Achternaam
Goedgekeurd
door
Paraaf
goedgekeurd
TER
BESPRENM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Inhoudsopgave
Inleiding
.
.
.
Achtergrond
.
Stand
van
zaken
en
beoordelingsopgave
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
3
Doelstelling
.
.
.
.
Referenties
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Beschrijving
constructie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Analyseaanpak
.
.
.
.
Proefresultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Algemeen
.
.
Globale
veldresultaten
kade
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Analyse
indringingsmetingen
i
.
c
.
m
.
houtmonsters
.
.
.
.
.
Toetsing
paaldraagvermogen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Paalreactie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
2
Berekend
paaldraagvermogen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toetsing
paaldraagvermogen
actueel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
4
Toetsing
paaldraagvermogen
25
jaar
.
.
Hoogtemeting
.
.
.
.
.
Conclusies
en
aanbevelingen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Conclusies
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
.
2
Aanbevelingen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bijlage
1
.
Stroom
schema
houtonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inleiding
Achtergrond
De
gemeente
Amsterdam
heeft
de
(
her
)
ontwikkeling
van
het
Amstelkwartier
in
Amsterdam
Zuidoost
in
gang
gezet
.
Op
het
te
ontwikkelen
terrein
was
voorheen
de
Zuidergasfabriek
gevestigd
.
Het
gebied
wordt
begrensd
door
de
Amstel
,
de
Nieuwe
Utrechtseweg
,
het
Zijkanaal
en
de
Spaklerweg
,
en
wordt
doorsneden
door
de
Duivendrechtsevaart
.
Amstel
Insteekhaven
333
SE5
Duivendrechtsevaart
Zijkanaal
Figuur
1
:
Situatie
.
Blauwe
lijnen
betreffen
de
te
beoordelen
kadeconstructies
@
@
@
checken
De
oevers
bestaan
uit
kadeconstructies
,
welke
zijn
gebouwd
rond
midden
20e
eeuw
.
Momenteel
zijn
deze
in
beheer
bij
de
dienst
Grond
en
Ontwikkeling
,
maar
zullen
na
de
gebiedsontwikkeling
worden
overgedragen
aan
Stadsdeel
Oost
.
Het
ontvangende
stadsdeel
eist
bij
overdracht
een
restlevensduur
van
tenminste
25
jaar
.
De
te
beoordelen
kadeconstructies
zijn
onderverdeeld
in
verschillende
delen
,
waarbij
een
naamgeving
is
gehanteerd
zoals
in
de
volgende
afbeelding
weergegeven
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4
.
A
.
buitens
BEA
.
birmena
uso
Mp
te
wer
e
AZ
Mp
C
-
2
Mp
61
0
.
14
Punt
AK2
AK
Mp
D
-
10
MP
D
.
JMW
HER
MW
.
Pust
be
Tele
AN
MRD
-
4
hoek
Figuur
2
:
Naamgeving
kademuren
Er
vigeren
meerdere
naamgevingen
,
welke
worden
toegelicht
:
•
Kadeconstructie
E
(
ook
wel
kade
1
genoemd
)
:
Kadeconstructie
C
en
D
(
ook
wel
kade
2a
/
2b
en
3
genoemd
)
•
Kadeconstructie
B
en
Abuiten
(
ook
wel
kade
4
genoemd
)
Kadeconstructie
A
binnen
(
ook
wel
kade
5
genoemd
)
Kadeconstructie
F
(
kademuur
Ymere
)
Voorliggend
document
heeft
betrekking
op
kade
E
.
Stand
van
zaken
en
beoordelingsopgave
Een
analyse
naar
de
conditie
en
restlevensduur
van
kade
E
is
reeds
uitgevoerd
.
Hierbij
zijn
archiefinformatie
,
inspectiegegevens
en
resultaten
van
indringingsproeven
en
laboratoriumproeven
gebruikt
.
De
maatgevende
paalreacties
zijn
berekend
met
een
eindige
elementen
model
in
Scia
.
De
berekeningen
hebben
geresulteerd
in
de
voorwaardelijke
conclusie
dat
kade
E
geschikt
is
om
te
behouden
.
De
conclusie
is
voorwaardelijk
omdat
deze
gestoeld
is
op
een
kleine
steekproef
.
De
analyse
heeft
geresulteerd
in
onder
meer
de
aanbeveling
om
meer
informatie
over
de
huidige
staat
van
de
houten
funderingspalen
te
vergaren
,
en
onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>te
laten
verrichten
naar
het
degradatietempo
van
deze
palen
.
De
aanbevolen
onderzoeken
zijn
inmiddels
verricht
en
worden
in
deze
rapportage
uitgewerkt
.
1
.
3
Doelstelling
Doel
is
om
een
betrouwbaar
beeld
te
krijgen
van
:
.
de
actuele
staat
van
de
funderingspalen
.
de
staat
van
de
palen
over
25
jaar
.
TER
BESPREKING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Referenties
De
volgende
documenten
zijn
gebruikt
bij
het
opstellen
van
dit
rapport
:
Versie
/
datum
Referentie
SWNL00221910
2
1016
-
0174
-
009
23
-
03
-
2018
3
18p013
Titel
,
opsteller
Rapportage
kademuren
Overamstel
,
Sweco
Geotechnisch
onderzoek
kademuren
Overamstel
Amsterdam
,
Fugro
Voorinspectie
kademuren
Overamstel
,
Baars
Cipro
Archieftekeningen
Geotechnisch
onderzoek
fundering
kademuren
Overamstel
,
Amsterdam
,
Sweco
28
-
02
-
2018
5
SWNLO231514
12
-
09
-
2018
Verder
zijn
de
volgende
normen
,
richtlijnen
en
aanbevelingen
gebruikt
:
Referentie
Versie
/
datum
Okt
2016
Nov
2013
Titel
,
opsteller
Richtlijn
houten
paalfunderingen
onder
gebouwen
,
SBRCUR
Binnenstedelijke
kademuren
,
SBRCUR
Eurocode
-
serie
NEN
8700
,
Beoordeling
van
de
constructieve
veiligheid
van
een
bestaand
bouwwerk
bij
verbouw
en
afkeuren
-
Grondslagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3
Beschrijving
constructie
Kade
E
is
in
1955
aangelegd
t
.
b
.
v
.
de
Zuidergasfabriek
.
De
leeftijd
bedraagt
dus
63
jaar
.
De
kade
is
een
voormalige
laad
-
en
loswal
,
bestaande
uit
een
betonnen
L
-
muur
op
houten
palen
:
doorsnede
trae
D
.
Closwali
TYPE
jak
azok
du
der
e
les
Alle
N
.
A
.
.
wat
si
WWE
Smiputera
Vlak
met
de
boven
Plan
babe
As
.
Er
is
sprake
van
3
rijen
drukpalen
,
en
2
rijen
trekpalen
.
In
de
lengterichting
van
de
kade
staan
de
palen
h
.
o
.
h
.
1
,
49m
.
De
aanvankelijke
paalkopdiameter
bedraagt
gemiddeld
ca
.
250mm
.
Achter
de
kade
is
een
betonnen
damwand
toegepast
als
grondkerende
constructie
.
De
passieve
wig
van
deze
damwand
is
rekenkundig
niet
volledig
stabiel
.
De
funderingspalen
hebben
echter
een
vernagelende
werking
op
de
passieve
wig
,
waardoor
de
wand
in
de
praktijk
toch
stabiel
is
gebleken
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4
Analyseaanpak
De
analyse
wordt
als
volgt
ingestoken
:
De
paalreacties
zijn
reeds
bepaald
in
[
1
]
.
De
daarin
gevonden
krachten
worden
overgenomen
.
De
in
[
1
]
gebruikte
sonderingen
waren
op
enige
afstand
van
kade
E
genomen
en
waren
derhalve
indicatief
voor
kade
E
.
Recent
zijn
nieuwe
sonderingen
dichtbij
kade
E
genomen
t
.
b
.
v
.
de
herberekening
van
kade
E
[
2
]
.
Deze
nieuwe
sonderingen
vormen
de
grondslag
voor
een
actualisatie
van
het
in
[
1
]
berekende
geotechnisch
draagvermogen
.
Uit
de
funderingspalen
van
kade
E
is
een
steekproef
genomen
.
Van
deze
palen
is
de
indringing
vastgesteld
en
afhankelijk
van
de
indringing
zijn
bij
een
deel
van
de
palen
houtmonsters
genomen
.
De
monsters
zijn
geanalyseerd
in
een
laboratorium
.
Uit
het
laboratoriumonderzoek
op
de
houtmonsters
moet
blijken
aan
welke
vormen
van
aantasting
de
palen
eventueel
onderhevig
zijn
.
Aantastingen
veroorzaken
een
zachte
schil
aan
de
buitenzijde
van
de
palen
,
waardoor
de
dragende
doorsnede
gereduceerd
wordt
.
Grofweg
kan
hierbij
gesteld
worden
:
o
Schimmelaantasting
:
deze
komt
voort
uit
droogstand
,
dit
speelt
zich
uitsluitend
af
bij
de
paalkop
.
o
Bacteriële
aantasting
:
deze
strekt
zich
uit
over
de
gehele
lengte
van
de
paal
.
Hierbij
wordt
de
mate
van
aantasting
aan
de
kop
geacht
voor
50
%
ook
te
zijn
opgetreden
bij
de
paalpunt
.
Daartussen
verloopt
de
dikte
van
de
zachte
schil
lineair
.
Aldus
ontstaat
een
(
modelmatig
)
tapse
zachte
schil
over
de
lengte
van
de
paal
.
•
De
paalsterkte
wordt
beoordeeld
middels
ten
hoogste
4
toetsingen
:
T
=
1
jaar
Paalkop
De
dragende
doorsnede
aan
de
kop
wordt
bepaald
aan
de
hand
van
de
indringingsmetingen
.
Het
is
veelal
niet
noodzakelijk
om
de
oorzaak
van
de
aantasting
te
kennen
.
Omslagpunt
Uit
het
lab
-
onderzoek
blijkt
de
oorzaak
van
eventuele
aantasting
aan
de
paalkop
.
Als
er
sprake
is
bacteriële
aantasting
aan
de
paalkop
,
dan
wordt
de
mate
van
aantasting
bij
het
omslagpunt
hier
uit
afgeleid
.
T
=
25
jaar
Uit
het
lab
-
onderzoek
blijkt
de
oorzaak
van
eventuele
aantasting
aan
de
paalkop
.
Het
lab
geeft
een
indicatie
af
van
de
mate
van
degradatie
over
25
jaar
.
Hiermee
worden
de
reductie
van
de
dragende
doorsnede
over
25
jaar
bepaald
.
Uit
het
lab
-
onderzoek
blijkt
de
oorzaak
van
eventuele
aantasting
aan
de
paalkop
.
Het
lab
geeft
een
indicatie
af
van
de
mate
van
degradatie
over
25
jaar
.
Als
er
sprake
is
bacteriële
aantasting
aan
de
paalkop
,
dan
wordt
de
mate
van
aantasting
over
25
jaar
bij
het
omslagpunt
hier
uit
afgeleid
.
Analoog
aan
bovenstaande
toetsingen
wordt
het
geotechnisch
draagvermogen
voor
de
actuele
en
toekomstige
situatie
berekend
en
getoetst
.
Het
draagvermogen
wordt
geleverd
door
de
paalpunt
en
de
paalschacht
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>T
=
1
jaar
Paalpunt
Uit
het
lab
-
onderzoek
blijkt
de
oorzaak
van
eventuele
aantasting
aan
de
paalkop
.
Als
er
sprake
is
bacteriële
aantasting
aan
de
paalkop
,
dan
wordt
de
mate
van
aantasting
aan
de
paal
punt
hier
uit
afgeleid
.
Paalschacht
In
principe
geen
reductie
van
het
schachtoppervlak
.
De
schachtomtrek
ter
hoogte
van
het
omslagpunt
wordt
gebruikt
om
de
bijdrage
uit
positieve
kleef
te
bepalen
.
De
gereduceerde
puntdoorsnede
wordt
in
de
draagkrachtberekening
gehanteerd
.
T
=
25
jaar
Uit
het
lab
-
onderzoek
blijkt
de
oorzaak
van
eventuele
aantasting
aan
de
paalkop
.
Het
lab
geeft
een
indicatie
af
van
de
mate
van
degradatie
over
25
jaar
.
In
principe
geen
reductie
van
het
schachtoppervlak
.
De
schachtomtrek
ter
hoogte
van
het
omslagpunt
wordt
gebruikt
om
de
bijdrage
uit
positieve
kleef
te
bepalen
.
Als
er
sprake
is
bacteriële
aantasting
aan
de
paalkop
,
dan
wordt
de
mate
van
aantasting
aan
de
paalpunt
over
25
jaar
uit
de
afgegeven
indicatie
van
de
te
verwachten
degradatie
afgeleid
.
De
gereduceerde
doorsnede
wordt
in
de
draagkrachtberekening
gehanteerd
.
Bovengenoemde
werkwijze
staat
in
het
volgende
stroomdiagram
weergegeven
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Inspectie
Laboratoriumonderzoek
T
=
0
T
>
O
Waarnemingen
Schimmelaantasting
Houtmonsters
TIL
Indringingsmetingen
ON
Bacteriële
aantasting
KG
Sterktebepaling
Dragende
doorsnede
Dragende
doorsnede
Dragende
doorsnede
T
=
OT
>
O
Paalkop
Paalkop
Omslagpunt
4
Omslagpunt
-
Paalpunt
Paalpunt
Sonderingen
Geotechnisch
draagvermogen
nisch
Geotechnisch
draagvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Proefresultaten
5
.
1
Algemeen
De
funderingspalen
van
kade
E
zijn
om
de
20m
onderworpen
aan
een
indringingsproef
.
De
mate
van
indringing
,
afgezet
tegen
de
paaldiameter
,
bepaalt
of
er
een
houtmonster
genomen
zal
worden
.
De
grafiek
is
afkomstig
uit
[
11
]
:
Indringdiepte
(
mm
)
=
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Paaldiameter
(
mm
)
De
betekenis
van
de
verschillende
adviesgebieden
:
•
Gebied
l
:
geen
aantasting
van
constructieve
betekenis
.
Geen
monsters
noodzakelijk
.
Gebied
II
:
aantasting
zonder
nadelige
invloed
op
de
sterkte
van
de
paalschacht
.
Monstername
alleen
noodzakelijk
voor
vaststelling
oorzaak
en
ontwikkeling
in
de
tijd
.
Gebied
III
:
monstername
noodzakelijk
voor
onderzoek
naar
toekomstige
sterkte
paalschacht
.
Gebied
IV
:
sterkte
van
de
paalschacht
is
onvoldoende
.
Monstername
alleen
noodzakelijk
indien
de
oorzaak
van
de
aantasting
moet
worden
vastgesteld
.
Hieruit
kan
grofweg
concludeerd
worden
dat
palen
in
adviesgebieden
I
en
Il
goede
kans
maken
op
een
hoge
restlevensduur
.
Palen
in
adviesgebied
Ill
zullen
op
de
korte
of
middellange
termijn
funderingsherstel
vergen
(
of
vervanging
van
het
bouwwerk
)
.
Palen
in
adviesgebied
IV
zijn
nu
reeds
te
zwak
.
Opgemerkt
wordt
dat
een
paal
die
in
goede
conditie
verkeert
,
niet
gegarandeerd
sterk
genoeg
is
of
voldoende
geotechnisch
draagvermogen
bezit
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5
.
2
Globale
veldresultaten
kade
E
Totaal
zijn
er
11
posities
aangewezen
,
waarbij
per
positie
2
palen
dienden
te
worden
beproefd
met
de
Pilodyn
indringingsmeter
.
Tevens
zijn
ter
plaatse
van
kade
E
3
sonderingen
genomen
,
welke
in
het
bovenaanzicht
staan
aangegeven
:
Tp
1
Mp
E4
Mp
E
-
S
Mp
3
Mp
D
-
6
Mp
E
-
6
Mp7
Mp
D
-
5
Mp
E
-
2
11
x
2
palen
MEIF
MOE
Mp
E
-
1
Punto
Mp
E
-
1
Mp
E
-
14
Mp
E
-
VBE
Van
de
22
beproefde
palen
bevinden
zich
16
in
adviesgebied
I
,
en
6
in
adviesgebied
II
,
als
volgt
verdeeld
:
14
13
12
8
bo0001
11
8
10
8
6
8
-
NWA
4
8
00000
00000
00000
00000
00000
ooooo
Adviesgebied
I
Adviesgebied
II
Palen
in
adviesgebied
I
behoeven
in
principe
niet
strikt
noodzakelijk
een
verdere
analyse
naar
toekomstige
degradatie
te
ondergaan
.
In
het
geval
van
de
kademuren
Overamstel
geldt
dat
de
staat
van
de
kademuren
dienen
te
worden
vastgesteld
in
het
kader
van
een
eigendom
soverdracht
.
Om
deze
reden
is
het
onderzoek
uitgebreider
ingestoken
dan
een
beheerder
normaliter
zou
verkiezen
,
en
uitgebreider
dan
bijvoorbeeld
publiekrechtelijk
noodzakelijk
zou
zijn
.
In
het
geval
van
kade
Eis
gekozen
om
uit
alle
22
palen
een
houtmonster
te
boren
,
en
deze
te
laten
analyseren
.
De
duik
-
aannemer
heeft
het
onderzoek
laten
verrichten
door
SHR
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5
.
3
Analyse
indringingsmetingen
i
.
c
.
m
.
houtmonsters
Van
de
22
beproefde
palen
kunnen
op
basis
van
de
veldresultaten
de
volgende
globale
eigenschappen
worden
vastgesteld
:
De
gemiddelde
paalkopdiameter
bedraagt
ca
.
250mm
.
De
gemiddelde
indringing
bedraagt
8mm
,
met
een
maximum
van
11mm
.
Onder
de
kade
staan
3
,
33
palen
per
strekkende
meter
.
Per
20m
zijn
dit
66
,
66
palen
.
Hiervan
zijn
er
2
beproefd
.
De
steekproefgrootte
bedraagt
derhalve
3
%
.
Dit
in
overeenstemming
met
[
12
]
.
De
indringingsmetingen
geven
een
eerste
indicatie
van
de
dikte
van
de
zachte
schil
.
Normaliter
wordt
deze
dikte
met
5mm
verhoogd
,
maar
dit
kan
vermeden
worden
als
er
laboratoriumresultaten
beschikbaar
zijn
waaruit
de
staat
van
het
hout
nauwkeurig
blijkt
.
Volgens
[
11
]
kunnen
er
2
correcties
op
de
gemeten
dikte
van
de
zachte
schil
worden
doorgevoerd
:
Als
de
diepte
van
de
sterke
aantasting
<
=
gemiddelde
indringingsdiepte
,
dan
komt
de
ophoging
van
5mm
te
vervallen
.
Als
ter
plaatse
van
de
gemiddelde
indringing
de
druksterkte
>
=
10N
/
mm2
is
,
dan
wordt
de
indringing
met
5mm
verkleind
.
Deze
aanpassingen
hebben
overigens
alleen
betrekking
op
de
paalkop
omdat
de
aantasting
door
schimmels
daar
een
rol
kan
spelen
en
maatgevend
kan
boven
de
aantastingsdiepte
door
bacteriën
.
Dit
is
van
invloed
op
de
evaluatie
bij
de
eerste
bullit
.
Voor
de
bepaling
van
de
dragende
punt
diameter
wordt
uitgegaan
van
de
initiële
paalkopdiameter
i
.
c
.
m
.
een
tapsheid
van
7
,
5mm
/
m
.
De
zachte
schil
wordt
aan
de
punt
gelijkgesteld
op
de
helft
van
de
aantastingsdiepte
door
uitsluitend
bacteriën
zoals
bepaald
aan
de
paalkop
.
Uit
de
laboratoriumproeven
blijken
de
volgende
zaken
ten
aanzien
van
de
conditie
van
de
palen
:
•
Alle
bemonsterde
palen
zijn
van
vuren
,
welke
in
een
buitenste
schil
van
maximaal
13mm
bacterieel
sterk
zijn
aangetast
.
Deze
aantasting
is
onder
het
grondwaterniveau
tot
stand
gekomen
.
15
van
de
22
monsters
zijn
ook
aangetast
door
schimmels
.
Deze
aantasting
is
in
de
meeste
gevallen
ontstaan
door
droogstand
of
tijdens
perioden
met
een
verhoogd
zuurstofaanbod
.
Bij
droogstand
kan
de
aantasting
toenemen
met
maximaal
5mm
/
jaar
.
Meer
in
detail
zijn
de
resultaten
in
tabelvorm
weergegeven
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>SHR
nr
monster
Meelpunt
Palennij
afstand
tot
nulpunt
Dkop
gem
.
indringing
Alodyn
adviesgebied
dikte
sterke
dikte
sterke
schimmel
-
aantasting
max
dke
sterke
aantasting
sterke
aantasting
indringing
?
druksterkte
tpv
indringing
10M
Pa
?
correctie
op
Diameter
o
.
b
.
v
.
aantasting
correctie
op
Diameter
o
.
b
.
v
.
druksterkte
Drest
gecorrigeerd
D
-
2
(
1
-
core
)
Niveau
paalkop
Niveau
omslag
Niveau
paalpunt
D
punt
initieel
D
punt
-
1
/
2
EB
-
aantasting
2
3
NAR
meAP
A
-
0
.
8
mm
155
145
-
-
-
150
143
-
0
.
8
8
8
8
8
8
8
3
-
0
.
8
165
162
OUAWN
-
-
13
-
13
238
155
155
=
=
OOOWN
-
0
.
8
-
0
.
8
-
13
155
155
165
-
0
.
8
-
13
161
-
-
=
08
155
Toe
-
13
-
13
120
nee
GOOOOOOOOOOOOOoooooorrectie
definitief
NNNNNNNNI
120
-
0
,
8
-
0
.
8
nee
-
13
-
13
135
125
157
D
nee
240
120
140
-
08
im
.
-
13
,
5
-
13
,
5
-
13
.
5
-
13
,
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
,
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
13
,
5
-
13
.
5
-
13
.
5
-
135
OOOOOOOOO
OYYY
-
OwOAN
-
-
-
-
-
-
-
13
142
155
145
125
165
145
155
185
185
140
OOOOOOOOOOOOOOOOoo
GOOOOOOOOOOOOOooooooo
nee
-
0
.
8
-
0
,
8
-
13
142
179
DWUOSO
160
-
13
160
-
13
180
U
180
135
-
-
-
0
.
8
-
0
.
8
-
0
,
8
228
260
180
200
-
13
-
-
0
.
8
-
13
130
171
144
108
COONW
175
145
115
185
-
0
.
8
200
220
-
13
-
13
-
0
.
8
-
135
O
220
185
155
-
-
0
8
-
13
155
-
13
.
5
-
13
,
5
240
-
-
13
165
165
240
240
0
.
8
0
.
8
228
-
13
-
13
.
5
145
140
N
De
laatste
kolom
levert
de
actuele
paalpuntdiameters
,
welke
gebruikt
zullen
worden
voor
de
bepaling
van
het
geotechnisch
draagvermogen
.
TER
BESP
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Toetsing
paaldraagvermogen
6
.
1
Paalreactie
De
maatgevende
paalreactie
is
ontleend
aan
[
2
]
:
De
actuele
rekenwaarde
van
de
paalreactie
bedraagt
113kN
/
paal
.
Voor
de
situatie
over
25
jaar
geldt
een
rekenwaarde
van
de
paalreactie
van
128kN
/
paal
.
Resultaat
berekening
krachtwerking
palen
46
.
10
Reacties
Waardes
:
Rx
Lineaire
berekening
Selestingsgeval
:
BG2
Systeem
:
Schuine
steunpunten
Extreem
Staaf
Selectie
:
Alle
schoorstand
(
drukpalen
!
schoorstand
6
:
1
(
trekpalen
)
PREKING
18
,
3
kN
trek
max
)
65
.
20
59
.
61
22
,
5
kN
trek
(
max
)
zonder
bovenbelasting
15
trek
22
,
50
trek
paalnr
F
.
rep
/
m
F
,
rep
,
paal
(
b
=
1
,
49
)
72
,
79
108
,
46
65
,
20
97
,
15
59
,
61
88
,
82
Fd
,
paal
,
1
.
15
Fd
,
paal
,
1
.
30
124
,
73
140
,
99
111
,
72
126
,
29
102
.
14
115
,
46
Frep
,
gem
,
paal
Fd
,
gem
,
paal
,
1
.
15
Fd
,
gem
,
paal
,
1
.
30
98
,
14
112
,
86
127
,
58
98
,
14
112
,
86
127
.
58
98
,
14
112
,
86
127
,
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6
.
2
Berekend
paaldraagvermogen
Voor
3
paalkopdiameters
i
.
c
.
m
.
3
sonderingen
zijn
9
waarden
van
het
paaldraagvermogen
bepaald
.
De
waarden
zijn
ontleend
aan
[
5
]
onder
toepassing
van
een
gecorrigeerde
(
verlaagde
)
waarde
voor
ksi3
van
1
,
26
i
.
v
.
m
.
herverdelingsmogelijkheid
(
kade
wordt
stijf
verondersteld
)
.
Rc
,
d
Diameter
punt
[
mm
]
sondering
1
Rc
,
d
sondering
3
[
kN
]
30
[
kN
]
74
139
199
Rc
,
d
sondering
2
[
kN
]
56
150
266
69
181
331
83
161
De
berekende
paaldraagvermogens
lopen
dermate
uiteen
(
variatiecoëfficiënt
>
12
%
)
dat
sonderingen
niet
in
combinatie
mogen
worden
beschouwd
.
Derhalve
worden
er
paalgroepen
gevormd
,
waarbij
de
1
/
3
-
2
/
3
regel
wordt
toegepast
.
De
palen
worden
als
volgt
aan
een
sondering
toegewezen
:
-
3
K
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
:
2
:
2
NWA
2
:
2
00000
00000
Jooooo
00000
00000
ooooo
00000
000001
00000
ooooo
00000
Het
paaldraagvermogen
is
bij
benadering
evenredig
met
de
doorsnede
.
Wanneer
de
berekende
draagvermogens
uit
de
tabel
in
een
grafiek
worden
gezet
,
tezamen
met
de
paalpuntoppervlaktes
,
kan
betrekkelijk
eenvoudig
worden
afgelezen
hoe
iedere
afzonderlijke
paal
scoort
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>6
.
3
Toetsing
paaldraagvermogen
actueel
Voor
ieder
van
de
3
sonderingen
is
een
grafiek
gemaakt
.
De
lijnen
geven
de
capaciteit
van
de
palen
weer
per
sondering
en
voor
3
berekende
diameters
.
Punten
boven
een
lijn
geven
een
overschrijding
weer
van
het
draagvermogen
.
Punten
onder
een
lijn
betreffen
palen
met
voldoende
draagvermogen
.
350
300
Fc
,
d
[
EN
]
5000
10000
5000
30000
35000
15000
20000
25000
Puntoppervlak
[
mm2
]
X
Palen
bij
sondering
1
Rcd
1
350
300
Fcd
[
kN
]
5000
10000
30000
35000
20000
25000
Puntoppervlak
[
mm2
]
Palen
bij
sondering
2
Rc
,
d
2
350
Fcd
[
kN
]
5000
10000
30000
35000
15000
20000
25000
Puntoppervlak
[
mm2
]
A
Palen
bij
sondering
3
Rod
3
Vastgesteld
kan
worden
:
Alle
blauwe
en
oranje
punten
voldoen
.
Van
de
8
grijzen
punten
liggen
er
5
boven
de
lijn
:
deze
palen
voldoen
niet
.
1
paal
kent
slechts
een
kleine
overschrijding
van
de
capaciteit
.
Wegens
het
stijve
karakter
van
de
L
-
wand
kan
hier
gerekend
worden
op
herverdelingsmogelijkheid
in
de
langsrichting
van
de
kade
.
Een
enkele
te
lichte
paal
vormt
daarmee
geen
reden
tot
afkeur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>De
resultaten
in
tabelvorm
:
Paalnr
.
Sondering
Rc
,
d
IKNI
D
_
punt
[
mm
]
150
143
overschrijding
192
0
,
0
4
.
1
200
,
8
185
,
2
162
229
,
4
155
155
161
Fc
,
d
[
KN
)
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
155
135
125
157
142
142
179
A
punt
[
mm2
]
17613
16005
20548
18808
18808
20295
18808
14261
12223
19298
15781
15781
25095
25376
13222
22899
16230
9119
26808
18808
21318
15339
212
,
4
212
,
4
226
,
9
172
,
3
136
,
8
120
,
9
176
,
1
148
,
7
148
,
7
221
,
4
223
,
5
73
,
8
120
,
8
88
,
4
53
,
9
113
UC
H1
0
,
56
0
,
61
0
,
49
0
,
53
0
,
53
0
,
50
0
,
66
0
,
83
0
,
93
0
,
64
0
,
76
0
,
76
0
,
51
0
,
51
1
,
53
0
,
94
1
,
28
2
,
10
0
,
81
1
,
12
1
,
00
1
,
34
8
=
8535
!
!
!
!
33853523833883
*
88888888888993790732
33
180
130
10
.
1
102
11
.
1
11
.
2
12
.
1
12
.
2
13
.
1
13
.
2
14
.
1
14
.
2
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
144
108
185
155
165
140
0
,
0
53
,
1
0
,
0
27
,
8
109
,
8
0
,
0
11
,
9
0
,
0
34
,
4
139
,
8
100
,
9
113
,
1
84
,
1
Samengevat
wordt
geconcludeerd
dat
in
de
huidige
situatie
het
westelijke
deel
van
kade
E
onvoldoende
draagvermogen
heeft
om
de
beoogde
belastingen
op
te
nemen
.
Het
middendeel
en
het
oostelijke
deel
van
de
kade
voldoen
ruim
.
KNO
-
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
:
33
.
3
.
3
:
ا
ط
ال
همي
000
.
>
✓
Voldoet
Beperkte
overschrijding
X
Voldoet
niet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>6
.
4
Toetsing
paaldraagvermogen
25
jaar
De
toetsing
van
de
situatie
over
25
jaar
kent
2
verschillen
ten
opzichte
toetsing
van
de
actuele
situatie
:
•
De
paalreacties
worden
groter
vanwege
grotere
belastingfactor
De
paaldiameters
van
de
bemonsterde
palen
zullen
aangepast
worden
aan
de
door
SHR
afgegeven
prognose
van
de
degradatie
,
waardoor
van
deze
palen
het
draagvermogen
zal
teruglopen
.
De
toetsing
resulteert
in
de
volgende
grafieken
:
350
Fcd
[
kN
]
5000
10000
30000
35000
15000
20000
25000
Puntoppervlak
[
mm2
X
Palen
bij
sondering
1
-
Rc
.
d
1
Fc
.
d
[
kN
]
5000
10000
30000
35000
15000
20000
25000
Puntoppervlak
[
mm2
]
Palen
bij
sondering
2
Rc
.
d
2
Fcd
[
kN
5000
10000
30000
35000
15000
20000
25000
Puntoppervlak
[
mm2
]
A
Palen
bij
sondering
3
-
-
Rc
.
d
3
De
conclusie
blijft
in
essentie
onveranderd
:
alleen
bij
de
middelste
grafiek
is
er
1
paal
die
een
kleine
overschrijding
van
het
paaldraagvermogen
laat
zien
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>In
tabelvorm
:
Paalnr
.
Sondering
D
punt
UC
overschrijding
11
[
%
]
Foid
[
kN
]
128
128
4
.
1
0
,
0
4
.
2
149
143
162
No
155
155
161
No
155
135
o
A
punt
[
mm2
]
17378
16005
20548
18808
18808
20295
18808
14261
12223
19298
15781
15781
25095
25376
13222
22899
16230
9119
26808
18808
21318
15339
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
218888888888888888888888
Rod
[
kN
]
198
,
5
185
,
2
229
,
4
212
,
4
212
,
4
226
,
9
172
,
3
136
,
8
120
,
9
176
,
1
148
,
7
148
,
7
221
,
4
223
,
5
73
,
8
120
,
8
88
,
4
53
,
9
139
,
8
100
,
9
113
,
1
84
,
1
N
0
,
64
0
,
69
0
,
56
0
,
60
0
,
60
0
,
56
0
,
74
0
,
94
1
,
06
0
,
73
0
,
86
0
,
86
0
,
58
0
,
57
1
,
73
1
,
06
1
,
45
2
,
38
0
,
92
1
,
27
1
,
13
1
,
52
179
10
.
2
180
130
128
171
11
.
1
11
.
2
12
.
1
122
13
.
1
13
.
2
14
.
1
14
.
2
144
108
185
155
165
140
128
128
128
128
128
128
128
0
,
0
0
,
0
73
,
5
5
,
9
44
,
8
137
,
7
0
,
0
26
,
8
13
,
1
52
,
2
De
overschrijding
van
paal
8
.
1
bedraagt
6
%
.
De
zone
behorend
bij
sondering
2
laat
overall
lage
UC
'
s
zien
.
Wegens
het
stijve
karakter
van
de
kademuur
kan
verwacht
worden
dat
er
voldoende
herverdelingsmogelijkheid
aanwezig
is
om
een
incidentele
zwakkere
paal
te
compenseren
.
De
overschrijding
is
niet
van
dien
aard
dat
deze
tot
afkeuren
dient
te
leiden
.
Sondering
3
(
de
westelijke
kwart
van
kade
E
)
daarentegen
kent
slechts
1
paal
die
géén
overschrijding
kent
.
De
overschrijdingen
zijn
tevens
van
een
orde
van
grootte
dat
deze
verdere
aandacht
zullen
eisen
.
ko
N
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
od
Oo
✓
2
.
2
2
.
3
.
2
:
NOA
Wooo
XX
kooo
kooo
KXooo
Voldoet
Beperkte
overschrijding
Voldoet
niet
X
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>7
Hoogtemeting
De
rand
van
de
kade
is
ingemeten
in
X
,
Y
en
Z
.
De
in
de
loop
der
jaren
ondergane
zakking
wordt
in
grafiekvorm
weergegeven
:
wwUEZ
300
Afstand
vanuit
westelijk
einde
van
de
kadem
westelijk
kwart
Het
westelijk
kwart
tekent
zich
duidelijk
af
in
de
grafiek
.
De
pieken
kunnen
overigens
niet
verklaard
worden
.
Opnamen
uit
het
City
data
portaal
laten
geen
bijzonderheden
zien
.
Opgemerkt
wordt
dat
de
maximale
zakking
35mm
bedraagt
.
Over
een
periode
van
63
levert
dit
een
gemiddeld
zakkingstempo
van
0
,
56mm
/
jaar
.
Dit
is
an
sich
geen
hoge
waarde
,
zeker
niet
wanneer
dit
wordt
afgezet
tegen
het
oorspronkelijke
gebruik
als
overslagkade
,
waarbij
mogelijk
hoge
belastingen
zijn
opgetreden
.
Het
is
echter
zeker
mogelijk
dat
het
zakkingsverschil
te
wijten
is
aan
autonoom
gedrag
.
Dit
lijkt
het
meest
plausibel
,
omdat
de
rest
van
de
kade
vrijwel
plaatsvast
is
gebleken
,
en
de
palen
onder
de
gehele
kade
weinig
variatie
in
paalkopafmeting
laten
zien
.
De
aantasting
van
de
palen
is
in
het
westelijke
deel
minder
dan
in
de
rest
van
de
kade
.
Daaruit
volgt
dat
de
draagkracht
van
de
1e
zandlaag
beslissend
lijkt
voor
het
paaldraagvermogen
.
TER
BE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>OO
Conclusies
en
aanbevelingen
8
.
1
Conclusies
Uit
de
beschouwing
van
kade
E
worden
de
volgende
conclusies
getrokken
:
De
indringingsmetingen
en
het
laboratoriumonderzoek
wijzen
op
een
fundering
die
weinig
is
aangetast
.
Tevens
is
de
prognose
van
de
verdere
degradatie
gunstig
:
de
zachte
schil
zal
enkele
mm
'
s
kunnen
toenemen
in
de
komende
25
jaar
.
Op
basis
van
2
van
de
3
sonderingen
kan
rekenkundig
voldoende
paaldraagvermogen
worden
aangetoond
.
1
sondering
(
nr
.
3
)
geeft
een
lage
conusweerstand
in
de
1e
zandlaag
weer
.
De
berekende
paaldraagvermogens
voor
de
palen
in
de
nabijheid
van
deze
sondering
zijn
beduidend
lager
dan
bij
de
eerste
2
sonderingen
.
Voor
de
actuele
situatie
geldt
dat
op
basis
van
sondering
3
overschrijding
van
het
paaldraagvermogen
kan
optreden
.
Sondering
3
heeft
betrekking
op
het
westelijke
kwart
van
kade
E
.
Voor
de
situatie
over
25
jaar
geldt
dat
sondering
2
resulteert
in
1
individuele
overschrijding
van
het
paaldraagvermogen
.
De
overschrijding
bedraagt
6
%
,
en
betreft
de
dunste
paal
rond
sondering
2
.
Wegens
het
stijve
karakter
van
de
constructie
wordt
herverdelingsmogelijkheid
verwacht
,
waardoor
een
enkele
overschrijding
acceptabel
wordt
geacht
.
De
overige
palen
rond
sondering
2
laten
aanmerkelijk
reservedraagvermogen
zien
.
Het
gemeten
zakkingsverloop
van
de
kade
stemt
qua
vorm
overeen
met
de
berekende
draagkracht
van
de
fundering
.
De
absolute
waarde
van
de
opgetreden
zakking
is
echter
beperkt
.
De
draagkracht
van
de
1e
zandlaag
lijkt
beslissend
voor
het
paaldraagvermogen
:
de
variatie
in
paaldiameters
is
beperkt
en
vormt
geen
verklaring
voor
de
concentratie
van
overschrijding
van
het
paaldraagvermogen
.
Verschilzakkingen
zijn
waarschijnlijk
daarom
voortgekomen
uit
autonoom
gedrag
.
•
De
meethistorie
is
niet
toereikend
om
zakkingen
te
betrekken
in
de
beoordeling
van
de
fundering
.
Hiervoor
is
een
langere
meethistorie
benodigd
.
Een
beoordeling
op
basis
van
bewezen
sterkte
lijkt
daarom
niet
haalbaar
.
Tevens
zijn
de
(
rekenkundige
)
overschrijdingen
van
het
paaldraagvermogen
daarvoor
te
groot
.
8
.
2
Aanbevelingen
Aanbevolen
wordt
:
Extra
sonderingen
in
de
westhoek
nemen
.
Het
draagvermogen
wat
berekend
is
op
basis
van
een
enkele
sondering
ondergaat
een
grote
statistische
correctie
.
Met
meer
sonderingen
kan
deze
correctie
met
ca
.
10
%
worden
verkleind
.
Dit
is
op
zichzelf
overigens
niet
toereikend
om
het
tekort
aan
(
rekenkundig
)
draagvermogen
op
te
lossen
.
De
extra
sonderingen
kunnen
mogelijk
tevens
een
gunstiger
beeld
van
de
1e
zandlaag
laten
zien
(
hogere
conus
weerstand
)
.
Onderzoek
naar
de
mogelijkheid
om
de
kade
te
ontlasten
door
de
huidig
aanwezige
aanvulling
te
vervangen
door
lichte
ophoogmaterialen
.
Mogelijk
dat
er
aanvullend
hierop
tevens
beperkingen
aan
het
toekomstige
gebruik
van
de
kade
moeten
worden
gesteld
.
Gedeeltelijke
vervanging
van
de
kade
t
.
b
.
v
.
de
te
bouwen
fietsbrug
,
in
combinatie
met
funderingsversterking
van
het
resterende
deel
van
de
kade
in
de
westhoek
.
In
ultimo
kan
besloten
worden
tot
volledig
vervanging
van
het
westelijke
kwart
van
kade
E
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage
1
.
Stroomschema
houtonderzoek
TER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>