<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
Rapportage
instandhoudingsinspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
projectnr
.
405934
revisie
1
.
0
12
september
2016
375
auteur
(
s
)
Opdrachtgever
datum
vrijgave
12
september
2016
beschrijving
revisie
1
.
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Projectgroep
bestaande
uit
:
Datum
van
uitgave
:
12
september
2016
Contactadres
:
Copyright
©
2016
Ingenieursbureau
Antea
Group
Niets
uit
deze
uitgave
mag
worden
verveelvoudigd
en
/
of
openbaar
worden
gemaakt
door
middel
van
druk
,
fotokopie
,
elektronisch
of
op
welke
wijze
dan
ook
,
zonder
schriftelijke
toestemming
van
de
auteurs
of
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Inhoud
blz
.
Inleiding
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gegevens
uitvoering
inspectie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Omschrijving
werkwijze
inspectie
.
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bureaustuule
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Bureaustudie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
wees
.
.
.
l
e
.
.
.
.
.
Vaste
gegevens
/
situatie
Situatie
Vaste
gegevens
kunstwerk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
www
Inspectieresultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Samenvatting
resultaten
.
.
.
.
.
.
.
.
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00
00
VA
Hersteladvies
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geadviseerd
nader
onderzoek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bijlagen
Bureaustu
die
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectie
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Inleiding
RVE
Verkeer
en
Openbare
ruimte
heeft
Antea
Group
opdracht
gegeven
om
instandhoudingsinspecties
uit
te
voeren
aan
diverse
kademuren
.
De
inspecties
zijn
uitgevoerd
conform
CUR
-
Aanbeveling
72
,
klasse
1
.
2
.
De
geconstateerde
schades
zijn
vastgelegd
conform
de
NEN2767
-
4
systematiek
en
beoordeeld
conform
de
risicobeoordeling
RAMSHEEP
.
Tevens
is
bij
de
inspectie
beoordeeld
in
hoeverre
een
object
aan
de
wettelijke
eisen
en
regelgeving
voldoet
(
bijvoorbeeld
het
bouwbesluit
)
.
In
de
voorliggende
rapportage
zijn
de
resultaten
gepresenteerd
van
de
inspectie
aan
:
DYG0102
-
In
hoofdstuk
2
zijn
de
vaste
gegevens
van
de
kademuur
weergegeven
en
in
hoofdstuk
3
zijn
de
resultaten
van
de
technische
inspectie
beschreven
,
met
een
analyse
van
de
resultaten
van
de
conditiemeting
.
In
hoofdstuk
4
zijn
de
hersteladviezen
weergegeven
en
is
het
benodigd
nader
onderzoek
beschreven
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
van
de
bureaustudie
opgenomen
,
in
bijlage
2
is
de
rapportage
van
de
conditiemeting
opgenomen
en
bijlage
3
bevat
de
inspectie
tekening
.
1
.
1
Gegevens
uitvoering
inspectie
Datum
opname
:
11
-
08
-
2016
Hoofdinspecteur
Weer
:
regenachtig
Temperatuur
:
12
°C
1
.
2
Omschrijving
werkwijze
inspectie
Bij
de
inspectie
zijn
de
volgende
hulpmiddelen
gebruikt
:
•
Klein
gereedschap
;
•
Fotocamera
;
•
Boot
.
1
.
3
Uitgevoerde
(
nader
)
onderzoeken
In
aanvulling
op
de
inspectie
is
geen
nader
onderzoek
uitgevoerd
.
1
.
4
Bureaustudie
Voor
dit
object
is
voor
de
inspectie
een
bureau
studie
uitgevoerd
en
is
er
een
intakegesprek
gehouden
met
de
beheerder
.
In
bijlage
1
zijn
de
resultaten
hiervan
opgenomen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Vaste
gegevens
/
situatie
2
.
1
Situatie
De
onderstaande
foto
'
s
geven
een
indruk
van
het
kunstwerk
en
de
omgeving
.
2
.
2
Vaste
gegevens
kunstwerk
Hoofdkenmerken
:
Hoofd
type
Bouwjaar
Walmuur
Onbekend
Materialen
:
Kerende
constructie
:
Metselwerk
Ligging
/
situatie
:
Stadsdeel
Straat
Ligging
Centrum
Dijksgracht
Bij
kantoor
Dijksgracht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Inspectieresultaten
3
.
1
Samenvatting
resultaten
Op
basis
van
de
NEN2
767
-
4
systematiek
(
versie
1
.
3
)
is
een
decompositie
van
de
kademuur
gemaakt
.
Nadat
de
decompositie
gemaakt
is
,
is
een
inspectie
uitgevoerd
met
behulp
van
de
NEN
2767
-
4
systematiek
.
Hierbij
is
gebruik
gemaakt
van
de
inspectietool
Keur
-
IT
.
Een
uitdraai
van
het
programma
is
opgenomen
in
bijlage
2
.
In
bijlage
3
is
de
inspectie
tekening
weergegeven
met
daarop
de
aanwezige
gebreken
.
Hieronder
zijn
per
element
de
resultaten
van
de
inspectie
samengevat
.
Per
gebrek
is
de
locatie
en
de
hoeveelheid
nader
gedefinieerd
en
is
een
analyse
gemaakt
van
de
oorzaak
.
Tevens
is
er
per
gebrek
een
risicobeoordeling
gemaakt
aan
de
hand
van
de
RAMSHEEP
-
systematiek
.
In
de
overige
paragrafen
van
dit
hoofdstuk
zijn
de
resultaten
samengevat
en
geanalyseerd
.
Gebrek
nr
.
Conditie
score
Verzorging
score
Conditie
score
Verzorging
score
Omvang
/
Eenheid
Element
NEN2767
-
4
Kerende
constructie
Oorzaak
Bouwdeel
NEN2767
-
4
Bolder
RG
Gebrek
NEN2767
-
4
Corrosie
,
uniform
Locatie
schade
Sloof
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
RAM
SHEC
En
P
|
4
1
1
1
1
8
st
Kerende
constructie
Kademuur
metselwerk
Vervuiling
207
m2
Gehele
constructie
1
1
1
1
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kerende
constructie
Kademuur
metselwerk
Kademuur
metselwerk
Kademuur
metselwerk
Sloof
Sloof
Wrijfgording
Wrijfgording
Wrijfgording
Verwering
Gaten
Losliggend
Scheur
,
niet
constructief
Losliggend
Hou
trot
Onderdeel
,
ontbreekt
Onkruidgroei
30
m2
2
st
30
m2
1
m1
8
st
65
m1
10
st
207
m1
Klimatologische
invloeden
Klimatologische
invloeden
Normale
degradatie
Onbekend
Veroudering
Verhinderde
vervorming
Onbekend
Normale
degradatie
Onbekend
Klimatologische
invloeden
Onbekend
Klimatologische
invloeden
Wrijfgording
Wrijfgording
11
Wrijfgording
12
Kerende
constructie
Verharding
weglype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
ng
westype
6
,
Weg
in
i
12
Wrijfgording
Elementenverharding
Elementenverharding
Losliggend
Onkruid
groei
4
m1
50
m2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Toelichting
Risico
-
analyse
RAMSHEEP
:
Voor
ieder
geconstateerd
gebrek
is
een
risico
-
analyse
op
RAMSHEEP
-
aspecten
verricht
.
De
aspecten
zijn
als
volgt
verwoord
:
Letter
Aspect
Reliability
=
Betrouwbaarheid
Availability
=
Beschikbaarheid
Maintainability
=
Onderhoudbaarheid
Safety
=
Veiligheid
Health
=
Gezondheid
Economics
=
Omschrijving
De
kans
dat
door
het
uitblijven
van
maatregelen
het
object
door
de
geconstateerde
schade
zijn
functie
niet
meer
kan
uitoefenen
in
de
komende
5
jaar
.
De
stremmingsduur
(
voor
weg
-
en
/
of
scheepvaartverkeer
)
indien
falen
van
het
bouw
deel
/
element
door
de
geconstateerde
schade
optreedt
.
De
mate
waarin
het
onderdeel
te
bereiken
/
te
onderhouden
/
te
leveren
is
.
De
gevolgen
voor
de
persoonsveiligheid
indien
falen
van
het
bouw
deel
/
element
optreedt
De
mate
waarin
de
gezondheid
van
de
gebruiker
aangetast
kan
worden
.
De
mate
waarin
de
herstelkosten
zullen
toenemen
door
het
uitblijven
van
maatregelen
.
Deels
betreft
dit
de
schade
-
ontwikkeling
,
deels
betreft
het
de
wijze
waarop
hersteld
kan
worden
.
De
mate
waarin
de
omgeving
wordt
vervuild
als
gevolg
van
het
gebrek
.
De
mate
waarin
het
kunstwerk
vervuild
is
en
dit
invloed
heeft
op
de
uitstraling
van
het
object
н
Environment
=
Milieu
Political
-
Politiek
leder
aspect
verkrijgt
een
score
van
1
-
6
.
De
scores
zijn
als
volgt
gedefinieerd
:
Score
Gevolgen
M
Betrouwbaarheid
Beschikbaarheid
S
Veiligheid
Nihil
veiligheidsrisico
,
geen
gevolgen
1
Kans
op
falen
is
nihil
(
0
%
)
<
1
uur
Ze
er
kleine
kans
op
falen
(
<
1
%
)
>
1
uur
<
2
uur
Zeer
klein
veiligheidsrisico
,
geen
letsel
/
zonder
bezoek
aan
huisarts
Klein
veiligheidsrisico
,
niet
blijvend
i
letsel
/
bezoek
aan
huisarts
3
Kleine
kans
op
falen
(
1
-
2
%
)
>
2
uur
<
1
dag
Onderhoudbaarheid
Onderhoudbaarheid
is
zeer
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Elke
aannemer
kan
het
Onderhoudbaarheid
is
goed
:
-
Geen
bereikbaarheidsvoorzieningen
-
Vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
redelijk
:
-
Eenvoudige
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
ladder
/
steiger
/
boot
)
-
Ervaren
vakman
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
matig
:
-
Bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
Ponton
/
hoogwerker
)
-
Specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
slecht
-
Zware
bereikbaarheidsvoorzieningen
nodig
(
vijzelen
/
kraan
)
-
Zeer
specialistisch
bedrijf
benodigd
Onderhoudbaarheid
is
zeer
slecht
:
-
Onderdeel
is
niet
te
onderhouden
-
Onderdeel
is
niet
te
leveren
/
maken
Reële
kans
op
falen
(
2
-
10
%
)
Reëel
veiligheidsrisico
,
blijvend
letsel
/
opname
aan
ziekenhuis
>
1
dag
<
1
week
Groot
veiligheidsrisico
,
zwaar
blijvend
letsel
Grote
kans
op
falen
(
10
-
50
%
)
>
1
week
<
1
maand
Zeer
grote
kans
/
Vrijwel
zeker
kans
op
falen
(
>
50
%
)
Zeer
groot
veiligheidsrisico
,
dodelijk
afloop
>
1
maand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Score
Gevolgen
EC
H
En
Health
Nihil
gezondheidsrisico
,
geen
gevolgen
Environment
Geen
effect
op
milieu
Political
Het
kunstwerk
vertoont
geen
vervuiling
Zeer
klein
gezondheidsrisico
,
korte
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
Economics
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
minder
dan
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
tot
€
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
tot
€
Gevolgen
voor
milieu
beperkt
,
lokaal
en
beheersbaar
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
Klein
gezondheidsrisico
,
korte
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
op
en
schadelijke
stoffen
aanwezig
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
lichte
verontreiniging
3
Reëel
gezondheidsrisico
,
langere
periode
werkzaam
in
uitstootgassen
en
meerdere
schadelijke
stoffen
aanwezig
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
|
-
tot
€
Gevolgen
voor
milieu
lokaal
,
verontreiniging
die
sanering
behoeft
Het
kunstwerk
vertoont
lichte
vervuiling
en
op
enkele
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
enkele
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
geen
aanstootgevende
teksten
)
Het
kunstwerk
vertoont
zware
vervuiling
en
op
meerdere
plaatsen
graffity
(
aanstootgevende
teksten
)
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
€
-
tot
€
Grootschalige
verontreiniging
bodem
/
water
,
maatregelen
nodig
Groot
gezondheidsrisico
aanwezig
,
zeer
veel
schadelijke
materialen
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
ventilerende
ruimte
Zeer
groot
gezondheidsrisico
aanwezig
,
zeer
schadelijke
materialen
(
asbest
)
aanwezig
en
werkzaam
in
niet
ventilerende
ruimte
Indien
gebrek
niet
wordt
hersteld
,
dan
bedragen
de
aanvullende
herstelkosten
binnen
10
jaar
meer
dan
Ernstige
milieu
schade
.
Ingrijpende
herstellende
maatregelen
nodig
met
(
mogelijk
)
blijvende
schade
impact
/
hinder
voor
regio
(
gebied
>
5
km
)
Op
basis
van
de
scores
per
aspect
,
wordt
een
risicoklasse
berekend
.
Er
wordt
onderscheid
gemaakt
in
de
volgende
klassen
:
L
-
Laag
;
M
-
Middel
;
H
-
Hoog
.
Voor
de
berekening
van
de
risicoklasse
wordt
gebruik
gemaakt
van
het
gewogen
gemiddelde
van
de
afzonderlijke
scores
.
Als
wegingsfactor
wordt
gebruikt
gemaakt
van
het
belang
dat
de
opdrachtgever
stelt
aan
de
verschillende
aspecten
.
Op
aangeven
van
de
opdrachtgever
resulteert
een
risicobeoordeling
3
of
4
ten
aanzien
van
de
Safety
(
veiligheid
)
altijd
in
een
risicoklasse
'
M
'
,
ongeacht
de
berekende
klasse
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
3
.
2
Analyse
resultaten
(
na
oordeel
van
de
inspecteur
)
De
resultaten
van
de
inspectie
zijn
vertaald
naar
gebreken
en
condities
conform
de
NEN2
767
-
4
.
De
rapportage
van
de
conditiemeting
is
opgenomen
in
bijlage
2
.
Hieronder
zijn
de
resultaten
die
volgen
uit
de
NEN
-
systematiek
samengevat
en
geanalyseerd
.
Algemeen
:
Het
kunstwerk
bestaat
uit
twee
elementen
;
kerende
constructie
en
verharding
wegtype
6
.
De
verharding
vertoont
geen
conditionele
gebreken
en
scoort
hierom
'
Uitstekend
'
(
score
:
1
)
op
de
conditiescore
.
Op
het
verzorgingsvlak
scoort
de
verharding
'
Goed
'
(
score
:
2
)
;
de
verharding
is
op
meerdere
locaties
begroeid
met
onkruid
.
Het
element
keren
de
constructie
vertoont
diverse
gebreken
en
scoort
hierdoor
'
Matig
'
(
score
:
4
)
op
de
verzorgingscore
en
'
Slecht
'
(
score
:
5
)
op
de
conditiescore
.
Civieltechnisch
:
Het
metselwerk
van
de
kerende
constructie
vertoont
diverse
gebreken
.
De
bijzonderheden
zijn
hieronder
toegelicht
:
•
De
lintvoeg
onder
de
deksloof
is
structureel
verweerd
en
verdwenen
.
•
De
wrijfgording
is
op
meerdere
locaties
verdwenen
en
aangetast
door
houtrot
.
Plaatselijk
ligt
de
wrijfgording
los
.
•
Het
metselwerk
vertoont
op
diverse
locaties
loszittende
stenen
.
Plaatselijk
vertoont
het
metselwerk
gaten
.
•
De
deksloof
ligt
plaatselijk
los
en
vertoont
op
één
locatie
oude
scheurvorming
.
•
Het
metselwerk
en
de
wrijfgording
zijn
structureel
begroeid
met
grassen
en
planten
.
Veiligheidsrisico
'
s
:
Aan
dit
kunstwerk
zijn
geen
veiligheidsrisico
'
s
geconstateerd
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Hersteladvies
Onderstaand
zijn
de
voorgestelde
hersteladviezen
per
gebrek
zichtbaar
gemaakt
.
In
een
separaat
document
is
het
uitgebreide
onderhoudsplan
opgenomen
waarin
de
herstelmaatregelen
,
herstelkosten
en
uitvoeringsjaar
inzichtelijk
is
.
Gebrek
NEN2767
-
4
Herstelmaatregel
NEN2767
-
4
Decompositie
NEN2767
-
4
Kerende
constructie
Bolder
Corrosie
,
uniform
Geen
herstel
noodzakelijk
Kademuur
metselwerk
Vervuiling
Verwering
Gaten
Losliggend
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
Metselwerk
:
vervangen
voegmortel
Diversen
:
herstellen
Metselwerk
:
structureel
herstel
(
grote
locaties
)
Sloof
Scheur
,
niet
constructief
Losliggend
Extra
aandacht
volgende
inspectie
Diversen
:
herstellen
Wrijfgording
Houtrot
Onderdeel
,
ontbreekt
Hardhout
:
vervangen
onderdeel
Diversen
:
aanbrengen
ontbrekend
onderdeel
Diversen
:
begroeiing
verwijderen
Diversen
:
repareren
Onkruidgroei
Losliggend
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
Onkruidgroei
Diversen
:
begroeiing
verwijderen
4
.
1
4
.
1
Gendutseerd
nader
onderzoek
en
onts
Geadviseerd
nader
onderzoek
Naar
aanleiding
van
de
inspectie
wordt
geen
nader
onderzoek
geadviseerd
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Bijlage
01
:
Bureaustudie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Algemeen
Opdrachtgever
:
Project
:
Deelopdracht
:
Datum
:
Kunstwerk
:
DIVV
Instandhoudingsinspectie
civiele
objecten
DOP
14
20
-
5
-
2016
DYG0102
Element
Keren
de
constructie
Functie
Keren
van
grond
Risico
Deformatie
/
Afschuiving
Falen
Fundering
Degradatie
constructie
(
gaten
in
de
constructie
)
Ontvangen
bestanden
-
Inspectierapport
2007
Aandachtspunten
vanuit
bureaustudie
Metselwerk
verschoven
Hard
hout
vertoont
houtrot
en
ontbreekt
(
wrijfgording
)
Natuursteen
gescheurd
Voegwerk
verdwenen
Klinkers
uit
zandbed
verdwenen
Intakegesprek
Niet
van
toepassing
Geadviseerd
nader
onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Bijlage
02
:
Inspectierapportage
Keur
-
IT
Inspectierapportage
NEN
2767
-
4
-
2
Conditiemeting
van
infrastructuur
,
gebrekenlijsten
,
1
.
3
Algemeen
Omschrijving
Objectcode
Beheercode
DYG0102
Kades
Opdrachtgever
RVE
Verkeer
en
Openbare
ruimte
Afdeling
Assets
405934
Opdrachtgever
Afdeling
Contract
-
/
projectnummer
Contactpersoon
Telefoonnummer
Telefoonnummer
(
mobiel
)
E
-
mailadres
Inspectiebedrijf
Inspectiebedrijf
Datum
inspectie
Antea
Group
11
-
08
-
2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Conditiescore
en
verzorgingsscore
Objectnaam
Objectcode
Beheerobject
:
:
DYG0102
:
Kades
Inspecteur
Datum
inspectie
Weersomstandigheden
Temperatuur
:
M
.
Calor
:
11
-
08
-
2016
:
regenachtig
:
12
°C
Algemene
bevindingen
inspectie
10
10
8
8
6
6
Aantal
elementen
Aantal
elementen
4
4
2
2
0
0
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Conditiescore
Verzorgingsscore
Aantal
Aantal
WNO
Conditie
score
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
WNE
<
Verzorgingsscore
+
omschrijving
Uitstekende
conditie
Goede
conditie
Redelijke
conditie
Matige
conditie
Slechte
conditie
Zeer
slechte
conditie
Element
Conditie
Verzorging
Kerende
constructie
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Conditionele
gebreken
Kerende
constructie
|
|
Bolder
|
w
Corrosie
,
uniform
Serieus
Laag
>
70
%
w
Alle
bolders
zijn
licht
gecorrodeerd
.
Er
is
geen
relevante
materiaalafname
geconstateerd
.
Geen
herstel
noodzakelijk
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2016
Kademuur
metselwerk
Verwering
Serieus
Hoog
>
70
%
De
lintvoeg
onder
de
deksloof
is
structureel
verweerd
en
verdwenen
.
Metselwerk
:
vervangen
voegmortel
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
Gaten
Ernstig
Hoog
2
-
10
%
Ter
hoogte
van
de
waterlijn
ver
toont
de
kademuur
plaatselijk
een
gat
.
Diversen
:
herstellen
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Losliggend
Ernstig
Midden
10
-
30
%
Het
metselwerk
vertoont
op
diverse
locaties
loszittende
stenen
.
Metselwerk
:
structureel
herstel
(
grote
locaties
)
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
Sloof
Scheur
,
niet
constructief
Serieus
Hoog
<
2
%
Op
één
locatie
is
de
deksloof
gescheurd
.
Het
betreft
oude
scheurvorming
.
Extra
aandacht
volgende
inspectie
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2021
Losliggend
Ernstig
Hoog
2
-
10
%
3
De
deksloof
zitplaatselijk
los
.
Diversen
:
herstellen
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
over
en
bestellen
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Wrijfgording
Houtrot
Ernstig
Hoog
10
-
30
%
De
wrijfgording
is
op
meerdere
locaties
aangetast
door
houtrot
.
Hardhout
:
vervangen
onderdeel
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
Onderdeel
,
ontbreekt
Serieus
Hoog
10
-
30
%
3
Op
diverse
locaties
zijn
delen
van
de
wrijfgording
verdwenen
.
Diversen
:
aanbrengen
ontbrekend
onderdeel
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
Losliggend
Ernstig
Hoog
2
-
10
%
3
Op
enkele
locaties
zitten
delen
van
de
wrijfgording
los
.
Diversen
:
repareren
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Tekortkomingen
Kerende
constructie
Bolder
Kademuur
metselwerk
Vervuiling
Gering
Midden
>
70
%
>
70
%
3
Het
metselwerk
is
structureel
vervuild
met
algen
en
mossen
.
Diversen
:
HD
-
reinigen
oppervlak
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Plan
jaar
:
2018
Sloof
Wrijfgording
Onkruid
groei
Serieus
Midden
>
70
%
4
De
wrijfgording
is
structure
el
begroeid
met
grassen
en
kleine
planten
.
Diversen
:
begroeiing
verwijderen
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
Verharding
wegtype
6
,
Weg
in
verblijfsgebied
Elementenverharding
Onkruidgroei
NININ
Serieus
Midden
10
-
30
%
De
elementenverharding
is
plaatselijk
begroeid
met
grassen
en
planten
.
Diversen
:
begroeiing
verwijderen
Hersteladvies
:
Herstelkosten
:
Planjaar
:
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>DYG0102
-
:
Rapportage
technische
inspectie
en
conditie
meting
NEN2767
-
4
Projectnr
.
405934
12
september
2016
,
revisie
1
.
0
Bijlage
03
:
Inspectietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>KADE
:
DIJKSGRACHT
AMSTERDAM
GEHELE
COMPLEX
DYG0102
BOVENAANZICHT
TEK
.
NR
.
1
/
2
PIET
HEINKITE
DIJKSGRACHT
MILF
50
m
197m
150m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>DYG0102
AMSTERDAM
KADE
:
DIJKSGRACHT
57
109
Aanzicht
Kade
VOOR
AANZICHT
GEHELE
COMPLEX
|
100
Aanzicht
Kade
5
1001
150
Aanzicht
Kade
10
1501
I
206
TEK
.
NR
.
2
/
2
Aanzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>