<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Bezoekadres
Weesperstraat
430
1018
DN
Amsterdam
Postbus
12693
1100
AR
Amsterdam
Telefoon
14020
amsterdam
.
nl
/
ingenieursbureau
GDK0201
Verzoek
tot
vervanging
kademuur
Gelderse
kade
(
deels
)
(
Assetmanager
VOR
)
(
Onderzoek
en
advies
kademuren
1B
)
Aan
Opgesteld
door
Controle
dour
Kenmerk
Datum
4
december
2018
Vrijgave
IB
:
Vrijgave
VXOR
:
Datum
:
7
.
12
-
2018
Scope
en
locatie
De
kademuur
van
het
rak
GDK0201
is
104
m
lang
en
gelegen
aan
de
Geldersekade
.
De
kade
ligt
ter
hoogte
van
huisnummers
84
t
/
m
128
en
bevindt
zich
tussen
de
Waag
en
brug
298
.
Dit
rak
dient
deels
vervangen
te
worden
.
Voorliggend
document
legt
de
onderbouwing
van
en
het
besluit
tot
vervanging
van
deze
kademuursectie
vast
.
GELDERSEKADE
De
Waag
Deel
1
:
Te
vervangen
(
74
m
)
GARDERS
#
MSTEEG
GELDERSEKADE
Deel
2
:
Te
behouden
,
anno
1996
(
30
m
)
107
105AC
TAB
brug
298
Figuur
1
:
Lucutie
rak
GDKO2oz
Het
Ingenieursbureau
is
bereikbaar
met
metro
51
,
53
en
54
of
met
tramlijn
1
,
7
en
19
,
halte
Wocsperplein
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
XXX
4
december
2018
Pagina
2
van
4
TELEE
TAS
POL
DEI
UNTERNE
T
EHLER
Figuur
2
:
Overzichtsfoto
(
bron
:
Google
maps
)
Identificatie
rak
Raknummer
Aangelegen
water
Aangelegen
straat
Totale
lengte
rak
GDK0201
Geldersekade
Gelderskade
84
t
/
m
128
104
m
Te
vervangen
rakdeel
1
Lengte
Bouwjaar
Tussen
Constructie
74
m
Onbekend
Gelderskade
94
t
/
m
128
Vermoedelijk
gemetselde
gewichtsmuur
op
houten
palen
(
geen
archicftekeningen
beschikbaar
)
Te
behouden
rakdeel
2
Lengte
Bouwjaar
Tussen
Constructie
30
m
1996
Brug
298
en
Geldersekade
92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
4
december
2018
Pagina
3
van
4
Doorsneden
constructie
decrcdelsedagen
2500
-
Lestane
wamur
doarsa
OUDE
WALMUUR
-
-
PVC
roheldan
om
PVC
650
hoh
2500
V
prihoki
27
பாராட்டிப்போயிரம்
CILITETIT
Figuur
3
:
Vermoedelijke
principe
doorsnede
constructie
te
vervangen
rakdeel
1
en
ontwerptekening
te
behouden
rakdeel
?
(
bron
archieftekening
vemieuwing
1996
)
Uitgevoerde
onderzoeken
en
bevindingen
Onderzoek
en
bevinding
te
vervangen
rakdeel
1
Deformaticmeling
(
2017
-
2018
)
Maximaal
48
mm
verplaatsing
(
1
-
8
-
2018
)
t
.
o
.
v
.
de
nulmeting
(
13
-
10
-
2017
)
,
kade
buikt
uit
.
Toestandsinspectie
(
2017
)
Thv
huisnummer
98
t
/
m
124
is
scheurvorming
geconstateerd
,
kademuur
vertoont
afschuiving
van
10
m
.
Duikinspectie
(
2017
De
kade
vertoont
tekenen
van
overbelasting
en
ontgronding
.
Onderzoek
en
bevinding
te
behouden
rakdeel
2
Deformatiemeting
(
2017
-
2018
)
Kade
beweegt
mee
met
het
te
vervangen
deel
,
maximale
verplaatsing
is
14
mm
t
.
o
.
v
.
nulmeting
.
Toestandsinspectic
(
2017
)
Geen
constructieve
bijzonderheden
Duikinspectie
(
2017
)
Fundering
in
goede
staat
,
nauwelijks
aantasting
van
de
houten
palen
.
Constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
Op
basis
van
de
uitgevoerde
onderzoeken
wordt
gesteld
dat
het
rakdeel
1
tussen
Gelderskade
94
eri
128
over
een
lengte
van
74
m
einde
levensduur
heeft
bereikt
.
De
restlevensduur
word
ingeschat
op
o
jaar
en
er
is
een
noodconstructie
geplaatst
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Gemeente
Amsterdarn
XXX
4
december
2018
Pagina
4
van
4
Verzoek
tot
vervanging
met
investeringskosten
Het
rakdeeli
tussen
Geldersekade
94
en
128
dient
over
een
lengte
van
74
n
vervangen
te
worden
opdat
deze
weer
veilig
functioneert
.
Meterprijs
Lengte
Investeringskosten
24
m
'
Nouwkeurigheid
+
/
-
30
%
De
meterprijs
van
€
/
m
is
gebaseerd
op
:
Vervanging
door
een
betonnen
L
-
wand
op
boorpalen
gebouwd
in
cen
tijdelijke
bouwkuip
;
•
Gevoelig
binnenstedelijk
gebied
;
Geen
woonbootverplaatsingen
;
.
Herinrichting
maaiveld
en
vervanging
riool
.
Bijzonderheden
omgeving
/
raakvlakprojecten
(
niet
limitatief
)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>