<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meetrapport
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Referentie
:
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapportage
-
1H
.
doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Titel
document
:
Meetrapport
Ondertitel
document
:
Referentie
:
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapportage
-
14
.
doc
Revisie
:
Datum
:
31
juli
2019
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Projectnummer
opdrachtgever
:
1807567A00
Project
:
Amsterdam
,
A12018
-
0512
Mon
.
risicovol
.
Rakken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
heeft
lv
-
Infra
b
.
v
.
op
3
juli
2019
een
deformatiemeting
in
X
,
Y
en
Z
uitgevoerd
van
Rak
AMS0906
,
aan
de
Amstel
.
Het
betreft
hierbij
de
1
herhalingsmeting
van
de
kade
en
het
pand
.
De
tachymetrie
is
uitgevoerd
met
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
,
type
TS15
.
De
waterpassing
is
uitgevoerd
met
Leica
,
type
DNAO3
.
Meting
Nulmeting
1
herhalingsmeting
Datum
21
-
03
-
2019
en
24
-
04
-
2019
03
-
07
-
2019
Conclusie
X
-
Y
-
verschillen
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
XY
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
1
mm
.
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
Z
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
1
.
6
mm
.
Z
-
verschillen
N
.
B
.
De
meting
is
zodanig
opgezet
dat
bij
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
met
80
%
zekerheid
kan
worden
gesteld
dat
vervorming
is
opgetreden
.
Deze
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
is
niet
een
waarde
die
aangeeft
wat
wel
en
niet
toelaatbaar
is
voor
het
betreffende
kunstwerk
.
Die
conclusie
dient
door
een
kunstwerkdeskundige
te
worden
getrokken
.
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1
1
.
1
.
1
.
2
.
Inleiding
Beschrijving
object
Uitgevoerde
werkzaamheden
NNN
2
.
1
.
2
.
2
.
2
.
3
.
Meetinstrumentarium
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Hulpmiddelen
Temperatuur
bepaling
3
.
1
.
3
.
2
.
Verslag
metingen
Meetopzet
Opmerkingen
Wijzigingen
in
het
meetnet
Weersomstandigheden
3
.
3
.
3
.
4
.
4
.
1
.
4
.
2
.
Verslag
berekeningen
Uitgangspunten
Verwerking
meting
LO
5
.
1
.
Analyse
Opmerkingen
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
Eind
conclusie
5
.
2
.
5
.
3
.
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
Inleiding
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
is
op
3
juli
2019
door
IV
-
Infra
b
.
v
.
een
1
herhalingsmeting
uitgevoerd
op
ondergenoemd
object
.
Het
doel
van
de
meting
is
om
te
kunnen
aantonen
of
er
eventuele
deformaties
zijn
opgetreden
.
1
.
1
.
Beschrijving
object
Rak
AMS0906
Straat
Amstel
Monitoring
aan
Kademuur
en
pand
Afbeelding
1
:
Overzichtsfoto
'
srak
AMS0906
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>AMS09061000
AMS032
-
05
AMS09061001
AMS032
-
06
AMSO32
-
02
AMS032
-
01
AMS09061002
AMS032
-
04
AMS032
-
03
32
-
34
Afbeelding
2
:
Overzichtskaarten
rak
AMS0906
1
.
2
.
Uitgevoerde
werkzaamheden
De
volgende
werkzaamheden
werden
voor
deze
nulmeting
verricht
:
Het
uitvoeren
van
een
XY
-
meting
op
alle
deformatiemeetpunten
ter
constatering
van
horizontale
deformatie
.
Het
uitvoeren
van
een
nauwkeurigheidswaterpassing
op
de
deformatiemeetpunten
bovenin
de
kademuren
.
Het
verwerken
van
de
meetgegevens
.
Het
maken
van
een
meetrapport
.
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2
Meetinstrumentarium
2
.
1
.
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Voor
de
XY
-
meting
is
gebruik
gemaakt
van
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
type
TS15
:
standaardafwijking
(
vast
)
horizontale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
vast
)
verticale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
var
.
)
horizontale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
(
var
.
)
verticale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
afstandmeting
1
mm
+
2
ppm
Voor
de
Z
-
meting
van
de
deformatiemeetpunten
boven
in
de
deksteen
en
het
aansluiten
op
het
N
.
A
.
P
.
is
gebruik
gemaakt
van
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Leica
,
type
DNA03
.
afleesnauwkeurigheid
standaardafwijking
0
.
01
mm
de
standaardafwijking
op
1
km
heen
-
en
teruggaande
waterpassing
is
0
.
3
mm
2
.
2
.
Hulpmiddelen
De
deformatiemeetpunten
en
bovenin
de
(
deksteen
)
van
de
kademuren
zijn
verzekerd
door
middel
van
messing
meetbouten
met
centergaatje
.
In
het
pand
zijn
tevens
deze
meetbouten
geplaatst
.
Afbeelding
3
:
Messing
meetbout
Voor
het
tachymetrisch
inmeten
van
de
messing
meetbouten
in
de
kademuren
is
een
meetstaafje
gebruikt
van
10
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
met
prismaconstante
17
.
5
mm
.
Voor
de
overige
richtpunten
zijn
statieven
met
stelschroevenblokken
gebruikt
in
combinatie
met
een
Leica
GPR121
rondprisma
.
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>GMP111
-
0
GPR121
Afbeelding
4
:
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
Afbeelding
5
:
Leica
GPR121
rondprisma
De
messing
meetbouten
zijn
voorzien
van
een
centergaatje
.
Voor
de
XY
-
metingen
is
het
centergaatje
plaatsbepalend
.
Voor
de
hoogtemetingen
van
de
messing
meetbouten
in
de
kademuur
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
Voor
de
hoogtemetingen
van
de
messing
meetbouten
in
het
pand
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
2
.
3
.
Temperatuurbepaling
Bij
aanvang
en
na
afronding
van
de
meting
is
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
bepaald
met
een
thermometer
van
het
merk
TQC
type
TE1000
.
Zowel
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
zijn
gemeten
.
Afbeelding
8
:
Thermometer
TQC
TE1000
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3
Verslag
metingen
3
.
1
.
Meetopzet
3
.
1
.
1
.
Beschrijving
meetpunten
Bovenin
de
kademuur
zijn
3
messing
meetbouten
geplaatst
en
6
messing
meetbouten
in
het
pand
.
Van
de
deformatiepunten
bovenin
de
deksteen
bevindt
zich
op
de
kop
van
het
boutje
een
centergaatje
.
Dit
gaatje
wordt
gebruikt
als
zijnde
het
deformatiepunt
.
3
.
1
.
2
.
Horizontale
deformatie
De
XY
-
meting
is
uitgevoerd
als
een
relatieve
deformatiemeting
.
De
X
-
as
staat
loodrecht
op
de
Y
-
as
.
De
positieve
X
-
as
volgt
de
kademuur
en
is
bepaald
door
de
punten
1000
en
1002
.
De
oorsprong
van
het
plaatselijke
assenstelsel
bevindt
zich
bij
deformatiepunt
1000
,
zodanig
dat
de
positieve
Y
-
as
haaks
op
de
kademuur
in
de
richting
van
de
openbare
ruimte
gericht
is
.
Alle
deformatiemeetpunten
zijn
vanuit
minimaal
2
vrije
standplaatsen
in
2
kijkerstanden
gemeten
.
3
.
1
.
3
.
Verticale
deformatie
De
Z
-
meting
van
de
deformatieboutjes
is
middels
een
doorgaande
waterpassing
in
heen
-
en
teruggang
uitgevoerd
.
Hierbij
is
deformatiemeetpunt
AMS032
-
02
aangehouden
als
basispunt
.
Hierbij
zijn
de
Z
-
verschillen
zoveel
mogelijk
negatief
.
3
.
2
.
Opmerkingen
Voor
het
waterpassen
van
de
punten
AMS032
-
05
en
-
06
is
een
waadpak
benodigd
.
3
.
3
.
Wijzigingen
in
het
meetnet
Het
betreft
hier
de
nulmeting
.
3
.
4
.
Weersomstandigheden
De
XY
-
meting
en
de
waterpassing
zijn
uitgevoerd
op
3
juli
2019
onder
de
onderstaande
weersomstandigheden
.
ZW
Meting
Datum
Windrichting
Windkracht
Bewolking
Temp
.
Temp
.
Luchtdruk
Constr
.
Lucht
Nulmeting
20190321
3
Bft
Geheel
1
6°C
6°C
1034
bewolkt
Nulmeting
20190424
ZZO
4
Bft
Zwaar
bewolkt
19°C
19°C
999
1°
hh
-
20190703
N
3
Bft
Onbewolkt
18°C
15°C
1026
meting
Meteogegevens
van
het
KNMI
-
weerstation
Schiphol
,
incl
.
4
dagen
voorafgaand
aan
de
XY
-
meting
:
Datum
03
-
07
-
2019
02
-
07
-
2019
01
-
07
-
2019
30
-
06
-
2019
29
-
06
-
2019
Gemiddeld
Temperatuur
15°C
17°C
18°C
20°C
23°C
7
,
0
°C
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4
Verslag
berekeningen
4
.
1
.
Uitgangspunten
4
.
1
.
1
.
XY
-
meting
Voor
de
berekening
van
het
meetnet
zijn
de
onderstaande
punten
aangehouden
als
uitgangspunt
:
Puntnr
1000
1001
1002
X
-
coördinaat
lokaal
stelsel
Y
-
coördinaat
lokaal
stelsel
2000
.
0000
5000
.
0000
2007
.
0139
5000
.
0021
2015
.
8037
5000
.
0000
4
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Uitgangspunten
Nulmeting
:
14680001
14680015
N
.
A
.
P
.
peilmerk
nummer
14680001
Portiershuisje
van
de
Zuidergasfabriek
aan
de
Ouderkernkerdijk
tussen
percelen
45
en
65
(
y
=
boven
plint
)
De
muurcoördinaten
:
X
=
97
Y
=
+
14
Hoogte
+
1
.
6891m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
N
.
A
.
P
.
-
peilmerk
nummer
14680015
Z
.
O
.
pijler
Utrechtse
brug
(
439
)
meest
westelijke
pilaar
(
y
=
boven
granieten
rand
De
muurcoördinaten
:
X
=
-
50
Y
=
+
15
Hoogte
+
0
.
5250m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Uitgangspunt
kringwaterpassing
Deformatiemeetpunt
|
AMS032
-
02
Hoogte
+
0
.
6673
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2019
-
04
-
24
4
.
2
.
Verwerking
meting
4
.
2
.
1
.
Opmerkingen
Geen
opmerkingen
4
.
2
.
1
.
1
.
XY
-
meting
In
de
eerste
fase
berekening
zijn
van
de
21
waarnemingsregel
gedeselecteerd
(
<
10
%
)
.
4
.
2
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Hierbij
worden
geen
waarnemingen
verworpen
.
4
.
2
.
2
.
Nauwkeurigheid
coördinaatberekening
4
.
2
.
2
.
1
.
XY
-
meting
Stap
1
(
le
fase
vereffening
)
Bij
de
1°
fase
zijn
de
punten
1000
en
1002
als
basispunten
aangehouden
.
In
het
berekeningsresultaat
van
de
vrije
netwerkvereffening
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
deformatiemeetpunten
in
de
XY
-
meting
<
0
.
6
mm
,
hetgeen
kleiner
is
dan
de
eis
van
2
.
5
mm
.
De
berekende
schaalfactor
in
de
1°
fase
is
0
.
9998244
(
-
175
.
6
mm
/
km
)
,
wat
neer
komt
op
een
absolute
waarde
van
2
.
8
mm
.
Stap
2
(
3e
fase
vereffening
,
gewogen
aansluiting
)
Bij
de
3e
fase
vereffening
is
aangesloten
op
alle
punten
bovenin
de
kademuur
.
Vervolgens
is
een
gewogen
vereffening
uitgevoerd
waarbij
de
standaardafwijking
gesteld
is
op
1
.
0
mm
en
de
schaalfactor
vast
gezet
is
op
1
.
4
.
2
.
2
.
2
.
Z
-
meting
In
de
relatieve
Z
-
meting
,
aansluitpunt
is
punt
AMS032
-
02
,
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
berekende
deformatiemeetpunten
S
0
.
5
mm
.
Daarmee
voldoet
de
kwaliteit
van
de
meting
aan
de
eisen
,
gesteld
in
de
Productspecificaties
Deformatiemeting
Kunstwerken
versie
:
30
mei
2017
.
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4
.
2
.
3
.
Overzicht
gebruikte
parameters
toetsing
en
vereffening
4
.
2
.
3
.
1
.
XY
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
o
=
0
.
1
mm
o
=
1
.
0
mm
Kansmodel
waarnemingen
-
Richting
X
en
Y
,
stap
1
X
en
Y
,
stap
2
Centreerafwijking
Absoluut
Relatief
Absoluut
Relatief
Kansmodel
waarnemingen
-
Afstand
0
.
5
mm
3
dmgon
0
,
3
dmgon
/
km
1
mm
1
ppm
Aansluiting
gewogen
Toetsing
en
vereffening
Fase
Schaal
vast
op
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
Alfa
=
5
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
2
.
Z
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
Kansmodel
waarnemingen
Toetsing
en
vereffening
Hoogte
Enkel
hoogteverschil
Fase
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
WP
O
=
0
,
1
mm
o
=
1
.
41
mm
/
km
Aansluiting
pseudo
Alfa
=
0
,
1
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
3
.
Kwaliteitscontrole
Resultaat
van
de
XY
coördinaatberekening
Resultaat
van
de
Z
coördinaatberekening
Standaardafwijking
X
-
en
Y
coördinaat
Standaardafwijking
Z
-
coördinaat
<
0
.
6
mm
(
le
fase
)
50
.
5
mm
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4
.
2
.
4
.
Resultaten
van
de
1e
herhalingsmeting
4
.
2
.
4
.
1
.
Resultaten
XYZ
-
meting
In
de
onderstaande
lijst
zijn
de
resultaten
van
de
relatieve
XYZ
-
meting
weergegeven
.
De
deformatiemeetpunten
1000
en
1002
zijn
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunten
voor
de
XY
-
meting
.
Het
deformatiepunt
1000
is
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunt
voor
de
Z
-
meting
.
0
-
meting
(
0
)
HH
meting
1
(
1
)
verschil
(
1
-
0
)
21
-
3
-
2019
3
-
7
-
2019
in
mm
Raknummer
Meetbout
nummer
1000
Richting
AMS0906
0
1001
0
AMS0906
1002
AMS0906
NNNNNNNXNXN
<
2000
,
0000
5000
,
0000
0
,
6428
2007
,
0139
5000
,
0021
0
,
6489
2015
,
8037
5000
,
0000
0
,
6424
0
,
6808
0
,
6673
0
,
7287
0
,
8612
0
,
0659
0
,
0627
1999
,
9989
5000
,
0000
0
,
6415
2007
,
0139
5000
,
0021
0
,
6476
2015
,
8048
5000
,
0000
0
,
6412
0
,
6798
0
,
6673
0
,
7277
0
,
8606
0
,
0649
0
,
0611
1
0
-
1
-
1
AMS0906
AMS0906
AMS0906
AMS0906
AMS0906
AMS0906
AMS032
-
01Z
AMS032
-
02Z
AMS032
-
03
AMS032
-
04
AMS032
-
05
AMS032
-
06
-
1
-
1
IIIIIII
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5
Analyse
5
.
1
.
Opmerkingen
Deze
meting
is
bedoeld
om
een
eventuele
vervorming
van
het
kunstwerk
vast
te
stellen
(
in
relatieve
zin
)
.
Voor
wat
betreft
de
werkelijke
verplaatsing
t
.
o
.
v
.
de
omgeving
(
in
absolute
zin
)
kunnen
geen
conclusies
getrokken
worden
.
De
deformatiedrempel
voor
horizontale
deformaties
is
gesteld
op
10
mm
.
De
deformatiedrempel
voor
verticale
deformaties
is
gesteld
op
5
mm
.
Dit
houdt
in
dat
wordt
aangenomen
met
een
zekerheid
van
80
%
,
dat
er
sprake
is
van
deformatie
indien
er
verplaatsingen
van
de
deformatiepunten
van
meer
dan
10
mm
respectievelijk
5
mm
zijn
.
Volgens
$
2
.
4
van
het
Progamma
van
Eisen
gelden
de
volgende
signaal
-
en
grenswaarden
:
t
.
o
.
v
.
O
-
meting
t
.
o
.
v
.
vorige
meting
Signaalwaarde
20
mm
Signaalwaarde
15
mm
/
maand
Grenswaarde
25
mm
Grenswaarde
10
mm
/
maand
Op
25
juli
is
door
de
opdrachtgever
besloten
dat
de
waardes
t
.
o
.
v
.
de
vorige
meting
enkel
toepasbaar
zijn
op
de
maandelijkse
metingen
.
5
.
2
.
Geen
.
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
5
.
3
.
Eindconclusie
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
XY
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
1
mm
.
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
Z
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
1
.
6
mm
.
AMS0906
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>