<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Bezoekadres    Gemeente  Weesperstraat 4,30  Amsterdam 1018 DN Amsterdam  Postbus 12693    1100 AR Amsterdam  Telefoon 251 1241  ingenieursbureau.amsterdam.nl    Memo   Aan ue teder  Van hoy,   Kopie aan „isle  Datum 14 november 2018    Ons kenmerk Advies HEGo102 1-41    Onderwerp Advies beheersmaatregelien kademuus Herengracht 1- 41    Opsteller Goedgelwuy: er vrijuegever : RENE Datum    € 44-41-2018         Inleiding   De kademuur langs de oostzijde van de Heremgracht, ter hoogte van huisnummer 1 tot 103, staat  ter vervanging geprogrammeerd. In het kader van, bewaking van de kade tot het moment van  vervangen, worden de deformaties van de ikade zikeer perjaar gemeten. De gemeten deformaties  blijken de gestelde bovengrens van 25 millimetesriokaallte overschrijden. Dit heeft de aanleiding  gevormd tot het opschalen van de deformatiennetimgen van maandelijks naar wekelijks, alsmede  het uitvoeren van een duikonderzoek, terhoagte van huisnummers 2 tot 41.   In voorliggende memo wordt, op basis vamdie uitgevoerde metingen en duikonderzoek, een advies  voor beheersmaatregelen uitgebracht meet let riekkirg, tot de tijdelijke instandhouding tot    vervanging.    vw  o a Or  Re ehgte 270 m) 5 eh  Q oh  5 vS enG  & 5  A  7 5  / 7 ae  Eng d  “sr, Sx.  Ke  44> OR  Coates         & Sretr.  6/40, ‘ Cea kor.    Figuur 1: locatie rak HEG-01-02    Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.    Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl         </pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 14 november 2018  Fout! Verwijzingsbron niet  gevonden.1-42   Advies beheersmaatregelen kademuur Herengracht 1- 41 Pagina 2 van 5    Deformatiemetingen   De deformatiemetingen zoals weergegeven in figuur 2 laten lokaal waarden zien tot circa 38  millimeter en dus de grenswaarde van 25 millimeter ruim overschrijden. De volledige  meetgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.    Vervorming in langsrichting object    Datum 63 13-9-2015 © 10-2-2017 (112-5-2017 © 14-9-2017 @22-11-2017 ©16-2-2014 21-7-2018 09-10-2015 b    10    Vervonning Iml         -40  104 102 103 104 105 10 107 HOE 10% Hid vl Vio Vi3 Vid 116  Maatpunt    Figuur 2 Deformatiemetingen    Deze overschrijdingen zijn de aanleiding geweest voor het uitvoeren van een duikinspectie.    Duikinspectie   Duik-inspectiebedrijf Baars-Cipro heeft 31 oktober 2018 onder begeleiding van “Spoor o —  onderzoek en advies kademuren” een duikinspectie uitgevoerd. Het inspectierapport is als  bijlage bij deze memo gevoegd.    De belangrijkste bevindingen zijn:  e De kadeconstructie is bezweken ter hoogte van huisnummer 29 (daar waar ook de  grootste deformaties worden waargenomen);  e De kadeconstructie bevindt zich over het traject van huisnummer 2 tot en met 41, ter  lengte van circa 100 meter, in een zeer slechte staat.    Conclusies   Het algemene beeld onder de waterlijn is dat de kade zodanig is verouderd en gedegenereerd dat  deze vervangen dient te worden. Dit bevestigt de reeds voorgenomen en geplande vervanging.  Ter hoogte van huisnummer 29 is een drietal naast elkaar liggende hoofddraagbalken in de  fundering zelfs bezweken, als gevolg waarvan de gemetselde gewichtsmuur sterk voorover helt.  Bovendien groeien boomwortels door en in de gewichtsmuur, waardoor de sterkte van de  gemetselde wand substantieel is gereduceerd. De verwachting is dat het aantal bezweken  hoofddraagbalken zich binnen een termijn van 5 jaar naar weerszijden langs de kadelijn zal  uitbreiden en de gewichtsmuur daardoor zal uitbreken en bezwijken.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 14 november 2018  Fout! Verwijzingsbron niet  gevonden.1-41   Advies beheersmaatregelen kademuur Herengracht 1- 42 Pagina 3 van 5    Advies   Geadviseerd wordt over het traject van hoisnymmer 2 tot 41 de bomen te verwijderen, de  parkeerplaatsen af te sluiten, het bovengenoernde traject van de Herengracht te af te sluiten  voor alle verkeer behalve fietsers/voetgangees en (incidentele) noodhulp.   Indien men de genoemde verkeersbepertangen niet wenst in te voeren zal in ieder geval een  noodconstructie moeten worden geplaatst. Aangezien de voorbereiding en het plaatsen van  een noodconstructie naar verwachting minstens 8 weken zuilen vergen, wordt geadviseerd  over deze periode in ieder geval de parkeexpiaatsen af te sluiten, bomen te verwijderen,  aslasten te beperken tot 2,5 ton en de dieformratiemetingen nauwlettend in de gaten te  houden, bij voorkeur “realtime”, maar minstens wekelijks.    Belangrijk bijkomend aandachtspunt is dearmwer:igheid! van een woonboot langs dit deel van de  Herengracht. De knullige bevestiging van de-wavanbact aan de kade draagt bij aan de verzwakking  van de gewichtsmuur. Daarnaast zal de waontvoat bij bezwijken van de kade ‘geraakt’ kunnen  worden. Het plaatsen van een noodconstructtir:, maar ack de viteindelijke vervanging van de kade,  vereisen dat de woonboot op zijn minst tijdelijk: avordit warplaatst.    Technisch adviseur walmurenteam    Bijlage 1: Resultaten deformatiemetingem.  Bijlage 2: Inspectierapport Herengracht 2-41 vam Baars-Cipro    </pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam    Advies beheersmaatregelen kademuur Herengracht 2- 41    Bijlage 1: Resultaten deformatiemetingen    14 november 2018   Fout! Verwijzingsbron niet  gevonden.1-41   Pagina 4 van 5    </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>