<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Inclusief
SSK
-
investeringsraming
2019
-
2022
Auteur
(
s
)
xxx
Opdrachtgever
XXX
Contactpersoon
XXX
Opsteller
Goedgekeurd
en
vrijgegeven
Paraaf
Datum
XXX
Kenmerk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
2
van
29
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Samenvatting
De
Gemeente
Amsterdam
is
eigenaar
en
beheerder
van
circa
589
km
kademuren
en
oevers
,
waarvan
circa
200
km
gefundeerde
kademuurconstructie
zijn
.
Momenteel
is
er
beperkt
inzicht
in
de
technische
staat
van
deze
200
km
kademuurconstructies
.
Door
beperkt
inzicht
in
de
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
"
bezwijken
"
kademuren
onvoorzien
.
Kademuren
in
Amsterdam
worden
hierdoor
veelvuldig
reactief
en
gefragmenteerd
vernieuwd
.
Dit
leidt
tot
relatief
hoge
kosten
en
grote
overlast
voor
de
omgeving
.
De
verwachting
is
dat
in
de
nabije
toekomst
er
een
grote
vernieuwingsopgave
van
het
kademurenareaal
noodzakelijk
zal
zijn
.
Vanwege
het
beperkt
inzicht
in
technische
staat
is
het
tijdstip
,
de
locatie
en
de
omvang
hiervan
niet
bekend
.
De
assetmanager
van
V
&
OR
acht
het
noodzakelijk
dat
er
in
het
MIP
2019
-
2022
gelden
worden
gereserveerd
voor
een
inhaalslag
in
het
vaststellen
van
de
technische
staat
voor
het
kademurenareaal
in
beheer
van
de
Gemeente
Amsterdam
.
Voorliggend
deelplan
maakt
onderdeel
uit
van
het
"
Programma
Toekomstbestendige
kademuren
,
veilig
en
functioneel
"
.
Dit
deelplan
beschrijft
hoe
van
2019
tot
2022
de
technische
staat
van
het
totale
in
Amsterdamse
beheer
zijnde
areaal
aan
binnenstedelijke
kademuren
kan
worden
onderzocht
en
vastgelegd
en
hoeveel
financiering
benodigd
is
voor
uitvoering
van
dit
deelplan
.
Het
deelplan
voor
verkrijgen
van
dit
inzicht
in
de
technische
staat
van
het
kademurenareaal
omvat
de
volgende
opgave
:
•
Toetskader
:
•
Opstellen
toetskader
ter
bepaling
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
;
Gegevens
op
orde
:
•
Definiëren
en
georefereren
kademurenarea
al
;
·
Digitaliseren
en
ontsluiten
relevante
technische
gegevens
;
•
Monitoring
en
inspectie
:
•
Inspecteren
en
risico
gestuurd
nader
onderzoek
;
•
Analyse
en
advies
:
-
Analyse
beschikbare
informatie
ter
bepaling
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
3
van
29
waarvan
de
Kosten
voor
opstellen
en
uitvoeren
van
dit
deelplan
zijn
geraamd
op
€
opbouw
in
onderstaande
tabel
is
samengevat
:
2019
2020
2021
2022
totaal
Opstellen
toetskader
CXXX
CXXX
CXXX
CXXX
CXXX
Gegevens
op
orde
CXXX
CXXX
Monitoring
en
inspectie
CXXX
CXXX
CXXX
CXXX
CXXX
Totaal
сxxx
CXXX
сxxx
CXXX
EXXX
Met
uitvoering
van
dit
deelplan
zal
de
omvang
en
locatie
van
de
vernieuwingsopgave
inzichtelijk
worden
.
Een
onderbouwd
deelplan
"
Vernieuwingsopgave
kademuren
in
Amsterdam
"
kan
worden
opgesteld
,
waarin
wordt
toegelicht
hoe
de
noodzakelijke
vernieuwing
moet
worden
voorbereid
en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
4
van
29
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Inhoud
1
Inleiding
1
.
1
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
1
.
2
De
opgave
1
.
3
Een
landelijke
opgave
1
.
4
Doelstelling
1
.
5
Noodzaak
en
nut
1
.
6
Leeswijzer
2
Vaststellen
technische
staat
2
.
1
Uitgangspunten
2
.
2
Toetskader
2
.
3
Gegevensbeheer
op
orde
2
.
4
Monitoring
en
inspectie
3
Projectbeheersing
programmaplan
3
.
1
Organisatie
3
.
2
Risico
'
s
3
.
3
Tijd
3
.
4
Informatie
3
.
5
Geld
3
.
6
Communicatie
3
.
7
Kwaliteit
4
Investeringsraming
4
.
1
Voorfinanciering
2018
4
.
2
Investeringsraming
2019
-
2022
Bijlage
(
n
)
Bijlage
1
-
SSK
-
raming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
5
van
29
1
Inleiding
1
.
1
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Voorliggend
deelplan
maakt
onderdeel
uit
van
het
"
Programma
Toekomstbestendige
kademuren
,
veilig
en
functioneel
"
.
Dit
deelplan
beschrijft
hoe
van
2019
tot
2022
de
technische
staat
van
het
totale
in
Amsterdamse
beheer
zijnde
area
al
aan
binnenstedelijke
kademuren
kan
worden
onderzocht
en
vastgelegd
.
Daarbij
is
aangegeven
hoeveel
financiering
benodigd
is
voor
uitvoering
van
dit
deelplan
.
Inzicht
in
de
technische
staat
maakt
het
mogelijk
een
goed
onderbouwd
kadevernieuwingsprogramma
op
te
stellen
en
tilt
het
inspectiekader
naar
een
hoger
niveau
.
1
.
2
De
opgave
De
Gemeente
Amsterdam
heeft
een
zeer
groot
kademurenareaal
in
beheer
.
Het
beheer
van
dit
kademurenareaal
is
tot
op
heden
afzonderlijk
ondergebracht
bij
de
beheerders
van
de
7
stadsdelen
en
V
&
OR
.
Elke
beheerder
is
hierbij
verantwoordelijk
voor
haar
eigen
areaal
en
hebben
hiervoor
elk
hun
eigen
strategie
.
Vanaf
Q2
2018
komt
het
stedelijk
areaal
onder
de
verantwoordelijkheid
van
de
assetmanager
van
V
&
OR
.
De
verschillende
werkwijzen
komen
dan
samen
in
een
stedelijke
aanpak
.
De
assetmanager
van
V
&
OR
acht
het
noodzakelijk
dat
er
in
het
MIP
2019
-
2022
gelden
worden
gereserveerd
voor
een
inhaalslag
in
het
vaststellen
van
de
technische
staat
voor
het
gehele
kademurenareaal
in
beheer
van
de
Gemeente
Amsterdam
.
1
.
3
Een
landelijke
opgave
Diverse
Gemeentes
in
Nederland
hebben
een
gelijksoortige
opgave
in
beheer
,
onderhoud
en
vernieuwing
van
kademuren
.
•
De
Gemeente
Utrecht
heeft
40
km
kademuur
in
beheer
en
heeft
besloten
haar
kademurenareaal
in
de
historische
binnenstad
met
een
grote
vernieuwingsslag
weer
veilig
te
maken
.
De
Gemeente
Rotterdam
heeft
35
km
kademuur
in
beheer
en
heeft
de
afgelopen
7
jaar
een
forse
investering
gedaan
om
inzicht
te
krijgen
in
haar
kademuren
areaal
en
is
op
basis
hiervan
gericht
aan
het
monitoren
en
vernieuwen
.
Rotterdam
had
hierbij
het
voordeel
dat
vele
kademuren
van
na
de
Tweede
Wereldoorlog
zijn
,
waarvan
veel
documentatie
beschikbaar
was
.
De
Gemeente
Den
Haag
heeft
62
km
kademuur
in
beheer
en
net
als
Rotterdam
en
is
een
inhaalslag
aan
het
maken
zoals
in
Rotterdam
is
gerealiseerd
.
Binnen
het
werkveld
binnenstedelijke
kademuren
werkt
de
Gemeente
Amsterdam
samen
met
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
6
van
29
binnen
het
landelijke
platform
van
decentrale
overheden
en
marktpartijen
"
Platform
Bika
"
,
waarin
gemeenschappelijke
problematiek
samen
wordt
opgepakt
.
1
.
4
Doelstelling
In
de
periode
2019
-
2022
dient
de
technische
staat
van
het
stedelijke
areaal
binnenstedelijke
kademuren
inzichtelijk
te
worden
gemaakt
,
waarbij
de
resultaten
worden
verwerkt
in
instandhoudingsadviezen
en
vastgelegd
in
een
database
.
Deze
informatie
dient
als
basis
om
o
.
a
.
het
kademuurvernieuwingsprogramma
te
maken
.
1
.
5
Noodzaak
en
nut
Noodzaak
:
Momenteel
is
er
beperkt
inzicht
in
de
constructieve
veiligheid
en
in
de
restlevensduur
van
het
kademurenareaal
.
Kademuren
worden
hierdoor
veelvuldig
reactief
en
gefragmenteerd
vernieuwd
.
•
Beperkt
inzicht
in
constructieve
veiligheid
uit
zich
in
een
aantal
kades
die
recent
zijn
bezweken
.
Belangrijkste
oorzaken
van
bezwijken
zijn
overbelasting
en
uitspoeling
.
Het
bezwijken
van
de
constructie
wordt
zichtbaar
door
bijvoorbeeld
grote
vervormingen
van
de
kade
of
achterliggend
maaiveld
.
Zie
onderstaande
figuren
1
,
2
en
3
voor
voorbeeld
van
bezweken
kademuren
in
Amsterdam
.
Figuur
1
:
Vervormde
kademuur
door
overbelasting
ter
hoogte
van
het
Singel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
7
van
29
Figuur
2
:
Bezweken
kademuur
ter
hoogte
van
Entrepotdok
Figuur
3
:
Bezweken
kademuur
met
achterliggend
sinkhole
aan
de
Marnixstraat
Beperkt
inzicht
in
de
restlevensduur
heeft
tot
gevolg
dat
een
Lange
Termijn
Asset
Planning
minder
goed
kan
worden
opgesteld
,
waarmee
gefragmenteerd
vernieuwen
beter
kan
worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
8
van
29
Figuur
4
:
Voorbeeld
van
gefragmenteerde
kademuur
vernieuwing
aan
de
Prinsengracht
Vergeleken
met
de
voorgaande
jaren
zal
de
komende
jaren
naar
verwachting
een
vele
malen
grotere
vernieuwingsopgave
noodzakelijk
zijn
.
Een
vernieuwginsopgave
waarvan
vanwege
beperkt
inzicht
in
de
technisch
staat
van
het
kademurenareaal
niet
bekend
is
hoe
groot
deze
is
en
waar
deze
noodzakelijk
is
.
Deze
verwachting
is
gebaseerd
op
een
aantal
constateringen
:
•
De
Gemeente
Amsterdam
heeft
circa
200
km
kademuurconstructies
in
beheer
.
Van
de
200
km
kademuur
is
er
in
2017
is
er
circa
0
,
5
km
kademuur
vernieuwd
.
Bij
voortzetten
van
vernieuwing
van
0
,
5
km
per
jaar
hoort
een
gemiddelde
levensverwachting
van
400
jaar
.
Deze
verwachting
is
niet
reëel
.
Uitgaande
van
een
reëele
levensduur
van
100
jaar
zal
van
de
200
km
kademuur
jaarlijks
2
km
'
moeten
worden
vervangen
.
Inzicht
en
overzicht
in
leeftijd
van
het
kademurenareaal
ontbreekt
.
Een
groot
deel
van
het
area
al
is
naar
verwachting
ouder
dan
50
jaar
en
waarschijnlijk
constructief
niet
sterk
genoeg
om
zwaardere
belastingen
te
kunnen
dragen
.
De
stad
Amsterdam
is
meer
dan
700
jaar
oud
en
moet
zichzelf
continue
onderhouden
en
vernieuwen
om
klaar
te
zijn
voor
de
toekomst
.
Gebruik
van
de
kademuren
door
materieel
en
voor
opslag
van
materiaal
zal
komende
jaren
eerder
toenemen
dan
afnemen
.
Nut
:
•
Inzicht
in
de
technische
staat
van
het
kademurenareaal
omvat
inzicht
in
de
constructieve
veiligheid
,
waardoor
:
·
onderbouwd
kan
worden
of
de
functionaliteit
van
de
kade
geborgd
kan
worden
.
·
het
risico
op
bezwijken
van
het
kademurenareaal
door
maatregelen
kan
worden
verkleind
.
·
achterstallig
onderhoud
inzichtelijk
wordt
;
-
levensduur
verlengende
maatregelen
kunnen
worden
getroffen
.
Bijvoorbeeld
door
lastbeperking
of
een
tijdelijke
ondersteuning
;
levensduur
verlengend
handelen
leidt
weer
tot
verkleining
van
de
jaarlijkse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
9
van
29
•
Inzicht
in
de
technische
staat
van
het
kademurenareaal
omvat
inzicht
in
de
restlevensduur
,
waardoor
:
·
Een
overgang
van
reactieve
vernieuwing
naar
een
proactieve
vernieuwing
door
een
Lange
Termijn
Asset
Planning
kademuren
(
LTAP
)
mogelijk
wordt
;
•
met
een
LTAP
kademuren
kan
object
overstijgend
worden
geprogrammeerd
.
•
met
een
LTAP
kan
de
overlast
voor
de
stad
worden
beperkt
.
Door
de
werkwijze
stadsbreed
,
procesmatig
,
technisch
en
organisatorische
in
te
zetten
behoudt
deze
inspanning
zijn
waarde
tot
na
2022
.
Op
lange
termijn
zal
deze
investering
leiden
tot
significante
kostenreductie
voor
het
beheer
,
onderhoud
en
vernieuwing
van
het
kademuren
areaal
in
Amsterdam
.
Bovengenoemd
nut
sluit
aan
op
de
principes
zoals
vastgelegd
in
het
beleidsplan
"
1Amsterdam
Schoon
&
Heel
"
.
1
.
6
Leeswijzer
.
In
hoofdstuk
2
beschrijft
de
inhoud
het
deelplan
.
•
In
hoofdstuk
3
beschrijft
de
realisatie
van
het
deelplan
.
.
In
hoofdstuk
4
betreft
een
toelichting
gegeven
op
de
investeringsraming
behorende
bij
realisatie
van
dit
deelplan
.
•
In
bijlage
1
betreft
de
investeringsraming
(
SSK
-
format
)
opgenomen
behorende
bij
dit
deelplan
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
10
van
29
2
Vaststellen
technische
staat
2
.
1
Uitgangspunten
In
dit
deelplan
is
uitgegaan
van
het
volgende
:
•
De
paragrafen
in
dit
hoofdstuk
sluiten
aan
op
het
assetmanagement
proces
van
de
Gemeente
Amsterdam
,
zoals
weergegeven
in
onderstaand
figuur
.
Figuur
5
:
Asset
Management
Proces
Gemeente
Amsterdam
3
.
2
Toetskader
Beleid
en
Kaders
6
-
Arwegingsproces
-
MIP
-
Optimalisering
HP
Def
.
IHP
en
MIP
53
.
3
Gegevens
op
orde
Gipgevensbeheer
3
-
4
Monitoring
&
Inspectie
Nontoring
en
Inspecties
Afspraken
/
Regels
-
Ruimte
voor
op
Linnalisering
van
de
programmering
/
werk
met
werk
maken
3
53
.
5
Instandhoudingsadvies
Instandhouding
(
meerjaris
)
Vervanging
Groot
onde
houd
Dagelyksonderhoud
en
Gebruk
Concept
maatregelpakket
Uitvoeringsorganisatie
Herinrichting
en
(
Ver
)
Nieuwbouw
Ex
Orkaigetett
Naatregeltoets
+
5
Gebieden
input
Stedelijk
(
V
&
OF
)
Uitvoeringsorgarisatie
Processlar
Looptijd
programma
:
2019
-
2022
,
hierop
is
de
investeringsraming
gebaseerd
.
.
Voor
een
voorspoedige
start
in
Q1
2019
wordt
een
voorfinanciering
in
2018
noodzakelijk
geacht
.
Deze
benodigde
voorfinanciering
wordt
beschreven
in
paragraaf
4
.
1
,
maar
is
niet
opgenomen
in
de
investeringsraming
2019
-
2022
.
Daar
waar
mogelijk
wordt
gebruik
gemaakt
van
lopende
ontwikkelingen
Binnen
het
bruggenprogramma
:
•
Het
programma
constructieve
veiligheid
bruggen
(
PCVB
)
.
•
Het
toetsingskader
Amsterdamse
bruggen
(
TAK
)
.
•
Constructieve
Risicoanalyse
Bruggen
(
CRIAB
)
De
inkoop
en
uitvoeringsstrategie
voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
11
van
29
Binnen
de
Gemeente
Amsterdam
,
met
name
bij
programma
Assetmanagement
en
Informatie
Voorziening
;
•
Bij
andere
Gemeenten
;
•
Binnen
kennisinstituten
en
universiteiten
.
Scopebepaling
"
Toekomstbestendige
kademuren
,
veilig
en
functioneel
"
:
•
Binnen
de
scope
van
het
programma
,
en
daarmee
van
dit
deelplan
,
vallen
kadeconstructies
in
eigendom
van
de
Gemeente
Amsterdam
en
onder
beheer
van
V
&
OR
of
van
één
van
de
7
stadsdelen
van
de
Gemeente
Amsterdam
.
Buiten
de
scope
vallen
kadeconstructies
onder
beheer
van
Waternet
of
de
Provincie
Noord
Holland
Binnen
de
scope
vallen
enkel
kademuurconstructies
met
een
constructief
verticaal
funderingselement
.
Hierin
zijn
4
typen
constructies
te
onderscheiden
:
1
.
Op
palen
gefundeerde
gewichtsmuur
(
zie
figuur
6
.
1
)
;
2
.
Op
palen
gefundeerde
L
-
wand
(
zie
figuur
6
.
2
)
;
3
.
Een
houten
,
kunststof
,
stalen
of
betonnen
damwand
of
combiwand
(
zie
figuur
6
.
3
)
;
4
(
Basalt
)
glooiingen
met
funderingspalen
in
beheer
van
V
&
OR
.
(
zie
figuur
6
.
4
)
.
Met
andere
woorden
basaltglooiingen
langs
hoofdvaar
-
en
autoroutes
.
(
Basalt
)
glooiingen
in
beheer
van
de
stadsdelen
vallen
vooralsnog
buiten
de
scope
.
5
.
Zachte
oevers
,
bijvoorbeeld
beschoeiingen
van
houten
perkoenpaaltjes
,
vallen
buiten
de
scope
van
dit
programmaplan
.
Figuur
6
De
4
onderscheiden
constructie
typen
Figuur
6
.
1
Gewichtsmuur
op
palen
Figuur
6
.
2
Betonnen
L
-
wand
Figuur
6
.
3
Damwand
Figuur
6
.
4
Gefundeerde
glooiing
•
Het
totale
areaal
van
kadeconstructies
binnen
de
scope
omvat
1217
rakken
met
een
totale
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
12
van
29
Tabel
1
:
Kentallen
[
km
]
kadeconstructies
binnen
de
scope
van
het
programmaplan
Kademuren
Damwand
van
beton
,
kunststof
,
staal
,
hout
Glooiingen
Beheerder
Stadsdeel
Centrum
Stadsdeel
Nieuw
-
West
Stadsdeel
Noord
Stadsdeel
Oost
Stadsdeel
West
Stadsdeel
Zuid
5
Stadsdeel
Zuidoost
Verkeer
&
Openbare
ruimte
Totaal
Totaal
aantal
km
154
km
36
km
11
km
202
km
Aantal
unieke
rakken
#
1217
372
2
.
2
Toetskader
Voor
vaststelling
van
de
technische
staat
ontbreekt
het
aan
een
toetskader
waar
is
vastgelegd
hoe
de
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
moet
worden
bepaald
.
•
Ontbreken
van
vastgelegde
uitgangspunten
leidt
veelvuldig
conservatieve
aannames
,
negatieve
beoordeling
van
constructieve
veiligheid
.
Ontbreken
van
vastgelegde
berekeningswijzen
leidt
tot
uitkomsten
die
niet
goed
te
vergelijken
zijn
en
prioritering
niet
optimaal
is
.
Geadviseerd
wordt
een
Toetskader
Amsterdamse
Kademuren
(
TAK
)
op
te
stellen
waarin
uitgangspunten
en
berekeningswijzen
worden
vastgelegd
ter
bepaling
van
de
constructieve
veiligheid
en
de
restlevensduur
.
Zodoende
kunnen
de
kademuren
door
verschillende
partijen
op
een
eenduidige
wijze
worden
beoordeeld
.
Op
basis
van
gelijkwaardig
vormgegeven
adviezen
kan
vervolgens
een
afweging
worden
gemaakt
van
de
prioritering
in
het
onderhouds
-
en
vernieuwingsprogramma
.
Het
opstellen
van
het
toetskader
omvat
het
volgende
:
·
Vaststellen
bezwijkmechanismen
per
type
kademuur
;
·
Vaststellen
belastingfilosofie
(
bovenbelasting
verkeer
,
belasting
bomen
,
etc
.
)
;
·
Vaststellen
veiligheidsfilosofie
(
gevolgklasse
en
veiligheidsklasse
)
;
·
Vaststellen
weerstandsfilosofie
(
grondopbouw
,
grondparameters
,
reststerkte
constructie
elementen
op
basis
van
uitgevoerd
nader
onderzoek
)
;
Opstellen
berekeningswijze
per
geïdentificeerd
bezwijkmechanisme
betreffende
constructieve
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
13
van
29
Het
toetskader
betreft
een
groeidocument
welke
gedurende
de
het
programma
wordt
aangevuld
en
verbeterd
.
Het
ontwikkelen
van
het
TAK
zal
naar
verwachting
1
a
2
jaar
duren
en
ondergaat
daarna
een
continue
verbeteringsproces
.
Voor
een
voorspoedige
start
in
2019
dient
in
2018
een
tijdelijk
leidraad
te
worden
opgesteld
.
Voor
opstellen
van
dit
tijdelijk
leidraad
wordt
gebruik
gemaakt
van
de
ervaringen
in
andere
Gemeenten
en
de
reeds
opgedane
ervaringen
bij
bruggen
en
kan
met
behulp
van
adviesprojecten
worden
opgesteld
.
2
.
3
Gegevensbeheer
op
orde
Het
gegevensbeheer
van
kademuren
is
momenteel
versnipperd
.
Gegevenszijn
niet
centraal
opgeslagen
,
grotendeels
enkel
op
papier
beschikbaar
,
niet
uniform
geïdentificeerd
en
niet
gegeorefereerd
.
Het
verkrijgen
van
verbeterd
inzicht
in
het
areaal
is
het
orde
brengen
en
ontsluiten
van
de
bestaande
gegevens
noodzakelijk
.
Het
op
orde
brengen
omvat
:
·
Digitaliseren
van
alle
relevante
archiefstukken
;
•
Identificeren
en
georefereren
van
het
kademurenareaal
(
GISIB
)
;
.
Gegevens
bundelen
en
samenvatten
in
een
technisch
archief
(
BIM
)
;
.
Gegevens
koppelen
aan
GISIB
paspoort
en
ontsluiten
via
Atlas
Amsterdam
.
Het
digitaliseren
van
archiefstukken
,
identificeren
van
rakken
en
het
georefereren
van
het
kademurenareaal
wordt
noodzakelijk
geacht
omdat
:
•
Het
mogelijk
wordt
de
archiefstukken
te
koppelen
aan
de
geïdentificeerde
en
gegeorefereerde
rakken
.
.
de
beschikbare
gegevens
snel
opvraagbaar
en
bruikbaar
zijn
,
bijvoorbeeld
voor
schouw
,
toestandinspecties
,
instandhoudingsinspecties
,
of
vergunningverlening
.
.
de
gegevens
eenvoudig
kunnen
worden
geactualiseerd
;
.
de
gegevens
nauwkeurig
en
uniform
zijn
opgeslagen
;
.
de
gegevens
consistent
zijn
opgeslagen
;
•
inzichtelijk
wordt
of
er
überhaupt
gegevens
beschikbaar
zijn
.
2
.
3
.
1
Identificeren
,
georefereren
en
digitaliseren
2
.
3
.
1
.
1
Identificeren
en
georefereren
Het
gehele
kademurenareaal
in
Amsterdam
dient
stadsbreed
te
worden
te
worden
geïdentificeerd
en
te
worden
gegeorefereerd
.
Geadviseerd
wordt
het
gehele
areaal
kademuren
,
zachte
overs
en
bruggen
binnen
de
Gemeente
Amsterdam
hierin
op
te
nemen
,
zodat
duidelijk
is
vastgelegd
wie
waar
verantwoordelijk
voor
is
.
Dit
wordt
reeds
door
V
&
OR
uitgevoerd
binnen
een
ander
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
14
van
29
Figuur
7
:
Voorbeeld
van
identificeren
en
georefereren
van
rakken
DEATURNUS
KZG0201
KZG0202
BURGW
.
LAUW
ELLG0201
HEREHEG2201
HEGO202
SIN0401
LLG0101
GRACHT
LELTEGRAR
ZOTONIS
IS
KZG0301
KZG0302
EZERSORACAT
LELIE
STRAAT
2
.
3
.
1
.
2
Digitaliseren
Centraal
Tekeningen
Archief
Het
CTA
is
het
Centraal
Technische
Archief
,
ook
wel
het
tekeningen
archief
genoemd
.
Dit
Archief
bevat
formeel
alle
as
built
informatie
van
de
voormalige
dienst
Publieke
Werken
over
de
periode
1851
-
1990
.
De
documenten
uit
de
periode
1880
-
1985
worden
als
volledig
en
betrouwbaar
ingeschat
.
In
verband
met
stedelijke
reorganisaties
is
dit
na
1985
minder
.
Het
CTA
bevat
tekeningen
,
berekeningen
en
overige
opleverdocumenten
zoals
bestekken
,
dagboeken
etc
.
In
rubriek
3
zijn
alle
gegevens
aangaande
kademuren
en
beschoeiingen
opgenomen
.
Ingeschat
wordt
dat
dit
archief
circa
350
.
000
documenten
omvat
.
In
het
CTA
zijn
de
gegevens
geordend
op
straatnaam
en
huisnummer
,
niet
op
raknummer
.
Wil
de
informatie
uit
het
CTA
optimaal
bruikbaar
zijn
,
dienen
de
350
.
000
archiefstukken
uit
Rubriek
3
te
worden
gedigitaliseerd
en
te
worden
gekoppeld
aan
de
gegeorefereerde
raknummers
.
2
.
3
.
1
.
3
Digitaliseren
archief
Bouw
en
Woning
Toezicht
Bouw
en
Woning
Toezicht
,
BWT
,
is
een
vergunningen
archief
waarin
alle
bouwergunningen
van
1905
tot
2010
zijn
gearchiveerd
.
Dit
archief
omvat
alle
door
de
stadsdelen
en
haar
rechtsvoorgangers
verstrekte
bouwvergunningen
met
uitzondering
van
stadsdeel
Noord
en
Stadsdeel
Zuidoost
.
Dit
archief
is
reeds
grotendeels
geordend
,
gedigitaliseerd
en
raadpleegbaar
via
een
bedrijfsapplicaties
.
Dit
archief
omvat
ongeveer
80
%
van
de
afgegeven
bouwvergunningen
.
Grote
delen
van
de
zogenaamde
FUDO
'
s
(
funderingsdossiers
)
zijn
nog
niet
bewerkt
/
digitaal
.
Soms
zijn
bestanden
wel
digitaal
,
maar
nog
niet
beschikbaar
in
de
applicatie
.
Deze
archiefstukken
zijn
geordend
op
straatnaam
niet
aan
raknummers
.
Omdat
de
overgang
van
archivering
bij
CTA
naar
de
archieven
van
de
stadsdelen
en
V
&
OR
(
zie
paragraaf
2
.
3
.
1
.
7
)
niet
optimaal
is
verlopen
wordt
dit
archief
als
meest
relevante
bron
beschouwd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
15
van
29
Wil
de
informatie
uit
het
archief
ban
BWT
optimaal
bruikbaar
zijn
,
dienen
de
documenten
gedigitaliseerd
te
worden
voor
zover
niet
gedaan
,
en
te
worden
gekoppeld
te
worden
aan
de
gegeorefereerde
raknummers
.
2
.
3
.
1
.
4
Digitaliseren
Fysiek
Assetsarchief
Het
fvsiek
assetarchief
is
het
papieren
archief
van
V
&
OR
.
Beter
bekend
als
het
"
archief
van
of
het
"
Itunnelarchief
"
.
Dit
archief
betreft
een
samenstelling
van
:
•
het
beheerdersarchief
van
de
voormalige
afdeling
Waterwerken
van
de
dienst
Publieke
Werken
/
Openbare
Werken
•
het
papieren
technische
beheerarchieven
van
de
afdeling
ISR
van
de
dienst
Stedelijk
Beheer
,
voormalige
dienst
M
en
de
RVE
V
&
OR
.
Het
archief
heeft
een
grote
overlap
met
het
CTA
.
Wil
de
informatie
uit
het
Fysiek
Assetarchief
optimaal
bruikbaar
zijn
,
dienen
de
documenten
gedigitaliseerd
te
worden
en
te
worden
gekoppeld
te
worden
aan
de
gegeorefereerde
raknummers
.
2
.
3
.
1
.
5
Digitale
projectschijven
Gemeente
Amsterdam
Sinds
2000
wordt
informatie
betreffende
kademuurvernieuwingsprojecten
digitaal
opgeslagen
op
de
schijven
van
de
beheerders
en
het
IB
.
Bruikbare
informatie
omvat
bijvoorbeeld
opleverdossiers
van
kademuurvernieuwingsprojecten
.
Deze
informatie
is
digitaal
beschikbaar
,
maar
niet
eenvoudig
traceerbaar
.
Deze
archieven
worden
bruikbaar
voor
verkrijgen
van
inzicht
in
het
areaal
indien
deze
worden
opgezocht
,
gegeorefereerd
en
worden
ontsloten
.
2
.
3
.
1
.
6
Digitaliseren
Vergunningenarchief
Monumentenzorg
Sinds
1950
heeft
de
voormalige
onderafdeling
Monumentenzorg
toezicht
gehouden
op
de
historische
monumenten
en
hun
omgeving
en
hiervergunningen
op
afgegeven
.
Veel
vergunning
dossiers
bevatten
uitgebreide
contextinformatie
.
Dit
archief
is
aanvullend
ten
opzichte
van
het
archief
van
BWT
.
In
2005
zijn
deze
dossiers
reeds
voorbewerkt
op
microfiche
opgeslagen
.
Het
vergunningenarchief
van
Monumentenzorg
wordt
bruikbaar
voor
verkrijgen
van
inzicht
in
het
kademurenarea
al
indien
de
documenten
op
de
microfiches
worden
gedigitaliseerd
en
gegeorefereerd
.
2
.
3
-
1
.
7
Digitaliseren
Stadsdeelarchieven
/
voormalige
IBA
archieven
en
correspondentie
archieven
DIVV
De
archieven
van
de
stadsdelen
,
IB
(
A
)
en
voormalig
DIVV
(
nu
V
&
OR
)
waren
tussen
1985
en
2000
de
archieven
waar
informatie
op
papier
werd
opgeslagen
.
Na
2000
is
een
hybride
situatie
ontstaan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
16
van
29
De
informatie
vanuit
de
voormalige
staddeelarchieven
wordt
zeer
bruikbaar
voor
verkrijgen
van
inzicht
in
het
kademurenareaal
.
Hiervoor
dienen
de
relevante
documenten
te
worden
opgezocht
,
gedigitaliseerd
en
te
worden
gegeorefereerd
.
2
.
3
.
1
.
8
Digitaliseren
Geotechnische
archieven
Waternet
Sinds
de
opheffing
van
de
voormalige
dienst
OMEGAM
,
de
verzelfstandigde
versie
van
voorheen
de
hoofdafdeling
Grondmechanica
van
de
Dienst
Publieke
/
Openbare
Werken
,
is
het
geotechnische
deel
van
het
archief
overgedragen
aan
de
voornaamste
afnemer
van
deze
informatie
:
Dienst
Waterbeheer
en
Riolering
,
de
voorganger
van
het
huidige
Waternet
.
Dit
archief
dat
naar
schatting
ongeveer
200
meter
bedraagt
bevat
relevante
geotechnische
data
.
Het
archief
is
ontsloten
,
dat
wil
zeggen
materieel
verzorgd
en
voorzien
van
een
goede
beschrijving
en
opgenomen
in
een
klassieke
inventaris
.
Wil
het
archief
echter
bruikbaar
zijn
voor
het
programma
Kademuren
zal
het
gedigitaliseerd
moeten
worden
en
de
locaties
gegeorefereerd
moeten
worden
.
2
.
3
.
1
.
9
Digitaliseren
Stadsarchief
Een
deel
van
de
projectdossiers
,
een
deel
van
de
reeds
opgeheven
diensten
en
een
deel
van
de
voormalige
stadsdelen
is
reeds
overgedragen
aan
het
Stadsarchief
Amsterdam
.
Denk
hierbij
aan
de
correspondentiearchieven
van
de
voormalige
diensten
Publieke
Werken
,
Openbare
Werken
(
aanvullend
op
het
CTA
)
,
maar
vooral
aan
de
rechtsopvolgers
van
deze
diensten
Dienst
Stedelijk
Beheer
en
archieven
van
de
reeds
opgeheven
(
kleine
)
voorgangers
van
de
huidige
stadsdelen
.
Deze
archieven
zijn
al
beschreven
,
materiaal
verzorgd
en
opgenomen
in
een
klassieke
inventaris
.
Wil
het
archief
echter
bruikbaar
zijn
voor
het
programma
Kademuren
zal
het
gedigitaliseerd
moeten
worden
en
de
locaties
gegeorefereerd
moeten
worden
,
dat
wil
zeggen
van
de
dossiers
die
grenzen
aan
water
moet
duidelijk
zijn
,
of
informatie
over
renovaties
van
kademuren
bevatten
moet
duidelijk
zijn
op
welk
rak
de
informatie
betrekking
heeft
.
2
.
3
-
1
.
10
VISI
archieven
Sinds
2005
slaat
het
IB
(
A
)
en
DIWN
&
OR
haar
formele
communicatie
met
marktpartijen
op
in
VISI
.
In
VISI
zijn
ook
de
oplever
dossiers
van
kademuurvernieuwingsprojecten
opgenomen
.
De
databases
met
de
projecten
bevinden
zich
bij
de
leveranciers
Bakker
&
Spees
en
bij
Infostrait
.
Wil
het
archief
echter
bruikbaar
zijn
voor
het
programma
kademuren
zullen
alle
dossiers
moeten
worden
overgebracht
,
zullen
de
relevant
dossiers
moeten
worden
opgezocht
en
worden
gegeorefereerd
.
2
.
3
.
2
Technisch
archief
kademuren
Binnen
het
programma
Assetmanagement
onderdeel
"
Data
op
Orde
"
wordt
het
kademurenareaal
reeds
fysiek
gegeorefereerd
.
Tevens
wordt
van
elke
rak
een
paspoort
samengesteld
.
Het
verkregen
inzicht
in
de
technische
staat
dient
te
worden
opgeslagen
in
een
technisch
archief
.
Dit
technisch
archief
dient
weer
ontsloten
te
worden
via
het
paspoort
en
via
een
centrale
digitale
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
17
van
29
.
de
gedigitaliseerde
ontwerpdocumenten
en
-
tekeningen
;
•
schademeldingen
en
onderhoudsgeschiedenis
;
•
inspectierapportages
(
M
&
l
)
;
•
risico
dossiers
;
•
beoordelingen
en
instandhoudingsadviezen
;
•
deformatie
metingen
.
Geadviseerd
wordt
in
het
paspoort
een
samenvatting
op
te
nemen
van
relevante
technische
gegevens
.
Hierdoor
wordt
direct
inzicht
verkregen
in
de
betreffende
kademuur
.
Relevante
technische
gegevens
zijn
bijvoorbeeld
:
.
Bouwjaar
;
.
Constructietype
;
•
Ontwerpuitgangspunten
;
·
Constructiedelen
en
materialen
;
•
Grond
kerende
hoogte
;
•
Waterkerende
functie
;
•
Unesco
werelderfgoed
;
2
.
3
.
3
Centrale
digitale
omgeving
Bovengenoemde
te
ontwikkelen
informatie
dienen
ontsloten
te
worden
door
deze
op
te
nemen
in
een
centrale
digitale
omgeving
,
bijvoorbeeld
Atlas
Amsterdam
,
of
een
BIM
model
.
Figuur
8
:
Atlas
Amsterdam
City
Dute
Kadem
Topogut
2017
Em
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
18
van
29
2
.
4
Monitoring
en
inspectie
2
.
4
.
1
Inleiding
De
beheerder
dient
zorg
te
dragen
dat
het
kademurenareaal
veilig
functioneert
.
Dit
wordt
mede
geborgd
middels
het
Amsterdamse
inspectiekader
civiele
kunstwerken
,
welke
is
samengevat
in
onderstaand
figuur
.
In
het
kader
worden
3
niveaus
van
inspecteren
gegeven
:
schouw
,
toestandsinspectie
en
instandhoudingsinspectie
.
Inspectiekader
civiele
constructies
Amsterdam
(
Bron
IHP
civ
.
constr
.
2018
-
2022
)
Ambitieniveau
verzorgd
/
>
90
%
in
NEN
-
score
3
of
hoger
en
max
.
10
%
in
4
of
5
)
Schouw
<
1x
per
jaar
Toestandsinspectie
1
x
per
jaar
tot
1
x
per
2
jaar
Instandhoudingsinspectie
en
-
analyse
1
x
per
6
jaar
Korte
termijn
Middellange
termijn
Lange
termijn
Visueel
conform
Inspectie
huis
RWS
NEN
2767
-
conditie
scores
RAMMSSHEEP
-
scores
FMECA
Die
pte
-
analyse
en
onderzoek
Constructieve
veiligheid
Risicobeoordelingen
LCC
analyses
Verhelpen
van
ongewenste
situaties
,
bijna
)
storingen
en
calamiteiten
Nader
onderzoek
Herste
maatregelen
Dagelijks
onderhoud
Nader
onderzoek
Inspectiefrequenties
Onderhoudsconcepten
(
OH
)
Levensduurverlengend
onderhoud
Vervanging
/
nieuwbouw
Lange
termijn
asset
planning
(
LTAP
Variabel
onderhoud
(
vo
)
Cyclisch
onderhoud
(
CO
)
Dagelijks
onderhoud
(
DO
)
Groot
onderhoud
(
GO
)
Vervanging
(
vv
)
Bij
deze
traditionele
conditie
gestuurde
toestandsinspectie
ligt
de
focus
op
detecteren
van
schade
en
verouderingskenmerken
van
het
constructiedeel
boven
de
waterlijn
.
En
dat
terwijl
van
een
traditionele
kademuurconstructie
zich
circa
90
%
van
de
constructie
onder
de
waterlijn
of
onder
de
grond
bevindt
.
Pas
nadat
bij
een
toestandsinspectie
schade
worden
geconstateerd
worden
de
archiefstukken
geraadpleegd
,
wordt
een
instandhoudingsinspectie
door
nader
onderzoek
te
doen
naar
de
oorzaak
van
de
schade
en
wordt
de
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
beschouwd
.
Hieruit
volgt
dan
ook
regelmatig
dat
de
kade
onveilig
is
en
einde
levensduur
is
bereikt
.
Advies
is
de
kade
zo
spoedig
mogelijk
moet
worden
vernieuwd
.
Gesteld
wordt
dat
met
het
huidige
traditionele
inspectiemethodiek
de
risico
'
s
met
betrekking
tot
de
constructieve
veiligheid
en
het
functioneren
niet
goed
zijn
in
te
schatten
.
Dit
leidt
tot
reactieve
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
19
van
29
Voor
het
vaststellen
van
de
technische
staat
wordt
geadviseerd
risico
gestuurd
het
kademurenareaal
nader
te
onderzoeken
,
de
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
te
bepalen
en
een
instandhoudingsadvies
op
te
stellen
.
Tot
voltooiing
van
deze
inhaalslag
in
2022
wordt
geadviseerd
het
kademurenareaal
te
blijven
inspecteren
.
2
.
4
.
2
Inspectieronde
voor
2022
Totdat
dit
deelplanvolledig
is
afgerond
in
2022
,
wordt
geadviseerd
het
kademurenareaal
met
een
extra
ronde
te
inspecteren
volgens
de
huidige
inspectie
cyclus
.
Geadviseerd
wordt
de
toestandsinspecties
uit
te
breiden
met
ogen
"
onder
water
"
.
Naast
het
traditioneel
duiken
zijn
hiervoor
zijn
nieuwe
technieken
beschikbaar
,
bijvoorbeeld
middels
sonar
.
Deze
inspectieronde
dient
mede
als
input
voor
de
instandhoudingsadviezen
.
Ter
voorkoming
van
dubbel
onderzoek
dient
de
inspectieronde
afgestemd
te
worden
met
het
uit
te
voeren
nader
onderzoek
.
2
.
4
.
3
Nader
onderzoek
2
.
4
-
3
-
1
Aanvullend
onderzoek
naar
bouwjaar
Digitalisering
van
alle
archiefstukken
van
kademuren
zal
naar
verwachting
enkele
jaren
duren
.
Daarnaast
wordt
ingeschat
dat
van
circa
30
%
van
de
rakken
geen
archieftekeningen
beschikbaar
zijn
.
Door
het
bouwjaar
op
alternatieve
wijze
te
achterhalen
wordt
input
geleverd
voor
de
prioritering
van
nader
onderzoek
(
zie
paragraaf
2
.
4
.
3
.
2
)
.
Onderstaand
is
een
eerste
voorzet
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
20
van
29
Tabel
2
:
Alternatief
brononderzoek
bouwjaar
aspect
Archeologie
Baksteen
Beeldbank
Bomen
Grafiek
Hout
uitwerking
Diverse
publicaties
van
Monumenten
&
Archeologie
,
zoals
Gawronski
&
Veerkamp
2017
AAR
93
Amsterdamse
waterbodems
(
met
figuur
van
historische
kademuren
)
Type
baksteen
(
Gawronski
&
Veerkamp
2004
,
Stenvert
2012
)
ouderdom
bepalen
met
luminoscopisch
onderzoek
,
wel
duur
;
thermoluminiscentie
[
]
staat
nog
in
de
kinderschoenen
(
Wilson
2009
)
Historische
foto
'
s
;
zie
ook
grafiek
en
schilderijen
https
:
/
/
maps
.
amsterdam
.
nl
/
bomen
/
?
LANG
=
nl
bij
iedere
boom
staat
een
plantjaar
By
catalogus
van
tentoonstelling
Kijk
Amsterdam
1700
-
1800
Dendrochronologisch
onderzoek
Transitie
talud
of
beschoeiing
naar
kademuur
Amstelodamum
,
Architectura
,
Ingenieur
,
KB
,
Ons
Amsterdam
,
Opmerker
|
KLM
Aerocarto
,
collectie
NIMH
,
RAF
,
USAAF
dateren
(
met
tras
plastische
mortel
,
in
de
loop
19
eeuw
opkomst
Portland
minder
plastisch
)
;
toevoegingen
(
nitraat
,
wordt
uitgezweet
'
zie
noordelijke
kademuur
Nieuwe
Prinsengracht
de
jongste
zijn
van
Waternet
,
dan
RWA
,
dan
DWR
en
dan
Publieke
Werken
Diverse
collecties
(
Dreesmann
,
Van
Eegen
,
Splitgerber
etc
.
)
Zie
typologie
Kaarten
Literatuur
Luchtfoto
Mortel
Putdeksels
Schilderijen
Stijl
Streetview
Typologie
Zonering
Gewichtsmuur
:
rechthoek
,
trapezium
,
houten
zandstrook
Op
basis
van
historische
stadsuitbreidingen
kan
maximale
ouderdom
van
kades
bepaald
worden
2
.
4
-
3
.
2
Prioritering
nader
onderzoek
Om
vast
te
stellen
waar
de
noodzaak
voor
nader
onderzoek
wordt
geadviseerd
het
kademurenarea
al
risico
gestuurd
te
prioriteren
.
Deze
methode
omvat
een
kwalitatieve
beoordeling
gekoppeld
aan
:
•
Functie
:
Beheerdersoordeel
op
basis
van
risicoprofiel
.
Ligt
de
kade
naast
hoofdverkeersader
,
gasleiding
,
tramlijn
,
waterleiding
,
etc
.
;
Technische
staat
:
Bron
uitgevoerde
M
&
linspecties
;
•
Leeftijd
:
Bron
archiefonderzoek
of
aanvullend
onderzoek
bouwjaar
(
zie
paragraaf
2
.
4
.
3
.
1
)
Deze
prioriteringslijst
voor
nader
onderzoek
dient
gedurende
de
uitvoering
continue
te
worden
geüpdatet
met
aanvullend
beschikbaar
gekomen
informatie
.
In
onderstaande
figuur
zijn
als
voorbeeld
de
resultaten
van
deze
prioritering
vanuit
SDO
geven
.
Hierin
zijn
rakken
met
behulp
van
een
rekenfunctie
beoordeeld
op
basis
van
leeftijd
,
inspectie
en
functie
.
Op
basis
van
de
eindscore
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
21
van
29
Voorbeeld
van
geprioriteerde
kademuren
in
Stadsdeel
Oost
in
tabel
en
op
tekening
D
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
ADAC
AD
ADAPAC
AL
Kiurum
EIN
GEBRUILIN
Naam
Code
T
staat
T
staat
T
staat
1201
22015
2012
functe
functe
functie
2011
2011
2012
leeftd
eeltid
2011
eet
:
d
2011
/
soore
2012
score
2011
score
2017
|
0
.
0
0
Torontobrug
-
woonboot
(
huisnr
.
1002
)
4
-
S0702
-
01
WM
|
|
Luis
II
,
1202
CM
X
IKAN
|
-
151712
4
husnr
.
1024
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Woonboot
(
husnr
.
1024
)
-
Nieuwe
AMASU
/
02
-
03
5
AM
NCUWC
Arnstbrug
Woonboot
41A50803
OL
Woor
bont
(
huisnr
.
1078
)
-
Gebouw
S03
-
03
+
OSV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gebouw
relvereniging
-
Woonboot
"
TAMS0603
-
03
S
03
-
03
&
huenr
.
11
-
13
)
Woonbool
(
s
.
1048
1084
)
4M50803
04
Woonboot
(
s
103
-
1
)
-
woonboot
18547
10
(
1088
)
Woonboot
(
huisnr
.
1036
)
-
Scholenbrug
AS0605
-
02
Bel
O
ral
*
*
*
minema
41150002
Orval
amste
boulevarc
-
detalo
,
dd
A
WASUSIS
13
0
0
Legenda
Kaart
gemaakt
op
19
-
5
-
2017
2017
voor
2017
Geen
vernieuwing
in
onderhoudsprogrammering
noodzakelijk
Monitoring
of
intensieve
inspectie
/
vernieuwing
binnen
15
jaar
Maatregelen
treffen
(
binnen
5
jaar
groot
onderhoud
of
vervanging
)
Direct
afzetten
en
z
.
s
.
m
.
maatregelen
treffen
Stadsdeel
Oost
2
.
4
.
3
-
3
Uitvoeren
nader
onderzoek
Inzicht
in
de
technische
staat
van
het
kademurenarea
al
dient
te
worden
verkregen
door
uitvoering
van
nader
onderzoek
op
locatie
.
Afhankelijk
van
het
type
kademuur
dienen
de
volgende
nadere
onderzoeken
te
worden
uitgevoerd
:
•
Duikinspectie
voor
vaststellen
van
de
vorm
en
staat
kademuur
(
opbouw
en
samenhang
constructiedelen
)
;
Sonar
onderzoek
voor
vaststellen
van
de
vorm
en
staat
kademuur
.
Materiaalonderzoek
:
•
Betononderzoek
(
kwaliteit
wapening
,
vaststellen
wapeningsconfiguratie
)
;
·
Houtonderzoek
(
degradatie
palen
,
vloeren
,
langshout
,
kwelscherm
)
;
·
Staalonderzoek
(
corrosie
of
micro
-
bacteriële
aantasting
)
;
-
Metselwerkonderzoek
(
kernboring
voor
vaststelling
samenhang
)
;
Peiling
bodemdiepte
(
multibeam
voor
lokalisering
uitspoeling
)
;
·
Graven
proefsleuven
(
vaststellen
geometrie
)
;
•
Bodemonderzoek
(
sonderingen
,
boringen
,
t
.
b
.
v
.
bepaling
draagkracht
)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
22
van
29
Kademuren
waarvan
tijdens
inspecties
reeds
is
vastgesteld
dat
einde
levensduur
is
bereikt
en
kademuren
welke
recent
zijn
vernieuwd
hoeven
niet
uitgebreid
nader
te
worden
onderzocht
.
Hiervoor
volstaat
een
beperkt
onderzoek
.
Inschatting
is
dat
dit
40
%
(
81
km
)
van
het
areaal
uitgebreid
dient
te
worden
onderzocht
.
En
de
voor
overige
60
%
(
121
km
)
beperkt
nader
onderzoek
nodig
zal
zijn
.
2
.
4
-
3
-
4
Analyse
en
instandhoudingsadvies
De
beschikbare
informatie
uit
het
technisch
archief
dienen
samen
met
de
resultaten
van
het
nader
onderzoek
(
indien
uitgevoerd
)
te
worden
geanalyseerd
.
Indien
de
kade
zeer
slecht
of
zeer
goed
blijkt
kan
op
basis
van
engineering
judgement
(
kwantitatief
)
de
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
worden
ingeschat
.
Voor
alles
wat
daar
tussen
zit
wordt
geadviseerd
de
constructieve
veiligheid
en
restlevensduur
rekentechnisch
vast
te
stellen
.
De
inschatting
is
dat
30
%
van
het
kademurenarea
al
rekentechnisch
moet
worden
beschouwd
(
60
km
)
.
Eindproduct
zijn
instandhoudingsadviezen
van
alle
rakken
binnen
de
scope
van
het
deelplan
.
Dit
instandhoudingsadvies
omvat
:
•
Verslaglegging
van
de
vastgestelde
technische
staat
;
.
Constructieve
veiligheid
;
•
Restlevensduur
;
•
Maatregelenpakket
voor
instandhouding
,
bijvoorbeeld
:
•
Treffen
noodmaatregelen
,
zoals
afzetten
parkeervakken
,
kappen
bomen
,
plaatsen
noodconstructie
;
•
Monitoren
van
de
formatie
kademuur
;
•
Intensief
inspecteren
;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
23
van
29
3
Projectbeheersing
programmaplan
3
.
1
Organisatie
Ambtelijke
opdrachtgever
-
XXX
Programmamanager
-
Xxx
Senior
adviseur
Assetmanagement
kademuren
xxx
Projectleiderxxx
Manager
Projectbeheersing
-
xxx
Inkoop
-
en
Contractmanager
-
XXX
Senior
adviseur
kademuren
xxx
)
Junior
adviseur
ka
demuren
xxx
Constructeur
xxx
Adviseur
geotechniek
Xxx
3
.
2
Risico
'
s
•
Gestelde
doelen
deelplan
worden
niet
behaald
:
Beheersing
door
tijdige
en
frequente
evaluaties
en
bijstellen
plan
indien
nodig
.
•
Capaciteit
markt
voor
uitvoeren
nader
onderzoek
is
onvoldoende
:
Beheersing
door
marktverkenning
en
resultaten
afstemmen
op
uitvraag
nader
onderzoek
.
Een
zeer
grote
vernieuwingsopgave
wordt
zichtbaar
waar
Amsterdam
niet
op
is
voorbereid
.
Beheersing
door
opstellen
en
uitvoering
van
deelplan
2
"
Vernieuwingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
.
Capaciteit
IB
of
V
&
OR
onvoldoende
voor
realisatie
deelplan
:
Beheersing
gedegen
voorbereiding
in
2018
.
3
.
3
Tijd
2018
:
voorbereiding
,
onderzoek
naar
bouwjaar
,
opstellen
prioriteringslijst
,
opstellen
tijdelijk
toetskader
.
Zie
voorfinanciering
2018
;
•
2019
-
2022
:
gegevens
ordenen
,
opstellen
en
door
ontwikkelen
TAK
.
•
2019
:
opstellen
instandhoudingsadvies
voor
25
%
van
het
kademurenareaal
(
50
,
5
km
)
;
•
2020
:
opstellen
instandhoudingsadvies
2e
25
%
kademuren
(
50
,
5
km
)
;
;
2021
:
naderonderzoek
ze
25
%
kademuren
(
50
,
5
km
)
;
;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
24
van
29
3
.
4
Informatie
Twee
maandelijks
zal
de
opdrachtgever
worden
geïnformeerd
over
de
stand
van
zaken
(
behaald
resultaat
,
financiële
overzicht
,
planning
)
.
3
.
5
Geld
Zie
toelichting
op
de
investeringsraming
in
paragraaf
4
en
SSK
-
raming
in
bijlage
2
.
3
.
6
Communicatie
Twee
maandelijkse
terugkoppeling
aan
OG
.
3
.
7
Kwaliteit
Tijdens
het
2
maandelijks
overleg
zal
tevens
worden
geëvalueerd
worden
of
de
behaalde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
Voorlopig
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Pagina
25
van
29
4
Investeringsraming
4
.
1
Voorfinanciering
2018
Voor
optimale
start
van
realisatie
van
dit
deelplan
is
voorfinanciering
noodzakelijk
voor
het
opstellen
van
tijdelijk
toetskader
.
Deze
voorfinanciering
xxx
is
niet
meegenomen
in
SSK
behorende
bij
dit
deelplan
.
4
.
2
Uitgangspunten
Onderstaand
de
uitgangspunten
zoals
aangehouden
bij
de
raming
behorende
bij
uitvoering
van
dit
deelplan
.
Deze
raming
is
opgenomen
in
bijlage
1
en
samengevat
(
zie
bijlage
1
)
:
Sandaard
systematiek
voor
kostenraming
(
SSK
)
.
Prijsindexatie
van
1
,
5
%
per
jaar
.
Arbitraire
scheefte
van
3
%
.
Voor
prijsbepaling
van
uitvoering
van
nader
onderzoek
(
uitgebreid
en
beperkt
)
,
analyse
van
de
resultaten
en
opstellen
instandhoudingsadvies
is
gebruikt
van
een
strekkende
kilometerprijs
.
De
onderbouwing
is
opgenomen
in
bijlage
2
.
Bij
prijsbepaling
van
nader
onderzoek
is
uitgegaan
van
10
%
kostenreductie
door
schaalvergroting
en
van
een
efficiëntie
effect
van
5
%
in
2020
,
10
%
in
2021
en
15
%
in
2022
;
Monitoring
van
deformatie
van
kademuren
is
beperkt
meegenomen
in
de
raming
(
1x
nulmeting
en
3
herhalingsmetingen
)
.
In
de
urenraming
voor
bureauonderzoek
t
.
b
.
v
.
nader
onderzoek
is
er
van
uitgegaan
dat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Versie
1
30
januari
2018
Kenmerk
32996
/
192263
Programma
Binnenstedelijke
Kademuren
Amsterdam
Deelplan
:
"
Vaststellen
Vervangingsopgave
kademuren
Amsterdam
"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>