<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Risicoregister
Geldersekade
Amsterdam
15
-
11
-
2017
Movares
adviseurs
&
ingenieurs
igenaar
beheersmaatregel
Opmerking
Risico
Oorzaak
Gevolg
Maatregel
E
Thema
Ondergrond
/
Kabels
en
Leidingen
(
K
&
L
)
Trillingen
i
.
r
.
grondopbouw
Zakking
leidingen
Vóór
aanbrengen
damwand
eerst
zandberm
tegen
kade
aanbrengen
Uitspoelen
/
verdichting
grondpakket
door
aanbrengen
damwanden
Trillingen
i
.
.
t
grondopbouw
Zakking
leidingen
Uitspoelen
/
verdichting
grondpakket
door
aanbrengen
damwanden
Bij
te
grote
deformatie
a
.
g
.
v
.
aanbrengen
damwanden
stoppen
met
werkzaamheden
.
Dan
eerst
holle
ruimten
onder
kade
aanvullen
(
bentoniet
of
gelijkwaardig
)
.
Te
grote
verzakking
van
leidingen
Trillingen
i
.
r
.
t
grondopbouw
en
onbekendheid
van
huidige
staat
Breuk
/
schade
aan
leidingen
Continue
bewaking
van
aantal
kritieke
punten
(
extra
man
paraat
)
leiding
-
eigenaren
Grenswaarden
voor
toelaatbare
deformatie
is
moeilijk
aan
te
geven
.
Onbekend
is
,
wat
er
al
gebeurd
is
.
Gegevens
worden
door
verstuurd
naar
doet
analyse
en
voorstel
voor
monitoring
Breuk
gasleiding
/
gaslek
gas
)
Bezwijken
gasleiding
bij
huisaansluitingen
Leiding
=
diam
.
315mm
(
PE
)
Verzakking
onderliggende
grond
door
aanbrengen
damwand
-
Gasleiding
monitoren
-
Overkluizingen
/
putten
aanleggen
(
doorloop
tijd
1
week
)
-
Storingsdienst
meer
inzetten
-
>
1
x
per
2
dagen
meten
-
Wateret
Bezwijken
waterleiding
en
huisaansluitingen
nabij
gevel
(
distributie
-
leiding
diam
.
125mm
)
Verzakking
onderliggende
grond
door
aanbrengen
damwand
Breuk
waterleiding
en
/
of
huisaansluiting
-
Nulmeting
waterleiding
(
proefsleuven
)
-
Monitoring
waterleiding
-
Na
nulmeting
doet
Waternet
analyse
op
huidige
ligging
vd
leiding
-
Monitoringsplan
Breuk
waterleiding
Leiding
ligt
tp
.
v
.
de
kadevloer
.
Risico
=
klein
.
Monitoring
?
-
Waternet
Bezwijken
waterleiding
nabij
kade
(
transport
-
leiding
diam
.
500mm
)
Verzakking
onderliggende
grond
door
aanbrengen
damwand
Trillingen
i
.
.
t
grondopbouw
Riool
,
diam
500mm
verzakt
Breuk
riool
Geen
.
Afgelopen
jaar
al
30
cm
verzakt
.
Geen
reden
om
op
te
halen
.
Waternet
Geen
nooduitlaten
in
deel
van
nr
96
-
126
Bezwijken
Elektra
-
kabels
Trillingen
i
.
.
t
grondop
bouw
Breuk
kabels
Monitoring
van
leiding
/
straatwerk
?
?
Komende
week
(
wk
47
)
kunnen
deze
niet
afgseloten
worden
ivm
aanleg
gas
aan
andere
zijde
Geldersekade
Schade
aan
leidingen
(
algemeen
)
Verzakkingen
Schade
aan
k
&
I
Monitoring
straatwerk
/
maaiveld
Kruisende
leidingen
?
?
?
Belen
dingen
Trillingen
en
/
of
zan
duitspoeling
Schade
aan
panden
Sschade
belendingen
(
4
panden
(
nr
.
112
,
114
,
116
en
118
)
op
staal
gefundeerd
Schade
aan
kade
Com
van
die
onder
anderen
-
Monitoring
(
deformatie
)
van
alle
panden
,
nr
96
-
126
-
Trillingsmetingen
op
alle
panden
(
meelopend
met
het
werk
)
Trillingen
.
Aanvullen
met
zand
Schade
aan
kade
Aantal
panden
zijn
i
.
k
.
v
.
aanleg
riool
al
opgemeten
.
doet
monitoringsvoorstel
Laatste
metingen
wijzen
uit
dat
de
kade
stabiel
is
(
3mm
zakking
in
1
maand
.
Kan
meet
-
onnauwkeurigheid
zijn
)
.
Monitoring
(
deformatie
)
van
kademuur
Bereikbaarheid
/
Verkeer
Communicatie
Verschillende
pari
jen
op
het
werk
Vertraging
of
foutieve
uitvoering
Toezien
op
heldere
en
eenduidige
afstemming
tussen
de
verschillende
partijen
is
integraal
aanspreekpunt
Afstemming
op
het
werk
loopt
niet
/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>