<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ingenieursbureau
Kades
Oosterdokseiland
Second
opinion
rapport
onderzoek
kades
Projectcode
Datum
28
januari
2008
HH1823
version
1
Paraaf
Opdrachtgever
:
Opdrachtgever
Havenbedrijf
Amsterdam
Opsteller
Paraaf
Opsteller
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Algemeen
Bevindingen
Wanddiktemetingen
Grondonderzoek
Sterkteberekening
damwand
Verankeringsconstructie
Totale
stabiliteit
Conclusies
Second
opinion
onderzoek
Kades
Oosterdoks
eiland
Projectcode
HH1823
versie
01
concept
Datum
28
jajn
2008
28
januari
2008
Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1
.
Algemeen
Door
Haven
Amsterdam
is
verzocht
om
een
second
opinion
te
geven
op
het
door
bureau
Witteveen
en
Bos
gemaakte
rapport
onderzoek
kades
Oosterdokseiland
,
ASD
1016
-
1
/
donj2
/
005
.
De
nadruk
ligt
hierbij
specifiek
op
kade
9
die
bestaat
uit
een
verankerde
damwandconstructie
.
Voor
de
controle
van
kade
9
zijn
wanddiktemetingen
aan
de
damwand
uitgevoerd
.
Verder
is
een
beperkt
grondonderzoek
uitgevoerd
om
de
geotechnische
parameters
te
kunnen
inschatten
.
Voor
zover
daar
uit
de
archieven
gegevens
van
voorhanden
waren
zijn
deze
gebruikt
en
in
situ
geverifieerd
.
In
dit
rapport
wordt
commentaar
gegeven
op
de
volgende
onderwerpen
:
Uitvoering
wanddiktemetingen
ten
behoeve
van
de
controle
van
de
damwand
.
Het
uitgevoerde
grondonderzoek
en
de
interpretatie
hiervan
.
De
controle
van
de
damwand
.
De
controle
van
de
verankering
.
De
controle
van
de
totale
stabiliteit
.
Aanbevelingen
•
•
Second
opinion
onderzoek
Kades
Oosterdoks
eiland
Projectcode
HH1823
versie
01
concept
Datum
28
jajn
2008
28
januari
2008
Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2
.
Bevindingen
2
.
1
Wanddiktemetingen
Om
de
restdikte
in
verband
met
corrosie
te
kunnen
bepalen
zijn
in
situ
wanddiktemetingen
uitgevoerd
.
Een
beschrijving
hiervan
is
in
het
rapport
gegeven
.
De
metingen
zijn
ter
plaatse
van
kade
9
op
zes
raaien
uitgevoerd
hetgeen
in
lengterichting
van
de
constructie
een
voldoende
dichtheid
geeft
.
In
de
diepte
zijn
op
drie
plaatsen
metingen
uitgevoerd
te
weten
op
de
wind
/
waterlijn
,
5
m
onder
de
kaderand
en
0
,
5
m
boven
de
bodem
.
Zowel
het
aantal
plaatsen
in
de
diepte
alsmede
het
aantal
metingen
per
punt
is
laag
.
Om
een
goede
statistische
onderbouwing
te
kunnen
geven
en
meetfouten
en
toleranties
binnen
aanvaardbare
grenzen
te
brengen
wordt
normaliter
per
punt
op
zowel
de
theoretische
plaats
alsmede
5
cm
daarboven
en
daaronder
een
meting
gedaan
.
Dit
geeft
drie
maal
zoveel
metingen
.
Ook
wordt
op
0
,
5
of
1
,
0
m
onder
de
waterlijn
een
meting
uitgevoerd
omdat
dit
een
gevoelige
plaats
voor
het
optreden
van
corrosie
is
.
De
gemeten
wanddikten
zijn
vergeleken
met
het
op
tekening
aangegeven
profiel
.
Hieruit
volgt
dat
het
profiel
'
dikker
'
is
dan
op
grond
van
de
tekeningen
verwacht
mocht
worden
.
Hieruit
wordt
de
conclusie
getrokken
dat
de
taster
een
afwijking
heeft
gehad
terwijl
die
zelfde
taster
direct
bij
aanvang
van
de
metingen
geijkt
is
hetgeen
onzes
inziens
een
contradictie
geeft
.
Omdat
men
met
de
gegevens
niet
overweg
kon
is
de
aanname
gedaan
dat
de
wanddikte
1mm
kleiner
is
en
is
op
basis
hiervan
in
combinatie
met
een
statistische
bewerking
van
de
metingen
de
sterkte
van
de
damwand
beoordeeld
.
Wij
beoordelen
deze
gang
van
zaken
als
onjuist
.
2
.
2
Grondonderzoek
Door
Mos
Grondmechanica
uit
Rhoon
is
een
indicatief
grondonderzoek
uitgevoerd
.
Op
basis
hiervan
zijn
geotechnische
parameters
bepaald
waarmee
de
constructie
is
doorgerekend
.
Wij
zijn
van
mening
dat
de
gevolgde
methodiek
en
de
gebruikte
grondparameters
een
goede
basis
zijn
om
tot
een
globale
uitspraak
omtrent
de
sterkte
en
de
stabiliteit
van
de
constructie
te
komen
.
2
.
3
Sterkteberekening
damwand
De
sterkteberekening
is
uitgevoerd
met
CUR166
,
het
op
tekening
aangegeven
profiel
en
een
fictieve
waarde
voor
de
staalkwaliteit
omdat
de
aanduiding
ST40
/
47
onbekend
is
.
Voor
kade
9
wordt
een
lichte
overschrijding
(
6
%
)
van
de
toelaatbare
spanningen
berekend
.
Dit
betekent
dat
de
overall
veiligheid
enigszins
lager
is
dan
de
vereiste
waarden
.
Op
basis
van
het
bovenstaande
worden
de
volgende
opmerkingen
geplaatst
:
Second
opinion
onderzoek
Kades
Oosterdoks
eiland
Projectcode
HH1823
versie
01
concept
Datum
28
jajn
2008
28
januari
2008
Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
.
Het
werkelijk
toegepaste
profiel
moet
worden
nagegaan
.
Van
dit
type
profiel
bestaan
3
typen
met
verschillende
wanddiktes
.
Het
is
in
de
dagelijkse
praktijk
niet
ongebruikelijk
dat
een
uitvoerende
partij
afwijkende
typen
toepast
op
het
moment
dat
die
voor
haar
voordelig
te
verkrijgen
zijn
.
2
.
De
werkelijk
aanwezige
staalkwaliteit
moet
worden
nagegaan
.
3
.
Kerfwerking
door
putcorrosie
is
niet
in
de
beschouwingen
verdisconteerd
.
Deze
geeft
gemiddeld
een
verzwakking
van
zo
'
n
10
%
op
de
profieldoorsnede
.
In
dit
geval
wordt
dit
enigszins
gecompenseerd
door
het
feit
dat
1
mm
van
de
doorsnede
in
mindering
is
gebracht
(
vermindering
van
de
wanddikte
van
10
naar
9
mm
is
ook
10
%
verzwakking
)
.
Ter
plaatse
van
en
direct
onder
de
wind
/
waterlijn
zijn
weinig
metingen
gedaan
.
De
ervaring
leert
dat
in
zoet
water
de
corrosie
hier
sneller
verloopt
-
hetgeen
ook
uit
de
metingen
blijkt
-
waardoor
de
gronddichtheid
sneller
in
het
geding
komt
.
A
2
.
4
Verankeringsconstructie
Uit
de
rapportage
volgt
dat
de
verankering
slechts
weinig
is
aangetast
door
corrosie
hetgeen
onzes
inziens
een
normaal
beeld
is
.
2
.
5
Totale
stabiliteit
De
totale
stabiliteit
is
gecontroleerd
met
een
toetsing
conform
de
methode
Kranz
.
Hieruit
volgt
dat
de
stabiliteit
in
beginsel
onvoldoende
is
omdat
de
ankerschotten
te
dicht
op
de
kade
geplaatst
zijn
.
Een
controleberekening
onzerzijds
bevestigd
dit
.
Met
representatieve
grondparameters
en
een
bovenbelastingvan
20
KN
/
M2
is
de
veiligheid
tegen
bezwijken
ongeveer
gelijk
aan
1
,
0
(
1
,
5
)
waardoor
er
onzes
inziens
een
potentieel
gevaarlijke
situatie
bestaat
.
Hierbij
wordt
aangetekend
dat
wij
geen
informatie
hebben
over
de
exacte
diepte
waarop
de
ankerschotten
zijn
geplaatst
.
Andere
mechanismen
conform
bijvoorbeeld
Bishop
zijn
niet
beschouwd
.
Second
opinion
onderzoek
Kades
Oosterdoks
eiland
Projectcode
HH1823
versie
01
concept
Datum
28
jajn
2008
28
januari
2008
Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3
.
Conclusies
De
herbeschouwing
van
de
damwandconstructie
wijkt
enigszins
af
van
de
manier
waarop
wij
dat
normaliter
doen
.
De
gemeten
dikten
zijn
onjuist
verminderd
met
1
mm
maar
dit
feit
wordt
gecompenseerd
door
het
feit
dat
de
verzwakking
door
kerfwerking
niet
in
de
berekeningen
was
meegenomen
.
Overall
wordt
voor
kade
9
een
lichte
overschrijding
van
de
toelaatbare
spanningen
berekend
(
dit
geldt
ook
voor
kade
7
die
buiten
het
bestek
van
deze
notitie
staat
)
.
Deze
overschrijding
is
toelaatbaar
waarbij
aangetekend
wordt
dat
maatregelen
zouden
moeten
worden
genomen
om
verdere
achteruitgang
door
corrosie
te
voorkomen
indien
het
functionele
gebruik
hetzelfde
blijft
.
De
gronddichtheid
,
met
name
rond
en
direct
onder
de
waterlijn
is
onvoldoende
beschouwd
.
Voor
een
beter
gefundeerde
uitspraak
over
de
sterkte
moet
het
toegepaste
profiel
en
de
staalkwaliteit
daarvan
geverifieerd
worden
.
De
totale
stabiliteit
is
problematisch
.
Een
door
ons
gemaakte
schaduwberekening
bevestigt
dat
de
constructie
met
een
bovenbelasting
van
20
KN
/
M2
en
representatieve
grondparameters
in
de
gebruiksfase
nog
juist
stabiel
is
.
Een
grondverbetering
zoals
voorgesteld
wordt
raden
wij
af
omdat
hierdoor
onaanvaardbare
vervormingen
kunnen
optreden
.
Het
voorgestelde
aanvullende
grondonderzoek
biedt
onzes
inziens
te
weing
soelaas
om
tot
een
substantiele
verhoging
van
de
veiligheid
te
kunnen
komen
.
De
geschetste
problematiek
kan
zowel
vanuit
het
functionele
gebruik
als
technisch
worden
aangepakt
:
•
•
•
•
Verlaging
bovenbelasting
tot
bijvoorbeeld
10
of
15
KN
/
M2
(
klasse
300
of
450
)
Verhoging
bodemniveau
voor
de
damwand
Versterking
damwand
Plaatsen
extra
verankering
Naast
deze
mogelijke
maatregelen
moet
de
geconstateerde
schade
gerepareerd
worden
om
uitspoeling
van
het
achter
de
damwand
aanwezige
grondlichaam
te
voorkomen
.
Second
opinion
onderzoek
Kades
Oosterdoks
eiland
Projectcode
HH1823
versie
01
concept
Datum
28
jajn
2008
28
januari
2008
Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>