<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2500
Deuvel
M16x300
3
/
deksteen
gegavaniseerd
500
230
500
hrsp
.
Ø12
–
150
trekband
5025
deksteen
afm
.
500x200
met
porfier
afstrooiing
|
2840
+
t
.
p
.
V
.
brug
betonlatei
door
voeren
voorzien
van
geschikte
sealpasta
2000
016
-
100
riool
HHHHHHHHHHHHHARIAT
bolders
T
-
HEAD
werkbelasting
200
Kn
|
230
300
+
750
stekken
016
-
150
-
stekken
020
-
100
ROBK
2x10
025
-
70
drainage
grindkoffer
met
doek
535
+
drainage
rond
100
h
.
o
.
h
.
zie
vloerwap
griindkoffer
met
doek
5
X
M24
L
700
mm
328
+
hrsp
.
016
-
150
300
+
t
.
p
.
v
.
horizontal
gedeelte
ROBK
2x5
Ø20
-
100
240
.
rond
100
h
.
o
.
h
.
tek
.
vloerwap
.
016
-
150C
016
-
1000
ao
abbon
19
195
NAP
=
0
NAP
=
0
80
+
0
trekband
3025
2016
hrsp
.
012
-
150
400
240
500
6
-
150
o
trekband
5025
400
-
gem
Waterpeil
150
260
340
400
-
gem
Waterpeil
600
4
Ø
16
stopnmatzof
waalformaat
250
500
250
/
340
500
4016
stoenmotief
waalformaat
600
kruisverband
steanmotiof
waalformaat
kruisverband
stekken
016
-
150
trekband
5025
600
016
-
150
-
hrsp
.
Ø16
-
150
800
350
3025
bijleggen
t
.
p
.
v
.
overkluizingen
016
-
150
600
020
-
100
500
3025
bijleggen
t
.
p
.
v
.
overkluizingen
016
-
150
riool
lokaal
versmald
2000
016
-
150
2150
3
016
016
-
150
2650
houtdraadbouten
016
,
1
=
200mm
in
elke
plank
tbv
houten
damwand
lokaal
versmald
houtdraadbouten
016
,
l
=
200mm
in
elke
plank
tbv
houten
damwand
Afmeting
zie
ber
Hektec
schoorstand
5
:
1
/
1
:
7
schoorstand
5
:
1
Prefab
betonpalen
290x290
stalen
buispalen
290x290
zinkerpakket
i
.
h
.
w
.
te
beoordelen
voorkeur
indien
mogelijk
zinkerpakket
onder
L
-
wand
door
stalen
buispalen
320x320
anders
doorvoer
door
wand
kademuur
en
afgewerkt
met
beschermkap
als
bestaand
Prefab
betonpalen
zinker
pakket
dient
tijdens
werkzaamheden
zijn
functie
te
behouden
320x320
stalen
buispalen
290x290
290x290
Milieuklasse
:
Kronoscere
in
stalen
buispalen
290x290
DEZE
TEKENING
IS
VOOR
UITVOERING
!
!
!
290x290
Betonrenvooi
Principe
balkwapening
en
sparingen
320x320
hoogto
in
500
mn
500
balk
lengte
breedte
A
-
A
B
-
B
Sparingon
100
uit
bovenzijds
en
onderzijo
Dalk
Tussenruimte
tussen
twee
sparingon
>
1000
,
Spar
ingen
<
975
.
geen
extra
wapening
.
Sparingen
>
>
€75
2010
extra
bilegoen
tot
500m
voorb
1
soaring
.
Aan
beide
zijden
van
de
sparing
1
beugel
overeenkomstig
not
beugelwapening
betreffende
balk
plaatsen
Sterktak
lassa
,
milieuklasse
en
dekkingen
Betonkwaliteit
:
C30
/
37
Betonstaalkwaliteit
:
Fe3600
Onderdel
Hilsklasse
Bovenkant
1
Onderkant
Zijkant
Pondon
Binnenkant
Buitenkant
XC1
,
XF1
50
50
vloer
Balk
Wand
kolem
XC4
/
XF4
Poor
Console
-
-
te
laag
tov
buitenkant
-
2e
laag
tov
buitenkant
3
lang
tov
buitenkant
Kolommin
Voir
Www
Leslengte
wapening
Laslengtes
210
mm
012
mm
216
mm
20
m
325
mm
32
m
Beven
Onder
450mm
350
mm
5300
400m
700mm
550nm
BO
700
m
1190
850m
1700
1400m
300mm
-
Naast
elkaar
119gonde
stavon
vorsoringond
overlappen
.
-
Leslengte
bay
bundo
19
van
2
staven
vermenigvuldigen
rot
1
.
2
Di
Stavend25
en
1
.
Dit
>
25
.
-
Lasiento
bat
bundels
van
3
staven
vermenigvuldigen
met
1
.
3
11
staven
<
825
en
1
.
6
b1
)
>
25
.
-
Boveri
wepening
niet
lassen
t
.
p
.
v
.
Steunpunten
.
/
Onderwapenang
net
lassen
in
nart
overspannang
.
gewijzigd
project
Vernieuwen
Kademuurdeel
tweede
kortverlorenkade
opdrachtgever
omschrijving
As
-
Built
Wapening
doorseden
A
-
A
en
B
-
B
rafs
14060
-
WUb1
schaal
1
:
20
getekend
rwa
datum
22
-
10
-
2016
werk
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>