<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>v
Brian
YA
15A
5
AS
15
ACHTERBURGWAL
588
949886
341
-
062328
(
1995
)
.
3
.
5
391887A82
WP
4
.
5
JEZIJDS
14UTERBURGWAL
10
-
18
2002
)
1
25
863
-
V
3
.
167
16
14A
-
8
10258
ZEEDIJK
3
(
1998
)
2
.
4
CPTO00000055858A
,
D62329
5
7
9
BINNEN
ROAD
24
-
0073
105
-
107
103A
-
3
A
100A
-
C9
GEGJERSEKADE
13
-
15
15
15
-
37
NIEUWE
JONKEN
GELDERSEKADE
5
SA
-
8
197
106A
-
C
101A
-
6
13
9
.
10
NIEUWE
RIDDEASTRAAT
the
15
12
$
OZI
912
D62331
(
1995
)
15
-
20
125AC
122
-
124
127
-
129
120
128
126
CPTOODO0000345ZA
709283
103
132
19
-
21
911
23
25
136A
-
C
113
-
115
BA
-
062303
TRAAT
27
-
29
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>CONUSWEERSTAND
(
MPa
)
PLAATSELIJKE
WRIJVING
(
MPa
)
30
0
.
0
0
.
1
WRIJVINGSGETAL
(
%
)
020
2
4
6
8
10
10
Maaiveld
=
NAP
+
1
.
94
DIEPTE
(
m
)
t
.
o
.
v
.
NAP
Veen
-
uke
,
Wadaan
mahn
yruszwalny
/
44
,
1
M
Muh
Telfoon
Telefax
daluri
1995
-
03
-
20
10246
-
1
To
.
m
.
Sondering
D6
-
2333
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Conusweerstand
I
MN2
-
6
8
10
MV
.
-
2
.
27
Wrijvengogetal
wax
100
6
5
4
3
2
1
m
.
+
NAF
NE
TUN
1
.
8
.
-
Orcbook
Diepte
in
reters
:
V
NRP
w
+
+
0
04
03
-
-
Vrijvingsweersland
in
MN
m
-
-
sondering
volgens
hom
NEN
3660
conustype
:
cylindrisch
elech
-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>CONUSWEERSTAND
(
MPa
)
PLAATSELIJKE
WRIJVING
(
MPa
)
30
0
.
0
0
.
1
WRIJVINGSGETAL
(
%
)
0
.
2
0
2
4
6
8
0
10
20
10
Maaiveld
=
NAP
+
1
.
53
m
DIEPTE
(
m
)
t
.
o
.
v
.
NAP
Dy
klei
1
Veer
3
wodrand
When
hommum
when
he
who
w
Plan
de
wandhaburi
whahahaha
-
16
11
Telefoon
alumn
1995
-
03
-
20
Tolefar
10246
-
4
form
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>CONUSWEERSTAND
(
MPa
)
PLAATSELIJKE
WRIJVING
(
MPa
)
30
0
.
0
0
.
1
WRIJVINGSGETAL
(
%
)
0
.
2
0
2
4
6
8
to
10
Maaiveld
=
NAP
+
1
.
56
m
DIEPTE
(
m
)
to
.
v
.
NAP
yhle
IN
Veu
land
with
y
ba
'
{
wodrand
mahn
-
Mei
what
ஏசியா
Eleon
Telax
1995
-
03
-
20
10246
-
1
Torm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>CONUSWEERSTAND
(
MPa
)
PLAATSELIJKE
WRIJVING
(
MPa
)
30
0
.
0
0
.
1
WRIJVINGSGETAL
(
%
)
0
.
2
0
2
4
6
8
10
10
Maalveld
=
NAP
+
1
.
51
m
DIEPTE
(
m
)
t
.
O
.
V
.
NAP
Who
MAA
Ty
-
llei
ven
M
{
y
bla
&
Wadsand
Mei
,
darah
amathrach
datuen
Talsfon
Telefax
1995
-
03
-
20
10246
-
1
form
Sondering
D6
-
2329
BIJL
 .
 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>CONUSWEERSTAND
(
MPa
)
PLAATSELIJKE
WRIJVING
(
MPa
)
30
0
.
0
0
.
1
WRIJVINGSGETAL
(
%
)
0
.
2
0
2
4
6
8
10
O
10
20
maaiveld
=
NAP
+
1
.
67
m
DIEPTE
(
m
)
to
.
v
.
NAP
harhahn
adzand
Czaud
,
bleng
)
.
W
Who
klei
(
aanded
12
.
5
Lahti
Luman
datum
gel
Teldan
Telefax
1998
-
07
-
21
gaz
BRO
-
1
Sondering
CPT000000055858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>CONUSWEERSTAND
(
MPa
)
PLAATSELIJKE
WRIJVING
(
MPa
)
30
0
.
0
0
.
1
WRIJVINGSGETAL
(
%
)
0
.
2
0
2
4
6
8
10
10
20
Maaiveld
=
NAP
+
1
.
81
m
DIEPTE
(
m
)
to
.
v
.
NAP
Mahon
ruman
mitmen
hun
thway
Manithathon
datum
Telefax
1995
-
03
-
20
BI
10246
-
1
Sondering
D6
-
2328
BIJL
.
-
form
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever
:
Contactpersoon
:
Dhr
:
Projectnummer
:
17
.
19815
Datum
rapport
:
15
november
2017
Bijzonderheden
:
Bijlagen
;
2
Sonderingen
2
Boorstaten
1
Situatieschets
Toelichting
grondonderzoek
Grondonderzoek
aan
de
Geldersekade
in
Amsterdam
Versie
Datum
Omschrijving
Paraaf
projectleider
15
-
11
-
2017
15
-
11
-
2017
Eerste
versie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>L
107
105
109
;
;
A
-
B
ZEEDIJK
115
117
1125
;
;
A
-
C
123
;
;
A
-
B
A
-
C
100
116
110
1124
108
106
/
104
102
DKM
2
DKM
1
.
GELDERSEKADE
LEGENDA
Diepsondering
Diepsondering
met
plaatselijke
wrijving
Sondering
eerder
uitgevoerd
Sondering
niet
uitgevoerd
Boring
(
HB
)
Peilbuis
(
PB
)
project
:
Geldersekade
102
en
114
Amsterdam
Getekend
:
AB
Schaal
:
n
.
v
.
t
.
Datum
:
15
-
11
-
2017
Gewijzigd
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toelichting
grondonderzoek
Onderzoek
De
sonderingen
worden
door
conform
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
uitgevoerd
,
waarbij
standaard
de
"
electrische
kleefmantelconus
"
wordt
toegepast
,
waarmee
zowel
de
conusweerstand
als
de
plaatselijke
wrijvingsweerstand
gelijktijdig
wordt
gemeten
.
Bij
het
uitvoeren
van
een
sondering
conform
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
wordt
de
puntweerstand
gemeten
,
die
moet
worden
overrwonnen
om
een
conus
met
een
tophoek
van
60°
en
een
basisoppervlak
van
1000
mm
'
met
een
constante
snelheid
van
ca
.
20
mm
/
s
in
de
bodem
te
drukken
.
Voor
de
meting
van
de
wrijvingsweerstand
is
een
mantel
met
een
oppervlak
van
15000
mm
boven
de
punt
aangebracht
.
De
druk
op
de
conuspunt
(
conusweerstand
in
MPa
)
en
de
wrijving
langs
de
kleefmantel
(
plaatselijke
wrijvingsweerstand
in
MPa
)
worden
door
rekstroken
in
de
conus
continu
gemeten
.
Het
basisoppervlak
van
de
conus
mag
volgens
de
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
tussen
500
en
2000
mm
variëren
zonder
dat
correctiefactoren
op
de
meetresultaten
toegepast
behoeven
te
worden
.
De
sonderingen
die
uitgevoerd
zijn
door
worden
standaard
uitgevoerd
met
een
sondeerconus
met
een
basisoppervlak
van
1500
mm
'
en
een
manteloppervlak
van
20000
mm
Er
wordt
veelal
gebruik
gemaakt
van
een
kortere
conus
waarbij
in
afwijking
van
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
het
cilindrische
deel
vanaf
de
conuspunt
een
lengte
heeft
van
230
mm
in
plaats
van
de
genormeerde
lengte
van
400
mm
.
Uit
onderzoek
is
naar
voren
gekomen
,
dat
de
invloed
van
de
lengte
van
de
conus
op
het
sondeerresultaat
verwaarloosbaar
is
,
terwijl
met
een
kortere
conus
met
minder
risico
een
grotere
sondeerdiepte
kan
worden
bereikt
.
Meetresultaat
De
meetsignalen
worden
digitaal
via
een
kabel
of
draadloos
naar
een
elektrische
meeteenheid
gestuurd
en
tezamen
met
de
diepte
en
de
tijd
op
een
computer
opgeslagen
.
De
definitieve
verwerking
van
de
gegevens
vindt
daarna
op
kantoor
plaats
,
waarbij
de
gemeten
parameters
tegen
de
diepte
in
grafiekvorm
wordt
uitgewerkt
.
Door
continue
registratie
van
de
gemeten
conus
-
en
wrijvingsweerstand
wordt
een
nauwkeurig
beeld
van
de
gelaagdheid
en
de
vastheid
van
de
bodem
verkregen
.
De
weerstand
wordt
uitgedrukt
in
mega
-
pascal
,
1
MPa
is
gelijk
aan
1
N
/
mm
,
en
de
diepte
wordt
uitgedrukt
in
meters
.
De
plaatselijke
wrijving
wordt
standaard
gemeten
en
in
de
grafiek
weergegeven
.
Daarbij
wordt
het
wrijvingsgetal
Rin
%
aan
de
rechterkant
in
de
grafiek
weergegeven
,
dit
geeft
een
indicatie
van
de
bodemopbouw
.
(
tabel
1
)
In
de
elektrische
conus
is
standaard
een
hellingmeter
ingebouwd
waarmee
tijdens
het
sonderen
de
afwijking
van
de
conus
met
de
verticaal
wordt
geregistreerd
.
Onjuiste
diepteaanduiding
als
gevolg
van
"
krom
sonderen
"
wordt
hiermee
voorkomen
.
Afhankelijk
van
de
sondeerklasse
wordt
de
diepte
hiervoor
gecorrigeerd
.
1
,
4
Grondsoort
Conusweerstand
(
MPa
)
fijn
zand
zand
,
siltig
/
kleiig
klei
veen
Tabel
1
.
grondsoort
in
vergelijking
tot
wrijvingsgetal
Wrijvingsgetal
(
%
)
0
,
6
0
,
8
2
,
0
2
,
0
7
,
0
12
,
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Klassenindeling
:
NEN
-
EN
ISO
22476
-
1
electrisch
sonderen
De
Nederlandse
norm
gaat
uit
van
vier
kwaliteitsklassen
.
Voorafgaand
aan
de
uitvoering
dient
een
keuze
te
worden
gemaakt
binnen
welke
kwaliteitsklasse
het
werk
minimaal
uitgevoerd
moet
worden
.
Deze
kwaliteitsklasse
bepaalt
de
meetnauwkeurigheid
van
te
meten
conusweerstand
,
plaatselijke
wrijvingsweerstand
en
diepte
.
sonderingen
vallen
standaard
in
klasse
2
.
Dit
is
de
hoogst
haalbare
kwaliteitsklasse
voor
de
gebruikelijke
meetapparatuur
in
Nederland
.
Klasse
1
sonderingen
dienen
alleen
voor
calibratiedoeleinden
en
wetenschappelijk
onderzoek
.
Bij
routinematige
sonderingen
kunnen
de
specificaties
van
klasse
1
sonderingen
alleen
door
aanvullende
maatregelen
worden
benaderd
.
In
onderstaand
tabel
worden
de
diverse
klasse
weergegeven
.
Klasse
Meetgrootheid
Toelaatbare
meetonnauw
keurigheid
Maximaal
toelaatbare
sondeerlengte
interval
tussen
de
meting
35
kPa
of
5
%
5
kPa
of
10
%
10
kPa
of
2
%
20
mm
20
0
,
1m
of
1
%
100
kPa
of
5
%
15
kPa
of
15
%
25
kPa
of
3
%
20
mm
20
conusweerstand
plaatselijke
wrijvingsweerstand
waterspanning
helling
sondeerdiepte
conusweerstand
plaatselijke
wrijvingsweerstand
waterspanning
helling
sondeerdiepte
conusweerstand
plaatselijke
wrijvingsweerstand
waterspanning
helling
sondeerdiepte
conusweerstand
plaatselijke
wrijvingsweerstand
sondeerdiepte
0
,
1m
of
1
%
200
kPa
of
5
%
25
kPa
of
15
%
50
kPa
of
5
%
50
mm
0
.
2m
Of
2
%
500
kPa
of
5
%
50
kPa
of
20
%
0
,
2m
of
1
%
50
mm
Opm
.
de
toelaatbare
meetonnauwkeurigheid
is
de
grotere
waarde
van
de
absolute
meetonnauwkeurigheid
en
de
relatieve
meetonnauwkeurigheid
.
De
relatieve
meetonnauwkeurigheid
geldt
voor
de
meetwaarde
en
niet
voor
het
meetbereik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Werknummer
:
1719815
Sonderingnr
.
:
1
:
14
-
11
-
2017
Maaiveld
:
:
1
.
39
m
.
to
.
v
.
N
.
A
.
P
.
RD
-
coördinaten
:
X
Plaats
Amsterdam
Locatie
Geldersekade
Conustype
S15
-
CFIP
.
1501
Opdrachtgever
Sondering
volgens
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
klasse
2
Y
:
Plaatselijke
wrijving
(
MPa
)
Conusweerstand
(
MPa
)
0
.
25
0
.
20
0
.
15
0
.
10
0
.
05
0
2
4
6
8
Waterspanning
(
kPa
)
-
-
100
100
200
300
12
14
16
18
20
22
10
28
8
30
Wrijvingsgetal
(
%
)
6
4
2
0
32
34
36
10
24
26
Voorgeboord
:
0
.
5
m
powth
win
Le
upply
www
Diepte
in
meters
to
.
v
.
N
.
A
.
P
.
hem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Werknummer
:
1719815
Sonderingnr
:
2
Datum
:
14
-
11
-
2017
Maaiveld
:
:
1
.
44
m
.
to
.
v
.
N
.
A
.
P
.
RD
-
coördinaten
:
X
:
Plaats
Amsterdam
Locatie
:
Geldersekade
Conustype
:
S15
-
CFIP
.
1501
Opdrachtgever
Sondering
volgens
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
klasse
2
Plaatselijke
wrijving
(
MPa
)
Conusweerstand
(
MPa
)
-
0
.
25
0
.
20
0
.
15
0
.
10
0
.
05
00
2
4
6
8
Waterspanning
(
kPa
)
—
Wrijvingsgetal
(
%
)
100
100
200
300
10
8
6
4
2
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
TIT
Voorgeboord
:
0
.
5
m
n
hau
Diepte
in
meters
t
.
o
.
v
.
N
.
A
.
P
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>0
.
0m
=
maaiveld
I
Boorstaat
:
DKM
1
.
Klinker
Zand
,
Puin
geel
Waarderingscijfer
B
-
0
.
50m
Gradatie
zand
1
:
Uiterst
fijn
2
:
Zeer
fijn
3
:
Matig
fijn
4
:
Matig
grof
5
.
Zeer
grof
6
:
Uiterst
grof
Zand
,
Puin
Bruin
geel
-
1m
Toevoegingen
1
:
Zwak
2
:
Matig
3
:
Sterk
4
:
Uiterst
G
.
W
.
S
-
1
.
40m
maaiveld
-
1
.
50m
8
-
2
.
50m
3m
project
:
Geldersekade
102
en
114
Amsterdam
Getekend
:
AB
Schaal
:
N
.
v
.
t
Datum
:
15
-
11
-
2017
Gewijziga
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>0
.
0m
=
maaiveld
Klinker
Zand
,
Puin
,
geel
Waarderingscijfer
-
0
.
50m
1
:
Uiterst
fijn
2
:
Zeer
fijn
3
:
Matig
fijn
4
:
Matig
grof
5
:
Zeer
grof
6
:
Uiterst
grof
Zand
,
Puin
,
Bruin
,
geel
Toevoegingen
1
:
Zwak
2
:
Matig
3
:
Sterk
4
:
Uiterst
POGW
.
S
-
1
.
40m
maaiveld
-
1
.
50m
-
2
.
50m
4
ne
-
3m
project
:
Geldersekade
102
en
114
Amsterdam
Getekend
:
AB
Schaal
:
N
.
vit
Datum
:
15
-
11
-
2017
Gewijzigd
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Legenda
conform
NEN
-
EN
-
ISO
22476
-
1
Grind
Klei
Peilbuis
OLBEE
00000000
Grind
,
siltig
Klei
,
zwak
siltig
ooooo
28
.
ORO
00000
Sool
wowo
GOOD
Grind
zwak
zandig
Kleimatig
siltig
1999
.
09
.
1
00000
00000
AARD
Grind
,
matig
zandig
Klei
sterk
siltig
99
Odoo
OO
DOO
8888888888
99
000
Grind
,
sterk
zandig
Klei
uiterst
siltig
COOL
Grind
uiterst
zandig
Klei
,
zwak
zandig
98888888
Kleimatig
zandig
Zand
Zand
,
kleiig
Klei
sterk
zandig
Zand
,
zwak
siltig
Leem
Zand
,
matig
siltig
Leem
,
zwak
zandig
Zand
,
sterk
siltig
Leem
,
sterk
zandig
Zand
,
uiterst
siltig
Overige
toevoegingen
Zwak
humeus
Veen
Veen
,
mineraalarm
Matig
humeus
Veen
zwak
kleiig
Sterk
humeus
Filter
Veen
sterk
kleiig
00000
Zwak
grindig
El
Veen
zwak
zandig
Matig
grindig
Veen
sterk
zandig
29
.
000
0
000
Sterk
grindig
Ongeroerd
monster
Geroerd
monster
steekbus
project
:
Geldersekade
102
en
114
Amsterdam
Getekend
:
AB
Schaal
:
N
.
v
.
t
Datum
:
15
-
11
-
2017
Gewijzigd
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>