<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
AMS0908
Amstel
Deel
1
:
Ruwe
Meetdata
Productspecificaties
versie
30
mei
2017
14
-
5
-
2019
Controle
meetgegevens
bij
binnenkomst
:
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
Controle
op
de
hoofdvoorwaarde
uitgevoerd
Meetmethode
juist
uitgevoerd
(
heen
en
terug
)
Is
er
gemeten
in
Dubbelserie
(
eerst
1e
,
-
en
vervolgens
2e
-
kijkerstand
per
raai
)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
AMS0908
Deel
2
:
Move
XY
Productspecificaties
versie
30
mei
2017
14
-
5
-
2019
Amstel
A
Instellingen
Move
Els
Voldaan
aan
eis
nee
Reden
afwijking
Opvolging
ja
n
.
v
.
t
.
1
2
3
4
5
6
7
Netwerknaam
juist
(
bevat
kunstwerknummer
)
Projectie
=
"
lokaal
stereografisch
JOnbetrouwbaarheidsdrempel
=
0
.
05
Onderscheidingsvermogen
=
0
.
80
Standaardafwijking
richting
=
0
.
00060
+
0
,
00003
relatief
Standaardafwijking
afstand
=
0
,
0020
+
2
.
0
ppm
Centreerafwijking
=
0
.
0010
I
.
g
.
v
.
nulmeting
te
2e
fase
1
.
g
.
v
.
herhalingsmeting
te
fase
11
.
g
.
v
.
herhalingsmeting
3e
fase
8
Standaardafwijking
stations
=
0
.
0001
Standaardafwijking
stations
=
0
.
0001
IMDB
max
10
mm
indien
te
weinig
aansluitpunten
standaardafwijking
iteratief
met
1
mm
verhoogd
1
.
g
.
v
.
nulmeting
te
/
2e
fase
I
.
g
.
v
.
herhalingsmeting
te
fase
11
.
g
.
v
.
herhalingsmeting
2e
fase
Schaalfactor
=
vrij
,
vul
berekende
waarde
in
Schaalfactor
=
vrij
,
vul
berekende
waarde
in
Schaalfactor
=
vast
op
1
.
0000000
(
hoofdnet
)
,
subnet
(
vrij
)
Uitgangspunten
Els
Voldaan
aan
eis
Reden
afwijking
Opvolging
hee
n
.
v
.
t
.
Nulpunt
coordinaatstelsel
(
2000
,
5000
)
X
-
en
Y
-
as
juist
gekozen
10
11
12
13
l
.
g
.
v
.
nulmeting
1
.
g
.
v
.
nulmeting
Puntnummering
volgens
specificaties
.
g
.
v
.
herhalingsmeting
Alle
mogelijke
uitgangspunten
getoetst
fase
3
gewogen
aansluiting
14
l
.
q
.
v
.
nulmeting
wordt
voldaan
aan
:
(
1
-
sol
)
x
Lunwerkini
<
5
mm
C
Berekening
en
resultaten
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
Reden
afwijking
Opvolging
ja
n
.
v
.
t
.
15
16
17
18
19
20
21
Berekening
in
1
en
2
of
3
fase
uitgevoerd
F
.
toets
geaccepteerd
Geen
verwerpingen
meer
aanwezig
Geen
vrije
waarnemingen
aanwezig
Redundantie
>
25
BNR
<
10
en
allemaal
ongeveer
even
groot
van
waarde
Berekende
precisie
1e
fase
is
maximaal
2
,
5
mm
X
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
AMS0908
Deel
3
:
Move
Z
Productspecificaties
versie
30
mei
2017
14
-
5
-
2019
Amstel
A
Instellingen
Move
Eis
Voldaan
aan
eis
neen
Reden
afwijking
Opvolging
.
v
.
t
.
1
2
3
5
6
Netwerknaam
juist
(
bevat
kunstwerknummer
)
Onbetrouwbaarheidsdrempel
=
0
.
001
Onderscheidingsvermogen
=
0
.
80
Standaardafwijking
hoogte
relatief
=
1
.
41
mm
/
km
L
.
9
.
v
.
aansluiting
op
NAP
L
.
9
.
v
.
relatieve
meting
X
x
Standaardafwijking
stations
=
1
.
0
mm
Standaardafwijking
stations
=
0
.
1
mm
Uitgangspunten
R
eden
afwijking
Opvolging
Voldaan
aan
eis
ja
nee
X
n
.
v
.
t
.
7
8
9
10
L
.
9
.
v
.
nulmeting
I
.
g
.
v
.
nulmeting
I
.
g
.
v
.
1e
herhalingsmeting
l
.
g
.
v
.
volgende
herhalingsmeting
Minimaal
twee
NAP
-
bouten
opgenomen
NAP
-
hoogtes
juist
ingevoerd
Basispunt
juist
gekozen
Hetzelfde
basispunt
als
voorgaande
meting
с
Berekening
en
resultaten
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
O
pvolging
ja
11
12
13
14
15
16
17
Berekening
in
1
en
2
fase
uitgevoerd
F
-
toets
geaccepteerd
Geen
verwerpingen
meer
aanwezig
Geen
vrije
waarnemingen
aanwezig
Redundantie
>
25
IBNR
<
10
en
allemaal
ongeveer
even
groot
van
waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
rakken
Amsterdam
Rak
AMS0908
Deel
4
:
Rapport
Productspecificaties
versie
30
mei
2017
14
-
5
-
2019
Amstel
A
Meetrapport
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
1
2
Opgebouwd
volgens
sjabloon
Bijzonderheden
verwerking
opgenomen
Meetwaarden
in
tabel
komen
overeen
met
Excel
3
Excel
-
bestand
Eis
Voldaan
aan
eis
nee
n
.
v
.
t
.
Reden
afwijking
Opvolging
xx
Meetschet
toegevoegd
(
voorzien
van
lokaal
assenstelsel
)
Juist
coördinaten
ingevoerd
XY
-
coördinaatverschillen
in
mm
,
geen
decimaal
.
Z
-
coördinaatverschillen
in
mm
,
1
decimaal
Bijgeplaatste
punten
krijgen
de
toevoeging
T
in
het
tabblad
behorende
bij
de
huidige
meting
Herplaatste
bouten
de
toevoeging
A
.
Bij
herplaatst
punt
is
de
reeds
opgetreden
deformatie
van
het
oude
punt
overgenomen
door
het
herplaatste
punt
Verschillen
met
nulmeting
zijn
reëel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>