<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
Bezoekadres
Weesperstraat
430
1018
DN
Amsterdam
XXX
Postbus
12693
1100
AR
Amsterdam
Telefoon
251
1111
ingenieursbureau
.
amsterdam
.
nl
Notitie
Aan
Van
Kopie
aan
Datum
Ons
kenmerk
Bijlage
(
n
)
7
juni
2017
nyt
Onderwerp
Noodzaak
beheersmaatregel
Jacob
Catskade
12
t
/
m
16
Opsteller
Goedgekeurd
en
vrijgegeven
Para
af
Datum
Noodzaak
beheersmaatregel
Jacob
Catskade
12
t
/
m
16
Onderstaand
zijn
de
resultaten
van
reeds
uitgevoerd
onderzoek
samengevat
,
waarbij
de
situatie
van
de
kade
ter
hoogte
van
de
Jacob
Catskade
12
tm
16
is
uitgelicht
.
Toestandinspectie
:
In
2015
is
door
Antea
Group
in
opdracht
van
V
&
OR
een
instandhoudingsinspectie
uitgevoerd
voor
de
gehele
Jacob
Catskade
.
De
bevindingen
zijn
vastgelegd
in
de
"
Rapportage
instandhoudingsinspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
,
proj
.
nr
275172
.
02
,
d
.
d
.
10
september
2015
.
De
belangrijkste
bevindingen
met
betrekking
tot
de
constructieve
delen
zijn
:
De
kerende
constructie
heeft
de
score
"
slecht
"
.
Met
name
als
gevolg
van
afschuiving
.
Aan
de
kademuur
is
een
licht
veiligheidsrisico
geconstateerd
.
Er
is
een
(
kleine
)
kans
dat
de
kademuur
op
korte
termijn
bezwijkt
.
•
Geadviseerd
wordt
in
2018
groot
onderhoud
uit
te
voeren
.
De
verzakking
van
de
elementenverharding
resulteert
in
een
verhoogd
veiligheidsrisico
.
Geadviseerd
wordt
op
korte
termijn
de
verzakkingen
te
verhelpen
.
Constructief
onderzoek
en
beoordeling
:
Naar
aanleiding
van
de
resultaten
van
de
toestandinspectie
is
de
kade
door
Antea
Group
,
in
opdracht
van
V
&
OR
,
constructief
onderzocht
en
beoordeeld
.
De
resultaten
zijn
vastgelegd
in
de
Rapportage
"
KAS0101
-
Jacob
Catskade
Constructief
onderzoek
,
proj
.
nr
.
0405746
.
00
,
def
.
Rev
.
2
.
0
,
d
.
d
.
17
-
november
2015
"
.
Belangrijkste
bevindingen
specifiek
met
betrekking
tot
de
constructieve
staat
ter
hoogte
van
de
JCK
12
tm
16
zijn
:
•
Onder
de
waterlijn
zijn
de
palen
structureel
verzwakt
door
bacteriele
aantasting
.
Ter
plaatse
van
JCK
12
tm
16
zijn
5
dwarsliggers
gebroken
en
is
er
geen
verticale
verbinding
tussen
het
metselwerk
en
de
voorste
funderingspalen
.
Hier
hangt
het
Het
Ingenieursbureau
is
bereikbaar
met
metro
51
53
en
54
of
met
tramlijn
7
en
10
,
halte
Weesperplein
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
7
juni
2017
Kenmerk
nvt
Pagina
2
van
4
Noodzaak
beheersmaatregel
Jacob
Catskade
metselwerk
op
de
naastgelegen
kadedelen
.
Zie
onderstaande
schets
.
Dwarsdoorsnede
Geadviseerd
wordt
de
parkeerplaatsen
geheel
te
verwijderen
om
de
kademuur
te
ontlasten
.
Geadviseerd
wordt
een
nood
constructie
voor
vrijwel
de
gehele
kade
te
plaatsen
bestaande
uit
een
damwandscherm
aangevuld
met
zand
.
Geadviseerd
wordt
dat
de
kade
zsm
moet
worden
vernieuwd
.
Noodmaatregelen
:
Naar
aanleding
van
bovenstaande
bevindingen
zijn
de
door
V
&
OR
de
volgende
noodmaatregelen
reeds
getroffen
:
•
Het
dwarsparkeren
is
vervangen
door
langsparkeren
op
circa
3
m
afstand
van
de
rand
van
de
kade
.
Opstarten
monitoringsprogramma
van
de
deformatie
en
van
het
schadebeeld
.
Resultaten
monitoring
deformaties
en
schades
:
In
opdracht
van
V
&
OR
is
de
deformatie
en
de
schade
van
de
JCK
gemonitoord
in
XYZ
-
richting
.
Tpv
de
JCK
12
tm
16
zijn
na
de
6
herhalingsmetingen
van
10
oktober
2016
de
bevindingen
als
volgt
:
Toename
van
scheurvorming
.
Er
is
hier
geen
patroon
zichtbaar
.
•
Er
is
geen
significante
verplaatsing
in
XY
richting
gemeten
(
4
mm
)
.
Er
is
geen
significante
verplaatsing
in
Z
richting
gemeten
(
1
mm
)
.
•
Geadviseerd
wordt
haast
maken
met
het
vervangen
van
de
vernieuwing
.
In
mei
2017
wordt
het
monitoring
weer
hervat
en
eerste
meetgegevens
worden
in
juli
2017
verwacht
.
Bevinding
IB
:
Op
basis
van
de
onderzoeksresultaten
en
de
daaruit
door
Antea
Group
afgeleide
bevindingen
is
het
IB
van
mening
dat
er
noodzaak
is
tpv
JCK
12
tm
16
een
extra
beheersmaatregel
te
treffen
.
Met
name
is
deze
bevinding
gebaseerd
op
het
feid
dat
deze
kadesectie
zweeft
en
als
consturctief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
7
juni
2017
Kenmerk
nvt
Pagina
3
van
4
Noodzaak
beheersmaatregel
Jacob
Catskade
Voor
de
overige
delen
wordt
geadviseerd
deze
te
blijven
monitoren
op
deformatie
en
schadebeeld
.
Een
noodconstructie
wordt
hier
nog
niet
noodzakelijk
geacht
.
Voorstel
noodreparatie
middels
droogbak
Droogbak
t
.
b
.
v
.
noodreparatie
Jacob
Catskade
Nu
heeft
de
firma
Oosterhof
Holman
een
inspectiebak
waarmee
de
beschadigingen
in
den
droge
kunnen
worden
beoordeeld
en
worden
gerepareerd
,
voor
een
fractie
van
de
prijs
van
de
noodconstructie
.
Dit
is
een
techniek
die
nog
niet
eerder
in
Amsterdam
is
toegepast
,
maar
veel
potentieel
lijkt
te
hebben
voor
specifieke
problemen
.
Overige
informatie
Financiën
kunnen
worden
gedekt
vanuit
het
calamiteitenbudget
V
&
OR
waarin
circa
1
mln
.
gereserveerd
staat
.
Er
wordt
volledig
gewerkt
vanaf
water
.
Belangrijk
aandachtpunt
is
een
te
kruisen
waterleiding
.
Meerwaarde
toepassen
droogbak
:
Kosten
beheersmaatregel
lager
dan
toepassen
damwandscherm
/
buispalen
.
Geen
langere
tijd
damwandscherm
in
gracht
als
noodmaatregel
.
Vernieuwend
asset
beheer
.
Goede
aanleiding
om
belangrijke
stakeholders
uit
te
nodigen
om
kennis
te
delen
.
Presentatie
van
de
resultaten
van
deze
innovatieve
reparatie
op
diverse
media
te
delen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente
Amsterdam
7
juni
2017
Kenmerk
nvt
Pagina
4
van
4
Noodzaak
beheersmaatregel
Jacob
Catskade
Risico
:
Een
nog
niet
eerder
toegepaste
noodmaatregel
binnen
Amsterdam
.
Hierdoor
vooraf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>