<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>algemene
betongegevens
:
van
toepassing
:
NEN
6720
staalkwaliteit
:
FeB500
kwaliteit
milieuklasse
:
[
20
/
25
:
XC4
/
XF1
dekking
balken
keni
30
dekking
vloeren
:
dekking
kolommen
:
dekking
wanden
:
diameter
:
?
16
?
8
laslengte
wapening
:
diameter
:
laslengte
:
?
6
300
400
?
10
500
?
12
600
lassen
niet
toegestaan
op
de
volgende
plaatsen
:
-
bovenwapening
boven
de
steunpunten
c
.
q
.
balkkruisingen
-
onderwapening
tussen
de
steunpunten
c
.
q
.
balkkruisingen
?
20
725
laslengte
800
1000
1400
2000
?
32
35
De
dekking
dient
minimaal
gelijk
te
zijn
aan
de
staafdiameter
.
Indien
de
staven
groter
dan
25
zijn
,
dient
de
dekking
minimaal
1
,
5x
de
staafdiameter
te
zijn
.
T
T
®
+
FEAT
+
+
+
+
|
|
|
|
|
|
iiii
IIIICATIIITTHTHEFAFSIR
IIIIIIIIIIILUS
@
+
+
+
+
HH
+
+
+
+
ETH
+
.
ttt
HHT
+
t
#
-
Dit
boekje
bevat
de
bladen
:
Voorblad
+
blad
1
-
Alle
maatvoering
dient
in
het
werk
te
worden
gecontroleerd
datum
20
-
05
-
2011
fase
werkfase
status
definitief
ing
.
ing
.
ing
.
project
architect
ondrachtnever
proiectleider
acc
.
schaal
1
:
20
formaat
A3
getekend
Betonbalk
kademuur
WAPENING
bouwdeel
fase
niveau
volanr
.
order
6516
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>bestaande
fundering
blok
C
bestaande
houten
damwand
nieuw
aan
te
brengen
gording
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ES
5
?
12
1989
2502
ankerstang
20
(
5
?
12
Bovenaanzicht
|
bestaande
betonbalk
600x450
Let
op
!
Alleen
verloop
boven
wapening
is
getekend
knik
5
?
12
2
?
12
5
?
12
+
4
?
12
/
2
?
12
+
1
?
12
5
?
12
2
?
12
bestaande
fundering
blok
C
bgls
.
?
8
-
200
4
?
12
4
?
12
N
.
A
.
P
.
+
0
,
270
N
.
A
.
P
.
+
0
,
140
1
?
12
1212
NO
5
?
12
2
?
12
4
?
12
4
?
12
\
3
?
12
-
-
-
3
?
12
-
-
-
-
450
100
1350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N
.
A
.
P
.
-
0
,
180
3212
3
?
12
N
.
A
.
P
.
-
0
,
360
|
4
?
12
4
?
12
4
?
12
+
3
?
12
4
?
12
+
3
?
12
|
4
?
12
4
?
12
nieuwe
damwand
240
120
2401
bals
?
8
-
200
bals
.
?
8
-
200
600
Vooraanzicht
Doorsnede
schaal
1
:
20
datum
20
-
05
-
2011
wijz
.
Bovenaanzicht
order
tekeningnummer
6515
O
W
0
1
2
w
blador
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>