<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                                                        Rapportnummer 2021261




INHOUDSOPGAVE


SAMENVATTING ............................................................................................................................ 2

1.     INLEIDING .............................................................................................................................. 3

2.     VOORONDERZOEK ............................................................................................................... 4
     2.1      BASISINFORMATIE ........................................................................................................ 4
     2.2      HISTORISCH ONDERZOEK ........................................................................................... 4
     2.3      ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ............................................... 6
3.     OPZET BODEMONDERZOEK ............................................................................................... 7
     3.1      HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE ............................................................. 7
     3.2      BEMONSTERINGSSTRATEGIE .................................................................................... 7
     3.3      CHEMISCHE ANALYSES ............................................................................................... 7
     3.4      TOETSINGSKADER ....................................................................................................... 8
4.     RESULTATEN BODEMONDERZOEK ................................................................................. 10
     4.1      RESULTATEN VELDONDERZOEK.............................................................................. 10
     4.2      ANALYSERESULTATEN GROND ................................................................................ 11
     4.3      ANALYSERESULTATEN GRONDWATER ................................................................... 12
5.     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN................................................................................. 12

6.     SLOTOPMERKINGEN .......................................................................................................... 13

7.     REFERENTIES ..................................................................................................................... 14




BIJLAGEN

1          Regionale situatie
2          Lokale situatie met boorpunten
3          Boorprofielen
4.1        Analysecertificaten laboratorium
4.2        Toetsing grond volgens BoToVa
4.3        Toetsing grondwater volgens BoToVa
5          Gegevens vooronderzoek
6          Foto´s huidige situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                      Rapportnummer 2021261



SAMENVATTING

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BV een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Julianaweg 95 - Foksiastraat 1 te Volendam,
gemeente Edam-Volendam.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een (grotendeels)
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). De hypothese voor het onderzoek is echter, dat er licht
verhoogde gehalten van zware metalen en of PAK in de mogelijk puin houdende grond aanwezig zijn.
In de gymzaal kan mogelijk een tot boven de interventiewaarde verhoogd gehalte aan zink
aangetroffen worden. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het
procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de protocollen 2001 en 2002.

In monster m6.1, binnen in de gymzaal, is (opnieuw) een verontreiniging tot boven de
interventiewaarde met zink geconstateerd. In de overige (meng)monsters van de boven- en
ondergrond zijn maximaal lichte verhogingen van de geanalyseerde parameters geconstateerd.
Op basis van het tijdelijk handelingskader valt alle onderzochte grond op de locatie in de
bodemkwaliteits/bodemfunctieklasse “wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem
boven grondwaterstand. De locatie kan daarmee als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS
worden beschouwd.

In het grondwater zijn lichte verhogingen van arseen, barium en of som xylenen aangetroffen.

De aangetroffen verhogingen op het overgrote deel van het terrein zijn dusdanig gering, dat voor het
instellen van een vervolgonderzoek hiernaar geen aanleiding wordt gezien.

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Wel is plaatselijk potentieel asbestverdacht puin waargenomen in de bodem. Tijdens
een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht.
Indien het bodemonderzoek voorafgaand aan eventuele sloop van opstallen, waar asbest in is
verwerkt, is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag eisen dat NA sloop een verkennend asbestonderzoek
wordt uitgevoerd. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een
asbestonderzoek conform NEN 5707 eveneens noodzakelijk.

Bij de (voormalige) tank zijn in de grond geen verhogingen van minerale olie (meer) geconstateerd. In
het grondwater is een lichte verhoging met xylenen aangetroffen. Daarom wordt geadviseerd om NA
sloop van de opstallen nog na te gaan of ONDER het (voormalige) pand verhoogde gehalten van
minerale olie aanwezig zijn in de grond en of het grondwater. Bij wijziging van bestemming van het
terrein naar woningbouw is het niet wenselijk dat nog oliegeuren waargenomen worden of verhoogde
gehalten aanwezig zijn.

Aangezien in de gymzaal (bij boring 6) opnieuw de interventiewaarde voor zink wordt overschreden,
bestaan er daar waarschijnlijk risico's voor de volksgezondheid. Teneinde hierover uitspraken te
kunnen doen en na te kunnen gaan in hoeverre risico's voor de ecologie of verspreidingsrisico's
aanwezig zijn, is nader onderzoek noodzakelijk. Hiertoe dient in eerste instantie de omvang van de
verontreinigingen beter in kaart te worden gebracht. Wegens de aanwezigheid van bebouwing aldaar
kan een nader onderzoek echter pas plaatsvinden NA sloop van de opstallen.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Grond met verhogingen tot boven interventiewaarden is
niet geschikt voor hergebruik elders.

De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente.
Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel.



                                                -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                      Rapportnummer 2021261



1.      INLEIDING

In opdracht van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang is een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Julianaweg 95 -
Foksiastraat 1 te Volendam, gemeente Edam-Volendam.

Het onderzoek is verricht door Landview BV, in de periode juni 2021, conform de offerte van 1 april
2021. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee dus een
momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een (grotendeels)
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). De hypothese voor het onderzoek is echter, dat er licht
verhoogde gehalten van zware metalen en of PAK in de mogelijk puin houdende grond aanwezig zijn.
In de gymzaal kan mogelijk een tot boven de interventiewaarde verhoogd gehalte aan zink
aangetroffen worden. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het
procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de protocollen 2001 en 2002.

Aanleiding voor het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.

De grond wordt, in verband met het van kracht worden van het tijdelijk handelingskader voor
hergebruik PFAS houdende grond en baggerspecie (d.d. 8 juli 2020), aanvullend onderzocht op
PFAS. De locatie is niet direct verdacht voor GenX, waardoor kan worden volstaan met onderzoek
op de 28 verbindingen uit het handelingskader.

Doel van het onderzoek is aan te tonen dat de verwachte verhoogde gehalten verontreinigende stoffen
in de grond op de locatie niet tot meer gebruiksbeperkingen leiden dan beperkingen in het hergebruik.
Van hergebruik is sprake wanneer grond, die bij eventueel graafwerk is vrijgekomen, buiten de locatie
wordt toegepast. Daarnaast wordt nagegaan of er inderdaad geen verhoogde concentraties
verontreinigende stoffen, behalve mogelijk arseen en of barium van nature, aanwezig zijn in het
grondwater.

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam te
Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de opdrachtgever
cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende keurmerk zijn
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de
opdrachtgever.

Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 weergegeven.
De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de
conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele
vervolgstappen.




                                                -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                          Rapportnummer 2021261



2.      VOORONDERZOEK

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in april-juni 2021 een vooronderzoek
uitgevoerd volgens NEN 5725. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen een straal
van 25 meter van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen of overige
potentieel bedreigende activiteiten.
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3).

2.1     BASISINFORMATIE

De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt
zich binnen de bebouwde kom van Volendam. In bijlage 2 is een situatietekening van het terrein
gegeven.

Tabel 1: overzicht basisgegevens
 Kadastraal bekend             : gemeente Edam, sectie D, nummers 13756 en 13757
 Oppervlakte                   : circa 7000 m²
 Gebruik verleden              : agrarisch
 Gebruik heden                 : kinderopvang
 Gebruik toekomst              : wonen

2.2     HISTORISCH ONDERZOEK

De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever, eigenaren en of gebruikers
van de locatie. Daarnaast is informatie verkregen van de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond). De
informatie is bij voorkeur digitaal verkregen. Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is aanvullende
informatie verzameld door middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere archieven. Voor
verzamelen van de informatie is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.

Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen
 Aard                            Bron                                                    relevantie
                                                                                         groot     gering
Bodeminformatie BIS             website OD IJmond                                        X
Bodemkwaliteit                  bodemkwaliteitskaart                                     X
Bodembedreigende activiteiten   website OD IJmond, www.bodemloket.nl                     X
Toepassingen asbest             locatie-inspectie, eerdere onderzoeken                   X
Dempingen, activiteiten         historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie    X
Voormalige activiteiten         lokale / regionale archieven, historische kaarten        X
Bijzondere waarden              https://maps.noord-                                                X
                                holland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/
Archeologie                     http://archeologieinnederland.nl                                  X
Verhardingen, bebouwingsgraad   opdrachtgever / gebruiker,                               X
                                locatie-inspectie
Eerdere onderzoeken             opdrachtgever, eigen archief, OD IJmond                  X

Bodemgebruik en situatie op het terrein:
De locatie bevindt zich in stedelijk gebied. Op de locatie bevinden zich diverse panden. De meeste
panden zijn, volgens de BAG viewer van het kadaster, in 1953 gebouwd. Momenteel hebben de
panden een bijeenkomst-, kantoor- of sportfunctie. De bestaande panden zullen worden gesloopt en
vervangen worden door woningen.

Volgens de bodemkwaliteitskaarten bevindt de locatie zich in zone B4 / O3 (overig bebouwd gebied).
Uit de kaarten blijkt dat op de locatie grond van kwaliteit “wonen” verwacht kan worden.



                                                 -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                     Rapportnummer 2021261



Bedrijvigheid / Potentiële bronnen van verontreiniging:
Op het terrein zijn in het verleden, midden jaren ’90, meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Over
het algemeen zijn hierbij geen noemenswaardige verontreinigingen geconstateerd. Alleen ter plaatse
van een ondergrondse HBO-tank zijn toentertijd verontreinigingen in zowel de grond als het
grondwater met minerale olie geconstateerd. De tank is in 1996 verwijderd.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er nog brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal
gedempte sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.

Vanwege een eventuele (ver)bouwdatum tussen de jaren ’30 en ’80 kunnen in de opstallen
asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Door uitvoering van een asbestinventarisatie onderzoek,
welke geen deel uitmaakt van dit onderzoek, kan bekeken worden of asbesthoudende stoffen gebruikt
zijn. In 2006 zijn uit diverse panden al asbesthoudende materialen verwijderd.
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval
of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem gering.

Eerder onderzoek:
Landview BV heeft op de locatie in juni 2016 een verkennend en aanvullende bodemonderzoek
(2016240) uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt kort worden samengevat.
Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 6 grondboringen
tot de grondwaterstand en 10 boringen tot 0.5 m -mv verricht. Daarnaast zijn 2 peilbuisboringen
verricht, waarin een filter is geplaatst.
Tijdens het veldwerk is ter plaatse van boring 6 een laag met puin en kooltjes aangetroffen en bij
boring 1 is een zwakke brandstofgeur en zwakke olie-water reactie waargenomen. Bij boring 5 is
eveneens een zwakke brandstofgeur waargenomen. Voor het overige zijn zintuiglijk geen
verontreinigingen waargenomen.

In enkelvoudig monster m6 van de puin en kooltjes houdende laag is een matige verhoging van nikkel
geconstateerd. Daarnaast zijn lichte verhogingen van kobalt, koper, molybdeen, zink en som PAK
aangetroffen.
In mengmonster bg2 van de bovengrond is een matige verhoging van zink geconstateerd. Daarnaast
zijn lichte verhogingen van koper, kwik, lood en som PCB’s aangetroffen. In het aanvullend onderzoek
is in (enkelvoudig) monster m3 een verontreiniging tot boven de interventiewaarde met zink
geconstateerd. In de andere monsters is maximaal een lichte verhoging van zink aangetroffen.
In mengmonster ogklei van de ondergrond is een lichte verhoging van kwik aangetroffen.
In mengmonster ogzand van de ondergrond is een lichte verhoging van som PCB’s aangetroffen.
In de monsters olie1 en olie5 is een lichte verhoging van minerale olie aangetroffen.
In mengmonster bg1 van de bovengrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen
aangetroffen.
In het grondwatermonster uit peilbuis 2 zijn lichte verhogingen van barium en zink aangetroffen.
In het grondwatermonster uit peilbuis 1 (voormalige tank) zijn geen verhogingen van de onderzochte
stoffen aangetroffen.

De hypothese dat in de grond licht verhoogde gehalten verontreinigende stoffen aanwezig zijn, wordt
in het onderzoek niet bevestigd. Bij boorpunt 3 wordt de interventiewaarde voor zink overschreden en
bij boorpunt 6 is een matig verhoogd gehalte van nikkel geconstateerd.
De hypothese dat in het grondwater geen verhoogde concentraties aanwezig zijn, behalve een van
nature verhoogde concentratie barium, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd.
De verhoogde gehalten van zware metalen en PAK in de grond bij boring 6 kunnen worden verklaard
door de aanwezigheid van puin en kooltjes in de grond. In puin/kooltjes houdende grond worden
regelmatig verhoogde gehalten aan dergelijke stoffen aangetroffen.
Voor het instellen van een vervolgonderzoek hiernaar wordt geen aanleiding gezien, aangezien het
meest verdachte monster is geanalyseerd.




                                               -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                      Rapportnummer 2021261



Bij de (voormalige) tank zijn in de grond nog lichte verhogingen van minerale olie geconstateerd;
tijdens het veldwerk zijn ook oliegeuren waargenomen. In het grondwater zijn geen verhogingen met
minerale olieproducten (meer) aangetroffen. Desondanks wordt geadviseerd om NA sloop van de
opstallen nog na te gaan of ONDER het (voormalige) pand verhoogde gehalten van minerale olie
aanwezig zijn. Bij wijziging van bestemming van het terrein naar woningbouw is het niet wenselijk dat
nog oliegeuren waargenomen worden of verhoogde gehalten aanwezig zijn.

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek
op asbest onderzocht. Indien het bodemonderzoek voorafgaand aan eventuele sloop van opstallen,
waar asbest in is verwerkt, is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag eisen dat NA sloop een verkennend
asbestonderzoek wordt uitgevoerd. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is
uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk.
Aangezien bij boring 3 interventiewaarden worden overschreden, bestaan er daar mogelijk risico's
voor de volksgezondheid. Teneinde hierover uitspraken te kunnen doen en na te kunnen gaan in
hoeverre risico's voor de ecologie of verspreidingsrisico's aanwezig zijn, is nader onderzoek
noodzakelijk. Hiertoe dient in eerste instantie de omvang van de verontreinigingen beter in kaart te
worden gebracht. Wegens de aanwezigheid van bebouwing aldaar kan een nader onderzoek echter
pas plaatsvinden NA sloop van de opstallen.

Als de verontreinigingsituatie voldoende vaststaat, kan aan het bevoegd gezag worden gevraagd een
uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om te saneren. Deze beslissing wordt genomen op basis
van de actuele risico's voor de mens en het ecosysteem bij het huidige of beoogde gebruik. Ook
worden de actuele verspreidingsrisico's in de afweging betrokken. Indien sprake is van een urgente
sanering, zal een tijdstip worden bepaald waarop met de sanering dient te worden begonnen.
Daarnaast kan een urgentie voor het nemen van sanerende maatregelen aanwezig zijn wegens
nieuwbouwplannen of overdracht van het terrein.

2.3     ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden
verwacht.

De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa 2,3 m -NAP. Het freatisch
grondwater bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder
invloed van neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe
gericht. Gezien de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse
stroming van het grondwater).

De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende
pakket.
Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden,
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk veenvorming
opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende deklaag.

De locatie is gesitueerd op een ontgonnen veenvlakte. De venen van westelijk Nederland zijn, voor
zover niet als brandstof of voor zoutwinning gebruikt, na de ontginning in de Middeleeuwen door
ontwatering sterk geklonken. Typisch zijn in sommige gebieden de sloten met hoge waterstanden en
de iets hoger dan de omgeving liggende slootranden. Het veen is soms met een dunne laag klei of
zand bedekt, waarvan de herkomst niet altijd te achterhalen valt.
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.




                                                -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                     Rapportnummer 2021261



3.      OPZET BODEMONDERZOEK

3.1     HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE

Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek (grotendeels) uitgegaan
van een onverdachte niet-lijnvormige locatie, waar echter licht verhoogde gehalten van zware metalen
en of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen kunnen worden in de
(boven)grond. In de gymzaal kan mogelijk een tot boven de interventiewaarde verhoogd gehalte aan
zink aangetroffen worden. In het grondwater worden, behalve mogelijk arseen en of barium van
nature, geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen verwacht.

3.2     BEMONSTERINGSSTRATEGIE

Uitgaande van een onverdachte locatie met een oppervlakte van 7000 m² worden, conform de NEN
5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 5 grondboringen verricht tot de grondwaterstand,
met een maximum van 2 m –mv. Ter controle op de representativiteit van de grondboringen worden
aanvullend 12 boringen tot 0,5 m -mv verricht. De grond wordt in principe bemonsterd in trajecten van
0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het veldwerk duidelijk afwijkende
lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten worden geconstateerd.
Van de bovengrond worden 2 mengmonsters samengesteld. Van de ondergrond worden 2
mengmonsters samengesteld. Bij de (voormalige) tank en de eerdere sterke verhoging met zink
worden de meest verdachte monsters voor analyse geselecteerd.

De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het
onderzoek dient te worden betrokken.
Voor het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater zal, indien deze nog aanwezig en
bemonsterbaar zijn, gebruik gemaakte worden van de reeds bestaande peilbuizen.

3.3     CHEMISCHE ANALYSES

De grondmengmonsters en de grondwatermonster worden geanalyseerd op de stoffen van de
standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste
parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de
AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Grond
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen.
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK),
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). De grond wordt aanvullend onderzocht op de 28
PFAS-verbindingen uit het handelingskader.
De grond bij de (voormalige) tank wordt onderzocht op het gehalte aan minerale olie. De grond
binnen wordt onderzocht op het gehalte aan zink.
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de
toetsingswaarden.

Grondwater
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m –mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater onderzocht.
De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in het
grondwater dan in de grond.




                                                -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                       Rapportnummer 2021261



Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan arseen, barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter
(µg/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald.

3.4     TOETSINGSKADER

Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de toetsing
van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en interventiewaarden.
De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze toetsingskaders (zie bijlagen 4.2
en 4.3).

De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.

De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin aanwezige
hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze bodemdelen
hechten.

De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze
achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte
verhoging.
Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde)
wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging.
De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij
overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging.

Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan doorgaans voldoende inzicht worden
verkregen in de omvang van de verontreinigingen.
De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan een
omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, dient
voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m3 grond of
100 m3 grondwater.
Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt
van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de
locatie.

Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de zorgplicht
in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de verontreiniging, te
worden verwijderd.

PFAS
Op 29 november 2019 is de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van kracht geworden. Op 1 juli 2020 zijn
de aanpassingen in het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie van kracht geworden.




                                                 -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                                 Rapportnummer 2021261



Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu
voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen
perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn
stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals
brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en
andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen,
zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze
persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.
Op grond van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan is er vooruitlopend op een definitieve
normstelling voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie een voorlopige norm
vastgelegd, die boven de bepalingsgrens ligt. Uitgangspunt van het tijdelijk handelingskader is dat
de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater hierdoor niet mag
verslechteren (stand still).
In het tijdelijke handelingskader zijn de onderstaande toetsingsnormen voor het toepassen van
grond en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau opgenomen.

Tabel 3: Aangepaste toepassingswaarden voor het toepassen van grond en baggerspecie op de
landbodem boven grondwaterniveau(1) (in μg/kg d.s.)(2)
 Bodemkwaliteitsklasse                  Bodemfunctieklasse
 Wonen of industrie                     Wonen of industrie                     PFOS = 3
                                                                               PFOA = 7
                                                                               GenX = 3
                                                                               Andere PFAS = 3
  Landbouw/natuur                       Wonen of industrie                     PFAS = 1,4
                                                                               PFOS = 1,9
  Landbouw/natuur, wonen of industrie   Landbouw/natuur                        PFAS = 1,4
                                                                               PFOS = 1,9
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter
onder het maaiveld.
(2) Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10% organische stof) geen bodemtypecorrectie toegepast te worden (dit is
overeenkomstig de systematiek zoals die op dit moment al voor PAK geldt).

De Provincie Noord-Holland heeft op 20 november 2019 haar eigen beleidsregel gepubliceerd.
In die beleidsregel is opgenomen dat, indien de op een locatie aangetroffen gehalten van PFOS
of PFOA in de grond lager zijn dan respectievelijk 1,5 µg/kg en 1,7 µg/kg, en/of in grondwater lager
dan 0,01 µg/l, de locatie als niet verontreinigd wordt beschouwd. Stoffen behorend tot PFAS
worden individueel per stof beoordeeld. Voor gehalten van andere stoffen behorend tot PFAS
gelden de normen en handelwijze in deze beleidsregel zoals die voor PFOS gelden.




                                                       -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                            Rapportnummer 2021261



4.       RESULTATEN BODEMONDERZOEK

4.1      RESULTATEN VELDONDERZOEK

Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 2 juni 2021
door de heer F. Borst. Tijdens het veldwerk bleken beide peilbuizen uit 2016 nog aanwezig te zijn en
geschikt voor bemonstering.

Verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 7 grondboringen tot de
grondwaterstand en 10 boringen tot 0,5 m -mv verricht. Eén van de boringen tot de grondwaterstand
is binnen in de gymzaal verricht, in de nabijheid van de boring waar in 2016 een overschrijding van de
interventiewaarde voor zink is aangetroffen.

Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,3 m -mv bestaat
overwegend uit kleiig, uiterst fijn zand op kleiig veen.
De tijdens het veldwerk waargenomen zintuiglijke verontreinigingen staan weergegeven in tabel 4.
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgeboorde grond aangetroffen.
Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts
indicatief. De bijmengingen met metselpuin zijn echter wel potentieel asbestverdacht.

Tabel 4: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
Boring           Diepte boring     Traject           Grondsoort        Waargenomen bijzonderheden
                 (m -mv)           (m -mv)
03               1,20              0,40 - 0,90       Zand              zwak betonhoudend
04               1,20              0,40 - 0,80       Zand              zwak metselpuinhoudend
05               1,20              0,40 - 0,80       Klei              zwak metselpuinhoudend
06               2,20              0,00 - 0,90                         lege ruimte
                                   0,90 - 1,30       Zand              zwak metselpuinhoudend
07               1,20              0,40 - 0,90       Zand              zwak metselpuinhoudend
11               0,50              0,00 - 0,50       Zand              zwak schelphoudend
13               0,50              0,00 - 0,50       Zand              zwak metselpuinhoudend
14               0,50              0,00 - 0,50       Zand              zwak metselpuinhoudend
15               0,50              0,00 - 0,50       Zand              zwak metselpuinhoudend
19               0,80              0,10 - 0,40       Zand              zwak metselpuinhoudend

Uit de in het veld genomen enkelvoudige monsters van de grond zijn door het laboratorium, volgens
de opdracht van Landview BV, mengmonsters samengesteld en geselecteerd conform tabel 5. Bij de
monstername is soms afgeweken van de trajecten van 0,5 m gezien de bijmengingen en verschillende
grondsoorten. Aangezien bij de tank geen oliegeur of olie-water reactie waargenomen is, is dit niet
apart onderzocht. Wel is de afwijkende laag van boring 5 enkelvoudig onderzocht.

Tabel 5: Monsterselectie
Analyse-       Traject       Deelmonsters        Analysepakket
monster        (m -mv)
bg1            0,00 - 0,50   03 (0,00 - 0,40)    AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
                             08 (0,00 - 0,50)    Handelingskader
                             09 (0,00 - 0,50)
                             10 (0,00 - 0,50)
                             13 (0,00 - 0,50)
                             14 (0,00 - 0,50)
                             15 (0,00 - 0,50)
                             17 (0,00 - 0,50)
bg2            0,00 - 0,50   04 (0,00 - 0,40)    AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
                             05 (0,00 - 0,40)    Handelingskader
                             07 (0,00 - 0,40)
                             11 (0,00 - 0,50)
                             12 (0,00 - 0,50)
                             16 (0,00 - 0,30)
                             18 (0,00 - 0,50)
                             19 (0,10 - 0,40)


                                                   - 10 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                                     Rapportnummer 2021261


Analyse-           Traject           Deelmonsters        Analysepakket
monster            (m -mv)
m5.2               0,40 - 0,80       05 (0,40 - 0,80)    AS3000: Lutum, AS3000: Met : Nikkel (exclusief ontsluiting),
                                                         AS3000: Organische stof (gloeiverlies)
m6.1               0,90 - 1,30       06 (0,90 - 1,30)    AS3000: Lutum, AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000:
                                                         Zink (exclusief ontsluiting)
og1                0,40 - 0,90       03 (0,40 - 0,90)    AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
                                     04 (0,40 - 0,80)    Handelingskader
                                     07 (0,40 - 0,90)
og2                0,80 - 2,20       05 (0,80 - 1,20)    AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
                                     06 (1,70 - 2,20)    Handelingskader


Ter bemonstering van het grondwater zijn de bestaande peilbuizen gebruikt. Om representatieve
grondwatermonsters te verkrijgen is, voor de monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk
aan driemaal de boorgatinhoud. Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water
gemeten totdat deze constant bleven.

Bij het schoonpompen is een goede toestroming van het grondwater geconstateerd. De bemonstering
is op 2 juni 2021 door de heer F. Borst uitgevoerd. De filterstelling van de bemonsterde peilbuizen,
de grondwaterstand (gws), de zuurgraad (pH), de soortelijke geleiding (Ec), de troebelheid en
eventuele zintuiglijke afwijkingen zijn weergegeven in tabel 6.

Tabel 6: gegevens grondwater
      Peilbuis      Filterstelling         Gws          Zuurgraad            Ec       Troebelheid        Zintuiglijke
                       (m –mv)           (m –mv)          (pH)            (µS/cm)        (FTU)           afwijkingen
         1           1,35 – 2,35           0,60           6,72              1140          2.69              geen
         2             1,4 – 2,4           0,88           6,25              920           0,91              geen

De soortelijke geleiding en de zuurgraad van het grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van
de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De
natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU.

De boorpunten (1 t/m 19) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. In bijlage 3 worden de
beschrijvingen van de boringen, de zintuiglijke waarnemingen en de monstername weergegeven.
Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien van de aanwezigheid van bodemvreemde
bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard en mate beschreven.

4.2          ANALYSERESULTATEN GROND

Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 4.2.

Tabel 7: Overschrijdingstabel grond
Analyse-         Traject         > AW (+index)                      > I (+index)           BBK monster-conclusie
monster          (m -mv)
bg1              0,00 - 0,50     -                                  -                      Altijd toepasbaar
bg2              0,00 - 0,50     Minerale olie C10 - C40 (0,02)     -                      Klasse industrie
                                 Kobalt (-)
                                 PAK 10 VROM (0,45)
m5.2             0,40 - 0,80     -                                  -                      Altijd toepasbaar
m6.1             0,90 - 1,30     -                                  Zink (1,93)            Niet Toepasbaar >
                                                                                           Interventiewaarde
og1                0,40 - 0,90   -                                  -                      Altijd toepasbaar
og2                0,80 - 2,20   -                                  -                      Altijd toepasbaar
 > AW         : > Achtergrondwaarde
 >I           : > Interventiewaarde
 Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

In monster m6.1, binnen in de gymzaal, overschrijdt het gehalte aan zink de interventiewaarde.

                                                           - 11 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                     Rapportnummer 2021261



In de overige (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten
van de geanalyseerde parameters geconstateerd.

Tabel 8: Gemeten gehalten PFAS in µg/kg d.s
Analyse-           Traject          Som PFOA            Som PFOS     Som PFOA       Som PFOS
monster            (m )             gemeten             gemeten      gecorrigeerd   gecorrigeerd
bg1                0,00 - 0,50      0,2                 1,3          n.v.t.         n.v.t.
bg2                0,00 - 0,50      0,4                 0,6          n.v.t.         n.v.t.
og1                0,40 - 0,90      0,3                 1,0          n.v.t.         n.v.t.
og2                0,80 - 2,20      0,1                 0,2          0,12           0,23

Op basis van het tijdelijk handelingskader valt alle onderzochte grond op de locatie in de
bodemkwaliteits/bodemfunctieklasse “wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem
boven grondwaterstand.
De locatie kan daarmee als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS worden beschouwd.

4.3     ANALYSERESULTATEN GRONDWATER

De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de BoToVa
staat weergegeven in bijlage 4.3.

In het grondwatermonster uit peilbuis 1 overschrijden de concentraties van arseen, barium en som
xylenen de streefwaarden.
In het grondwatermonster uit peilbuis 2 overschrijdt de concentratie van arseen de streefwaarde.


5.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In monster m6.1, binnen in de gymzaal, is (opnieuw) een verontreiniging tot boven de
interventiewaarde met zink geconstateerd.
In de overige (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn maximaal lichte verhogingen van de
geanalyseerde parameters geconstateerd.

Op basis van het tijdelijk handelingskader valt alle onderzochte grond op de locatie in de
bodemkwaliteits/bodemfunctieklasse “wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem
boven grondwaterstand.
De locatie kan daarmee als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS worden beschouwd.

In het grondwater zijn lichte verhogingen van arseen, barium en of som xylenen aangetroffen.

De hypothese dat in de grond grotendeels maximaal licht verhoogde gehalten verontreinigende
stoffen aanwezig zijn, wordt in het onderzoek bevestigd.
De hypothese dat in het grondwater geen verhoogde concentraties aanwezig zijn, behalve mogelijk
van nature verhoogde concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd.
De aangetroffen verhogingen op het overgrote deel van het terrein zijn dusdanig gering, dat voor het
instellen van een vervolgonderzoek hiernaar geen aanleiding wordt gezien.

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Wel is plaatselijk potentieel asbestverdacht puin waargenomen in de bodem. Tijdens
een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht.
Indien het bodemonderzoek voorafgaand aan eventuele sloop van opstallen, waar asbest in is
verwerkt, is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag eisen dat NA sloop een verkennend asbestonderzoek
wordt uitgevoerd. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een
asbestonderzoek conform NEN 5707 eveneens noodzakelijk.



                                               - 12 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                       Rapportnummer 2021261



Bij de (voormalige) tank zijn in de grond geen verhogingen van minerale olie (meer) geconstateerd. In
het grondwater is een lichte verhoging met xylenen aangetroffen. Daarom wordt geadviseerd om NA
sloop van de opstallen nog na te gaan of ONDER het (voormalige) pand verhoogde gehalten van
minerale olie aanwezig zijn in de grond en of het grondwater. Bij wijziging van bestemming van het
terrein naar woningbouw is het niet wenselijk dat nog oliegeuren waargenomen worden of verhoogde
gehalten aanwezig zijn.

Aangezien in de gymzaal (bij boring 6) opnieuw de interventiewaard voor zink wordt overschreden,
bestaan er daar waarschijnlijk risico's voor de volksgezondheid. Teneinde hierover uitspraken te
kunnen doen en na te kunnen gaan in hoeverre risico's voor de ecologie of verspreidingsrisico's
aanwezig zijn, is nader onderzoek noodzakelijk. Hiertoe dient in eerste instantie de omvang van de
verontreinigingen beter in kaart te worden gebracht. Wegens de aanwezigheid van bebouwing aldaar
kan een nader onderzoek echter pas plaatsvinden NA sloop van de opstallen.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Grond met verhogingen tot boven interventiewaarden is
niet geschikt voor hergebruik elders.


6.      SLOTOPMERKINGEN

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV. Een bodemonderzoek wordt
steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte
geldigheidsduur.

Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist door
de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan
ook.

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en juistheid
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek.

Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verstreken
na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de
resultaten van het onderzoek.

De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente.

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.




                                                - 13 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Landview BV Bodemonderzoek                                                      Rapportnummer 2021261



7.       REFERENTIES


*    Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Julianaweg 95 – Foksiastraat 1 te Volendam.
     Landview BV, rapportnummer 2016240, 7 juli 2016.

*    Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, NEN
     5725:2017. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, oktober 2017.

*    Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN
     5740/A1. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, februari 2016.

*    Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor Veldwerk bij milieuhygiënisch
     bodemonderzoek BRL SIKB 2000. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer,
     vigerende versie.

*    Bodem, boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die
     worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek, NPR 5741. Nederlands Normalisatie-
     instituut, Delft, 1994.

*    Wijziging Circulaire bodemsanering. Vigerende versie. Staatscourant, ’s-Gravenhage.

*    Wijziging Regeling bodemkwaliteit. Vigerende versie. Staatscourant, ’s-Gravenhage.

*    Leidraad Bodembescherming. Vigerende aflevering. SDU uitgeverij, 's-Gravenhage.

*    Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ.
     Regionale studies, Werkgroep Noord-Holland, Instituut voor Cultuurtechniek en
     Waterhuishouding, Wageningen, 1982.

*    Grondwaterkwaliteit. Een eerste presentatie van grondwaterkwaliteitsgegevens uit het Provinciaal
     Meetnet Grondwaterkwaliteit, Provincie Noord-Holland, december 1996.

*    Tijdreis, over 200 jaar topografie. www.topotijdreis.nl




                                                  - 14 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 REGIONALE SITUATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                  Uw referentie: 2021261




                    Deze kaart is noordgericht               Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                             Kadastrale gemeente             Edam
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                             Sectie                          D
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                             Perceel                         13757
                    Bebouwing
                                                             Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 juni 2021   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers     eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>              19


         1                        18
         7

     5                          kin
                                    d   ero
                        16                    pv
                                                   an
                                                     g
                                                                  17
               4

12                                                                     6

                   pe                         15             13                      14
                        ut                          2
                             er
                               sp
                                 ee                                        gymzaal
         11                        lza                   3
                                      a   l




                                                                              8
                                                   10         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN                                                                                                     Projectcode: 2021261



                                 Datum:                          2-6-2021                                   Datum:                          2-6-2021
   Boring:        03                                                          Boring:        04
   Boormeester:   F. Borst                                                    Boormeester:   F. Borst
                                   tegel                                                                      tegel
          0                                                                          0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, bruin                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, bruin

                       1                                                                          1



                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak                              Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak
         50                  betonhoudend, donkerbruin                              50                  metselpuinhoudend, donkerbruin
                                                                                                  2
                       2


                                                                                                        Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus,
                                                                                                  3     donkerbruin
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus,
        100                  donker bruingrijs                                     100
                       3                                                                                Zand, uiterst fijn, kleiïg, donker zwartgrijs
                                                                                                  4




                                 Datum:                          2-6-2021                                   Datum:                          2-6-2021
   Boring:        05                                                          Boring:        06
   Boormeester:   F. Borst                                                    Boormeester:   F. Borst
                                   tegel                                                                      beton
          0                                                                          0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak gleyhoudend,                              Lege ruimte
                             bruin
                       1



                             Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
         50                  metselpuinhoudend, donkerbruin                         50
                       2



                             Veen, zwak kleiïg, donkerbruin
                                                                                                        Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak
        100            3                                                           100                  metselpuinhoudend, zwak schelphoudend,
                                                                                                  1     donker bruingrijs



                                                                                                        Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak
                                                                                                        schelphoudend, donkergrijs
                                                                                   150            2



                                                                                                        Veen, zwak kleiïg, donkerbruin


                                                                                                  3
                                                                                   200




                                 Datum:                          2-6-2021                                   Datum:                          2-6-2021
   Boring:        07                                                          Boring:        08
   Boormeester:   F. Borst                                                    Boormeester:   F. Borst
                                   tegel                                                                      tegel
          0                                                                          0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs                                          Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus,
                                                                                                        donkerbruin
                       1
                                                                                                  1


                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak
         50                  metselpuinhoudend, zwak schelphoudend,                 50
                             donker zwartgrijs
                       2




                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak
        100                  schelphoudend, donkergrijs
                       3




Lokatienaam:Julianaweg 95/ Foksiastraat 1                                                                                          getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN                                                                                                     Projectcode: 2021261



                                 Datum:                          2-6-2021                                  Datum:                          2-6-2021
   Boring:        09                                                         Boring:        10
   Boormeester:   F. Borst                                                   Boormeester:   F. Borst
                                   klinker                                                                   bosschage
          0                                                                         0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, bruin                                         Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
                                                                                                       donkerbruin

                       1                                                                         1



         50                                                                        50




                                 Datum:                          2-6-2021                                  Datum:                          2-6-2021
   Boring:        11                                                         Boring:        12
   Boormeester:   F. Borst                                                   Boormeester:   F. Borst
                                   gras                                                                      tegel
          0                                                                         0
                             Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijsbruin
                             zwak schelphoudend, donkerbruin

                       1                                                                         1



         50                                                                        50




                                 Datum:                          2-6-2021                                  Datum:                          2-6-2021
   Boring:        13                                                         Boring:        14
   Boormeester:   F. Borst                                                   Boormeester:   F. Borst
                                   tegel                                                                     bosschage
          0                                                                         0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak                             Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
                             metselpuinhoudend, zwak gleyhoudend,                                      zwak metselpuinhoudend, donkerbruin
                             donker bruingrijs
                       1                                                                         1



         50                                                                        50




                                 Datum:                          2-6-2021                                  Datum:                          2-6-2021
   Boring:        15                                                         Boring:        16
   Boormeester:   F. Borst                                                   Boormeester:   F. Borst
                                   tegel                                                                     erf
          0                                                                         0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak                             Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
                             metselpuinhoudend, zwak gleyhoudend, bruin                          1     donkerbruin

                       1
                                                                                                       Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs

         50                                                                        50
                                                                                                 2




                                 Datum:                          2-6-2021                                  Datum:                          2-6-2021
   Boring:        17                                                         Boring:        18
   Boormeester:   F. Borst                                                   Boormeester:   F. Borst
                                   tegel                                                                     tegel
          0                                                                         0
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijsbruin                                    Zand, uiterst fijn, kleiïg, bruingrijs


                       1                                                                         1



         50                                                                        50




Lokatienaam:Julianaweg 95/ Foksiastraat 1                                                                                          getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN                                                      Projectcode: 2021261



                                 Datum:                         2-6-2021
   Boring:        19
   Boormeester:   F. Borst
                                   tegel
          0
                       1     Zand, uiterst fijn, kleiïg, bruingrijs
                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak
                       2     metselpuinhoudend, donker bruingrijs



                             Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak
         50                  schelphoudend, grijs
                       3




Lokatienaam:Julianaweg 95/ Foksiastraat 1                                      getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4.1 ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM

Locatie         : Julianaweg 95 - Foksiastraat 1 te Volendam
Projectnummer   : 2021261


Project code:    1199470
                 1199472
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG




Uw kenmerk              :   2021261-maria
Ons kenmerk             :   Project 1199470
Validatieref.           :   1199470_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   GKMZ-TPZJ-XVLN-GDSC
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                             Amsterdam, 10 juni 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199470
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757315 = 01-1-1 01
6757316 = 02-1-1 02


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021                     02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021                     03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021                     03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757315                        6757316
Uw Matrix                                       :                        Grondwater                     Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As)                   µg/l                                        13                             22
S barium (Ba)                   µg/l                                        89                             22
S cadmium (Cd)                  µg/l                                       < 0,2                          < 0,2
S kobalt (Co)                   µg/l                                       <2                             <2
S koper (Cu)                    µg/l                                       <2                             <2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)     µg/l                                       < 0,05                         < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                       <2                             <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                       <2                             <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                       <3                             <3
S zink (Zn)                     µg/l                                      < 10                           < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50                           < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02
S o-xyleen                       µg/l                                         0,59                        < 0,1
S styreen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S tolueen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S xyleen (som m+p)               µg/l                                         0,73                        < 0,2
S som xylenen                    µg/l                                         1,3                           0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                     < 0,2                         < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1                           0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4                           0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)         µg/l                                  < 0,2                         < 0,2


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GKMZ-TPZJ-XVLN-GDSC                                                                                     Ref.: 1199470_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199470
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GKMZ-TPZJ-XVLN-GDSC                                                                                     Ref.: 1199470_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199470
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6757315           01-1-1 01                                                                  01                                            0313723MM
                                                                                             01                                            0393502YA

6757316           02-1-1 02                                                                  02                                            0313775MM
                                                                                             02                                            0393470YA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GKMZ-TPZJ-XVLN-GDSC                                                                                     Ref.: 1199470_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199470
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As)                                          :   Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)                     :   Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen                                   :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GKMZ-TPZJ-XVLN-GDSC                                                                                     Ref.: 1199470_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG




Uw kenmerk              :   2021261-maria
Ons kenmerk             :   Project 1199472
Validatieref.           :   1199472_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   RZEN-YIME-LYZP-UKAU
Bijlage(n)              :   7 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)



                                                                                                             Amsterdam, 10 juni 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757318 = bg1 03 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
6757319 = bg2 04 (0-40) 05 (0-40) 07 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-30) 18 (0-50) 19 (10-40)
6757320 = og1 03 (40-90) 04 (40-80) 07 (40-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021                     02/06/2021                      02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021                     03/06/2021                      03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021                     03/06/2021                      03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757318                        6757319                         6757320
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       93,4                           88,8                           86,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               0,6                            2,4                            1,2
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                              1,2                           <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                  < 20                           < 20                            < 20
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                   < 0,20                         < 0,20                          < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                   < 3,0                            4,3                           < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                   < 5,0                          < 5,0                             6,4
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                   < 0,05                           0,05                          < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                  < 10                             12                              17
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                   < 1,5                          < 1,5                           < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                     5                              6                               5
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                  < 20                             35                              36

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                              < 35                             73                            < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                          0,13                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05                          4,6                           < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05                          1,6                           < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   < 0,05                          4,3                             0,067
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05                          1,9                           < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,05                          1,8                           < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05                          1,3                           < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,05                          1,6                           < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05                          0,81                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05                          0,80                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,35                         19                               0,38

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,005                           0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                       Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757318 = bg1 03 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
6757319 = bg2 04 (0-40) 05 (0-40) 07 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-30) 18 (0-50) 19 (10-40)
6757320 = og1 03 (40-90) 04 (40-80) 07 (40-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021                     02/06/2021                    02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021                     03/06/2021                    03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021                     03/06/2021                    03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757318                        6757319                       6757320
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                         Grond
Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA                            µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFPeA                           µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFHxA                           µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFHpA                           µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFOA lineair                    µg/kg ds               0,1                                                0,3                           0,2
Q PFOA vertakt                    µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFNA                            µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,2                         < 0,1
Q PFDA                            µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFUnDA                          µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFDoDA                          µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFTrDA                          µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFTeDA                          µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFHxDA                          µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Q PFODA                           µg/kg ds             < 0,1                                              < 0,1                         < 0,1
Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS                                          µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q PFPeS                                         µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q PFHxS                                         µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q PFHpS                                         µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q PFOS lineair                                  µg/kg ds                      1,1                           0,5                           0,8
Q PFOS vertakt                                  µg/kg ds                      0,2                           0,1                           0,2
Q PFDS                                          µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q 6:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q 8:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q 10:2 FTS                                      µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA                                       µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q MeFOSA                                        µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q EtFOSAA                                       µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q PFOSA                                         µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
Q 8:2 DiPAP                                     µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
    som PFOA                                    µg/kg ds                      0,2                            0,4                           0,3
    som PFOS                                    µg/kg ds                      1,3                            0,6                           1,0




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757321 = og2 05 (80-120) 06 (170-220)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757321
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        53,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               11,5
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                6,4
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     21
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                    < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     11
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                      4
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     36

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               110

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,086
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,12
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,055
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,094
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,060
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,063
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,62

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757321 = og2 05 (80-120) 06 (170-220)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757321
Uw Matrix                                       :                        Grond
Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA                            µg/kg ds             < 0,1
Q PFPeA                           µg/kg ds             < 0,1
Q PFHxA                           µg/kg ds             < 0,1
Q PFHpA                           µg/kg ds             < 0,1
Q PFOA lineair                    µg/kg ds             < 0,1
Q PFOA vertakt                    µg/kg ds             < 0,1
Q PFNA                            µg/kg ds             < 0,1
Q PFDA                            µg/kg ds             < 0,1
Q PFUnDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFDoDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFTrDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFTeDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFHxDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFODA                           µg/kg ds             < 0,1
Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q PFPeS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHxS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHpS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOS lineair                                  µg/kg ds                      0,1
Q PFOS vertakt                                  µg/kg ds                    < 0,1
Q PFDS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q 6:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q 8:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q 10:2 FTS                                      µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA                                       µg/kg ds                    < 0,4
Q MeFOSA                                        µg/kg ds                    < 0,1
Q EtFOSAA                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOSA                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q 8:2 DiPAP                                     µg/kg ds                    < 0,1
    som PFOA                                    µg/kg ds                      0,1
    som PFOS                                    µg/kg ds                      0,2




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 5 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757322 = m5.2 05 (40-80)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757322
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        64,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                9,6
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                2,2
Anorganische parameters - metalen
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                     11




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 6 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.
Uw Monsterreferenties
6757323 = m6.1 06 (90-130)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        02/06/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/06/2021
Startdatum                                      :                        03/06/2021
Monstercode                                     :                        6757323
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       74,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               1,5
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1
Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                   530




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 7 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                         :     bg2 04 (0-40) 05 (0-40) 07 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-30) 18 (0-50) 19 (10-40)
Monstercode                           :     6757319

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluornonaanzuur (PFNA): -                verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie                         :     og2 05 (80-120) 06 (170-220)
Monstercode                           :     6757321

Opmerking(en) bij resultaten:
N-                            - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA:




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6757319
Uw project                 : 2021261-maria
omschrijving
Uw referentie              : bg2 04 (0-40) 05 (0-40) 07 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-30) 18 (0-50) 19 (10-40)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              19 %
2)   fractie C19 - C29                54 %
3)   fractie C29 - C35                22 %
4)   fractie C35 -< C40                6%

minerale olie gehalte: 73 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 2 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6757321
Uw project                 : 2021261-maria
omschrijving
Uw referentie              : og2 05 (80-120) 06 (170-220)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              11 %
2)   fractie C19 - C29                34 %
3)   fractie C29 - C35                51 %
4)   fractie C35 -< C40                4%

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6757318           bg1 03 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50)                      03                          0-0.4             3847056AA
                  14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)                                              08                          0-0.5             3847073AA
                                                                                             09                          0-0.5             3847070AA
                                                                                             10                          0-0.5             3847772AA
                                                                                             13                          0-0.5             3847763AA
                                                                                             14                          0-0.5             3847767AA
                                                                                             15                          0-0.5             3847776AA
                                                                                             17                          0-0.5             3847760AA

6757319           bg2 04 (0-40) 05 (0-40) 07 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-50)                      04                          0-0.4             3847058AA
                  16 (0-30) 18 (0-50) 19 (10-40)                                             11                          0-0.5             3847770AA
                                                                                             05                          0-0.4             3847064AA
                                                                                             12                          0-0.5             3847781AA
                                                                                             16                          0-0.3             3847775AA
                                                                                             18                          0-0.5             3847762AA
                                                                                             07                          0-0.4             3847067AA
                                                                                             19                          0.1-0.4           3847769AA

6757320           og1 03 (40-90) 04 (40-80) 07 (40-90)                                       03                          0.4-0.9           3847057AA
                                                                                             04                          0.4-0.8           3847060AA
                                                                                             07                          0.4-0.9           3847069AA

6757321           og2 05 (80-120) 06 (170-220)                                               05                          0.8-1.2           3847061AA
                                                                                             06                          1.7-2.2           3847068AA

6757322           m5.2 05 (40-80)                                                            05                          0.4-0.8           3847063AA

6757323           m6.1 06 (90-130)                                                           06                          0.9-1.3           3847066AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                              Bijlage Omschrijvingen PFAS


PFAS component                      Volledige naam PFAS component

10:2 FTS                            10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS                             4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS                             6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP                           8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS                             8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA                             EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA                              MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA                             MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA                                PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS                                PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA                                PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA                              PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS                                PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA                               PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS                               PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA                               PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA                              PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS                               PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA                                PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair                        PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt                        PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA                               PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair                        PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt                        PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA                               PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA                               PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS                               PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA                              PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA                              PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA                              PFUnDA (perfluorundecaanzuur)




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 3 van 3

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1199472
Uw project omschrijving                         : 2021261-maria
Opdrachtgever                                   : Landview B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8


In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PFAS                                                 : Eigen methode




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZEN-YIME-LYZP-UKAU                                                                                     Ref.: 1199472_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4.2 TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Project             2021261-maria
Certificaten        1199472
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                                  Toetsdatum: 15 juni 2021 09:12


Monsterreferentie                   6757318
Monsteromschrijving                 bg1 03 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW                 T           I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)             0.6            10
Lutum                                % (m/m ds)             1.0            25

Droogrest
droge stof                           %                    93.4           93.4          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                          mg/kg ds             < 20           < 54          @               190            555          920
cadmium (Cd)                         mg/kg ds            < 0.2         < 0.24          -               0.6            6.8            13
kobalt (Co)                          mg/kg ds              <3           < 7.4          -                15          102.5          190
koper (Cu)                           mg/kg ds              <5           < 7.2          -                40            115          190
kwik (Hg) (niet vluchtig)            mg/kg ds           < 0.05         < 0.05          -              0.15         18.075            36
lood (Pb)                            mg/kg ds             < 10           < 11          -                50            290          530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds            < 1.5          < 1.0          -               1.5          95.75          190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds                 5            15          -                35           67.5          100
zink (Zn)                            mg/kg ds             < 20           < 33          -               140            430          720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)            µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorpentaanzuur (PFPeA)          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexaanzuur (PFHxA)           µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorheptaanzuur (PFHpA)          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaanzuur (PFOA) line       µg/kg ds               0.1            0.1         @
perfluoroctaanzuur (PFOA) ver        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluornonaanzuur (PFNA)            µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluordecaanzuur (PFDeA)           µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorundecaanzuur (PFUnD          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluordodecaanzuur (PFDoD          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluortridecaanzuur (PFTrDA        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluortetradecaanzuur (PFTe        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexadecaanzuur (PFHx         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctadecaanzuur (PFOD         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorsulfonzuren
perfluorbutaansulfonzuur (PFB        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorpentaansulfonzuur (PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexaansulfonzuur (PF         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorheptaansulfonzuur(PF         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO        µg/kg ds               1.1            1.1         @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO        µg/kg ds               0.2            0.2         @
perfluordecaansulfonzuur (PFD        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - precursors
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
10:2 fluortelomeer sulfonzuur        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - overig
N-methylperfluoroctaansulfon         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
N-methylperfluoroctaansulfon         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
N-ethylperfluoroctaansulfona         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaansulfonamide (PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest     µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - sommaties
som PFOA                             µg/kg ds               0.2          0.17          @
som PFOS                             µg/kg ds               1.3            1.3         @

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds             < 35          < 120          -               190           2595         5000


Pagina 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 10

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
chryseen                         mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds    < 0.05    < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds      0.35     < 0.35   -    1.5   20.75   40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 52                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 101                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 118                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 138                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 153                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 180                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds     0.005    < 0.024   -   0.02    0.51    1




Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 10

Monsterreferentie                   6757319
Monsteromschrijving                 bg2 04 (0-40) 05 (0-40) 07 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-30) 18 (0-50) 19 (10-40)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW                  T      I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)             2.4            10
Lutum                                % (m/m ds)             1.2            25

Droogrest
droge stof                           %                    88.8           88.8          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                          mg/kg ds             < 20           < 54          @              190             555       920
cadmium (Cd)                         mg/kg ds            < 0.2         < 0.24          -               0.6            6.8        13
kobalt (Co)                          mg/kg ds               4.3            15       1.0 AW              15          102.5       190
koper (Cu)                           mg/kg ds              <5           < 7.1          -                40            115       190
kwik (Hg) (niet vluchtig)            mg/kg ds             0.05           0.07          -              0.15         18.075        36
lood (Pb)                            mg/kg ds               12             19          -                50            290       530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds            < 1.5          < 1.0          -               1.5          95.75       190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds                 6            18          -                35           67.5       100
zink (Zn)                            mg/kg ds               35             82          -              140             430       720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)            µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorpentaanzuur (PFPeA)          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexaanzuur (PFHxA)           µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorheptaanzuur (PFHpA)          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaanzuur (PFOA) line       µg/kg ds               0.3           0.3          @
perfluoroctaanzuur (PFOA) ver        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluornonaanzuur (PFNA)            µg/kg ds            < 0.2           0.14          @
perfluordecaanzuur (PFDeA)           µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorundecaanzuur (PFUnD          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluordodecaanzuur (PFDoD          µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluortridecaanzuur (PFTrDA        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluortetradecaanzuur (PFTe        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexadecaanzuur (PFHx         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctadecaanzuur (PFOD         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorsulfonzuren
perfluorbutaansulfonzuur (PFB        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorpentaansulfonzuur (PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexaansulfonzuur (PF         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorheptaansulfonzuur(PF         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO        µg/kg ds               0.5           0.5          @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO        µg/kg ds               0.1           0.1          @
perfluordecaansulfonzuur (PFD        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - precursors
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
10:2 fluortelomeer sulfonzuur        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - overig
N-methylperfluoroctaansulfon         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
N-methylperfluoroctaansulfon         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
N-ethylperfluoroctaansulfona         µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaansulfonamide (PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest     µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - sommaties
som PFOA                             µg/kg ds               0.4          0.37          @
som PFOS                             µg/kg ds               0.6           0.6          @

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds               73            300       1.6 AW            190           2595       5000




Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 10

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds      0.13       0.13
fenantreen                       mg/kg ds       4.6        4.6
anthraceen                       mg/kg ds       1.6        1.6
fluoranteen                      mg/kg ds       4.3        4.3
benzo(a)antraceen                mg/kg ds       1.9        1.9
chryseen                         mg/kg ds       1.8        1.8
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds       1.3        1.3
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds       1.6        1.6
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds      0.81       0.81
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds       0.8        0.8

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds       19         19    13 AW    1.5   20.75   40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029
PCB - 52                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029
PCB - 101                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029
PCB - 118                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029
PCB - 138                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029
PCB - 153                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029
PCB - 180                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0029

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds     0.005    < 0.020     -     0.02    0.51    1




Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 10

Monsterreferentie                   6757320
Monsteromschrijving                 og1 03 (40-90) 04 (40-80) 07 (40-90)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             1.2              10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0              25

Droogrest
droge stof                          %                     86.2             86.2     @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              < 20             < 54     @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.24        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               <3          < 7.4        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               6.4              13      -         40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds            < 0.05        < 0.05        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds                17              27      -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                 5              15      -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds                36              85      -        140      430     720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)           µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorpentaanzuur (PFPeA)         µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorhexaanzuur (PFHxA)          µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorheptaanzuur (PFHpA)         µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluoroctaanzuur (PFOA) line      µg/kg ds               0.2              0.2     @
perfluoroctaanzuur (PFOA) ver       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluornonaanzuur (PFNA)           µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluordecaanzuur (PFDeA)          µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorundecaanzuur (PFUnD         µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluordodecaanzuur (PFDoD         µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluortridecaanzuur (PFTrDA       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluortetradecaanzuur (PFTe       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorhexadecaanzuur (PFHx        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluoroctadecaanzuur (PFOD        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @

Perfluorsulfonzuren
perfluorbutaansulfonzuur (PFB       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorpentaansulfonzuur (PF       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorhexaansulfonzuur (PF        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluorheptaansulfonzuur(PF        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.8              0.8     @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.2              0.2     @
perfluordecaansulfonzuur (PFD       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @

Perfluorverbindingen - precursors
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
10:2 fluortelomeer sulfonzuur       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @

Perfluorverbindingen - overig
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
N-ethylperfluoroctaansulfona        µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
perfluoroctaansulfonamide (PF       µg/kg ds             < 0.1             0.07     @
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest    µg/kg ds             < 0.1             0.07     @

Perfluorverbindingen - sommaties
som PFOA                            µg/kg ds               0.3             0.27     @
som PFOS                            µg/kg ds                 1               1      @

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35         < 120        -        190     2595    5000




Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 10

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds     0.067      0.067
benzo(a)antraceen                mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
chryseen                         mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds    < 0.05    < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds    < 0.05    < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds      0.38       0.38   -    1.5   20.75   40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 52                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 101                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 118                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 138                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 153                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035
PCB - 180                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds     0.005    < 0.024   -   0.02    0.51    1




Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Pagina 7 van 10

Monsterreferentie                   6757321
Monsteromschrijving                 og2 05 (80-120) 06 (170-220)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)           11.5              10
Lutum                               % (m/m ds)             6.4             25

Droogrest
droge stof                          %                    53.6             53.6        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds               21              52         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            < 0.2           < 0.16        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds              <3             < 5.0        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              <5             < 4.9        -         40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           < 0.05           < 0.04        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds               11              14         -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5            < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                4                9        -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds               36              58         -        140      430     720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)           µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorpentaanzuur (PFPeA)         µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorhexaanzuur (PFHxA)          µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorheptaanzuur (PFHpA)         µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluoroctaanzuur (PFOA) line      µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluoroctaanzuur (PFOA) ver       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluornonaanzuur (PFNA)           µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluordecaanzuur (PFDeA)          µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorundecaanzuur (PFUnD         µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluordodecaanzuur (PFDoD         µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluortridecaanzuur (PFTrDA       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluortetradecaanzuur (PFTe       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorhexadecaanzuur (PFHx        µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluoroctadecaanzuur (PFOD        µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @

Perfluorsulfonzuren
perfluorbutaansulfonzuur (PFB       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorpentaansulfonzuur (PF       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorhexaansulfonzuur (PF        µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluorheptaansulfonzuur(PF        µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.1        0.08696         @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluordecaansulfonzuur (PFD       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @

Perfluorverbindingen - precursors
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
10:2 fluortelomeer sulfonzuur       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @

Perfluorverbindingen - overig
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds            < 0.4          0.2435         @
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
N-ethylperfluoroctaansulfona        µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
perfluoroctaansulfonamide (PF       µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest    µg/kg ds            < 0.1         0.06087         @

Perfluorverbindingen - sommaties
som PFOA                            µg/kg ds               0.1         0.1217         @
som PFOS                            µg/kg ds               0.2         0.1478         @

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              110              96         -        190     2595    5000




Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Pagina 8 van 10

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds    < 0.05     < 0.030
fenantreen                       mg/kg ds     0.086       0.075
anthraceen                       mg/kg ds    < 0.05     < 0.030
fluoranteen                      mg/kg ds      0.12        0.10
benzo(a)antraceen                mg/kg ds     0.055       0.048
chryseen                         mg/kg ds     0.094       0.082
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds      0.06       0.052
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds     0.063       0.055
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds    < 0.05     < 0.030
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds    < 0.05     < 0.030

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds      0.62        0.54   -    1.5   20.75   40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061
PCB - 52                         mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061
PCB - 101                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061
PCB - 118                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061
PCB - 138                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061
PCB - 153                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061
PCB - 180                        mg/kg ds   < 0.001   < 0.00061

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds     0.005    < 0.0043   -   0.02    0.51    1




Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Pagina 9 van 10

Monsterreferentie     6757322
Monsteromschrijving   m5.2 05 (40-80)
Analyse                 Eenheid         Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW     T      I

Lutum/Humus
Organische stof       % (m/m ds)                9.6           10
Lutum                 % (m/m ds)                2.2           25

Droogrest
droge stof            %                         64           64.0        @

Metalen ICP-AES
nikkel (Ni)           mg/kg ds                  11            32         -        35   67.5   100




Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Pagina 10 van 10

Monsterreferentie              6757323
Monsteromschrijving            m6.1 06 (90-130)
Analyse                           Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel                AW    T      I

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)             1.5             10
Lutum                           % (m/m ds)             1.0             25

Droogrest
droge stof                      %                     74.4           74.4         @

Metalen ICP-AES
zink (Zn)                       mg/kg ds               530          1300         1.7 I            140      430   720

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
xI                > Interventiewaarde
x AW              x maal Achtergrondwaarde
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4.3 TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Project             2021261-maria
Certificaten        1199470
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.1.0                                                                    Toetsdatum: 10 juni 2021 11:13


Monsterreferentie                   6757315
Monsteromschrijving                 01-1-1 01
Analyse                               Eenheid   Analyseres.             Toetsoordeel          S          T              I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)                         µg/l                13                    1.3 S          10         35             60
barium (Ba)                         µg/l                89                    1.8 S          50       337.5          625
cadmium (Cd)                        µg/l             < 0.2                      -           0.4         3.2             6
kobalt (Co)                         µg/l               <2                       -            20         60           100
koper (Cu)                          µg/l               <2                       -            15         45             75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l            < 0.05                      -          0.05       0.175           0.3
lood (Pb)                           µg/l               <2                       -            15         45             75
molybdeen (Mo)                      µg/l               <2                       -             5       152.5          300
nikkel (Ni)                         µg/l               <3                       -            15         45             75
zink (Zn)                           µg/l              < 10                      -            65       432.5          800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l              < 50                      -            50        325           600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l             < 0.2                      -           0.2        15.1            30
ethylbenzeen                        µg/l             < 0.2                      -             4         77           150
naftaleen                           µg/l            < 0.02                      -          0.01      35.005            70
o-xyleen                            µg/l              0.59
styreen                             µg/l             < 0.2                      -             6        153           300
tolueen                             µg/l             < 0.2                      -             7       503.5         1000
xyleen (som m+p)                    µg/l              0.73

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                1.3                   6.5 S         0.2        35.1            70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan               µg/l             < 0.1                      -          0.01     150.005          300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l             < 0.1                      -          0.01      65.005          130
1,1-dichloorethaan                  µg/l             < 0.2                      -             7       453.5          900
1,1-dichlooretheen                  µg/l             < 0.1                      -          0.01       5.005            10
1,1-dichloorpropaan                 µg/l             < 0.2
1,2-dichloorethaan                  µg/l             < 0.2                      -             7       203.5          400
1,2-dichloorpropaan                 µg/l             < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l             < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l             < 0.1
dichloormethaan                     µg/l             < 0.2                      -          0.01     500.005         1000
monochlooretheen (vinylchlori       µg/l             < 0.2                      -          0.01       2.505             5
tetrachlooretheen                   µg/l             < 0.1                      -          0.01      20.005            40
tetrachloormethaan                  µg/l             < 0.1                      -          0.01       5.005            10
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l             < 0.1
trichlooretheen                     µg/l             < 0.2                      -            24        262           500
trichloormethaan                    µg/l             < 0.2                      -             6        203           400

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                0.1                     -          0.01      10.005            20
som dichloorpropanen                µg/l                0.4                     -           0.8        40.4            80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform          µg/l             < 0.2                     @                                     630

Toetsoordeel monster 6757315:                                         Overschrijding Streefwaarde




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Monsterreferentie                   6757316
Monsteromschrijving                 02-1-1 02
Analyse                               Eenheid   Analyseres.                   Toetsoordeel              S         T       I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)                         µg/l                 22                       2.2 S                10        35      60
barium (Ba)                         µg/l                 22                         -                  50      337.5    625
cadmium (Cd)                        µg/l              < 0.2                         -                  0.4       3.2      6
kobalt (Co)                         µg/l                <2                          -                  20        60     100
koper (Cu)                          µg/l                <2                          -                  15        45      75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l             < 0.05                         -              0.05        0.175    0.3
lood (Pb)                           µg/l                <2                          -                  15        45      75
molybdeen (Mo)                      µg/l                <2                          -                   5      152.5    300
nikkel (Ni)                         µg/l                <3                          -                  15        45      75
zink (Zn)                           µg/l               < 10                         -                  65      432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l               < 50                         -                  50       325     600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l              < 0.2                         -                  0.2      15.1     30
ethylbenzeen                        µg/l              < 0.2                         -                   4        77     150
naftaleen                           µg/l             < 0.02                         -              0.01       35.005     70
o-xyleen                            µg/l              < 0.1
styreen                             µg/l              < 0.2                         -                   6       153     300
tolueen                             µg/l              < 0.2                         -                   7      503.5   1000
xyleen (som m+p)                    µg/l              < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                0.2                         -                  0.2      35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan               µg/l              < 0.1                         -              0.01      150.005    300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l              < 0.1                         -              0.01       65.005    130
1,1-dichloorethaan                  µg/l              < 0.2                         -                   7      453.5    900
1,1-dichlooretheen                  µg/l              < 0.1                         -              0.01        5.005     10
1,1-dichloorpropaan                 µg/l              < 0.2
1,2-dichloorethaan                  µg/l              < 0.2                         -                   7      203.5    400
1,2-dichloorpropaan                 µg/l              < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l              < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l              < 0.1
dichloormethaan                     µg/l              < 0.2                         -              0.01      500.005   1000
monochlooretheen (vinylchlori       µg/l              < 0.2                         -              0.01        2.505      5
tetrachlooretheen                   µg/l              < 0.1                         -              0.01       20.005     40
tetrachloormethaan                  µg/l              < 0.1                         -              0.01        5.005     10
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l              < 0.1
trichlooretheen                     µg/l              < 0.2                         -                  24       262     500
trichloormethaan                    µg/l              < 0.2                         -                   6       203     400

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                0.1                         -              0.01       10.005     20
som dichloorpropanen                µg/l                0.4                         -                  0.8      40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform          µg/l              < 0.2                        @                                    630

Toetsoordeel monster 6757316:                                               Overschrijding Streefwaarde


Legenda
@                  Geen toetsoordeel mogelijk
-                  <= Streefwaarde
xS                 x maal Streefwaarde
N.B.               De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5 GEGEVENS VOORONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                 7
              1
         5

                                     kin
                                         d   ero
     6                                             pv
                        17                           an
                                                       g         8

             16                                                       4

15
                                                            18
                                                                       3
                       pe                                                            9
                            ut                          2
                                 er
                  11               sp
                                     ee                               gymzaal
                                       lza                                               12
                                          al



                                                                      10
                                                                                13




                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6 FOTO´S HUIDIGE SITUATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>