<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         Onderzoek geluidwering gevel



         Datum:           13 september 2022
         Referentie:      20221283
         Project:         Appartementen Maria Goretti blok A te Volendam



         Inleiding


         In deze rapportage zijn de uitgangspunten, eisen en resultaten samengevat van het onderzoek
         geluidwering gevel voor het project “Appartementen Maria Goretti Blok A te Volendam”.



         Rekenmethodiek

         De geluidwering gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.



         Uitgangspunten

         -    De berekeningen zijn gebaseerd op tekeningen getekend door Rudy Uytenhaak partners
              architecten als ingediend.
         -    Volgens het bouwbesluit zijn de verblijfsruimten met een woonfunctie berekend. Er zijn
              maatgevende verblijfsruimten berekend – de berekende ruimten zijn aangegeven in het
              overzicht als bijgevoegd in bijlage 1.
         -    Wanneer per verblijfsruimte wordt voldaan aan de eisen voor een verblijfsgebied volgt
              automatisch dat per ruimte wordt voldaan.
         -    Er is rekening gehouden met verhoudingsrestrictie voor V/Sr. Wanneer de verhouding
              kleiner is dan 3 dient de verhouding tussen deze minimaal 3 m te bedragen conform het
              wijzigingsblad NEN 5077:2006 / C3:2012



         Geldende eisen

         De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA;k) van
         verblijfsgebieden van een woonfunctie, bepaald volgens de norm NEN 5077, dienen minimaal
         gelijk te zijn aan de geluidbelasting buiten, minus 33 dB(A), met een minimum van 20 dB(A).
         Voor individuele verblijfsruimten mag de karakteristieke geluidwering 2 dB(A) lager zijn dan de
         vereiste waarde voor het verblijfsgebied.




Industrieweg 22   +31 592 201 320                  www.kroonbouwfysica.nl                 BTW nummer: NL107237568B01
9403 AA Assen     info@kroonbouwfysica.nl          IBAN nummer: NL29 RABO 0368 9567 84    KvK nummer: 55749836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Geluidbelasting

Er is een akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai uitgevoerd door de SAB.
Het akoestisch onderzoek Julianaweg Volendam d.d. 26-07-2022 is separaat in te zien.
De relevante informatie uit dat onderzoek is aangegeven in bijlage 2. Voor de geluidsbelasting
zijn de waarden per gevel en hoogte als aangegeven in het voorgenoemd onderzoek
gehanteerd. Deze zijn tevens overgenomen op de overzichtstekeningen in bijlage 1.
De aangegeven waarden zijn cumulatief en exclusief correctie volgens de Wet geluidhinder
artikel 110g.



Correcties

In de berekeningen ter bepaling van de karakteristieke geluidwering van de gevel dienen
verschillende correctiefactoren te worden toegepast.

Geluidbelastingcorrectie
Het verschil tussen de maximale geluidbelasting op de meest geluid belaste gevel en de
geluidbelasting op de andere gevels wordt CL genoemd. Voor deze correctie zijn de waarden
gehanteerd op basis van de berekende geluidbelastingen.

Fabriekscorrectie
Indien materialen worden geselecteerd op basis van (laboratorium-)specificaties van
leveranciers dient een marge van minimaal 1,5 dB(A) te worden aan gehouden. Dit wordt een
fabricagecorrectie (Cfabriek) genoemd.

Suskastcorrectie
Wanneer suskasten worden toegepast dienen er correcties te worden berekend.
Deze worden suskastcorrecties Csk1 en Csk2 genoemd. Deze zijn toegepast bij ruimten waar
natuurlijk ventilatietoevoer middels roosters aanwezig is (appartement type 4 en 5). Overige
appartementen worden met een WTW systeem uitgevoerd.

De voorgenoemde correcties worden bij elkaar opgeteld en als één waarde gecorrigeerd in de
berekening. De totale correctiewaarde staat in de rekenbladen vermeld achter de geluidisolatie
RA van de betreffende voorziening.




20221283_2022-09-13_Appartementen Maria Goretti blok A_geluidwering gevel                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Reflectiegeluid
De gevelreflectie (Cr) is een correctie als aangegeven in de NEN 5077. Voor een vlakke,
verticale uitwendige constructies dient de waarde 3 dB te worden opgenomen. Volgens de
aangegeven rekenmethode wordt deze gecorrigeerd.



Bouwkundige voorzieningen

In onderstaande tabellen is aangegeven welke bouwkundige voorzieningen benodigd zijn voor
de verschillende gevels.

Tabel 1: benodigde bouwkundige voorzieningen zuidwest- en noordoostgevel blok A Julianaweg
Onderdeel                     Voorziening o.g.                                   RA / Dnea (dB)
                                                                                 wegverkeer
Gevel                         Hsb constructie + massief 400 kg/m2 / HSB                 49/37
                              constructie > 55 kg/m2
Beglazing                     SGG Climalit / Climaplus Acoustic 31/36 (L)                    33
                              Met opbouw 10 - 15L – 6 mm
Ventilatie                    WTW                                                             -
Kozijn                        Kunststof kozijn                                               38
Kierdichting                  Dubbele kierdichting op de draaiende delen                     45
Naden                         Eenzijdig gekit/rubber profielen                               50

Tabel 2: benodigde bouwkundige voorzieningen zuidoostgevel blok A Julianaweg
Onderdeel                     Voorziening o.g.                                   RA / Dnea (dB)
                                                                                 wegverkeer
Gevel                         Hsb constructie 100 kg/m²                                   38
Beglazing                     SGG Climalit / Climaplus Silence 41/44 AST                  40
                              Met opbouw 12 - 20L - 44.A2 mm
Ventilatie                    Duco Largo 10 ‘ZR’ / WTW                                   46 / -
Kozijn                        Kunststof kozijn                                            38
Kierdichting                  Dubbele kierdichting op de draaiende delen                  45
Naden                         Eenzijdig gekit/rubber profielen                            50

Tabel 3: benodigde bouwkundige voorzieningen zuidwestgevel Blok A Meergracht
Onderdeel                     Voorziening o.g.                                   RA / Dnea (dB)
                                                                                 wegverkeer
Gevel                         Hsb constructie > 55 kg/m²                                  37
Beglazing                     Standaard HR++ beglazing                                    29
Ventilatie                    Duco Corto 20 ‘ZR’ / WTW                                  34 / -
Kozijn                        Kunststof kozijn                                            38
Kierdichting                  Dubbele kierdichting op de draaiende delen                  45
Naden                         Eenzijdig gekit/rubber profielen                            50



20221283_2022-09-13_Appartementen Maria Goretti blok A_geluidwering gevel                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Berekeningen

De geluidbelasting, eisen en berekeningen van de karakteristieke geluidwering zijn
weergegeven in bijlage 3 en worden samengevat in onderstaande tabel:

Tabel 4: overzicht geluidwering gevel berekeningen
Verblijfsruimten gebouw                       Geluidbelasting         Vereiste GA;k   Berekende GA;k
                                              (dB)                    (dB)            (dB)
App. M7 Woonkamer                                    57                    24               28
App. J4 Woonkamer                                    66                    33               35
App. J7 Woonkamer                                    62                    29               32
App. J7 Slaapkamer                                   66                    33               33
App. J18 Woonkamer                                   66                    33               34
App. J26 Woonkamer                                   66                    33               34
App. J26 Slaapkamer 1                                62                    29               34
App. J26 Slaapkamer 2                                66                    33               33



Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de vereiste minimale karakteristieke geluidwering gerealiseerd wordt
met de naden, kierdichtingen, beglazing, kozijnen, ventilatieroosters en dak- en gevelopbouw
zoals aangegeven bij de paragraaf bouwkundige voorzieningen.

Er wordt op gewezen dat om de vereiste geluidwering ook werkelijk te realiseren, een
zorgvuldige uitvoering van groot belang is. Vooral slechtere naad- en kierdichtingen,
bijvoorbeeld door een onvoldoende kwaliteit beslag op te openen delen, kunnen leiden tot
een sterk tegenvallend eindresultaat.




Bijlagen


1        Berekende ruimten
2        Geluidbelasting gegevens
3        Geluidwering gevel berekeningen




20221283_2022-09-13_Appartementen Maria Goretti blok A_geluidwering gevel                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Berekende ruimten/ geluidbelastingen – Appartementen Maria Goretti
1e verdieping Meergracht




                                                                                                                             53 dB


                                                                                                           App M7




                                                                                                           57 dB




                                                                     Legenda             Project:      Appartementen Maria Goretti
                                                                                         Referentie:   20221283
                                                                     Geluidbelasting     Datum:        07-09-2022
                                                                                         Door:         S. Kroondijk
                                                                     Berekende ruimten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Berekende ruimten/ geluidbelastingen – Appartementen Maria Goretti
Begane grond Julianaweg




                                                                                App J4 WK




                                                                                    66 dB




                                                                      Legenda
                                                                                            Project:      Appartementen Maria Goretti
                                                                                            Referentie:   20221283
                                                                      Geluidbelasting       Datum:        07-09-2022
                                                                      Berekende ruimten     Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Berekende ruimten/ geluidbelastingen – Appartementen Maria Goretti
1e verdieping Julianaweg




           App J7 WK

62 dB
         App J7 SK



              66 dB




                                                                     Legenda             Project:      Appartementen Maria Goretti
                                                                                         Referentie:   20221283
                                                                     Geluidbelasting     Datum:        07-09-2022
                                                                                         Door:         S. Kroondijk
                                                                     Berekende ruimten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Berekende ruimten/ geluidbelastingen – Appartementen Maria Goretti
2e verdieping Julianaweg




                                                 App J18 WK




                                                      66 dB




                                                                     Legenda             Project:      Appartementen Maria Goretti
                                                                                         Referentie:   20221283
                                                                     Geluidbelasting     Datum:        07-09-2022
                                                                                         Door:         S. Kroondijk
                                                                     Berekende ruimten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Berekende ruimten/ geluidbelastingen – Appartementen Maria Goretti
3e verdieping Julianaweg




                                                                                                                   App J26 SK1




                                                                                         App J26 WK                               62 dB
                                                                                                                App J26 SK2




                                                                                                           66 dB




                                                                     Legenda                 Project:      Appartementen Maria Goretti
                                                                                             Referentie:   20221283
                                                                     Geluidbelasting         Datum:        07-09-2022
                                                                                             Door:         S. Kroondijk
                                                                     Berekende ruimten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 – Akoestisch onderzoek – Appartementen Maria Goretti




                                                                                 Project:      Appartementen Maria Goretti
                                                                                 Referentie:   20221283
            De waarden cumulatief, exclusief corretie art. 110 g zijn ontleend   Datum:        07-09-2022
            aan het akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai van de SAB – d.d.      Door:         S. Kroondijk
            26-07-2022.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        D oor:                       KroonB ou wfys i  ca                                      Ui tgevoerd :           S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:                   A ppartem enten M ari   a Gorettibl
                                                                       okA
        P rojec tnr:                 20 22128 3
        V ertrek:                    A ppartem entM 7 W oonkam er/keu ken/sl aapkam er
                                                     3
        V olu m e vertrek:              55, 8      m       V /S r> 3             S pektru m :               weg
        O ppervl   akgevel   :          18 , 6     m2                      55, 8 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agal m ti jd :                 0, 5      s                             Gevel   refl  ec ti e:        3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel            oppervl  ak                                                                RA      c orrec ti
                                                                                                                     e G part
        Zu id wes t         8,7      s pou wkon. 55 kg/m ²                                        37 , 1       0, 0        37 , 4
        Zu id wes t         6, 8     Gl as RA = 2 9 d B (A )                                      2 9, 0      -1 , 5       28 , 9
        Zu id wes t         2, 3     ku ns ts tofkozijn                                           38 , 0       0, 0        44, 2
        Zu id oos t        10 , 2    m as s ief40 0 kg/m ²                                        49, 3        4, 0        52 , 9

        V E N TIL A TIE RO O S TE RS :
        Zu id wes t       1, 7     D u c om ax C orto 2 0                         33, 9    -1 , 3      40 , 1

        KIE RE N :
        gevel               l
                            engte c ons tru c ti      e                                  -1 0 l
                                                                                              ogkj c orrec ti
                                                                                                            e G part
        Zu i
           d wes t         12, 8       d u bbel e ki   erd ic hti
                                                                ng                          45, 0     0, 0       43, 6
        Zu i
           d wes t         17 , 4      nad en eenzi      jd ig gekit                        50 , 0    0, 0       47 , 3
        ===============================================================================================
        Gel uid weri ng G A :                                        27 , 8     d B (A )
        Karakteri  s ti
                      eke gel    ui
                                  d weri  ng G A ; k:                27 , 8     d B (A )
        A anwezi ge gel    uid bellas ting L D E N                   57 , 0     d B (A )
        Eis karakteri   s ti
                           eke gel  ui d weri ng GA ; k:             2 4, 0     d B (A )
        B eoord el ing:                                              V ol d oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        D oor:                       KroonB ou wfys i    ca                                        Ui tgevoerd :           S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:                   A ppartem enten M ari      a Gorettibl
                                                                          okA
        P rojec tnr:                 20 22128 3
        V ertrek:                    A ppartem entJ4 W oonkam er
                                                       3
        V olu m e vertrek:              77,0        m         V /S r> 3              S pektru m :               weg
        O ppervl   akgevel :            20 , 4      m2                        61 , 1 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agal m ti jd :                 0, 5       s                                Gevel   refl  ec ti e:        3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel            oppervl  ak                                                                    RA      c orrec ti
                                                                                                                         e G part
        Zu id oos t          7,9     hs b c ons tru c ti
                                                       e 1 0 0 kg/m 2                                 38 , 1       0, 0        40 , 2
        Zu id oos t          9, 4    Gl as RA = 40 d B (A )                                           40 , 0      -1 , 5       39, 9
        Zu id oos t          3, 1    ku ns ts tofkozi  jn                                             38 , 0       0, 0        44, 2

        KIE RE N :
        gevel                 lengte c ons tru c ti    e                                 -1 0 l
                                                                                              ogkj c orrec ti
                                                                                                            e G part
        Zu i
           d oos t           18 , 9       d u bbel  e kierd ic hti
                                                                 ng                         45, 0     4, 0       47 , 3
        Zu i
           d oos t           2 4, 3       nad en eenzi    jd ig gekit                       50 , 0    4, 0       51 , 2
        ===============================================================================================
        Gel uid weri ng G A :                                         35, 8     d B (A )
        Karakteri  s ti
                      eke gel    uid weri ng G A ; k:                 34, 8     d B (A )
        A anwezi ge gel    uid bel las ting L D E N                   66, 0     d B (A )
        Eis karakteri   s ti
                           eke gel   ui d weri ng GA ; k:             33, 0     d B (A )
        B eoord el ing:                                               V old oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        D oor:                       KroonB ou wfys i  ca                                       Ui tgevoerd :           S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:                   A ppartem enten M ari  a Gorettibl
                                                                      okA
        P rojec tnr:                 20 22128 3
        V ertrek:                    A ppartem entJ7 W oonkam er
                                                     3
        V olu m e vertrek:              58 , 5     m      V /S r> 3       1 2 0 , 0 S pektru m :             weg
        O ppervl   akgevel   :          1 4, 5     m2                       43, 5 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agal m ti jd :                  0, 5     s                                Gevel refl  ec ti e:        3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel            oppervl  ak                                                                 RA      c orrec ti
                                                                                                                      e G part
        Zu id wes t          5, 4    m as s ief40 0 kg/m ²                                         49, 3        0, 0        51 , 8
        Zu id wes t          4, 7    Gl as RA = 33 d B (A )                                        33, 0       -1 , 5       34, 7
        Zu id wes t          1, 6    ku ns ts tofkozijn                                            38 , 0       0, 0        45, 9
        Zu id oos t          1, 4    s pou wkon. 55 kg/m ²                                         37 , 1       0, 0        45, 5
        N oord wes t         1, 4    s pou wkon. 55 kg/m ²                                         37 , 1       0, 0        45, 5
                           1 4, 5

        KIE RE N :
        gevel               l
                            engte c ons tru c ti       e                                  -1 0 l
                                                                                               ogkj c orrec ti
                                                                                                             e G part
        Zu i
           d wes t         10 , 1       nad en eenzi      jd ig gekit                        50 , 0    0, 0       49, 9
        Zu i
           d wes t          6, 3        d u bbel e ki   erd ic hti
                                                                 ng                          45, 0     0, 0       46, 9
        ===============================================================================================
        Gel uid weri ng G A :                                         33, 4      d B (A )
        Karakteri  s ti
                      eke gel     ui
                                   d weri  ng G A ; k:                32 , 1     d B (A )
        A anwezi ge gel    uid bel las ting L D E N                   62 , 0     d B (A )
        Eis karakteri   s ti
                           eke gel   ui d weri ng GA ; k:             2 9, 0     d B (A )
        B eoord el ing:                                               V ol d oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>        D oor:             KroonB ou wfys ica                                         Uitgevoerd :             S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:         A ppartem enten M aria GorettiblokA
        P rojec tnr:       20 22128 3
        V ertrek:          A ppartem entJ7 S laapkam er
        V olu m e vertrek:    30 , 9      m3        V /S r> 3  1 2 0 , 0 S pektru m :              weg
        O ppervlakgevel:      10 , 3      m2                     30 , 9 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agalm tijd :         0, 5       s                              Gevelreflec tie:               3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel oppervlak                                                                    RA      c orrec tie  G part
        Zu id oos t 5, 9   hs b c ons tru c tie 1 0 0 kg/m 2                            38 , 1          0, 0       37 , 5
        Zu id oos t 5, 2   Glas RA = 40 d B (A )                                        40 , 0         -1 , 5      38 , 4
        Zu id oos t 1 , 8  ku ns ts tofkozijn                                           38 , 0          0, 0       42 , 7
        Zu id wes t 5, 5   m as s ief40 0 kg/m ²                                        49, 3           4, 0       53, 0
        Zu id wes t 1 , 3  Glas RA = 33 d B (A )                                        33, 0           2, 5       41 , 7
        Zu id wes t 0 , 4  ku ns ts tofkozijn                                           38 , 0          4, 0       52 , 9

        V E N TIL A TIE RO O S TE RS :
        Zu id oos t 1 , 2       D u c om ax L argo 1 0                     45, 7     -1 , 7     50 , 3

        KIE RE N :
        gevel          lengte c ons tru c tie                            -1 0 logkj c orrec tie G part
        Zu id wes t 4, 6       d u bbele kierd ichting                     45, 0         4, 0      49, 5
        Zu id wes t 5, 3       nad en eenzijd ig gekit                     50 , 0        4, 0      53, 9
        Zu id oos t 1 0 , 6    nad en eenzijd ig gekit                     50 , 0        0, 0      46, 9
        ===============================================================================================
        Gelu id wering G A :                           33, 0    d B (A )
        Karakteristieke gelu id wering G A ; k:        33, 0    d B (A )
        A anwezige gelu id bellas ting L D E N         66, 0    d B (A )
        E is karakteristieke gelu id wering GA ; k:    33, 0    d B (A )
        B eoord eling:                                 V old oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>        D oor:                      KroonB ou wfys i    ca                                       Ui tgevoerd :           S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:                  A ppartem enten M ari      a Gorettibl
                                                                         okA
        P rojec tnr:                20 22128 3
        V ertrek:                   A ppartem entJ1 8 W oonkam er
                                                      3
        V olu m e vertrek:             78,2        m         V /S r> 3             S pektru m :               weg
        O ppervl   akgevel  :          18 , 9      m2                        56, 8 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agal m ti jd :                0, 5       s                               Gevel   refl  ec ti e:        3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel            oppervl ak                                                                   RA      c orrec ti
                                                                                                                       e G part
        Zu id oos t         8,4     hs b c ons tru c ti
                                                      e 1 0 0 kg/m 2                                38 , 1       0, 0        40 , 0
        Zu id oos t         6, 8    Gl as RA = 40 d B (A )                                          40 , 0      -1 , 5       41 , 4
        Zu id oos t         2, 3    ku ns ts tofkozi  jn                                            38 , 0       0, 0        45, 6
        Zu id wes t         0, 3    hs b c ons tru c ti
                                                      e 1 0 0 kg/m 2                                38 , 1       0, 0        54, 4
        N oord oos t        1, 2    hs b c ons tru c ti
                                                      e 1 0 0 kg/m 2                                38 , 1       0, 0        48 , 4

        V E N TIL A TIE RO O S TE RS :
        Zu id oos t       2, 2     D u c om ax L argo 1 0                          45, 7    -1 , 8       51 , 6

        KIE RE N :
        gevel               lengte c ons tru c ti      e                                 -1 0 l
                                                                                              ogkj c orrec ti
                                                                                                            e G part
        Zu i
           d oos t         1 5, 4       d u bbel e ki   erd ic hti
                                                                 ng                         45, 0     0, 0       44, 3
        Zu i
           d oos t         20 , 0       nad en eenzi      jd ig gekit                       50 , 0    0, 0       48 , 2
        ===============================================================================================
        Gel uid weri ng G A :                                         35, 6     d B (A )
        Karakteri  s ti
                      eke gel     ui
                                   d weri  ng G A ; k:                34, 2     d B (A )
        A anwezi ge gel    uid bel las ting L D E N                   66, 0     d B (A )
        Eis karakteri   s ti
                           eke gel   ui d weri ng GA ; k:             33, 0     d B (A )
        B eoord el ing:                                               V old oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        D oor:                       KroonB ou wfys i    ca                                       Ui tgevoerd :           S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:                   A ppartem enten M ari      a Gorettibl
                                                                          okA
        P rojec tnr:                 20 22128 3
        V ertrek:                    A ppartem entJ2 6 W oonkam er
                                                       3
        V olu m e vertrek:             1 41 , 5     m         V /S r> 3             S pektru m :               weg
        O ppervl   akgevel :             21, 0      m2                        63, 0 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agal m ti jd :                  0, 5      s                               Gevel   refl  ec ti e:        3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel            oppervl  ak                                                                   RA      c orrec ti
                                                                                                                        e G part
        Zu id oos t        1 3, 3    hs b c ons tru c ti
                                                       e 1 0 0 kg/m 2                                38 , 1       0, 0        40 , 6
        Zu id oos t          5, 8    Gl as RA = 40 d B (A )                                          40 , 0      -1 , 5       44, 6
        Zu id oos t          1, 9    ku ns ts tofkozi  jn                                            38 , 0       0, 0        48 , 9

        V E N TIL A TIE RO O S TE RS :
        Zu id oos t         3, 3       D u c om ax L argo 1 0                        45, 7     -1 , 9      52 , 4

        KIE RE N :
        gevel                 lengte c ons tru c ti     e                                  -1 0 l
                                                                                                ogkj c orrec ti
                                                                                                              e G part
        Zu i
           d                 11, 6         d u bbel  e kierd ic hti
                                                                  ng                          45, 0     0, 0       48 , 1
        Zu i
           d                 1 5, 8        nad en eenzi    jd ig gekit                        50 , 0    0, 0       51 , 7
        ===============================================================================================
        Gel ui
             d weri  ng G A :                                          37 , 9     d B (A )
        Karakteri  s ti
                      eke gel    ui d weri ng G A ; k:                 34, 4      d B (A )
        A anwezi ge gel    uid bel  las ting L D E N                   66, 0      d B (A )
        Eis karakteri   s ti
                           eke gel    ui d weri ng GA ; k:             33, 0      d B (A )
        B eoord el ing:                                                V ol d oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>        D oor:                   KroonB ou wfys ica                                         Uitgevoerd :             S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:               A ppartem enten M aria GorettiblokA
        P rojec tnr:             20 22128 3
        V ertrek:                A ppartem entJ2 6 S laapkam er1
        V olu m e vertrek:          2 9, 3     m3     V /S r> 3      1 2 0 , 0 S pektru m :              weg
        O ppervlakgevel:              9, 8     m2                      2 9, 3 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agalm tijd :                0, 5     s                               Gevelreflec tie:             3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel          oppervlak                                                                 RA      c orrec tie G part
        N oord oos t 8 , 5       m as s ief40 0 kg/m ²                                        49, 3         0, 0        46, 9
        N oord oos t 1 , 4       Glas RA = 33 d B (A )                                        33, 0        -1 , 5       36, 9
        N oord oos t 0 , 5       ku ns ts tofkozijn                                           38 , 0        0, 0        47 , 9

        V E N TIL A TIE RO O S TE RS :
        N oord oos t 0 , 3        D u c om ax C orto 2 0                       33, 9    -5, 0       41 , 0


        KIE RE N :
        gevel           lengte c ons tru c tie                             -1 0 logkj c orrec tie G part
        N oord oos t 4, 7        nad en eenzijd ig gekit                     50 , 0      0, 0        50 , 2
        N oord oos t 5, 4        d u bbele kierd ichting                     45, 0       0, 0        44, 6
        ===============================================================================================
        Gelu id wering G A :                             34, 4    d B (A )
        Karakteristieke gelu id wering G A ; k:          34, 4    d B (A )
        A anwezige gelu id bellas ting L D E N           62 , 0   d B (A )
        E is karakteristieke gelu id wering GA ; k:      2 9, 0   d B (A )
        B eoord eling:                                   V old oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>        D oor:                      KroonB ou wfys i    ca                                          Ui tgevoerd :            S.K
        ===============================================================================================
        P rojec t:                  A ppartem enten M ari      a Gorettibl
                                                                         okA
        P rojec tnr:                20 22128 3
        V ertrek:                   A ppartem entJ2 6 S l     aapkam er2
                                                      3
        V olu m e vertrek:             41 , 0      m         V /S r> 3       1 2 0 , 0 S pektru m :              weg
        O ppervl   akgevel     :       1 3, 7      m2                          41 , 0 (-1 4, -1 0 , -7 , -4, -6)
        N agal m ti jd :                 0, 5      s                                   Gevel  refl  ec ti e:          3, 0
        ===============================================================================================
        GE V E L :
        gevel            oppervl ak                                                                      RA      c orrec tie  G part
        Zu id oos t         8,3     hs b c ons tru c ti
                                                      e 1 0 0 kg/m 2                                   38 , 1         0, 0       37 , 2
        Zu id oos t         5, 8    Gl as RA = 40 d B (A )                                             40 , 0        -1 , 5      39, 2
        Zu id oos t         1, 9    ku ns ts tofkozi  jn                                               38 , 0         0, 0       43, 6
        N oord oos t 1 0 , 3        m as s i ef40 0 kg/m ²                                             49, 3          4, 0       51 , 5

        V E N TIL A TIE RO O S TE RS :
        Zu id oos t      0, 9     D u c om ax L argo 1 0                             45, 7      -1 , 9       52 , 6

        KIE RE N :
        gevel              l
                           engte c ons tru c ti   e                                  -1 0 l
                                                                                          ogkj c orrec tie G part
        Zu i
           d oos t       11, 6      d u bbel e ki   erd ic hti
                                                             ng                         45, 0       0, 0      42 , 7
        Zu i
           d oos t       1 5, 8     nad en eenzi      jd ig gekit                       50 , 0      0, 0      46, 4
        ===============================================================================================
        Gel uid weri ng G A :                                     33, 5     d B (A )
        Karakteri  s ti
                      eke gel   ui
                                 d weri ng G A ; k:               33, 5     d B (A )
        A anwezi ge gel    uid bel
                                 las ting L D E N                 66, 0     d B (A )
        Eis karakteri   s ti
                           eke gel ui d weri ng GA ; k:           33, 0     d B (A )
        B eoord el ing:                                           V old oet




7 -9-2 0 2 2 1 5: 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>         Onderzoek interne geluidsisolatie



         Datum:           13 september 2022
         Referentie:      20221283
         Project:         Appartementen Maria Goretti Blok A te Volendam




         Inleiding

         In deze notitie zijn de uitgangspunten, eisen en resultaten samengevat van het onderzoek naar
         de interne geluidsisolatie van de woningscheidende constructies van het project
         “Appartementen Maria Goretti Blok A te Volendam”.



         Beoordelingsmethodiek

         Voor het toetsen van de interne geluidisolatie is de Nederlandse Praktijk Richtlijn 5070:2005
         gehanteerd. Deze NPR hanteert de waarden zoals deze vermeld staan in het voorgaande
         bouwbesluit. De NPR 5070 is nog niet vertaald naar de huidige “grootheid”, echter de
         prestatiewaarden zijn hetzelfde gebleven.



         Geldende eisen

         De interne geluidwering tussen verblijfsgebieden bij een woonfunctie naar een besloten ruimte
         dient voor luchtgeluid DnT,A,k = 52 dB te zijn volgens het bouwbesluit 2012.
         Dit komt overeen met Ilu;k = 0 dB, de eis uit het bouwbesluit 2003.

         De interne geluidwering tussen verblijfsgebieden bij een woonfunctie naar een besloten ruimte
         dient voor contactgeluid LnT,AK = 54 dB te zijn volgens het bouwbesluit 2012. Dit komt overeen
         met Ico = + 5 dB, de eis uit het bouwbesluit 2003.




Industrieweg 22   +31 592 201 320                 www.kroonbouwfysica.nl                 BTW nummer: NL107237568B01
9403 AA Assen     info@kroonbouwfysica.nl         IBAN nummer: NL29 RABO 0368 9567 84    KvK nummer: 55749836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Beoordeling

Bij de beoordeling behoort het overzicht als toegevoegd in bijlage 1.

Woningscheidende wanden
De woningscheidende wanden dienen minimaal uitgevoerd te worden met een massa van 525
kg/m2 volgens de NPR 5070. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd met een
kalkzandsteen wand van 300 mm. Deze heeft een massa van 525 kg/m2. Hiermee voldoet de
woningscheidende wand aan de massa-eis.

Woningscheidende vloeren
De woningscheidende vloeren dienen minimaal te voldoen aan >400 kg/m2 + een verend
opgelegde dekvloer ∆Llin >13dB. Er wordt een betonvloer van 260 mm toegepast, deze is >
400 kg/m2. Er wordt een 20 mm isolatielaag toegepast met een dynamische stijfheid 8-20
MN/M3 en een 70 mm zandcement dekvloer van 125 kg/m2.

Aansluitingen gevels, vloeren, wanden en daken op woningscheidende wanden
Aansluitende gevels op woningscheidende wanden dienen zwaarder dan > 20 kg/m2 te zijn, zie
detail G5. Er worden HSB gevels toegepast. Deze hebben een massa van > 20 kg/m2.
Hiermee wordt voldaan aan de massa- eis.
Zie voor de principe detaillering, detail G5 in bijlage 1.

Aansluitende woningscheidende beganegrond vloeren op woningscheidende wanden dienen
minimaal zwaarder te zijn dan > 250 kg/m2, zie detail B1 (met akoestisch oplegmateriaal met
verend opgelegde vloer ∆Llin > 13dB zie voorgaande beschrijving. Er is een kanaalplaatvloer
200 mm toegepast, deze heeft afdoende massa. Zie detail B1 voor de principe detaillering in
bijlage 1. Let ook op het vrijhouden van de plinten van de vloer om flankering te voorkomen.

Aansluitende wanden op woningscheidende wanden dienen zwaarder te zijn dan 350 kg/m2,
zie detail W1 of lichter dan 170 kg/m2 zie detail W4. De stabiliteitswanden worden uitgevoerd
met kalkzandsteen 214 mm. Deze heeft een massa van een 375 kg/m2 en voldoet hiermee aan
de massa eis. De overige wanden worden uitgevoerd met gibowanden 100 mm. Deze hebben
een massa van maximaal 95 kg/m2 en voldoen ook aan de massa eis. Zie detail W1 en W4
voor de principe detaillering in bijlage 1.

Aansluitende daken op woningscheidende wanden dienen uitgevoerd te worden comform detail
D6. Het dak dient een massa > 300 kg/m2 te hebben. Het dak is uitgevoerd in een 260 mm
breedplaatvloer met een massa van 600 kg/m2. Hiermee wordt ruim voldaan aan de massa eis.

Wanden binnen een woonfunctie tussen verblijfsruimten
Binnen een woonfunctie is de geluidisolatie eis minimaal een DnT,A,k = 32 dB tussen
verblijfsruimten zonder deuren.



20221283_2022-09-13_Maria Goretti te Volendam_interne geluidsisolatie                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Als aangegeven worden de binnenwanden uitgevoerd met 100 mm gipsblokken 950 kg/m3.
Deze wandopbouw geeft een geluidsisolatie van DnT,A,k = 33 dB zodat wordt voldaan.

Technische ruimten
Het geluidniveau ten gevolge van installaties L i,A,K mag in de verblijfsruimten niet meer bedragen
dan 30 dB(A). In de technische ruimten worden ventilatie warmtepompen opgesteld. De
warmtepomp(boiler) geeft een geluidniveau van ca. 56 dB(A) in de technische ruimte.
De warmptepomp wordt trillingsvrij opgesteld. Met de aangegeven wanden wordt afdoende
geluid geisoleerd 56-33 = 23 dB (globaal benaderd). Indien technische ruimten in open
verbinding staan met een verblijfsruimte dan dienen de deuren met een geluidsisolatie 33 dB te
worden uitgevoerd.

Leidingschachten
Een schachtwand van installatieleidingen grenzend aan verblijfsgebieden dienen te voldoen
aan Rw > 37. Dit kan gerealiseerd worden met een GF 105 RF V/75.2.A o.g. aansluitingen vloer
en plafond afkitten – let op, installatiekanalen uitvoeren conform NTR 5076 Installatiegeluid in
woningen en woongebouwen.



Bijlagen

1. Overzicht interne geluidsisolatie




20221283_2022-09-13_Maria Goretti te Volendam_interne geluidsisolatie                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie        -         blok A Meergracht




                                                                                      Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                    52 dB




                                                                        Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                        Referentie:   20211283
                                                                        Datum:        7 september 2022
                                                                        Door:         S. Kroondijk

                                     Begane grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie         -             blok A Meergracht




                                                                                           Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                         52 dB




                                                                             Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                             Referentie:   20211283
                                                                             Datum:        7 september 2022
                                                                             Door:         S. Kroondijk

                                     Eerste verdieping
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie         -             blok A Meergracht




                                                                                           Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                         52 dB




                                                                             Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                             Referentie:   20211283
                                                                             Datum:        7 september 2022
                                                                             Door:         S. Kroondijk

                                     tweede verdieping
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie        -         blok A Julianaweg




                                                                                      Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                    52 dB




                                                                        Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                        Referentie:   20211283
                                                                        Datum:        7 september 2022
                                                                        Door:         S. Kroondijk

                                     Begane grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie         -             blok A Julianaweg




                                                                                           Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                         52 dB




                                                                             Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                             Referentie:   20211283
                                                                             Datum:        7 september 2022
                                                                             Door:         S. Kroondijk

                                     Eerste verdieping
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie         -             blok A Julianaweg




                                                                                           Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                         52 dB




                                                                             Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                             Referentie:   20211283
                                                                             Datum:        7 september 2022
                                                                             Door:         S. Kroondijk

                                     tweede verdieping
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – intern geluidsisolatie         -            blok A Julianaweg




                                                                                          Kleur         Dn,t,ak
                                                                                                        52 dB




                                                                            Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                                                            Referentie:   20211283
                                                                            Datum:        7 september 2022
                                                                            Door:         S. Kroondijk

                                     derde verdieping
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Gevel aansluiting woning
scheidende wand

G5




                           Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                           Referentie:   20211283
                           Datum:        7 september 2022
                           Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Begane grond vloer aansluiting
woning scheidende wand

B1
                                 Project opbouw/detail komt
                                 niet exact overeen maar is wel
                                 akoestisch ontkoppeld




                                             Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                                             Referentie:   20211283
                                             Datum:        7 september 2022
                                             Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Wand aansluiting woning
scheidende wand
W1




                          Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                          Referentie:   20211283
                          Datum:        7 september 2022
                          Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Wand aansluiting woning
scheidende wand

W4




                          Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                          Referentie:   20211283
                          Datum:        7 september 2022
                          Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Dak aansluiting woning
scheidende wand

D6




                         Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                         Referentie:   20211283
                         Datum:        7 september 2022
                         Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>         Nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimte



         Datum:           13 september 2022
         Referentie:      20221283
         Project:         Appartementen Maria Goretti Blok A te Volendam




         Inleiding


         In deze notitie zijn de uitgangspunten, eisen en resultaten samengevat van het onderzoek naar
         de nagalmtijd van de gemeenschappelijke verkeersruimte van het project “Appartementen
         Maria Goretti Blok A te Volendam”.



         Uitgangspunten

             De berekeningen voor de omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de bouwkundige
              tekeningen als ingediend door Rudy Uytenhaak architecten.
             De berekende gemeenschappelijke verkeersruimten zijn aangegeven in bijlage 1.
             Als akoestische maatregel is in de berekening uitgegaan van een plafondafwerking Acosorb
              DC2 15mm en een wandafwerking van Herafoam 2 mm/ 150 mm. De absorptiegegevens
              zijn aangegeven in de berekeningen en bijgevoegd als bijlage 2 en 3.



         Rekenmethode

         De nagalmtijd is berekend volgens de NEN-EN 12354-6 Geluidwering in gebouwen -
         Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van
         bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten.



         Geldende eisen

         Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten
         gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een
         woongebouw, heeft een volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een
         getalwaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van
         die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500,
         1.000 en 2.000 Hz. (bouwbesluittekst)



Industrieweg 22   +31 592 201 320                 www.kroonbouwfysica.nl                BTW nummer: NL107237568B01
9403 AA Assen     info@kroonbouwfysica.nl         IBAN nummer: NL29 RABO 0368 9567 84   KvK nummer: 55749836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Uitgedrukt in de nagalmtijd betekent dit een nagalmtijd van maximaal 1,3 seconden.
Het voorschrift geldt voor ieder van de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz afzonderlijk.



Berekeningen

De nagalmberekeningen van de ruimten zijn samengevat in onderstaande tabel en bijgevoegd
in bijlage 4.

Tabel: nagalmtijden gemeenschappelijke ruimten gemiddeld 250-2000 Hz
Ruimte                                         Nagalmtijd (s)     Eisen (s)

Verkeersruimte 1 – Blok A                      0.59               < 1,3
Verkeersruimte 2 – Blok A                      0.77               < 1,3
Verkeersruimte 3 – Blok A                      0.53               < 1,3



Resultaten

De verkeersruimten voldoen per frequentieband (250 -2000 Hz) en gemiddeld aan de
nagalmtijd eis zoals gesteld in het Bouwbesluit.



Bijlagen

1.   Overzicht berekende ruimten
2.   Herakustik-Micro 25mm
3.   Herafoam 2 mm/ 150 mm
4.   Berekeningen nagalmtijd




20221183_2022-09-13_Maria Goretti te Volendam_blok a_nagalmtijd                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Overzicht berekende ruimten nagalmtijd        -   blok A Julianaweg



             Vr3


             Vr2




           Vr1




                                               Begane grond




                   Verkeersruimte 1
                                                                                  Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                   Verkeersruimte 2                                               Referentie:   20211283
                                                                                  Datum:        22 juli 2022
                   Verkeersruimte 3
                                                                                  Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Overzicht berekende ruimten nagalmtijd       -   blok A Julianaweg




             Vr2




                                         1e verdieping




                   Verkeersruimte 1
                                                                                 Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                   Verkeersruimte 2                                              Referentie:   20211283
                                                                                 Datum:        22 juli 2022
                   Verkeersruimte 3
                                                                                 Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Overzicht berekende ruimten nagalmtijd        -   blok A Julianaweg




            Vr2




                                          2e verdieping




                  Verkeersruimte 1
                                                                                  Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                  Verkeersruimte 2                                                Referentie:   20211283
                                                                                  Datum:        22 juli 2022
                  Verkeersruimte 3
                                                                                  Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Overzicht berekende ruimten nagalmtijd        -   blok A Julianaweg




            Vr2




                                          3e verdieping




                  Verkeersruimte 1
                                                                                  Project:      App. Maria Gorettie Volendam
                  Verkeersruimte 2                                                Referentie:   20211283
                                                                                  Datum:        22 juli 2022
                  Verkeersruimte 3
                                                                                  Door:         S. Kroondijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22-07-2022 14:58                    Bijlage 2                     Acospray DC2 1.0: fijne structuur - Acosorb



    ACOSPRAY DC2 1.0: FIJNE STRUCTUUR

    Zorg voor een perfecte akoestiek in huis zonder vervelende galm met Acospray DC2 1.0. Dit akoestische spuitwerk
    heeft een fijne structuur en een dikte variërend van 5mm tot 45mm. We spuiten het als massa, waardoor het in slechts
    één fase naadloos aangebracht is. Het is mogelijk om zowel plafonds als muren te behandelen met het akoestische
    spuitwerk. U heeft hierdoor de mogelijkheid om het leidingwerk weg te werken (mits het direct op de ondergrond
    bevestigd is). Ook kunnen we installatieonderdelen meespuiten. Doordat deze Acospray in iedere kleur verkrijgbaar
    is, weet u altijd zeker dat het bij uw interieur past. Wilt u graag een specialist spreken over onze akoestische
    oplossingen? Neem dan contact op via onderstaande knoppen. U kunt ook een gratis sample box aanvragen. Hierin
    zitten samples van al onze producten, zodat u deze thuis rustig kunt vergelijken.



         020 717 3000                Mail ons




    Voordelen van de Acospray DC2 1.0
          1.     Milieuvriendelijk

          Alle Acospray producten zijn milieuvriendelijk. Het spuitpleister bestaat namelijk merendeels uit gerecyclede,
          natuurlijke cellulosevezels. Daarnaast wordt het gespoten op basis van watergedragen polymeer.

          2.     Onderhoudsvriendelijk

          Het akoestische spuitwerk is zeer onderhoudsvriendelijk. U kunt het eenvoudig schoonmaken met een
          stofzuiger met zachte borstel. Nadat we de Acospray hebben aangebracht, geven we u duidelijk en uitgebreid
          onderhoudsadvies, zodat het spuitwerk zo lang mogelijk mooi blijft. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan,
          dan kunnen wij dat makkelijk plaatselijk repareren. Geen probleem dus!


          3.     Brandvertragend



https://www.acosorb-akoestiek.nl/akoestische-producten/acospray-dc2-1.0:-fijne-structuur                                   1/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>22-07-2022 14:58                                                  Acospray DC2 1.0: fijne structuur - Acosorb

          We hebben in ons akoestische spuit- en pleisterwerk speciale additieven verwerkt, waardoor het
          brandvertragend werkt. Hierdoor vergroot u de brandveiligheid van uw woning.


          4.     5 jaar garantie

          Op alle producten leveren wij 5 jaar garantie op de hechting en akoestische werking. Merkt u dat iets nog niet
          helemaal goed is? Dan komen we gewoon terug om het perfect te maken.


          5.     In alle kleuren beschikbaar

          We snappen dat de kleur van uw plafonds en muren bepalend zijn in uw interieur. Daarom bieden we de
          Acospray DC2 1.0 in werkelijk alle kleuren aan. We hebben een aantal standaard kleuren, maar als ze niet goed
          matchen met de rest van uw interieur, maken we gewoon een kleur op maat.

          6.     Energiebesparend

          Vanwege de uitstekende geluidsabsorptie van het akoestische spuitwerk, werkt het energiebesparend. De
          geluidsabsorberende eigenschappen zorgen namelijk ook voor thermische isolatie. Hierdoor bespaart u tot wel
          10% op uw energierekening!


    Technische details
               Gemaakt van gerecyclede cellulosevezels (natuurlijk en hoogwaardig).

               Brandklasse B-S1.D0.B: bijna onbrandbaar.
               S1: weinig rookontwikkeling.

               D0: geen druppelvorming bij brand.
               Tijdens lange warmteperiodes behoudt het akoestische spuitwerk zijn hechtsterkte. Pas boven de 55 °C en
               95% luchtvochtigheid verliest de spray zijn hechting. Deze omstandigheden komen echter niet in de praktijk
               voor.
               De hechtsterkte van het spuitwerk is 12.600 keer zijn eigen gewicht. Het is daarmee zeer duurzaam (ASTM
               D7234).
               Productie onder ISO9001, ISO14001 en ISO18001.

               Bij 35mm dikte een Alpha-w = 1,0.
               Akoestisch getest volgens NEN-IN-ISO 354:2003.


    Geluidabsorptie

      Producttype                       125Hz         250Hz          500Hz         1kHz        2kHz        4kHz   aw     NRC

      Acospray DC2 5mm                  0,11          0,17           0,39          0,69        0,67        0,82   0,40   0,50

      Acospray DC2 15mm                 0,14          0,33           0,78          0,96        0,97        0,99   0,65   0,75

      Acospray DC2 32mm                 0,22          0,58           0,83          0,92        0,96        0,94   0,85   0,80

      Acospray DC2 42mm                 0,23          0,68           0,83          0,93        0,98        1,04   0,90   0,85



https://www.acosorb-akoestiek.nl/akoestische-producten/acospray-dc2-1.0:-fijne-structuur                                        2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                 Bijlage 3




                                                                                                                                        www.heraklith.nl
HERAFOAM

Herafoam is een houtwolpaneel gecombineerd met een
PIR hardschuimisolatieplaat voorzien van een tand- en
groef­verbinding. Dit paneel is uitermate geschikt voor
betonnen plafonds en wanden in renovatie- en nieuwbouw­
projecten waar met een beperkte dikte een hoge thermische
prestatie moet worden behaald.


STANDAARD UITVOERING
Geproduceerd met PEFC gecertificeerd hout en een
vezelbreedte van 2,0 mm. De panelen worden standaard                                     PRESTATIES
ongeverfd geleverd in de natuurlijke, warme tinten van hout.
                                                                                              Brandklasse          Geluidsabsorptie         Warmteweerstand
De isolatie is voorzien van een handige tand en groef en de                                   B-s1, d0             αW 0,30                  RD max. 7,10 (170 mm)
houtwol is voorzien van facet rondom.




VOORDELEN

   	Lichtgewicht houtwolpaneel                                                         	Vochtongevoelig en schimmelwerend		
   	Zeer hoge thermische isolatiewaarden bij geringe                                      	Esthetisch afwerken en isoleren met één paneel
      paneeldiktes				
   	2-punts bevestiging in combinatie met tand- en
      groefverbdinding zorgt voor een snelle verwerking
      en strak patroon




SPECIFICATIES
 Paneeldikte          Opbouw              RD                  RC (indicatie) *    Gewicht        Lengte          Breedte         Panelen/       Pallet
 (mm)                 mm [HW/PIR]         (m².K/W)            (m².K/W)            (kg/m2)        (mm)            (mm)            pallet         (m²)
 50                   10/40                 1,55                1,50               7,3           985             590             44             25,57
 80                   10/70                 2,90                2,70               8,6           985             590             26             15,11
 105                  10/95                 4,10                3,70               9,4           985             590             22             12,79
 130                  10/120                5,25                4,70              10,1           985             590             16              9,30
 150                  10/140                6,20                5,50              10,7           985             590             14              8,14
 170                  10/160                7,10                6,30              11,3           985             590             12              6,97


* • Berekend volgens NTA 8800                                                                     Opties
 • Vloeropbouw: 50 mm cementdekvloer, 250 mm beton
                                                                                                  Vezelbreedte         1,0 mm
 • 2 bevestigers per paneel
 • Gebruik onze Rc calculator voor een exacte Rc berekening                                       Kleur                Wit (RAL9003), RAL




CERTIFICERINGEN



 PEFC/30-31-241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> Bevestig Heraklith houtwolpanelen altijd
 volgens onze verwerkingsinstructies. Deze
 vindt u op www.heraklith.nl/downloads

                                                                                                                                                                       www.heraklith.nl

 Houtwol Combipaneel volgens EN 13168:2012+A1
 WW-C/2 PU-EN13168-L2-W1-S1-T1-P1-CS(10/Y)150-Cl1




 TECHNISCHE INFORMATIE
 Eigenschappen                             Symbool                                                  Omschrijving                                                  Eenheid         Norm
 Brandclassificatie                        -                                                           B-s1,d0 *                                                  -               EN 13501-1
 Warmtegeleidingscoëfficient               λ                                          Houtwol: 0,090 / PIR: 0,0275 - 0,0215                                       [W/mK]          EN 12667
 Druksterkte                               CS                                                             ≥ 150                                                   [kPa]           EN 826
 Chloride gehalte                          CI                                                               Cl1                                                   -               EN 13168
                                                              Dikte (T1)         Lengte (L2)         Breedte (W1)        Haaksheid (S1) Vlakheid (P1)
 Toleranties                               -              [ D≤100 ] +3/-2            + 3/-5                 ±3                  ≤4                   ≤6           [mm]            EN 13168
                                                          [ D>100 ] +4 /-3
 Randafwerking isolatie                                   Tand en Groef
 Randafwerking houtwol                                    Facet rondom
 DoP                                                      4010_HERAFOAM (www.heraklith.nl)
* Rechtstreekse montage tegen beton




 GELUIDSABSORPTIECOËFFICIËNT*

 Paneeltype                             F(Hz)                     125         250        500        1000          2000      4000          αw         NRC        SAA       Rapport nummer

 Herafoam (2mm), 50mm                   αs (1/1 octaaf)          0,03        0,08        0,22        0,29         0,39       0,75        0,30        0,25       0,24      A 3598-3E-RA001
 Herafoam (2mm), 100mm                  αs (1/1 octaaf)          0,04         0,11       0,28        0,20         0,40       0,77        0,30        0,25       0,25      A 3598-3E-RA001
 Herafoam (2mm), 150mm                  αs (1/1 octaaf)          0,07        0,19        0,28        0,23         0,43       0,80        0,30        0,30       0,28      A 3598-3E-RA001

Geluidsabsorptietests zijn uitgevoerd conform de norm ISO 11654/ASTM-C423.

* Rechtstreekse montage tegen beton




ONGEVERFD
Hout is een natuurproduct en kent eindeloos veel kleurschakeringen van licht tot donkerder. Dat geldt ook voor houtwol. Bij de ongeverfde houtwolpanelen kunnen dan ook
kleurvariaties optreden. Wanneer u kleurvariaties wilt voorkomen, dan adviseren wij u om te kiezen voor een gespoten afwerking in natuurtint, een extra egaliserende verflaag.
Zo behoudt u het natuurlijke karakter van het product zonder kleurvariaties. Behalve in natuurtint, kunt u de houtwolpanelen in elke RAL/NCS-kleurcode te bestellen.




 Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op
 Knauf Insulation B.V.
 Dakota 7
 5126 RL Gilze
 Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
 e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com
 www.heraklith.nl
                                                                                                                                                                   Heraklith® is een geregistreerd
  Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle                               handelsmerk van
  tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u
  terecht op: www.heraklith.nl/downloads. De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet
  uitgesloten worden. De uitgever en redacteuren kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste
  informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  V2-NL 03/2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Berekening nagalmtijd


P roject: Appartementen Maria Gorettie Volendam
P rojectnr: 20221283
R uim te: Verkeersruimte 1 - blok A Julianaweg                                                             Bijlage:   4

                                                         Volum e:                     49    m3


                                               Absorptiecoëfficienten
Constructies:                                   125 Hz     250 Hz     500 Hz 1000 Hz 2000 Hz oppervlak
                                               ==========================================================
Vloer (hard)                                     0.01       0.02       0.04   0.04    0.04     18.9    m2
Wand (hard)                                      0.02       0.02       0.02   0.03    0.04     47.9    m2
Plafond Acosorb DC2 15mm                         0.14       0.33       0.78   0.96    0.97     18.9    m2


Absorptieinm 2 openraam :                         3.8       7.6       16.5        20.3           21.0      m2


Nagalmtijd:                                       2.2       1.1       0.5             0.4        0.4       seconde

Nagalmtijd gemiddeld 250 t/m 2000 Hz:                      0.59     seconde



                            3.0



                            2.5
   nagalmtijd in seconden




                            2.0



                            1.5



                            1.0



                            0.5



                            0.0
                             125 Hz   250 Hz             500 Hz             1000 Hz              2000 Hz

                                               middenfrequentie octaafband
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Berekening nagalmtijd


P roject: Appartementen Maria Gorettie Volendam
P rojectnr: 20221283
R uim te: Verkeersruimte 2 - blok A Julianaweg                                                              Bijlage:   4

                                                        Volum e:                      172    m3


                            Absorptiecoëfficienten
Constructies:                125 Hz     250 Hz     500 Hz 1000 Hz 2000 Hz oppervlak
                            ==========================================================
Vloer (hard)                  0.01       0.02       0.04   0.04    0.04     29.1    m2
Wand (hard)                   0.02       0.02       0.02   0.03    0.04     93.7    m2
Wand (Herafoam 2 mm/150 mm)   0.07       0.19       0.28   0.23    0.43     85.0    m2
Bovenzijde trap (hard)        0.01       0.02       0.04   0.04    0.04     32.7    m2
Onderzijde trap (hard)        0.01       0.02       0.04   0.04    0.04     28.7    m2
Plafond Acosorb DC2 15mm      0.14       0.33       0.78   0.96    0.97     13.4    m2
Plafond (hard)                0.01       0.02       0.04   0.04    0.04     28.8    m2
                                                                               24.8

Absorptieinm 2 openraam :                        10.9      24.8      40.9             40.0        58.1      m2


Nagalmtijd:                                      2.6        1.2       0.7             0.7         0.5       seconde

Nagalmtijd gemiddeld 250 t/m 2000 Hz:                      0.77



                           3.0


                           2.5
  nagalmtijd in seconden




                           2.0


                           1.5



                           1.0



                           0.5



                           0.0
                            125 Hz   250 Hz             500 Hz              1000 Hz               2000 Hz

                                              middenfrequentie octaafband
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Berekening nagalmtijd


P roject: Appartementen Maria Gorettie Volendam
P rojectnr: 20221283
R uim te: Verkeersruimte 3 - blok A Julianaweg                                                             Bijlage:   4

                                                         Volum e:                     9     m3


                                               Absorptiecoëfficienten
Constructies:                                   125 Hz     250 Hz     500 Hz 1000 Hz 2000 Hz oppervlak
                                               ==========================================================
Vloer (hard)                                     0.01       0.02       0.04   0.04    0.04      3.4    m2
Wand (hard)                                      0.02       0.02       0.02   0.03    0.04     19.2    m2
Plafond Acosorb DC2 15mm                         0.14       0.33       0.78   0.96    0.97      3.4    m2


Absorptieinm 2 openraam :                         0.9       1.6       3.2             4.0        4.2       m2


Nagalmtijd:                                       1.6       0.9       0.5             0.4        0.4       seconde

Nagalmtijd gemiddeld 250 t/m 2000 Hz:                      0.53     seconde



                            3.0



                            2.5
   nagalmtijd in seconden




                            2.0



                            1.5



                            1.0



                            0.5



                            0.0
                             125 Hz   250 Hz             500 Hz             1000 Hz              2000 Hz

                                               middenfrequentie octaafband
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>