<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programma
Riolering en
Stedelijk Water
2024-2028
Bijlagenrapport



Gemeente Haarlemmermeer
19 oktober 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




2         Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




    Inhoudsopgave

    1   BIJLAGEN                                                        4
        BIJLAGE A WETTELIJK KADER                                        5
        BIJLAGE B TAKEN EN BEVOEGDHEDEN                                  7
        BIJLAGE C MAATREGELENPLAN GRONDWATER                           10

        BIJLAGE D BEGRIPPENLIJST                                       16
        BIJLAGE E DOELEN, FUNCTIONELE EISEN, MAATSTAVEN EN
               MEETMETHODEN                              19

        BIJLAGE F AFWEGINGSKADER TECHNISCHE MAATREGELEN
                                                      22
        BIJLAGE G REACTIEBRIEFHOOGHEEMRAADSCHAP VAN
               RIJNLAND                                                25
                26

    Colofon                                                            27




3         Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




    1           BIJLAGEN

              Voorliggend Bijlagenrapport hoort bij het Programma Riolering en
              Stedelijk Water van de gemeente Haarlemmermeer.

              Een bijlage met overzicht van de lozingspunten is niet opgenomen. Dit
              overzicht is wel beschikbaar. Met het hoogheemraadschap van Rijnland
              hebben we afgesproken dat, vanwege het grote oppervlak van de
              gemeente Haarlemmermeer, er geen kaartmateriaal in de bijlagen is
              opgenomen. Kaartmateriaal is indien gewenst op te vragen bij de
              gemeente of het hoogheemraadschap.

              Bijlage A Wettelijk kader
              Bijlage B Taken en bevoegdheden
              Bijlage C Maatregelenplan grondwater
              Bijlage D Begrippenlijst
              Bijlage E Doelen, Functionele Eisen, Maatstaven en Meetmethoden
              Bijlage F Afwegingskader technische maatregelen




4         Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




    BIJLAGE A WETTELIJK KADER                                                                                     iv. het beheer van watersystemen, voor zover toegedeeld bij
                                                                                                                      omgevingsverordening als bedoeld in artikel 2.18, tweede
                                                                                                                      lid, of bij ministeriële regeling als bedoeld in artikel 2.20,
    In de Omgevingswet - Artikel 2.16 (gemeentelijke taken voor de fysieke
                                                                                                                      derde lid, (art. 2.18: als beheer van specifieke provinciale
    leefomgeving) zijn de wettelijke watertaken van de gemeente opgenomen (cursief is
                                                                                                                      wateren niet aan waterschap, maar aan gemeente is
    door ons een korte toelichting opgenomen).
                                                                                                                      toegewezen, art. 2.20: als beheer van specifieke
                                                                                                                      rijkswateren aan gemeente is toegewezen)
        1.   Bij het gemeentebestuur berusten, naast de elders in deze wet en op grond
             van andere wetten aan dat bestuur toegedeelde taken voor de fysieke
                                                                                                                  v. de zuivering van stedelijk afvalwater, in gevallen waarin
             leefomgeving, de volgende taken:
                                                                                                                     toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid (als met
                                                                                                                     waterschap is overeengekomen dat zuivering door
                 a.   op het gebied van        het   beheer    van   watersystemen      en
                                                                                                                     gemeente doelmatiger is, bijvoorbeeld via een IBA)
                      waterketenbeheer:
                                                                                                         b.   het behoeden van de staat en werking van openbare wegen, voor
                          i. de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor
                                                                                                              zover niet in beheer bij een waterschap, een provincie of het Rijk,
                             zover de houder het afvloeiend hemelwater redelijkerwijs
                                                                                                              voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die wegen,
                             niet op of in de bodem of een oppervlaktewaterlichaam kan
                             brengen, en het transport en de verwerking daarvan, (dit is
                                                                                                         c.   de beheersing van geluid afkomstig van wegen in beheer bij de
                             de zorgplicht hemelwater)
                                                                                                              gemeente, lokale spoorwegen, voor zover deze niet zijn aangewezen
                                                                                                              op grond van artikel 2.13a, eerste lid, aanhef en onder b, en
                          ii. het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke
                                                                                                              industrieterreinen, voor zover deze niet zijn aangewezen op grond
                              gebied om structureel nadelige gevolgen van de
                                                                                                              van artikel 2.12a, eerste lid.
                              grondwaterstand voor de op grond van deze wet aan de
                              fysieke leefomgeving toegedeelde functies zoveel mogelijk
                                                                                               2.    Op grond van het eerste lid, onder a, onder 3°, wordt stedelijk afvalwater
                              te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die
                                                                                                     ingezameld en getransporteerd naar een zuiveringtechnisch werk als dat
                              maatregelen doelmatig is en niet op grond van artikel 2.17,
                                                                                                     vrijkomt:
                              2.18 of 2.19 tot de taak van een waterschap, een provincie
                              of het Rijk behoort, (dit is de zorgplicht grondwater)
                                                                                                         a.   op de percelen, gelegen binnen een bebouwde kom van waaruit
                                                                                                              stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van ten minste
                         iii. de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, (dit
                                                                                                              tweeduizend inwonerequivalenten als bedoeld in de richtlijn
                              is de zorgplicht stedelijk afvalwater)
                                                                                                              stedelijk afvalwater wordt geloosd, door middel van een openbaar




5            Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




                      vuilwaterriool, (als een bebouwde kom al boven de drempel van 2000
                      VE zit moet elk nieuw perceel daarbinnen gerioleerd worden).

                 b.   op andere percelen, voor zover dit doelmatig kan worden uitgevoerd
                      door middel van een openbaar vuilwaterriool. (De landelijke
                      afstands- en vervuilingscriteria komen vooralsnog in de bruidsschat
                      terecht en blijven daarmee van kracht tot waterschap en
                      gemeente(n) daar samen een eventuele nieuwe invulling aan geven)

        3.   In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een zuiveringtechnisch werk
             kunnen andere passende systemen in beheer bij een gemeente, een
             waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met
             het beheer is belast, worden toegepast, als daarmee hetzelfde niveau van het
             beschermen van het milieu wordt bereikt. (Dit biedt de mogelijkheid om
             alternatieve zuiveringen toe te staan).

    Ad 2a. De Europese Commissie wil de richtlijn voor behandeling van stedelijk
    afvalwater aanscherpen. Naast aangescherpte lozingsregels bestaat het voornemen
    om gemeenten met 1.000 inwoners te verplichten om water te zuiveren (tegenover
    2.000 inwoners nu).

    Nadere informatie over waterbeleid is te vinden op:
       www.helpdeskwater.nl
       www.infomil.nl
       www.riool.net
       www.stowa.nl
       https://wetten.overheid.nl
       www.samenwerkenaanwater.nl
       www.ruimtelijkeadaptatie.nl
       www.omgevingswet.nl
       www.iplo.nl




6            Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




    BIJLAGE B TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

    Bij het uitvoeren van dit PRSW hebben we te maken met verschillende taken en
    bevoegdheden van de diverse waterpartners en nieuwe uitdagingen en
    ontwikkelingen waar we op willen anticiperen. De zorg en verantwoordelijkheid voor
    het water is in handen van gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, provincie
    en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en
    bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid.



     Actor                   Taken bevoegdheden

                            Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en
                            oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden. In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan de doelen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt.
     Europa
                            Provincies stellen de ecologische doelen en de begrenzing van de regionale KRW-waterlichamen vast en zijn daarnaast verantwoordelijk voor grondwater. Het beheer van
                            regionale KRW-waterlichamen is in handen van de waterschappen.

                            Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. Op grond van Europese
                            regelgeving en de nationale Waterwet zijn iedere 6 jaar nationale plannen voor water nodig. In het NWP komen het oude Nationaal Waterplan (voor beleid) en het Beheer-
     Rijk                   en ontwikkelplan voor de rijkswateren (voor beheer) samen. Daarnaast zijn het Programma Noordzee, de stroomgebiedbeheerplannen en de
                            overstromingsrisicobeheerplannen onderdeel van het NWP. Hiermee geeft het programma invulling aan de Europese richtlijnen voor water. Volgens Omgevingsbesluit
                            artikel 8.14 dient het Nationaal Waterprogramma elke zes jaar te worden geactualiseerd door het Rijk.

                            De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van
                            het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP). Dit is de opvolger van het Provinciaal Milieu en Waterplan. Het is onderdeel van het planstelsel voor de wateropgaven
                            in Nederland, samen met het Nationaal Waterprogramma (NWP) en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. De provincie is tevens bevoegd gezag voor
                            vergunningverlening, het toezicht en handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties:
                            •       Grote industriële onttrekkingen
     Provincie
                            •       Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning
                            •       Open bodemenergiesystemen
                            De Provincie Noord-Holland is onder andere ook bevoegd gezag voor officiële zwemwateren.
                            Ten aanzien van het gemeentelijk PRSW heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De provincie kan een aanwijzing geven indien er tegenstrijdigheden zijn
                            tussen het PRSW en de provinciale plannen.



7             Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




    Actor                  Taken bevoegdheden

                          De waterbeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel regionaal waterbeheer. De waterbeheerder draagt zorg voor droge voeten (veiligheid), schoon, voldoende en
                          aantrekkelijk water. Conform artikel 3.7 uit de Omgevingswet stelt de waterbeheerder periodiek een Waterbeheerprogramma op, wat rekening houdt met het Regionale
                          Waterprogramma. De waterbeheerder heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd gezag voor directe lozingen op de
                          rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en (in)directe lozingen op het oppervlaktewater. Voor de regulering van lozingen op de riolering heeft de waterbeheerder een
    Waterbeheerder        adviserende rol naar gemeenten. De waterbeheerder heeft ook een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en keringen. Handelingen in het
                          oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen via de waterschapsverordening (keur). De waterbeheerder is verantwoordelijk vergunningverlening, toezicht en
                          handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties binnen het beheergebied (met uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is).
                          Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Ten
                          aanzien van het gemeentelijk PRSW heeft het waterschap een adviserende rol.

    Drinkwater            Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon drinkwater. Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de
    beheerder             invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van
                          drinkwater als voor de infrastructuur.

                          De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer:
                          • Doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk (Wm art. 10.33)
                          • Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken (Ww art. 3.5)
                          • Treffen van doelmatige maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk
                            te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie behoren.

                          De gemeente is het loket te voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied (Ww art.3.6). Ook is de gemeente deels bevoegd gezag voor bodemenergiesystemen.
    Gemeente
                          Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor het bevoegd gezag. Bij de verwerking van
                          (afval)water dient de gemeente rekening te houden met de wettelijke voorkeursvolgorde.

                          De uitvoering van de gemeentelijke taken kan effecten hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hoe gemeenten die plichten vervullen, leggen ze vast in het PRSW.

                          De gemeente is het bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen.




8           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




    Actor                   Taken bevoegdheden

    Omgevingsdienst
    Noordzeekanaal         De Omgevingsdienst is een overheidsorganisatie die als primaire taak heeft om vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren op milieugebied (VTH-milieutaken).
    Gebied

                         Haarlemmermeer is onderdeel van de samenwerkingsregio Kennemerland-Zuid, een netwerkorganisatie, die als primaire taak heeft om invulling te geven aan een (meer)
    Regionaal
                         doelmatig waterbeheer. Een regionaal samenwerkingsverband bestaat meestal uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschap(pen) en
    samenwerkingsverband
                         drinkwaterbedrijf/drinkwaterbedrijven.

                            De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van
                            maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich
    Perceelseigenaar        redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige hemel- en grondwater, ligt er een taak voor gemeente of waterschap.
                            De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag verrichten waarvan hij of zij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren
                            van (water)voorzieningen belemmeren.




9           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     BIJLAGE C MAATREGELENPLAN GRONDWATER
     (Aveco de Bondt, juli 2023)

     In het uitvoeringsprogramma van het PRSW (zie Financieel rapport) zijn maatregelen
     voor grondwater opgenomen. Dit zijn budgetten voor zowel eenmalige als jaarlijkse
     acties. In onderstaande tabel is het Maatregelenplan Grondwater opgenomen. Dit
     vormt de detailuitwerking van wat we de komende jaren op het gebied van
     grondwater doen. Het betreft zowel beleidsacties (zoals onderzoek, PvE’s) en
     beheeracties (doorspuiten drainage), als uitvoeringsmaatregelen zoals vooronderzoek
     (monitoring), advies ontwerp en aanleg drainage. Deze maatregelen zijn nodig om
     invulling te geven aan de ambitie van de gemeente Haarlemmermeer om haar
     grondwaterbeheer op orde te krijgen.

     Er is onderscheid gemaakt in drie hoofdposten:
          ▪ Beleid, meetnet, onderzoek
          ▪ Planmatig beheer en onderhoud grondwatervoorzieningen
          ▪ Onderzoek en ontwerp nieuwe grondwatervoorzieningen

     Tabel 1 en Tabel 2 geven de eenmalige en jaarlijkse maatregelen uit het
     Grondwaterbeheerplan weer waarvoor financiële middelen nodig zijn, inclusief
     planning en kosten (budgetreservering). De kosten zijn exclusief BTW en worden
     gefinancierd in het PRSW (volledig vanuit de rioolheffing). De kosten zijn geraamd op
     basis van kengetallen (Rioned/Stowa), praktische ervaring van de gemeente
     Haarlemmermeer en Aveco de Bondt met stedelijk grondwaterbeheer.




10           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     Tabel 1 Overzicht Grondwater - Eenmalige acties
      EENMALIGE ONDERZOEKSACTIES 2024 T/M 2027
      Nr. Beschrijving                                                                                                                Jaar          kosten
      Beleid, onderzoek en klimaatadaptatie
        1   Informatievoorziening over grondwater:                                                                                           2024            €18.000,00
                 ▪     Actualiseren/aanvullen van teksten waterloket op de website van de gemeente.
                 ▪     Opstellen van maatregelenbladen over standaard (bouwkundige) maatregelen die particulieren kunnen treffen
                       (inclusief geldende richtlijnen t.a.v. aansluiten).
                 ▪     Grondwaterstandsmetingen beschikbaar maken voor inzage door collega’s en/of particulieren.
                 ▪     Bewonersplatform laten aansluiten bij geldende uitgangspunten beleid in Programma Water.
                 ▪     Stappenplan opstellen voor verwerking en evalueren van meldingen intern.
                 ▪     Informatie over grondwater voeden aan Haarlemmermeer Rainproof (NMXC) om grondwater m.b.t. infiltratie van
                       hemelwater beter in beeld te krijgen.
        2   Beleidsnormen opstellen voor ontwatering en klimaat adaptieve inrichting:                                                        2024            €10.000,00
                 ▪     Beleidsteksten voor LIOR/DIOR m.b.t. ontwateringsdiepte stedelijk gebied voor bestaande bouw en nieuwbouw
                       actualiseren
                 ▪     Uitgangspunten opstellen voor uitvoeringseisen klimaatadaptatieve maatregelen. Bijvoorbeeld uitgangspunten
                       m.b.t. het type leiding bij een DT-riool, het type omhulling en diepte van de leiding
        3   Analyse grondwatermeetnet, melding, uitvoering maatregelen                                                                       2024            € 15.000,00
            Eens per planperiode analyse meldingen en meetnet om te beoordelen waar onderzoek nodig is. Opstellen eerste versie van
            aandachtsgebiedenkaart en huidige grondwateroverlastkaart. Resultaten onderzoek geven input voor afhandeling
            meldingen, beheer (doorspuiten drainage), ontwerp en werkvoorbereiding. Ook evaluatie van maatregelen in voorgaande
            periode.
        4   Handelingsperspectief uitvoering rioolvervanging                                                                                 2024            € 20.000,00
            Aandachtsgebiedenkaart voor locaties waar risico groot is bij uitvoering van graafwerkzaamheden.
            Per risico uitschrijven uitgangspunten beheersmaatregelen, zoals onder andere schade aan funderingen, zetting maaiveld,
            zoute kwel, opbarsten van de bodem, waterkwaliteit bemalingswater (m.n. spanningsbemaling) etc.
            Opstellen van richtlijnen/werkplan voor bemalingen en monitoring.
            Werksessies met gemeente en externe adviseurs voor bemalingsadviezen om te implementeren.
        5   Grondwaterportaal inrichten en signalerings- en actiewaarden opstellen                                                           2025            €10.000,00
        6   Opstellen stationair grondwatermodel diverse kernen                                                                              2025            € 40.000,00
            Model gericht op buurt/wijkniveau, bedoeld om op grove schaal berekeningen uit te kunnen voeren.
            Rekening houdend met uitdagingen die spelen in de Haarlemmermeer.
            op basis van 4 jaar gegevens gemeentelijk grondwatermeetnet.




11           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




      7   Archiefstudie droogterisico’s                                                                                                   2026   € 15.000,00
          Bepalen laagste grondwaterstanden op basis van grondwatermeetnet.
          Steekproefgewijs funderingniveaus bepalen per buurt/wijk in risicogebieden.
      8   Onderzoek invloed Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) op stedelijk gebied. Bij voorkeur met berekeningen in een                2026   € 20.000,00
          grondwatermodel.
      9   Kalibreren grondwatermodel diverse kernen                                                                                       2026   € 20.000,00
          kalibreren van het grondwatermodel op basis van gegevens uit het gemeentelijk grondwatermeetnet, waterbalansen van het
          Hoogheemraadschap en eventueel zoutbalansen.
     10   Aanscherpen conservatieve beleidsnormen voor ontwatering met wijk- of kerngerichte uitgangspunten op basis van                  2027    €5.000,00
          opgedane kennis uit planperiode.
     11   Actualiseren grondwaterbeleid en maatregelenplan                                                                                2027   € 25.000,00
          voor volgend Programma Water, incl. afstemmen met andere afdelingen
     12   Opstellen instationair grondwatermodel diverse kernen en uitvoeren scenarioberekeningen                                         2027   € 40.000,00
          opstellen kaartmateriaal voor ontwateringsdiepten, effecten van grootschalige infiltratie en sponswerking berekenen in het
          kader van klimaatadaptatie op zowel openbaar als particulier terrein. Handelingsperspectief kaarten voor drainage en
          infiltratie opstellen.
          Berekeningen met het grondwatermodel zijn gericht op grootschalige aanpassingen in het stedelijk gebied of de polder zoals
          implementatie van VDS, wijkgerichte drainage of infiltratie, brakwaterwinning in de polder.
     13   Optimalisatie grondwatermeetnet                                                                                                 2027   €10.000,00
          op basis van grondwatermodel en huidige meetnet bijplaatsen en of schrappen van meetpunten.
     14   Regie op de ondergrond                                                                                                          2027   €20.000,00
          De gemeente heeft vanuit haar wettelijke taken een regiefunctie op de ondergrond. Dit geldt niet alleen voor de ondiepe
          ondergrond. Ze heeft vanuit het activiteitenbesluit ook het bevoegd gezag op lozingen van bijvoorbeeld zout water (brijn) als
          bijproduct van RO processen (beregening tuinders, drinkwaterwinning). De gemeente stelt een visie op voor alle activiteiten
          die in de ondergrond spelen (ondergronds bestemmingsplan). Dit doet ze samen met de overige actoren in de omgeving
          (waterschap, drinkwaterbedrijven, glas/tuinbouw, inwoners, bedrijven).
     Planmatig beheer en onderhoud grondwatervoorzieningen
     15   Beheer & onderhoudsplan opstellen voor alle drainage, DT en DIT-riolering in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer               2024   € 25.000,00
          beheert 338 km drainage, DT, en DIT-leidingen. Momenteel wordt slechts ca. 45 km actief onderhouden, dit betreft het stelsel
          in de wijk Getsewoud. In dit plan wordt rekening gehouden met:
               ▪     Doorspuiten en frequentie
               ▪     Vastleggen informatie
               ▪     Monitoring grondwatervoorziening
               ▪     Steekproeven stelsel / veldonderzoek




12         Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




                ▪    Bijstellen werking grondwatervoorziening (instelniveau)
     16   Pilot regelbare drainage en infiltratie                                                                                            2025    €20.000,00
          Meten in en naast de buis. Bijstellen van niveaus. Leren van werking drainage en infiltratie in en buiten het cunet. Uitgaande
          van pilot bij 2 stelsels.
          Exclusief investeringskosten/ veldwerkzaamheden voor wijzigingen aan stelsel.
     17   Evaluatie aangelegde voorzieningen, onderbouwing voor vervolg systeemkeuze andere wijken. Monitoring in DT-riool, DIT-             2025    € 20.000,00
          riool en drainagesystemen.
          Op basis van 2 stelsels.
     18   Onderzoek naar voorzieningen die niet in beeld zijn.                                                                               2025    € 25.000,00
          De gemeente geeft aan dat er in het verleden drainagestelsels waren die volledig in beeld zijn in het beheersysteem. Deze
          post is opgenomen om veldonderzoek uit te voeren in gebieden waar vermoedens zijn dat er wel leidingen liggen, maar deze
          niet in beeld zijn.
          In dit onderzoek wordt een plan gemaakt: wat schrijft de gemeente af en wat wordt opgenomen in het beheer en
          gerevitaliseerd. Voor dit onderzoek wordt alleen archiefonderzoek uitgevoerd. Het daadwerkelijke veldonderzoek wordt in de
          volgende planperiode uitgevoerd.
     19   Actualiseren van onderhoud cyclus beheer & onderhoudsplan o.b.v. resultaten eerste ronde (3 jaar).                                 2027    € 15.000,00
     Projectmatig onderzoek en ontwerp nieuwe voorzieningen
     20   Plan grondwateronderzoeken en monitoring koppelen aan vervangingsplanning en opgave. Opstellen van prioriteringskaart              2024    € 15.000,00
          voor grondwatermonitoring.
          De gemeente stelt een plan op voor de rijdende trein aan vervangingsopgaven die uitgevoerd gaan worden. In dit plan wordt
          vooruitgekeken naar welke vooronderzoeken opgestart moeten worden en rekening gehouden met de huidige informatie
          m.b.t aandachtsgebieden in de gemeente (punt 3 en 4). In dit plan wordt ook beschreven hoe opgedane systeemkennis uit
          uitgevoerde projecten in verleden (bodem/water) meegenomen worden in de huidige en toekomstige projecten.
     21   Beslisboom noodzaak drainage                                                                                                       2024    € 15.000,00
          In 2022 is een beslisboom opgesteld om te bepalen waar bij herinrichting of rioolvervanging er noodzaak tot drainage of
          infiltratie is.
          De beslisboom is opgesteld voor zowel derden als de gemeente zelf om te bepalen hoe er met hemelwater en grondwater
          wordt omgegaan.
          Bij toepassing van de beslisboom is wisselend resultaat. Er zijn werksessies nodig om de beslisboom te verfijnen, en om
          gezamenlijk de beslisboom op dezelfde wijze te gebruiken.

          Integreren beslisboom in proces B&O en projectenafdelingen IB om in voorbereidende onderzoeken in vervangingscyclus mee
          te nemen.
                                                                                                                                           TOTAAL   € 403.000,00




13         Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     Tabel 2 Overzicht Grondwater - Jaarlijkse acties
      JAARLIJKSE EXPLOITATIEACTIES 2024 T/M 2027
      Nr. Beschrijving                                                                                                                    Jaar               kosten
      Beleid, meetnet, onderzoek
       22   Grondwatermeetnet: beheer peilbuizen/loggers en dataontsluiting. Vanuit de samenwerkingsregio Kennemerland-Zuid heeft                jaarlijks              € 100.000,001
            de gemeente aangegeven een grondwatermeetnet te beheren. De gemeente wil hierbij een kwalitatief goed meetnetwerk
            waarbij de verzamelde gegevens input leveren voor enerzijds de invulling van de grondwaterzorgplicht (meten om te
            informeren) en anderzijds om systeemkennis op te bouwen (goed grondwaterbeheer).
            Het meetnet van de gemeente betreft circa 250 meetpunten. Op basis van €400,00 per meetpunt per jaar (prijspeil 20241).
            Exclusief onderhoud aan peilbuizen (herplaatsen, opnieuw inmeten, vervangen straatpotten etc).
       23   Grondwatermeetnet portaal                                                                                                            jaarlijks               € 15.000,001
            De ontsluiting van meetgegevens die verzameld worden in het kader van het grondwatermeetnet voor zowel intern gebruik
            (collega’s gemeente) als extern gebruik (ontwikkelaars en bewoners). Het portaal dient gebruiksvriendelijk te zijn. Met het
            portaal worden ook automatische analyse van meetgegevens uitgevoerd zoals automatische meldingen, periodieke updates
            over de grondwaterstand en snelle inzichten in de actuele grondwaterstand.
       24   Waterkwaliteitsmetingen in stedelijk gebied.                                                                                         jaarlijks                €15.000,00
            Gemeente heeft weinig inzicht in het voorkomen van zout (grond)water in de kernen. Ten behoeve van het openbaar groen,
            maar ook voor systeemkeuzes voor grondwatervoorzieningen (DIT-leidingen) is inzicht nodig in het zoutgehalte in de bodem
            en het oppervlaktewater.
       25   Grondwateronderzoeken op basis van meldingen en metingen                                                                             jaarlijks                € 30.000,00
            Uitvoeren van grondwateronderzoek naar de aard en omvang van problemen, als gevolg van overlastmeldingen of
            automatische meldingen meetnet (te hoge of te lage grondwaterstand). Behandelen van meldingen over grondwateroverlast
            of -onderlast. Als input voor grondwatermaatregelen. Uitgangspunt 3 gebieden/straten per jaar.
       26   Evalueren en vooruitkijken grondwaterzorgplicht:                                                                                     Jaarlijks                 € 5.000,00
                  ▪    Uitvoering projecten (wat ging er goed, wat ging er mis);
                  ▪    Meldingen overlast/onderlast;
                  ▪    Meetnet signalering beoordelen op jaarbasis;
                  ▪    Waar is komende jaren onderzoek nodig/monitoring nodig;
                  ▪    Hoe bijsturen instelniveau en bijsturen op ontwerpen vervangingsopgave.
       27   Overleggen en afstemmen met Rijnland over VDS, invloed oppervlaktewater-grondwater, sponswerking, samenwerking in de                 jaarlijks   *binnen huidige fte’s van
            waterketen                                                                                                                                         werkzaamheden B&O3.
       28   Behandelen en evalueren van meldingen wateroverlast.                                                                                 jaarlijks   *binnen huidige fte’s van
                                                                                                                                                               werkzaamheden B&O3.




14           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     Planmatig beheer en onderhoud grondwatervoorzieningen
     29   Jaarlijkse (steekproefgewijs) controle drainageputten en doorspuitvoorzieningen                                                   jaarlijks    €25.000,00
          controleren op vervuiling en controle waterstand t.a.v. instelniveau, op basis van beheer & onderhoudcyclus. Terugkoppeling
          en aanpassing op beheer & onderhoudscyclus.

          Inclusief kosten voor begeleiding en verwerking gegevens vanuit Ingenieursbureau Haarlemmermeer (€5.000 p/j).
     30   Jaarlijks doorspuiten drainagevoorzieningen                                                                                       jaarlijks   € 160.000,00
          Reinigen van putten, leidingen en pompen. Prijs gebaseerd op basis van opgave gemeente Getsewoud. De jaarlijkse kosten
          zijn gebaseerd op een totaal van 338 km aan drainage/DT leidingen. Uitgangspunten:
                ▪    Volledige stelsel drainage/DT/DIT 1x/3 jaar reinigen
                ▪    Circa 100 km / jaar
                ▪    €1,5 / m / jaar2
          Inclusief kosten voor begeleiding en verwerking gegevens vanuit Ingenieursbureau Haarlemmermeer (€10.000 p/j).
     Onderzoek en ontwerp nieuwe grondwatervoorzieningen
     31   Voorbereidende grondwateronderzoeken voor vervangingsopgaven                                                                      jaarlijks    € 45.000,00
          De komende 25 jaar gaat de gemeente Haarlemmermeer in rijdende trein de gemengde riolen in de gemeente vervangen. Dit
          betreft circa 317 km aan rioolstelsel. De kosten zijn gebaseerd op het vervangen van 15 km riolering per jaar. Uitgangspunt bij
          vervangingsopgave is dat er een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd en het onderzoek zich toespitst op het bepalen van
          aanleg van drainage, een DT-riool of een DIT*. Inclusief monitoring van grondwaterstanden voorafgaand aan de
          werkzaamheden (drie jaar).
                                                                                                                                            TOTAAL      € 395.000,00
     1Gebaseerd op expertise en kengetallen Aveco de Bondt.
     2Gebaseerd op kengetallen Stichting RIONED/STOWA, aangegeven kosten onderhoud drainagestelsel Getsewoud en kengetallen Aveco de Bondt.
     3We gaan ervan uit dat de taken vanuit de grondwaterzorgplicht worden ingevuld door de afdeling beheer&onderhoud.

     *Kosten aanleg niet meegenomen. Uitgangspunt is dat dit onderdeel is van het rioolbudget.




15          Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     BIJLAGE D BEGRIPPENLIJST                                                                   Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) Het Deltaprogramma Ruimtelijke
                                                                                                Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het
                                                                                                Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress,
     Afvloeiend regenwater Neerslag die tot afstroming komt.
                                                                                                verdroging en de gevolgen van overstromingen.

     Afkoppelen/niet-aankoppelen Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten
                                                                                                Drukriolering Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine
     afvoerend    verhard    oppervlak   loskoppelen    en    aansluiten    op    een
                                                                                                pompjes en persleidingen wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt
     regenwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard
                                                                                                vaak toegepast in het buitengebied. Het systeem is niet geschikt voor het
     oppervlak op een vuilwatersysteem.
                                                                                                transporteren van regenwater.

     Afvalwater Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering
                                                                                                Gemengde riolering Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één
     daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. De
                                                                                                buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.
     meerwaarde van water wordt kinderen op een speelse manier bijgebracht.
                                                                                                Gescheiden riolering Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke
     Afvalwatersysteem Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische
                                                                                                buizenstelsels worden Ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar
     werken (waaronder riolering, gemalen, persleidingen, AWZI).
                                                                                                een AWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het
                                                                                                oppervlaktewater.
     Asset management Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal
     uitbalanceren van onderhoud en vervanging in relatie tot kosten, prestaties en risico’s.
                                                                                                Grondwater Grondwater is altijd en overal aanwezig. Afhankelijk van de grondsoort
                                                                                                wordt het direct onder of juist dieper onder het maaiveld gevonden.
     Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een
     omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk
                                                                                                Hoofdrioolgemaal Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een
     afvalwater, afvloeiend regenwater of grondwater is.
                                                                                                waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt getransporteerd naar een AWZI.

     Boezemsysteem Netwerk van watergangen, kanalen en plassen die zijn ontworpen om
                                                                                                Huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke
     water te verzamelen, op te slaan en te reguleren in een bepaald gebied. Het doel van
                                                                                                stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.
     een boezemsysteem is om overtollig water af te voeren en te beheren, met name
     tijdens perioden van neerslag of hoge waterstanden.
                                                                                                Hydraulische afvoercapaciteit De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem
                                                                                                om overtollig water af te voeren.
     Circulaire economie Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.




16           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     IBA Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een             Relinen Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis.
     verbeterde septic-tank.                                                                    Meestal in de vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water
                                                                                                en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.
     Infiltratievoorziening Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het
     regenwater opvangt en het langzaam laat wegzakken in de bodem.                             Riolering Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de
                                                                                                inzameling en het transport van afvalwater.
     Inspecteren Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van
     rioleringsobjecten.                                                                        Rioleringsbeheer Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.

     Maaiveld Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is              Rioolheffing De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te
     bedoeld het straatniveau of de hoogte van een groenstrook.                                 mogen maken van de riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een
                                                                                                afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens het hebben van een
     Ontwatering De afvoer van water van een perceel of gebied, over of door de grond en        aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het
     eventuele drainagebuizen, greppels en kleine slootjes naar een groter stelsel van sloten   afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.
     en beken
                                                                                                Rioolgemaal Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
     Openbare riolering Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de
     overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente).                                       Riooloverstortput Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt
                                                                                                en het overtollige regenwater loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater.
     Persleiding Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere
     pompen onder overdruk wordt afgevoerd.                                                     Rioleringssysteem Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het
                                                                                                transport van afvalwater.
     Randvoorziening Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als
     het doel het afvangen van vuil en/of bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke          Rioolwaterzuivering (RWZI) Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan
     voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit.                      (van een groot deel) van de verontreinigingen.

     Hemelwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van               Stedelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met
     afvloeiend regenwater.                                                                     bedrijfsafvalwater, afvloeiend regenwater, grondwater of ander afvalwater.

                                                                                                Stedelijke wateropgave (SWO) Onderzoek naar het functioneren van en interactie met
                                                                                                het watersysteem, overlast en schade bij extreme buien.



17           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




                                                                                                Wateroverlast Het verschijnsel dat “water op straat” overgaat in wateroverlast in de
     Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS) Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van       vorm van ernstige hinder (langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade
     het (meest vervuilde) regenwater wordt ver pompt naar de AWZI of alternatieve              (bijvoorbeeld water in de woning).
     locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.
                                                                                                Zorgplicht stedelijk afvalwater De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het
     Verhard oppervlak Het op de riolering aangesloten verharde oppervlak dat tijdens           transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de
     neerslag regenwater afvoert naar het rioleringssysteem.                                    gemeente gelegen percelen.

     Vrijvervalriolering Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt     Zorgplicht hemelwater De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van
     door middel van de zwaartekracht.                                                          het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet,
                                                                                                voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden
     Vuilemissie Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat     gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te
     (in)direct via riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.                     brengen.

     Vuilwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk      Zorgplicht grondwater De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar
     afvalwater.                                                                                gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van
                                                                                                de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
     Vuilwatersysteem Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en             voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en
     transport van stedelijk afvalwater.                                                        niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

     Wadi Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt
     en langzaam laat wegzakken in de bodem met een overloop naar de riolering.

     Waterberging Opvanglocatie voor overtollig regenwater.

     Water-op-straat Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de
     riolering op straat komt te staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als
     gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.




18           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     BIJLAGE E DOELEN, FUNCTIONELE EISEN, MAATSTAVEN EN MEETMETHODEN

     Onderdeel            Omschrijving
     Doel                 Voorkomen van gezondheidsrisico’s
     Functionele eis      De kans op contact met stedelijk afvalwater is minimaal.
     Maatstaf             Alle bebouwde percelen worden aangesloten op de riolering, tenzij een lokale behandeling van afvalwater doelmatiger is.
     Meetmethode          Controle aanwezigheid lozingspunt bij nieuwbouw en verbouw
     Doel                 Beperken van het risico op wateroverlast en schade
     Functionele eis      De afvoercapaciteit van het rioleringssysteem moet voldoende zijn om de kans op wateroverlast en schade te beperken tot maatschappelijk aanvaardbare
                          normen.
     Maatstaf             Huishoudelijk afvalwater nieuwbouw en bestaand gebied
                          De hydraulische belasting wordt gebaseerd op 2,5 inwoners per huishouden en een lozingsdebiet van 120 liter per inwoner per dag, verspreid over een
                          tijdvak van gemiddeld tien uur.

                          Ontwerpen hemelwaterverwerking bij nieuwbouw
                           • Bij ontwerpbui Hydrogram C_2_2085_H is een waakhoogte van 30 cm vereist
                           • Bij een bui van 70 mm/h wordt de kans op schade aan gebouwen en infrastructuur zo goed als mogelijk beperkt
                           • Op hoofd-/ gebiedsontsluitingswegen mag maximaal 20 cm water komen te staan

                          Toetsen hemelwaterverwerking in bestaand gebied
                           • Bij ontwerpbui Hydrogram LR C2100 bui 8 mag geen water op straat worden berekend
                           • Hydrogram C_2_2014 wordt benut voor aanvullend inzicht

                          Ontwerpen hemelwaterverwerking in bestaand gebied
                           • Bij ontwerpbui Hydrogram C_2_2085_H mag geen water op straat worden berekend
                           • Hydrogrammen C_5_2085_H, C_10_2085_H en de in Noord-Holland werkelijk gevallen bui op 21 juni 2018 worden benut voor aanvullend inzicht

                          Bij een bui van 70 mm/h wordt de kans op schade aan gebouwen en infrastructuur zo goed als mogelijk beperkt.

                          Bij het toetsen en ontwerpen van de voorzieningen dienen de ontwerprichtlijnen inclusief oplevereisen zoals omschreven in de Kennisbank Riolering van
                          Stichting RIONED) te worden gevolgd.




19          Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




                          Bij het ontwerpen van de voorzieningen dient te worden voldaan aan de ontwerp- en aanlegeisen en maatstaven voor riolering, grondwater en
                          oppervlaktewater, zoals opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van Gemeente Haarlemmermeer.
     Meetmethode          Controle van rekenmodel bij voorkeur onderbouwd met meetgegevens
     Doel                 Beperken van het risico op grondwateroverlast en schade
     Functionele eis      De ontwateringscapaciteit moet voldoende zijn om de kans op grondwateroverlast en schade te beperken tot maatschappelijk aanvaardbare normen.
     Maatstaf             Ontwerpen ontwatering bij nieuwbouw
                          De ontwateringsdiepte bij een inbreiding bedraagt:
                            • 0,70 m onder de as van de weg;
                            • 0,50 m onder maaiveld bij gebouwen bij kruipruimteloos bouwen;
                            • 0,50 m onder maaiveld bij groenstroken en tuinen.
                          Bij een nieuwbouwontwikkeling met/in eigen bemalingsgebied bedraagt de ontwateringsdiepte minimaal 0,50 m onder maaiveld.

                          Ontwerpen/toetsen ontwatering in bestaand gebied
                          De streefwaarde voor ontwatering in bestaand gebied wordt gebaseerd op een doelmatigheidsafweging. De doelmatigheid van grondwatermaatregelen
                          wordt bepaald volgens het volgende beoordelingskader:
                           • er is sprake van structureel nadelige gevolgen door een te hoge of te lage grondwaterstand;
                           • de maatregelen in openbaar gebied hebben effect op het particuliere gebied van de betrokken perceeleigena(a)r(en);
                           • de gemoeide investerings- en exploitatiekosten van de maatregelen staan in verhouding met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door
                               perceeleigenaren of eventueel te verwachten schadekosten.

                          Er dient een grondwatereffectrapportage gemaakt te worden om de ontwatering van het gebied aan te tonen en om de effecten van de waterbergende
                          maatregelen op de grondwaterstand inzichtelijk te maken. Ook dient er onderzocht te worden of er binnen het projectgebied sprake is van ijzerhoudend
                          grondwater. Indien dit het geval is dan moet het ontwerp hierop worden ingericht.

                          Er is sprake van een structureel hoge grondwaterstand indien de representatieve hoogste grondwaterstand (RHG) voor een gebied hoger is dan de
                          streefwaarde van 0,7 m onder de openbare ruimte (of uit grondwateronderzoek blijkt dat dit het geval zal zijn).
                          Als representatieve hoogste grondwaterstand (RHG) geldt de meetwaarde die 10% van de tijd wordt overschreden, tijdens een meerjarige periode (enkele
                          jaren achter elkaar).

                          Om de ontwatering van het gebied aan te tonen en om de effecten van de waterbergende maatregelen op de grondwaterstand inzichtelijk te maken dient
                          een grondwatereffectrapportage te worden opgesteld.

                          Onderzocht dient te worden of er binnen het projectgebied sprake is van ijzerhoudend grondwater. In dat geval moet het ontwerp hierop worden ingericht.
     Meetmethode          Praktijkmetingen, eventueel ondersteund met een rekenmodel



20          Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     Doel                 Beperken van ongewenste emissies
     Functionele eis      Emissie uit riool geen nadelige gevolgen voor gezond watersysteem

     Maatstaf             Eisen volgend uit waterkwaliteitsspoor
     Meetmethode          Locatie onderzoek om noodzaak ingreep bepalen met waterschap
     Doel                 Beperken overlast voor de omgeving
     Functionele eis      Gemeentelijk riolering is zodanig afgesloten dat overlast door stank wordt voorkomen
     Maatstaf             Geen klachten door stank
     Meetmethode          Klachtenregistratie
     Doel                 Bijdragen aan duurzaamheid en klimaatadaptatie
     Functionele eis      Bij grootschalige renovaties wordt rekening gehouden met klimaatontwikkeling, met innovaties, de energietransitie en hergebruik van afvalstoffen
     Maatstaf             Aantoonbaar rekening houden met genoemde thema’s.
     Meetmethode          Toetsen in het ontwerpproces
     Doel                 Klantvriendelijke en kosteneffectieve organisatie
     Functionele eis      Accurate afhandeling van klachten, integrale
                          aanpak projecten
     Maatstaf             Responstijden, zo min mogelijk overlast in de
                          buitenruimte
     Meetmethode          Klachtenregistratie
     Doel                 Basis op orde oppervlaktewatersysteem
     Functionele eis      De waterberging en ontwatering zijn in balans met een goed functionerend rioleringssysteem
     Maatstaf             ▪   De duikers en de watergangen zijn schoon genoeg (baggeren en maaien) om waterafvoer te kunnen garanderen, zonder dat overmatige opstuwing
                              van het water optreedt
                          ▪ De watergangen hebben een profiel groter of gelijk aan het profiel volgens de legger/het onderhoudsprofiel.
                          ▪ Beschoeiingen voor het in stand houden van het profiel/de oever/het talud zijn stabiel en in orde.
                          ▪ Het oppervlaktewaterpeil blijft bij voorkeur bij hevige en langdurige regenval onder het niveau van de drempel in de overstortputten van de
                              gemengde rioolstelsels blijven.
                          ▪ Er dient aantoonbaar rekening te zijn gehouden met de uitgangspunten/richtlijnen in het baggerplan en het strategisch beheer- en onderhoudsplan
                              van Gemeente Haarlemmermeer.
     Meetmethode          Schouw




21          Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     BIJLAGE F AFWEGINGSKADER TECHNISCHE MAATREGELEN




22        Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




23        Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




24        Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     BIJLAGE G REACTIEBRIEFHOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND




25        Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




26        Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028




     Colofon

     PROGRAMMA RIOLERING EN STEDELIJK WATER 2024-2028
     BIJLAGENRAPPORT


     KLANT
     Gemeente Haarlemmermeer
     Martin Bastiaans
     Carlieke te Beest
     René van Damme

     AUTEUR
     Arcadis

     PROJECTNUMMER
     10551504

     ONZE REFERENTIE
     MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03

     DATUM
     19 oktober 2023

     STATUS
     Definitief

     www.arcadis.com

     Arcadis Nederland B.V.

     Postbus 1018
     5200 BA 's-Hertogenbosch
     Nederland

     T +31 (0)88 4261 261
                                                                                                     Arcadis. Improving quality of life
27           Onze referentie: MQ5FDA64TNAS-1470885873-355:03 - Datum: 25 september 2023 - Internal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>