<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Renvooi                       (tenzij anders aangegeven geldt:)
                        01                                    02                                           03                                      04                                           05                                     06                                         07                                08                                       09                              10                              11                              12                           13                              14                              15                           16                            17                                      18                             19                    20                                     21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         108900
                                             5400                                  5400                                           5400                                     5400                                     5400                                        6300                                    5400                               5400                             5400                               5400                            5400                         5400                          5400                            5400                           5400                        5400                                  5400                                      5400                  5400                         5400                                                               Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Maatvoering in mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                         K200x8                    IPE300                              K200x8                                       K200x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Peil = +0000 = NAP -3,9 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FFL06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +22950        - Gevolgklasse                                   : CC2b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Voor uitgangspuntenrapport zie                 : BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Brandwerendheid hoofddraagconstructie          : 60 min / rapport BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                                                                                                                                                                                                                                                                        HEA120                                                    HEA120                                      HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alle daken voorzien van voldoende noodafvoeren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alleen dragend prefabbeton en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3950                  - Zie tekeningen architect voor bouwkundige, niet-dragend onderdelen, trappen en bordessen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           inclusief maatvoering.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Definitieve dikte isolatie op basis van leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                          HQ320x8-290x25-450x15                                                                                                    HEA360                                                                                                                                                                                                                                                         HEA320                                                                HQ320x8-290x25-450x15                                              FFL05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +19000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Symbolen
                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sparing                                                      Sparingszone
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ø323.9x8                           ø323.9x8                               ø323.9x8                          ø323.9x8                          ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                      ø323.9x8                        ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                                ø323.9x8                       ø323.9x8              ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800                                                   Inkassing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Onderliggende constructie
                                                        THQ320x6-190x15-450x15                                                                                          THQ320x6-190x15-450x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ400×10-290×25-550×15                                                                                                                                                                                                                                                                                         HQ320x8-290x25-450x15        FFL04                                          Overspanningsrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +15200
                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320×8-290×25-605×15                                                                                               HQ320x8-290x25-450x15                                                         peilmaat   dikte           Peilmaat bovenkant in het werk gestorte constructieve vloer en dikte vloer.
              HEB450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                          HQ400x10-290x35-450x25
                                                                                                                                                                                                                                         ø323.9x8                                   ø323.9x8                           ø323.9x8                               ø323.9x8                          ø323.9x8                          ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                      ø323.9x8                        ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                                ø323.9x8                       ø323.9x8              ø323.9x8                               ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Materialen/Arceringen
                                                                                                                                                                                                                                                                         THQ400×10-290×25-550×15               THQ400×10-290×25-550×15                                                                                                                                                                   THQ400×10-290×25-550×15         THQ400×10-290×25-550×15
                                                                                           ø323.9x20                                                                    ø323.9x20
                                                                                                                                                                                                             THQ265×6-190×15-515×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HQ265x6-190x15-340x15        FFL03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +11400                                         Beton, in het werk gestort (doorsnede)                               Metselwerk (doorsnede)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Beton, prefab (doorsnede)                                            Hout (doorsnede)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Staal (doorsnede)                                                    Bestaande onderdelen
                                                                                                                                                                                                                                         ø323.9x8                                   ø323.9x10                          ø323.9x8                               ø323.9x8                          ø323.9x8                          ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                      ø323.9x8                        ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                                ø323.9x8                       ø323.9x10             ø323.9x8                               ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kalkzandsteen (doorsnede)                                            Te slopen onderdelen
                                                                                                                                                                                                             THQ265×6-190×15-515×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FFL02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HQ265x6-190x15-340x15        +7600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vloer/dak overspanningsrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                                                                                                                                        THQ320×8-290×25-605×15                   THQ320x8-290x25-550x15
              HEB450                                                                                                      HQ400x10-290x35-450x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Peilmaten vloer = bovenzijde constuctievloer inclusief eventuele
                                                                               HEB450                                                                                      HEB450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ø323.9x12.5                    ø323.9x12.5           ø323.9x12.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (gewapende) druklaag echter zonder de eventuele afwerklaag.
                                                                                                                                                                                                                                         ø323.9x8                                   ø323.9x10                          ø323.9x10                              ø323.9x10                         ø323.9x10                         ø323.9x10                     ø323.9x10                    ø323.9x8                      ø323.9x10                       ø323.9x10                     ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ø323.9x10                                                                                                                           ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800                              KPV...             overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N.A.P.                KPV...+DL..           overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +3900                GKPV...+DL..           overspanningsrichting geisoleerde kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                                                                           ø323.9x20                                                                    ø323.9x20
                                                                                                                                                                                                             THQ265×6-190×15-515×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HQ265x6-190x15-340x15        FFL01
                                                                                                                                                                                                                                                                         THQ400×10-290×35-550×25               THQ400×10-290×25-550×25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +3800                  SPB...xx...           overspanningsrichting staalplaatbetonvloer + dikte + type profielplaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GB...x...-...         overspanningsrichting gelamineerde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320×8-290×25-605×15                                                                                                                 THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PV...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ø323.9x12.5                                                                                                                ø323.9x12.5                     ø323.9x12.5                                                ø323.9x12.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        overspanningsrichting prefabvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                         ø323.9x10                                                                     ø323.9x16                                                                                                  ø323.9x10                     ø323.9x10                    ø323.9x10                                                                                                                                                        ø323.9x16                      ø323.9x16             ø323.9x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ø323.9x12.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ø323.9x16                                                                                                                                                                                                                                                                                            ø323.9x10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Staal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FFL00         - Staalkwaliteit: profielen                               : S355JR (binnen) S355J2 (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kokerprofielen                         : S355J0 (binnen) S355J2 (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            buisprofielen                          : S355JR / S355J0 (binnen) S355J2 / S355ML (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            geintegreerde liggers (THQ/HQ)         : S355J0(binnen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Niet na-stelbare stabiliteitsverbanden (strippen, hoeklijnen) op spanning monteren.
                             600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FFLB1         - Conservering staalconstructies conform bestek.
           600x600                                                                 2770x3720x1200                                                               800x4240x1200                                              600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -2220         - Bouten en moeren minimaal : M12-8.8
                                                                                                                                                                                                                                                     800x1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Ankers minimaal                   : M12-4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Lassen minimaal                   : a = 4mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Staalconstructie 60 min. brandwerend beschermen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Details verbindingen en verankeringen (inclusief aan betonconstructies)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           nader uit te werken door de aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Stabiliteit staalconstructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (o.a.:lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Staal constructie ondersabelen met krimparme mortel K70.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Oplegmaterialen conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           In het werk gestort beton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Sterkteklasse                  : C30/37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Betonstaalkwaliteit            : B500B (staven),       B500A (netten)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Wapening druklaag Ø8-150
        Doorsneden C-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prefabbeton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Sterkteklasse                   : C50/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Betonstaalkwaliteit             : B500B (staven),      B500A (netten)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (incl. in te storten voorzieningen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Oplegmaterialen conform bestek.
                        01                                    02                                           03                                      04                                           05                                     06                                         07                                08                                       09                              10                              11                              12                           13                              14                              15                           16                            17                                      18                             19                    20                                     21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Hout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         108900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Sterkteklasse              : GL 28h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Duurzaamheidsklasse        :1
                                             5400                                  5400                                           5400                                     5400                                     5400                                        6300                                    5400                               5400                             5400                               5400                            5400                         5400                          5400                            5400                           5400                        5400                                  5400                                      5400                  5400                         5400                                                             - Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                                        K200x8                                                        K200x8                                       K200x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   IPE300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FFL06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Algemene Opmerkingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +22950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV
                                                                                                                                                                                                                                                                                          HEA120                                                   HEA120                                      HEA120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3950
                                                                                                                                                                                                                                                          HQ320x8-290x25-450x15                                                                                                    HEA360                                                                                                                                                                                                                                                                                   HEA320                                      HQ320x8-290x25-450x15                                             FFL05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +19000
                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ø323.9x8                           ø323.9x8                               ø323.9x8                          ø323.9x8                          ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                      ø323.9x8                        ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                                ø323.9x8                       ø323.9x8              ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3800
             HEB450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 THQ320×8-290×25-605×15                                                              HQ320x8-290x25-450x15                                             FFL04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ400×10-290×25-550×15         THQ400×10-290×25-550×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +15200
                               THQ320x8-290x25-550x15                                                                                                                                                                                   THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ320×8-290×25-605×15                            THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                                                                                                 ø323.9x8
                         ø323.9x8                               ø323.9x8                                      ø323.9x8                              ø323.9x8                                                                             ø323.9x8                                   ø323.9x8                           ø323.9x8                               ø323.9x8                          ø323.9x8                          ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                      ø323.9x8                        ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                                ø323.9x8                       ø323.9x8              ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3800
HQ265x6-190x15-340x15                HQ320x8-290x15-450x15                                                                                                                                                                                                               THQ400×10-290×25-550×15                                   THQ400×10-290×25-550×15                                                                                                                                               THQ400×10-290×25-550×15         THQ400×10-290×25-550×15                                                                                                                                                       K350x150x10                                                        FFL03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +11400
                             THQ320×8-290×15-605×15
                                                                                                                                                                                                 ø323.9x8
                                                                                                                                                                                      200x320
                                                                                                                                                                                                                                         ø323.9x8
                         ø323.9x8                               ø323.9x8                                      ø323.9x8                              ø323.9x8                                                                                                                        ø323.9x8                           ø323.9x8                               ø323.9x8                          ø323.9x8                          ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                      ø323.9x8                        ø323.9x8                      ø323.9x8                     ø323.9x8                                ø323.9x8                       ø323.9x10             ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3800
                                     THQ320x8-290x15-550x15                 THQ320x8-290x35-550x20                                                                                                                            HEA340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HEA320                                                                                                                                                                        FFL02
             HEB450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HEA600                      HQ320x8-290x25-450x15       +7600
                                    HQ320x8-290x15-450x15                                                                                                                                                                               THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  THQ320×8-290×25-605×15                THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ø323.9x12.5                    ø323.9x12.5           ø323.9x12.5
                                                                                                                                                                                                 ø323.9x8
                                                                                                                                                                                      200x500
                                                                ø323.9x8                                      ø323.9x10                             ø323.9x8                                                                             ø323.9x8                                   ø323.9x8                           ø323.9x10                              ø323.9x10                         ø323.9x10                         ø323.9x10                     ø323.9x10                    ø323.9x8                      ø323.9x10                       ø323.9x10                     ø323.9x8                     ø323.9x10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          N.A.P.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +3900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HQ320x8-290x25-450x15       FFL01
                                      HQ265x6-190x15-340x15                 THQ320x8-290x40-550x25                                                                                                                                                                       THQ400×10-290×35-550×25                                   THQ400×10-290×25-550×25                                                                                                                                                       HEA320                          HEA320                                                     HEA320                                                                                                                                                                        +3800
                                                               THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ320×8-290×25-605×15                                                                                                             THQ320x8-290x25-550x15
                                                                ø323.9x10                                                                                                                        ø323.9x10                               ø323.9x10                                                                     ø323.9x16                              ø323.9x12.5                                                                                       ø323.9x10                    ø323.9x10                                                     ø323.9x12.5                   ø323.9x10                    ø323.9x12.5                                                            ø323.9x16             ø323.9x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ø323.9x12.5                                                                                                                ø323.9x12.5
                                                                                                                                                                                      200x320
                                                                                                              ø323.9x16                             ø323.9x10                                                                                                                       ø323.9x10                                                                                                                                     ø323.9x10                                                                                                                                                                                                                   ø323.9x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FFL00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     C03         02-02-2024       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2220                C02         20-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
            600x600                                                          600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 600x600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     P03         01-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FFLB1      C01         26-05-2023       V. Slory              W. van Adrichem         DO Definitief
                                                       800x2780x1200                                   800x4240x1200                        800x2780x1200                           700x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -2220      P02         07-03-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                 800x1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     P01         17-02-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nr.         Issue Date       Issued By             Checked By              Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Designed By:                                                               Approved By:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      W. van Adrichem                                                           W. van Adrichem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Client:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gemeente Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Project:                                                                   Subject:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BI2694                                                                     Doorsneden C en D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gemeentehuis Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Raadhuisplein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2132 TZ Hoofddorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Industry and Buildings      Stage:     Technisch Ontwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Laan 1914 no 35 Role:    StructuralEngineer
        Doorsneden D-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3818 EX Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P.O. Box 1132 Scale:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3800 BC Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 : 100                Size:   A0+1 (1399x841)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  The Netherlands Doc/Sht Nr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mailto:info@rhdhv.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      www.royalhaskoningdhv.com            BI2694-RHD-ZZ-ZZ-DR-S-300002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5-2-2024 16:21:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>