<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Principe detail - koppeling (T)HQ en KPV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Renvooi                       (tenzij anders aangegeven geldt:)
            type
                                positie en type koppeling, zie plattegronden
- stekeind in opengehakt kanaal, 1 opengehakt kanaal per kanaalplaat
- In gevallen met aan beide zijde van de ligger een kanaalplaatvloer, stekeinde aanbrengen aan zijde met
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Algemeen
grootste overspanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Maatvoering in mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil.
                       zijaanzicht                                                          vooraanzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Peil = +0000 = NAP -3,9 m
  opengehakt kanaal                                   druklaag wapening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Gevolgklasse                                   : CC2b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Voor uitgangspuntenrapport zie                 : BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
  plaat t=20                                                                  plaat t=20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Brandwerendheid hoofddraagconstructie          : 60 min / rapport BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                                                              breedte = b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle daken voorzien van voldoende noodafvoeren.
  (T)HQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Alleen dragend prefabbeton en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Zie tekeningen architect voor bouwkundige, niet-dragend onderdelen, trappen en bordessen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                inclusief maatvoering.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Definitieve dikte isolatie op basis van leverancier
                                                            100                                                   100
                                                 L                                                    =       =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Symbolen
  opgelaste moer                                                         opgelaste moer
                                                                         en stekeinde                     b
  stekeind, 1 per kanaalplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sparing                                                      Sparingszone
  Verdiepingsvloeren                                      Dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inkassing
  type      diameter L             b                      type      diameter L              b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Onderliggende constructie
            stekeind                                                stekeind
  type 1    ø16/M20    800 mm      190 mm                 type 7    ø16/M20     800 mm      140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Overspanningsrichting
  type 2    ø20/M24    1000 mm     280 mm                 type 8    ø16/M20     800 mm      200 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    peilmaat   dikte           Peilmaat bovenkant in het werk gestorte constructieve vloer en dikte vloer.
  type 3    ø12/M16    600 mm      85 mm                  type 9    ø20/M24     1000 mm     250 mm
  type 4    ø12/M16    600 mm      120 mm
  type 5    ø16/M20    800 mm      210 mm
  type 6    ø20/M24    1000 mm     340 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Materialen/Arceringen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Beton, in het werk gestort (doorsnede)                               Metselwerk (doorsnede)
 Principe detail - koppeling (T)HQ en wand                                                                                                       01          02          03          04          05          06                                               07                                                          08                                                  09                                                                10                                                                          11                                     12                                           13                                    14                                      15                                         16                                               17                                                            18                                 19                                                                        20          21                                                            Beton, prefab (doorsnede)                                            Hout (doorsnede)
           type 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                108900
                                positie en type koppeling, zie verdiepingswanden op stramien 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Staal (doorsnede)                                                    Bestaande onderdelen
                                                                                                                                                      5400        5400        5400        5400        5400        6300                                                                         5400                                                 5400                                             5400                                                                        5400                                                            5400                               5400                                          5400                                      5400                                         5400                                 5400                                                         5400                                              5400                          5400                                                           5400
   DEMU ø12/M16,                                                    opengehakt kanaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kalkzandsteen (doorsnede)                                            Te slopen onderdelen
   1 per kanaalplaat
                                                                    druklaag wapening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vloer/dak overspanningsrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Peilmaten vloer = bovenzijde constuctievloer inclusief eventuele
   L150x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (gewapende) druklaag echter zonder de eventuele afwerklaag.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KPV...             overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           type 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                type 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KPV...+DL..           overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GKPV...+DL..           overspanningsrichting geisoleerde kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05.04
                                             L= 800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SPB...xx...           overspanningsrichting staalplaatbetonvloer + dikte + type profielplaat
                                                                                                                                                                                                                           K200x6.3                                                  K200x6.3                      WV                                        WV                                WV                                               K200x6.3                                 K200x6.3                                         K200x6.3                 K200x6.3                     K200x6.3                   K200x6.3                   K200x6.3                     K200x6.3                   K200x6.3                   K200x6.3                         K200x6.3                                K200x6.3                              WV                        WV                     WV                           K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K140x10                                   K140x10                           K140x10                                                                                                                                                                                                                   HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                          K140x10                   K140x10                K140x10                                                                                                         GB...x...-...         overspanningsrichting gelamineerde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand
                                                                                                                             E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        E                    PV...             overspanningsrichting prefabvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1850                                   1850      K200x6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1850                      1850
   Principe detail - Hamerkopsparing (T)HQ en KPV
                                                                                                                                                                                                                               4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Staal
                                   positie hamerkopsparingen, zie plattegronden                                                                                                                                                                                        HEA120                                                                                       HEA120                                                                             HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1850                                   1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1850                      1850                                                                                                          - Staalkwaliteit: profielen                               : S355JR (binnen) S355J2 (overig)
                   x                                                                                                                                                                                                                                                                                       WV                                                                                WV
                                   afstanden tussen hamerkopsparingen, zie plattegronden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kokerprofielen                         : S355J0 (binnen) S355J2 (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ≠20x150                                                                              ≠20x150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 buisprofielen                          : S355JR / S355J0 (binnen) S355J2 / S355ML (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 geintegreerde liggers (THQ/HQ)         : S355J0(binnen)
   wandaansluiting                                                 liggeraansluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Niet na-stelbare stabiliteitsverbanden (strippen, hoeklijnen) op spanning monteren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1850                                   1850                                                             1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1850                      1850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Conservering staalconstructies conform bestek.
                                                                                                     (T)HQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Bouten en moeren minimaal : M12-8.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KPV400 + DL70
                                                                                                                                                                                                                                                                     1750                             3650                                                                                                                                        920          300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KPV320 + DL70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KPV320 + DL70
                                   druklaag wapening                                                 plaat t=20                                                                                                                                                                                                                                     3700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Ankers minimaal                   : M12-4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +19020                                                                             +18940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +18940
                                                                                                                                                                                                                                                                       HEA120                                                                                       HEA120                                                                             HEA120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Lassen minimaal                   : a = 4mm
                                                                                                                                         12600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12600
                                   opengehakt kanaal                                                 opengehakt kanaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2100        1200             2100                                                                                                                                                                                                                           - Staalconstructie 60 min. brandwerend beschermen
                                                                                                                                                                                                                                                                                           K160x6.3                              K160x6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Details verbindingen en verankeringen (inclusief aan betonconstructies)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                d=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           nader uit te werken door de aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Stabiliteit staalconstructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HEA200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer,
                                                                                                                                                                                                                                                                             d=150    HEA100                         HEA100   d=150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   05.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (o.a.:lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal).
                                                                                                                                                                                                                               8400                                                                PV250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Staal constructie ondersabelen met krimparme mortel K70.
                                                                                                                                                                                                                                                                      3000                        +19350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3500                                                                                                                                                                                                                                                   - Oplegmaterialen conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2800
                                                                                                     2x ø12/M16                                                                                                                                                                                    HEA200
                                                                                                     (per hamerkopsparing)                                                                                                                                                                                                                          5301
                                        2x ø12/M16
                                        (per hamerkopsparing)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d=150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                In het werk gestort beton
                                                                                                                                                                                                                                                              250 1100                     K160x6.3                              K160x6.3                              1200    50
                                                                                                     opgelaste moer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Sterkteklasse                  : C30/37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HEA120                                                                                                                                                                                                                                                  05.03
                                                                                                                                                                                                                                                                      2100                                                            2590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Betonstaalkwaliteit            : B500B (staven),       B500A (netten)
                                        2x DEMU ø12/M16                                                                                                                                                                  ø323.9x8                                                                  ø323.9x8                                                 ø323.9x8                1850                    ø323.9x8                                                                    ø323.9x8                                                    ø323.9x8                               ø323.9x8                                  ø323.9x8                                  ø323.9x8                                      ø323.9x8                  1850          ø323.9x8                                                 ø323.9x8                                        ø323.9x8                      ø323.9x8                                                                                          - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                        (per hamerkopsparing)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Wapening druklaag Ø8-150
                                                                                                                             D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        D
                                        bgl ø8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HEA120
                                                                                            bgl ø8
                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320x8-290x25-550x15
                                                                                                                                                                                                                                                                      HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HQ320x8-290x25-450x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   THQ320x8-290x25-550x15                                                                                                                            Prefabbeton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  type 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Sterkteklasse                   : C50/60
                                        2x hrsp 2ø8                                         staal strip
                                                                                                                                                                                                                               4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4200                                                                    - Betonstaalkwaliteit             : B500B (staven),      B500A (netten)
                                                                                            80x8 L=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            920                           3030                                 1800                 3000             1800              3000              1800                  3000           1800              3000              1800              3000               1800                 3000                1800             3000                       1800                       2930                     920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                        staal strip
                                                                                            2x hrsp 2ø8                                                                                                                                                               ≠20x150                                                                                                                                                                                                                                     1450              350                           250        2750                             850       2150                   1450          1550                     2050        950                            2650    350                                             250        1550                                                                                                                                                                                                      - Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier.
                                        80x8 L=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6300
                                                                                                                                                                                                                                                                        WV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (incl. in te storten voorzieningen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Oplegmaterialen conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                      HQ320x8-290x25-450x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HQ320x8-290x25-450x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KPV400 + DL70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KPV320+ DL70
   bovenaanzicht                                                   deuvelverbinding                                                                                                                                                                                   HEA120                                                                                        HEA120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +19020                                KPV320     +19225                                     KPV320   +19225                                                          KPV320    +19225                                                                                               KPV320    +19225                                                                     KPV320    +19225                     KPV320   +19225                                                                          +18940
                                                                   zij aanzicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HEA360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HEA320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Sterkteklasse              : GL 28h
                                                                                                                                         12600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 in stroken van 1,8m,
                                                                                                                                                                                                                               4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 pasplaten van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4200                                                                    - Duurzaamheidsklasse        :1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,9m toepassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               05.02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8300                                                                          7650
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Algemene Opmerkingen
                                                                                                                                                                                                                                                                      ≠20x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV
                                                                                                                                                                                                                                                                        WV
                                                                                                                                                                                                                               4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  type 8
                                                                                                                                                                                                                                                                      HEA120                                                                                        HEA120
                                                                                                                                 48600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ø323.9x8                                                                                  THQ320x8-290x25-550x15                                                                                                          48600
                                                                                                                                                                                                                                                                     THQ320x8-290x25-550x15                                                                                                                                                           HQ320x8-290x25-450x15
                                                                                                                             C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                         ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                           2100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ø323.9x8                                                 ø323.9x8                 1850                    ø323.9x8                                                                   ø323.9x8                                                      ø323.9x8                         ø323.9x8                                      ø323.9x8                                   ø323.9x8                                      ø323.9x8          1850                                                                 1930      ø323.9x8                                          ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                               700     800                                                                                             1200    50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      K160x6.3             d=150                   K160x6.3
                                                                                                                                                                                                                               4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IPE200                                                                                                                                                     4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4673
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  d=150             +19750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 d=150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  920                300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PV250
                                                                                                                                                                                                                                                                                           3000                                                                                     3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3500                                                                 3340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HEA140              HEA140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HEA200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                      HEA120                                                                                        HEA120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               d=150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KPV400 + DL70                                                                      KPV320 + DL70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KPV320 + DL70
                                                                                                                                         12600                                                                                 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       K160x6.3                    K160x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +19020                                                                             +18940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +18940
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      05.01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2420               20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              880            2440              730
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1850                                   1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1850                      1850
                                                                                                                                                                                                                                                                      HEA120                                                                                        HEA120                                                                             HEA120                                                                                                                                                                                                                                                                                     2100                      4050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           WV                                1850                                   1850     WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1850                      1850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ≠20x150                                                                           ≠20x150
                                                                                                                                                                                                                               4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1850                                   1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1850                      1850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                             B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WV                                        WV                                WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       WV                        WV                     WV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K140x10                                   K140x10                           K140x10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  K140x10                   K140x10                K140x10
                                                                                                                                                                                                                           K200x6.3                                              K200x6.3                                                                                                                                                       K200x6.3                                 K200x6.3                                         K200x6.3                      K200x6.3                    K200x6.3                   K200x6.3                K200x6.3                    K200x6.3                        K200x6.3               K200x6.3                        K200x6.3                                K200x6.3                                                                                                            K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           type 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                type 7
                                                                                                                                         10800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          C03         02-02-2024       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          C02         20-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P03         01-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          C01         26-05-2023       V. Slory              W. van Adrichem         DO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P02         07-03-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P01         17-02-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nr.         Issue Date       Issued By             Checked By              Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Designed By:                                                               Approved By:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           W. van Adrichem                                                           W. van Adrichem
                                                                                                                             A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A   Client:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gemeente Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Project:                                                                   Subject:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BI2694                                                                     Vijfde verdieping
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gemeentehuis Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Raadhuisplein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2132 TZ Hoofddorp
                                                                                                                                                      5400        5400        5400        5400        5400        6300                                                                         5400                                                 5400                                             5400                                                                        5400                                                            5400                               5400                                          5400                                      5400                                         5400                                 5400                                                         5400                                              5400                          5400                                                           5400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Industry and Buildings      Stage:     Technisch Ontwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  108900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Laan 1914 no 35 Role:    StructuralEngineer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3818 EX Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P.O. Box 1132 Scale: 1:100                    Size:   A0+2 (1609x841)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3800 BC Amersfoort
                                                                                                                                                 01          02          03          04          05          06                                               07                                                          08                                                  09                                                                10                                                                          11                                     12                                           13                                    14                                      15                                         16                                               17                                                            18                                 19                                                                        20          21                                                                                    The Netherlands Doc/Sht Nr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mailto:info@rhdhv.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           www.royalhaskoningdhv.com            BI2694-RHD-ZZ-05-DR-S-200001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5-2-2024 16:21:33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>