<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Renvooi                       (tenzij anders aangegeven geldt:)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Maatvoering in mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Peil = +0000 = NAP -3,9 m
             01                                                      02                                             03                                  04                                                      05                                                       06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Gevolgklasse                                   : CC2b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Voor uitgangspuntenrapport zie                 : BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                         5400                                                    5400                                5400                                     5400                                                          5400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Brandwerendheid hoofddraagconstructie          : 60 min / rapport BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Alle daken voorzien van voldoende noodafvoeren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Alleen dragend prefabbeton en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Zie tekeningen architect voor bouwkundige, niet-dragend onderdelen, trappen en bordessen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    inclusief maatvoering.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Definitieve dikte isolatie op basis van leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +22950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Symbolen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sparing                                                      Sparingszone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Inkassing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Onderliggende constructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +19000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Overspanningsrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        peilmaat   dikte           Peilmaat bovenkant in het werk gestorte constructieve vloer en dikte vloer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3800
                                                                                                                                                                                                                                                                     HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +15200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Materialen/Arceringen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Beton, in het werk gestort (doorsnede)                               Metselwerk (doorsnede)
        HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Beton, prefab (doorsnede)                                            Hout (doorsnede)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Staal (doorsnede)                                                    Bestaande onderdelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kalkzandsteen (doorsnede)                                            Te slopen onderdelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +11400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vloer/dak overspanningsrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Peilmaten vloer = bovenzijde constuctievloer inclusief eventuele
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (gewapende) druklaag echter zonder de eventuele afwerklaag.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KPV...             overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KPV...+DL..           overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
  K60x40x4                                                                                                                                                                                                                                                                        K60x40x4                        FFL02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +7600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GKPV...+DL..           overspanningsrichting geisoleerde kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                            K400x200x16               K400x200x16                   K400x200x12.5    K400x200x12.5      K400x200x12.5    K400x200x12.5            K400x200x12.5                    K400x200x16                   K400x200x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SPB...xx...           overspanningsrichting staalplaatbetonvloer + dikte + type profielplaat
                      K60x40x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GB...x...-...
                  K200x10                                                                                                                                                                                                                                                      K200x10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 overspanningsrichting gelamineerde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PV...             overspanningsrichting prefabvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  N.A.P.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +3900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Staal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Staalkwaliteit: profielen                               : S355JR (binnen) S355J2 (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kokerprofielen                         : S355J0 (binnen) S355J2 (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     buisprofielen                          : S355JR / S355J0 (binnen) S355J2 / S355ML (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     geintegreerde liggers (THQ/HQ)         : S355J0(binnen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Niet na-stelbare stabiliteitsverbanden (strippen, hoeklijnen) op spanning monteren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Conservering staalconstructies conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Bouten en moeren minimaal : M12-8.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Ankers minimaal                   : M12-4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Lassen minimaal                   : a = 4mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Staalconstructie 60 min. brandwerend beschermen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Details verbindingen en verankeringen (inclusief aan betonconstructies)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    nader uit te werken door de aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Stabiliteit staalconstructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen.
                               600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFLB1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (o.a.:lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Staal constructie ondersabelen met krimparme mortel K70.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Oplegmaterialen conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    In het werk gestort beton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Sterkteklasse                  : C30/37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Betonstaalkwaliteit            : B500B (staven),       B500A (netten)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Wapening druklaag Ø8-150
Doorsneden A-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Prefabbeton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Sterkteklasse                   : C50/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Betonstaalkwaliteit             : B500B (staven),      B500A (netten)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (incl. in te storten voorzieningen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Oplegmaterialen conform bestek.
             01                                                      02                                             03                                  04                                                      05                                                       06                                                07                                         08                                        09                                         10                             11                                 12                     13                            14                     15                            16                     17                                18                                19                                    20                              21                                          Hout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       108900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Sterkteklasse              : GL 28h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Duurzaamheidsklasse        :1
                                         5400                                                    5400                                5400                                     5400                                                          5400                                                    6300                                        5400                                      5400                                       5400                                       5400                       5400                              5400               5400                              5400               5400                              5400               5400                                  5400                                  5400                                      5400                                              - Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          K200x12.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FFL06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Algemene Opmerkingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +22950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HEA120                                                     HEA120                                                    HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        50                                                            0              ≠2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      x1                                                            15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0                     ≠2                                                          0x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ≠2                         0x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15                                20x                      15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0                             ≠                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                HQ320x8-290x25-450x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HQ320x8-290x25-450x15                                   FFL05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +19000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            K200x6.3                    K200x6.3                                                                                K200x6.3             K200x6.3                   K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3                                                                    K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          x                       10                             x                                                                                                                                                                                                                                                              10                         x                   10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        40                    K1                               40                                                                                                                                                                                                                                                           K1                           40                K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      K1                                                     K1                                                                                                                                                                                                                                                                                        K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d=200                       d=200                                                                                                                                                                                                                                                                                     d=200                  d=200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                40                                                                                                                                                                                                                                                                                            40                                             40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10                    x                                10                                                                                                                                                                                                                                                           x                            10                x
 HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                              HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HQ265x6-190x15-340x15 FFL04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +15200
                                                                                                                                                                                                                                                                              HQ320x8-190x25-340x20                                                         HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                HEB900                                                    HEB900
                                                                                                                                                                                                                                                                          K200x6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            K200x6.3                    K200x6.3                                                                                K200x6.3             K200x6.3                   K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3                                                                    K200x6.3                K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10                            x                        10                                                                                                                                                                                                                                                                    x                   10                         x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   40                                                                                                                                                                                                                                                                                             40                                             40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d=200                       d=200                                                                                                                                                                                                                                                                                     d=200                  d=200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   K1                                                     K1                                                                                                                                                                                                                                                                                        K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     40                          K1                         40                                                                                                                                                                                                                                                                  K1                    40                       K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       x                                   10                 x                                                                                                                                                                                                                                                                        10               x                             10
                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ265×6-190×15-515×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HQ265x6-190x15-340x15 FFL03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +11400
                                                                                                                                                                                                                                                                              HQ320x8-190x25-340x20                                                         HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                                          K200x6.3                                          K200x6.3                    K200x6.3                                                                                K200x6.3             K200x6.3                   K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3        K200x6.3           K200x6.3          K200x6.3                                                                    K200x6.3                K200x6.3            K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          x                       10                             x                                                                                                                                                                                                                                                              10                         x                   10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        40                                                     40                                                                                                                                                                                                                                                                                        40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d=200                       d=200                                                                                                                                                                                                                                                                                     d=200                  d=200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              K1                                                                                                                                                                                                                                                                                            K1                                             K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      K1                        40                           K1                                                                                                                                                                                                                                                               40                       K1                    40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10                    x                                10                                                                                                                                                                                                                                                           x                            10                x
                    K400x200x12.5
 K60x40x4
                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ265×6-190×15-515×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HQ265x6-190x15-340x15 FFL02
                                                                                                   HEB450                                                                HEB450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +7600
                                          K150x8                                                                                                                                                                                        K150x8
                                                                                                                                                                                                                                                                              HQ320x8-190x25-340x20                                                         HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3800
                                                                                     K50x30x4                                                                                                     K50x30x4                                                                                                                  K200x10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10                            x                        10                                                                                                                                                                                                                                                                    x                   10                         x
                                                                                                                                                                                                                                                                          K200x8                                                                        K200x8                                                                                  K200x8               K200x8                     K200x8            K200x8          K200x8             K200x8            K200x8          K200x8             K200x8            K200x8          K200x8             K200x8            K200x8                                                                      K200x8                  K200x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   40                                                                                                                                                                                                                                                                                             40                                             40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d=200                       d=200                                                                                                                                                                                                                                                                                     d=200                  d=200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   K1                                                     K1                                                                                                                                                                                                                                                                                        K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     40                          K1                         40                                                                                                                                                                                                                                                                  K1                    40                       K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       x                                   10                 x                                                                                                                                                                                                                                                                        10               x                             10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     N.A.P.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +3900
                                                                                                                                                                                                                                                                              THQ265×6-190×15-515×15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HQ265x6-190x15-340x15 FFL01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +3800
                                                          ø323.9x8                                                                                                                                                               ø323.9x8
                                                                                    K200x150x10                                                                               K200x150x10                                                                                     HQ320x8-190x25-340x20                                                         HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                HEB500                                                                        HEB500
                                                                                                                                                                                                                                                                          K220x14.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         x                                                       x                                                                                                                                                                                                                                                              12                                             12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            K200x16                     K200x16                                                                                 K200x16              K200x16                    K200x16           K200x16         K200x16            K200x16           K200x16         K200x16            K200x16           K200x16         K200x16            K200x16           K200x16                                                                     K200x16                 K200x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       40                                                      40                                                                                                                                                                                                                                                                 .5                                             .5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d=200                       d=200                                                                                                                                                                                                                                                                                     d=200                  d=200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     K1                                                      K1                                                                                                                                                                                                                                                             K1                                             K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .5                                                     .5                                                                                                                                                                                                                                                       40                                             40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12                                                     12                                                                                                                                                                                                                                                           x                                              x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FFL00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C03         02-02-2024       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2220                      C02         20-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
  600x600                                600x600                                                                                                                                                             600x600                                           600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P03         01-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                      700x800                                                                         700x600                    700x600                                                                                                                                                                                                                                                                                        700x600                700x600                                                                                                       FFLB1    C01         26-05-2023       V. Slory              W. van Adrichem         DO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -2220    P02         07-03-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P01         17-02-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nr.         Issue Date       Issued By             Checked By              Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Designed By:                                                               Approved By:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               W. van Adrichem                                                           W. van Adrichem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Client:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gemeente Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Project:                                                                   Subject:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BI2694                                                                     Doorsneden A en B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gemeentehuis Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Raadhuisplein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2132 TZ Hoofddorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Industry and Buildings      Stage:     Technisch Ontwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Laan 1914 no 35 Role:    StructuralEngineer
   Doorsneden B-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3818 EX Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P.O. Box 1132 Scale:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3800 BC Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 : 100                Size:   A0+1 (1399x841)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           The Netherlands Doc/Sht Nr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mailto:info@rhdhv.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               www.royalhaskoningdhv.com            BI2694-RHD-ZZ-ZZ-DR-S-300001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5-2-2024 16:21:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>