<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Renvooi                       (tenzij anders aangegeven geldt:)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Maatvoering in mm.
          B                                                                      C                                                                  D                                                       E                                                                        B                                                                  C                                                                      D                                                                 E                                                     - Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Peil = +0000 = NAP -3,9 m
                                                12600                                                          12600                                                             12600                                                                                                                                 12600                                                           12600                                                                12600                                                                                      - Gevolgklasse                                   : CC2b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Voor uitgangspuntenrapport zie                 : BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Brandwerendheid hoofddraagconstructie          : 60 min / rapport BI2694-RHD-XX-ZZ-RP-S-910001
                                       K200x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Alle daken voorzien van voldoende noodafvoeren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Alleen dragend prefabbeton en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL06                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL06        - Zie tekeningen architect voor bouwkundige, niet-dragend onderdelen, trappen en bordessen,
                                                                                                                                                                                                                                                   +22950                                                                                                                                                                                                                                                                                 +22950         inclusief maatvoering.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Definitieve dikte isolatie op basis van leverancier
                              HEA120                     HEA120                      HEA120                       HEA120                                HEA120          HEA120           HEA120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Symbolen
                                                                                                                                                                                                                                            3950                                                                                                                                                                                                                                                                                   3950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sparing                                                      Sparingszone
                                                        HQ320x8-290x25-450x15                                                                                                                                       HQ265x6-190x15-340x15                    HQ265x6-190x15-340x15                                             HQ320x8-290x25-450x15                                                HQ320x8-290x25-450x15                                                                                  HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL05                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL05                                         Inkassing
                                                                                                                                                                                                                                                   +19000                                                                                                                                                                                                                                                                                 +19000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Onderliggende constructie
                                                                                                                            HQ320x8-290x25-450x15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Overspanningsrichting
               K200x6.3                                                                                                                                   ø323.9x8                                               K200x6.3                                                                   K200x6.3                                                           ø323.9x8                                                            ø323.9x8                                                             K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                       ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             peilmaat   dikte           Peilmaat bovenkant in het werk gestorte constructieve vloer en dikte vloer.
                                                        THQ320×8-290×15-605×15                                             THQ320×8-290×15-605×15                                                                   HQ265x6-190x15-340x15                    HQ265x6-190x15-340x15                                             THQ320×8-290×15-605×15                                           THQ320×8-290×15-605×15                                                                                     HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL04                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL04
                                                                                                                                                                                                                                                   +15200                                                                                                                                                                                                                                                                                 +15200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Materialen/Arceringen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  THQ400×10-290×25-550×15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Beton, in het werk gestort (doorsnede)                               Metselwerk (doorsnede)
               K200x6.3                                                                                                                                   ø323.9x8                                               K200x6.3                                                                   K200x6.3                                                           ø323.9x8                                                            ø323.9x8                                                             K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                       ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Beton, prefab (doorsnede)                                            Hout (doorsnede)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Staal (doorsnede)                                                    Bestaande onderdelen
                                                        THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                      HQ265x6-190x15-340x15                    HQ265x6-190x15-340x15                                             THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                      HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL03                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL03
                                                                                                                                                                                                                                                   +11400                                                                                                                                                                                                                                                                                 +11400                                        Kalkzandsteen (doorsnede)                                            Te slopen onderdelen
               K200x6.3                                                                                                                                                                                          K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vloer/dak overspanningsrichting
                                                                                                                                                          ø323.9x8                                                                                                                          K200x6.3                                                           ø323.9x8                                                            ø323.9x8                                                             K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                       ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Peilmaten vloer = bovenzijde constuctievloer inclusief eventuele
                                                        THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                      HQ265x6-190x15-340x15                    HQ265x6-190x15-340x15                                             THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                      HQ265x6-190x15-340x15                                                       (gewapende) druklaag echter zonder de eventuele afwerklaag.
                                                                                                                           THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                                                                                                                               THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                             KPV...
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL02                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL02                                       overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                   +7600                                                                                                                                                                                                                                                                                  +7600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KPV...+DL..           overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GKPV...+DL..           overspanningsrichting geisoleerde kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SPB...xx...           overspanningsrichting staalplaatbetonvloer + dikte + type profielplaat
                                                                                                                                                          ø323.9x10                                                                                                                                                                                            ø323.9x10                                                           ø323.9x10
               K200x8                                                                                                                                                                                            K200x8
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                       ø323.9x10
                                                                                                                                                                                                                                                                                            K200x8                                                                                                                                                                                                      K200x8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GB...x...-...         overspanningsrichting gelamineerde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PV...             overspanningsrichting prefabvloer + dikte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          N.A.P.
                                                                                                                                                                                                                    HQ265x6-190x15-340x15           N.A.P.   HQ265x6-190x15-340x15                                                                                                                                                                                                                         HQ265x6-190x15-340x15          +3900
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL01                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL01
                                                                                                                                                                                                                                                    +3900
                                                                                                                                                                                                                                                   +3800                                                                                                                                                                                                                                                                                  +3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Staal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Staalkwaliteit: profielen                               : S355JR (binnen) S355J2 (overig)
               K200x16                                                                                                                                                                                           K200x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ø323.9x10                                                           ø323.9x10
                                                                                       ø323.9x12.5                                                        ø323.9x12.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                            K200x16                                                                                                                                                                                                     K200x16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          kokerprofielen                         : S355J0 (binnen) S355J2 (overig)
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                                   3800                                   buisprofielen                          : S355JR / S355J0 (binnen) S355J2 / S355ML (overig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          geintegreerde liggers (THQ/HQ)         : S355J0(binnen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Niet na-stelbare stabiliteitsverbanden (strippen, hoeklijnen) op spanning monteren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Conservering staalconstructies conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL00                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL00
                                                                                                                                                                                                                                                   +0                                                                                                                                                                                                                                                                                     +0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Bouten en moeren minimaal : M12-8.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Ankers minimaal                   : M12-4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Lassen minimaal                   : a = 4mm
                                                                                                                                                                                                                                            2220                                                                                                                                                                                                                                                                                   2220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Staalconstructie 60 min. brandwerend beschermen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          d=300                          d=300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             600x600                                                                                                                                                                                                   - Details verbindingen en verankeringen (inclusief aan betonconstructies)
700x800                                                                                                                                  800x1200                                                 700x800                                                                  700x800                                                                                                                                800x1200                                                                                                                               nader uit te werken door de aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                   FFLB1                                                                                                                                                                                                                                                                                  FFLB1
                                                                                                                                                                                                                                                   -2220                                                                                                                                                                                                                                                                                  -2220        - Stabiliteit staalconstructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (o.a.:lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Staal constructie ondersabelen met krimparme mortel K70.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Oplegmaterialen conform bestek.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         In het werk gestort beton
                                                                                                                                                                                                                                                   SHLPL
                                                                                                                                                                                                                                                   -6000                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Sterkteklasse                  : C30/37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Betonstaalkwaliteit            : B500B (staven),       B500A (netten)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Wapening druklaag Ø8-150
as 10                                                                                                                                                                                                                                                                as 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Prefabbeton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Sterkteklasse                   : C50/60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Betonstaalkwaliteit             : B500B (staven),      B500A (netten)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (incl. in te storten voorzieningen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Oplegmaterialen conform bestek.
          B                                                                      C                                                                  D                                                       E                                                                        B                                                                  C                                                                      D                                                                 E                                                       Hout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Sterkteklasse              : GL 28h
                                                12600                                                          12600                                                             12600                                                                                                                                 12600                                                           12600                                                                12600                                                                                      - Duurzaamheidsklasse        :1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL06
                                                                                                                                                                                                                                                   +22950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FFL06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +22950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Algemene Opmerkingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV
                                                                                                                                                                                                                                            3950                                                                                                                                                                                                                                                                   3950
                                                                                                                                                                                                                    HQ265x6-190x15-340x15
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL05                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL05
                                                                                                                                                                                                                                                   +19000                                                                                                                                                                                                                                                                 +19000
              HQ320x8-290x25-450x15
                                                                                      ø323.9x8                                                           ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                        THQ320x8-290x25-550x15                                             THQ320x8-290x25-550x15                                                                   HQ320x8-190x25-340x20                                                                                      HQ320x8-290x25-450x15
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL04                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL04
                                                                                                                                                                                                                                                   +15200                                                                                                                                                                                                                                                                 +15200
                                                                                      THQ320x8-290x25-550x15                                                                                                                                                                               HQ265x6-190x15-340x15
              K200x6.3                                                                ø323.9x8                                                           ø323.9x8                                                                                                                        K200x6.3                  K200x6.3                                 ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                        THQ320×8-290×15-605×15                                                                                                                                      HQ320x8-190x25-340x20                                                                                      THQ320×8-290×15-605×15
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL03                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL03
                                                                                                                                                                                                                                                   +11400                                                                                                                                                                                                                                                                 +11400
                                                                                                                                                                                                                                                                                           HQ265x6-190x15-340x15
              K200x6.3                                                                ø323.9x8                                                           ø323.9x8                                                                                                                        K200x6.3                  K200x6.3                                 ø323.9x8
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL02                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL02
                                                                                                                                                                                                                                                   +7600                                                                                                                                                                                                                                                                  +7600
                                                                                                                                                                                                                                                                                           HQ265x6-190x15-340x15                                                            HQ320x8-290x25-450x15
                                                                                      HEA600
                                                                                      ø323.9x12.5                                                        ø323.9x12.5                                                                                                                     K200x6.3                  K200x6.3                                 ø323.9x8        K200x6.3                                K200x6.3                   K200x6.3             K200x6.3                         K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
              K200x8                                                                                                                                                                                            K200x8                             N.A.P.                                                                                                                                                                                                                                                                 N.A.P.
                                                        THQ320x8-290x25-550x15                                             THQ320x8-290x25-550x15                                                                   HQ265x6-190x15-340x15          +3900                                                                       THQ320x8-290x25-550x15                                               THQ320x8-290x25-550x15                                                                                                +3900
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL01                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL01
                                                                                                                                                                                                                                                   +3800                                                                                                                                                                                                                                                                  +3800
                                                                                                                                                                                                                                                                                           HQ265x6-190x15-340x15                                                            HQ320x8-290x25-450x15
              K200x16                                                                 ø323.9x16                                                          ø323.9x16                                              K200x16                                                                  K200x6.3                  K200x6.3                                 ø323.9x8        K200x6.3                                K200x6.3                   K200x6.3             K200x6.3                         K200x6.3
                                                                                                                                                                                                                                            3800                                                                                                                                                                                                                                                                   3800
                                                                                                                                                                                                                                                   FFL00                                                                                                                                                                                                                                                                  FFL00
                                                                                                                                                                                                                                                   +0                                                                                                                                                                                                                                                                     +0
                                                                                                                                                                                                                                            2220                                                                                                                                                                                                                                                                   2220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C03         02-02-2024       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C02         20-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Definitief
                                                                      600x600                                                                                                                                                                                                                       600x600
                                                                                                                                         800x1200                                                 700x800                                                                                                                                                                                                                                                                      700x800                                                             P03         01-12-2023       V. Slory              W. van Adrichem         TO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                   FFLB1                                                                                                                                                                                                                                                                  FFLB1
                                                                                                                                                                                                                                                   -2220                                                                                                                                                                                                                                                                  -2220                    C01         26-05-2023       V. Slory              W. van Adrichem         DO Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P02         07-03-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P01         17-02-2023       V. Slory              S. Huyps                DO Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nr.         Issue Date       Issued By             Checked By              Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Designed By:                                                               Approved By:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    W. van Adrichem                                                           W. van Adrichem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Client:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gemeente Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Project:                                                                   Subject:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BI2694
as 20                                                                                                                                                                                                                                                                as 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gemeentehuis Haarlemmermeer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Doorsneden as 10, 12, 20 en 21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Raadhuisplein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2132 TZ Hoofddorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Industry and Buildings      Stage:     Technisch Ontwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Laan 1914 no 35 Role:    StructuralEngineer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3818 EX Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  P.O. Box 1132 Scale:   1 : 100                Size:   A0+1 (1399x841)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3800 BC Amersfoort
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                The Netherlands Doc/Sht Nr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mailto:info@rhdhv.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    www.royalhaskoningdhv.com            BI2694-RHD-ZZ-ZZ-DR-S-300005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5-2-2024 16:22:07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>