<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                    Ingekomen stuk nr. 2015/037
                                    Raadsvergadering d.d. 26 maart 2015           Versie
                                                                                  27 januari 2015




            Evaluatie metingen 2011-2013
            PM ,PM ,PAK en zware metalen in
                  10         2,5


            de IJmond



            In opdracht van:
            Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
            M.M.M. van der Meij
            Postbus 209
            1500 EE Zaandam
            Tel. 023 5678774
            Marc.van.der.meij@odnzkg.nl


            Amsterdam, januari 2015




            Auteur:      D. de Jonge

                         GGD Amsterdam
                         LO afdeling Luchtkwaliteit
                         Postbus 2200
                         1000 CE AMSTERDAM




auteur         D. de Jonge                            doc 14-1138   beoordeeld    J.H. Visser
projectnr      10-1109             93 blz             6 bijlagen    goedgekeurd   J. van der Laan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                 Versie
14-1138                                                                       27 januari 2015




Aan de totstandkoming van deze rapportage werkten mee:


Peter Wallast            (opbouw en onderhoud van de meetstations)
Jennes Meijdam           (opbouw en onderhoud van de meetstations)
Mariska Hoonhout         (onderhoud en uitvoering referentiemethode PM10)
Peter Koopman            (onderhoud en uitvoering referentiemethode PM10)
Jorrit van der Laan      (validatie en kwaliteitscontrole)
Harald Helmink           (validatie)
Dave de Jonge            (projectleiding, validatie en rapportage)
Rinske Keuken            (gezondheidskundige analyse, GGD Kennemerland)




© GGD, Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

 GGD Amsterdam en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe
  indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit
  document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport
  mag aan derden niet anders dan als één geheel worden ontsloten, voorzien van bovengenoemde
  aanduidingen met betrekking tot auteursrechten en aansprakelijkheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                   Versie
14-1138                                                         27 januari 2015




Inhoud


Samenvatting                                                                      6

1 Inleiding                                                                        7
1.1   Gerelateerde rapportages                                                     7

2 Methoden                                                                        8
2.1 Bronherkenningen                                                              8
2.2 Meetlocaties en gemeten componenten                                           9

3 Resultaten                                                                      11
3.1    Evaluatiecriteria PM10 en PM2,5.                                           11
3.1.1 PM10 jaargemiddelden                                                        11
3.1.2 PM10 jaargemiddelde bijdragen                                               12
3.1.3 PM10 jaargemiddelde bijdragen per belaste windrichting                      15
3.1.4 Bronnen van PM10 rondom de sluizen van IJmuiden                             17
3.1.5 Jaargemiddelden PM2,5                                                       18
3.1.6 PM2,5 jaargemiddelde bijdragen                                              19
3.1.7 PM2,5 jaargemiddelde bijdragen per belaste windrichting                     20
3.1.8 Bronnen van PM2,5 rondom de sluizen van IJmuiden                            22
3.1.9 Resultaten evaluatiecriteria PM10 en PM2,5                                  22
3.1.10 Gezondheidskundige analyse fijn stof                                       23
3.2 Evaluatiecriteria zware metalen                                               25
3.2.1 Zware metalen jaargemiddelde 2013                                           25
3.2.2 Zware metalen jaargemiddelde bijdrage 2013                                  29
3.2.3 Zware metalen trend van de jaargemiddelden Wijk aan Zee                     34
3.2.4 Bronherkenning zware metalen                                                35
3.2.5 Bronherkenning arseen                                                       35
3.2.6 Bronherkenning cadmium                                                      36
3.2.7 Bronherkenning nikkel                                                       36
3.2.8 Bronherkenning lood                                                         37
3.2.9 Bronherkenning chroom                                                       38
3.2.10 Bronherkenning vanadium                                                    39
3.2.11 Bronherkenning beryllium                                                   39
3.2.12 Bronherkenning selenium                                                    40
3.2.13 Resultaten evaluatiecriteria zware metalen                                 40
3.2.14 Gezondheidskundige analyse zware metalen                                   41
3.3    Evaluatiecriteria Benzo(a)pyreen (B(a)P)                                   43
3.3.1 PAK Jaargemiddelde 2013                                                     43
3.3.2 PAK jaargemiddelde bijdragen 2013                                           45


                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                       Versie
14-1138                                             27 januari 2015




3.3.3 PAK bronherkenning                                              49
3.3.4 Resultaten evaluatiecriteria BaP                                50
3.3.5 Gezondheidskundige analyse benzo(a)pyreen                       50

4 Conclusies                                                          51

Bijlage 1: Invloed van de meteorologie                                54

Bijlage 2: Meet- en rekenresultaten zware metalen                     55
4.1.1 Arseen bronherkenning IJmuiden                                  59
4.1.2 Arseen bronherkenning Wijk aan Zee                              60
4.1.3 Arseen bronherkenning aan de Staalstraat                        61
4.1.4 Arseen bronherkenning Reyndersweg                               62
4.1.5 Cadmium bronherkenning IJmuiden                                 63
4.1.6 Cadmium bronherkenning Wijk aan Zee                             64
4.1.7 Cadmium bronherkenning Staalstraat                              65
4.1.8 Cadmium bronherkenning Reyndersweg                              66
4.1.9 Nikkel bronherkenning IJmuiden                                  67
4.1.10 Nikkel bronherkenning Wijk aan Zee                             68
4.1.11 Nikkel bronherkenning Staalstraat                              69
4.1.12 Nikkel bronherkenning Reyndersweg                              70
4.1.13 Lood bronherkenning IJmuiden                                   71
4.1.14 Lood bronherkenning Wijk aan Zee                               72
4.1.15 Lood bronherkenning Staalstraat                                73
4.1.16 Lood bronherkenning Reyndersweg                                74
4.1.17 Bronherkenning Chroom IJmuiden                                 75
4.1.18 Bronherkenning chroom Wijk aan Zee                             76
4.1.19 Bronherkenning chroom Staalstraat                              76
4.1.20 Bronherkenning Chroom Reyndersweg                              77
4.1.21 Bronherkenning vanadium IJmuiden                               78
4.1.22 Bronherkenning vanadium Wijk aan Zee                           78
4.1.23 Bronherkenning vanadium Staalstraat                            79
4.1.24 Bronherkenning vanadium Reyndersweg                            80
4.1.25 Bronherkenning selenium IJmuiden                               81
4.1.26 Bronherkenning selenium Wijk aan Zee                           82
4.1.27 Bronherkenning Selenium Staalstraat                            83
4.1.28 Bronherkenning selenium Reyndersweg                            84

Bijlage 3: Meet- en rekenresultaten PAK                               85
4.1.29 BaP bronherkenning IJmuiden                                    86
4.1.30 BaP bronherkenning Wijk aan Zee                                87
4.1.31 BaP bronherkenning Staalstraat                                 88
4.1.32 BaP bronherkenning Reyndersweg.                                89

Bijlage 4: Meteorologische gegevens IJmuiden                          90

                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                  Versie
14-1138                                                        27 januari 2015




Bijlage 5: Richt-, streefwaarden, beoordelingsdrempels, WHO waarden en “MTR”     91

Bijlage 6: Grafiek met BAP concentraties belast en onbelast                      92




                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




Samenvatting


In dit evaluatierapport zijn de metingen van PM10, PM2,5, stofgebonden zware metalen en
stofgebonden Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) van 2011 tot en met 2013 van 4
meetstations rondom het industriegebied IJmond nader geanalyseerd. De evaluatiecriteria zijn
voornamelijk gericht op twee aspecten; de gemeten niveaus ten opzichte van de grens- en richtwaarden
en de mogelijkheid tot het herkennen van emissiebronnen. Deze aspecten zijn in deze rapportage per
component uitgewerkt.

De waargenomen lokale bijdragen PM10 en PM2,5 komen uitsluitend van het industriegebied af. Voor
PM10 , en in mindere mate voor PM2,5, lijkt een grote oppervlakte bron en of meerdere puntbronnen
aanwijsbaar. Op de 4 onderzochte meetlocaties wordt voldaan aan de jaargemiddelde wettelijke
grenswaarden voor PM10 en PM2,5. Op een locatie ligt het aantal dagoverschrijdingen van PM10 boven
de wettelijke grenswaarde. Op dit meetpunt hoeft echter niet getoetst te worden aan de wettelijke
grenswaarden omdat dit meetpunt niet in bewoond gebied ligt. Alle gemeten PM10 en PM2,5
concentraties in de IJmond liggen boven de WHO advieswaarden. Dit is in een groot deel van Nederland
het geval. Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het van belang de concentraties fijn stof in de IJmond
te blijven volgen, met name op meetstations relevant voor blootstelling in bewoonde gebieden.
Van de zware metalen arseen, cadmium, nikkel en lood zijn de grens- of richtwaarden alsmede de
onderste- en bovenste beoordelingsgrenzen op de 4 meetlocaties in de periode 2011 - 2013 niet
overschreden. Er zijn enkele specifieke windrichtingen waaruit verhogingen van de zware metalen
concentraties waarneembaar zijn op dagen waarbij de windrichting over de bemonsteringsperiode van
24 uur niet of nauwelijks draaide. Op basis van die waarnemingen is het industriegebied aan te wijzen als
bron. Voor zware metalen kunnen de meetgegevens in de periode 2011-2013 niet worden getoetst aan
de gezondheidskundige grenswaarden, vanwege de gekozen methodiek voor bronbepaling. Dit kan
weer met de nieuwe serie metingen in 2014 volgens de aselecte methode.

Voor de PAK verbinding Benzo(a)pyreen (BaP) is een richtwaarde en daarvan afgeleide
beoordelingsgrenzen vastgesteld. In de periode 2011 - 2013 zijn er op de 4 onderzochte meetstations
geen (indicatieve) jaargemiddelden boven de richtwaarde gemeten. Er zijn in deze periode van drie jaar
6 (indicatieve) jaargemiddelden BaP boven de bovenste beoordelingsgrens gemeten, drie
achtereenvolgende jaren op station Reyndersweg, in 2013 op station IJmuiden en in 2011 en 2012 op
station Wijk aan Zee. De indicatieve jaargemiddelden BaP concentraties gemeten op station Staalstraat
liggen over deze periode telkens tussen de bovenste en onderste beoordelingsgrens in. Er zijn enkele
specifieke windrichtingen waaruit verhogingen van BaP concentraties waarneembaar zijn op dagen
waarbij de windrichting over de bemonsteringsperiode van 24 uur niet of nauwelijks draaide. Op basis
van die waarnemingen is het industriegebied ook voor BaP aan te wijzen als bron. Meetstations Wijk aan
Zee en IJmuiden geven informatie voor de gezondheidsmonitor, vanwege de methodiek voor
bronbepaling. De laatste jaren bevonden de concentraties BaP zich onder de gezondheidskundige norm
in de omgeving van de meetstations. Er worden daarmee geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s
verwacht in de omgeving van die stations. Benzo(a)pyreen en de PAK’s verdienen nog steeds aandacht
vanuit gezondheidskundig oogpunt.De locatie Reyndersweg is voor gezondheidsmonitoring minder
relevant, aangezien de locatie niet in woongebied gelegen is. De input voor de gezondheidskundige
paragrafen is aangeleverd door GGD Kennemerland en andere partijen.

                                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015




  1 Inleiding


In en rond het IJmondgebied staan thans zes (5 van de Provincie Noord-Holland en 1 van TATA)
permanente meetstations waar continu de concentraties van luchtverontreinigende stoffen worden
gemeten. Vanaf 2011 worden over een oost-westlijn (Reyndersweg en Staalstraat) metingen verricht.
Een intensief meetprogramma naar fijnstof, stofgebonden Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
(PAK’s) en stofgebonden zware metalen, is over een periode van drie jaar uitgevoerd. 2013 is het derde
jaar waarin er in het kader van dit meetprogramma gerapporteerd wordt.
Bij de oprichting van de twee meetstations op de oost-westlijn is een projectplan opgesteld met daarin
een aantal evaluatiecriteria. Dit rapport gaat uitgebreid op die evaluatiecriteria in.
In deze rapportage ligt daarom het accent op de PM10, PM2,5, PAK’s en een dertigtal zware metalen
concentraties die zijn gemeten op de meetstations IJmuiden, Wijk aan Zee, Staalstraat en Reyndersweg
in 2011 tot en met 2013.




  1.1 Gerelateerde rapportages

De getalsmatige uitkomsten van de automatische metingen over 2013 zijn terug te vinden in GGD
rapportnummer 14-1107 van mei 2014, het meetverslag over 2013 van de luchtkwaliteitsmetingen in de
IJmond. De analyseresultaten van de PAK’s en zware metalen zijn altijd pas veel later bekend dan de
automatische metingen. Hierdoor zijn deze resultaten later gepubliceerd dan de overige componenten.
Deze zijn voor 2013 terug te vinden in het rapport 14-1141.
De overige publicaties over (bijvoorbeeld) 2011 en 2012 zijn te vinden op de internet pagina van de
provincie Noord-Holland:
 http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Milieu/Luchtkwaliteit/Luchtkwaliteit-in-NoordHolland.htm




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




  2 Methoden


De jaargemiddelde PAK concentraties op IJmuiden en Wijk aan Zee zijn bepaald door het RIVM met een
datacapture van 50%. Deze jaargemiddelden zijn daarmee gebaseerd op een aselecte steekproef.
De berekende jaargemiddelden zware metalen concentraties en de concentraties PAK op de
Reyndersweg en de Staalstraat zijn, door de selectiemethode op windrichting en een beperkte
datacapture, als indicatief jaargemiddelde aangemerkt.
De analyses van PAK en zware metalen zijn bij externe laboratoria uitgevoerd. Bij de verwerking van de
analysegegevens is de helft van de detectiegrens als waarde aangenomen indien de meetuitkomst onder
de detectiegrens lag. Daardoor kunnen enkele gerapporteerde concentraties soms onder de
detectiegrenzen uitkomen. Voor meetstation IJmuiden zijn, om praktische redenen, halve filters
beschikbaar voor de analyses, waardoor daar de detectiegrenzen (per m3) verdubbelen ten opzichte van
de andere meetstations.
De meteorologische gegevens zijn afkomstig van het KNMI station IJmuiden.
Voor de definitie en toepassing in deze rapportage van richt-, streefwaarden, beoordelingsdrempels
WHO advieswaarden en “MTR” is in bijlage 5 een beschrijving opgenomen.

Per component is een beschrijving gegeven van de evaluatiecriteria uit het projectplan van maart 2010.
Aan het einde van de paragraaf over de desbetreffende componenten wordt aan deze evaluatiecriteria
getoetst. Voor de gezondheidsmonitor uit de evaluatiecriteria geldt dat deze pro memorie worden
onderzocht en niet in deze rapportage worden behandeld.




  2.1 Bronherkenningen
In de paragraven 3.2.1 tot en met 3.3.8 wordt getracht om voor BaP en de 4 zware metalen arseen,
cadmium, nikkel en lood bronnen van deze componenten te herkennen door nader “in te zoomen” op
die meetdagen met een stabiele windrichting. In bijlage 2 en 3 zijn tijdens de belaste windrichtingen de
concentraties per windrichting per meetlocatie per component weergegeven. De onbelaste
windrichtingen (belast is windrichtingen vanuit het industriegebied IJmond) zijn niet geanalyseerd op
bronherkenning. De reden is dat de concentraties uit die windrichtingen lager zijn. Meetstation IJmuiden
toont de hoogste concentraties uit onbelaste windrichtingen. Ter illustratie van de verschillen tussen de
onbelaste en belaste windrichtingen op meetstation IJmuiden is in bijlage 6 een figuur opgenomen met
de gemeten concentraties BaP per windrichting.




                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015



  2.2 Meetlocaties en gemeten componenten

De in deze rapportage betrokken meetstations met bijbehorende stationscode en de locaties zijn
weergegeven in tabel 1 en figuur 1. In 2011 zijn de 2 meetstations Staalstraat en Reyndersweg
bijgeplaatst. In tabel 1 is tevens weergegeven of de metingen onder een accreditatie vallen (Q) of niet
(+).

Tabel 1: Gemeten componenten per meetstation.

      Naam station           Type      NO NO2 CO H2S SO2 PM10 PM2,5 PAK Zware
                             station                                    metalen
551   IJmuiden Kanaaldijk    industrie  Q  Q   Q  +   Q    Q    Q    +     +
553   Wijk aan Zee, Banjaert Industrie  Q  Q   Q  +   Q    Q    Q    +     +
570   Beverwijk West         Industrie                     Q    Q
556   De Rijp                Regionaal                     Q
557   Wijk aan Zee, Bosweg Industrie                      QT    T
572   Staalstraat            Industrie                     Q    Q    +     +
573   Reyndersweg            Industrie                     Q    Q    +     +

+: wordt op dit meetstation gemeten door de GGD Amsterdam in opdracht van de Provincie Noord-
   Holland
Q: valt onder de scope van GGD Amsterdam en voldoen aan de criteria van de NEN EN
   ISO/IEC17025:2005
T: wordt door Tata Steel gemeten
QT: verrichting valt onder de NEN EN/IEC 17020 scope van Tata

NB:     PAK analyses worden verricht door TNO, (accreditatie L026 zie www.RvA.nl).
        Zware metalen worden geanalyseerd door SGS Antwerpen, geen accreditatie bekend.




                                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




Figuur 1: Overzicht meetlocaties.



 Overzicht meetlocaties:

 Eigendom Provincie Noord-Holland:
 551 IJmuiden, kanaaldijk
 553 Wijk aan zee, de Banjaert
 556 De Rijp (niet op kaart)                      553
 570 Beverwijk West
 572 Staalstraat                                                             570
 573 Reijndersweg

 Eigendom Tata:                                 557
 557 Wijk aan zee, Bosweg



                             573
                                                                     572




                                               551


De meetstations 551, 553, en 570 liggen in de directe omgeving van woningen. Meetstations 557 en 572
liggen daar verder vandaan. Meetstation 573 ligt ver verwijderd van woningen.
Of conform het blootstellingscriterium op bepaalde meetlocaties wel of niet moet worden voldaan aan
gestelde grenswaarden (zie Artikel 5.19 uit de Wet Milieubeheer waarin wordt verwezen naar artikel 22
uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007) hangt samen met de tijdsbasis van de grenswaarde. Het
bevoegd gezag (de Provincie Noord-Holland) bepaalt de grenzen van het beoordelingsgebied.
Tussen meetstation Staalstraat en het industriegebied zijn enkele hoge gebouwen gelegen. Dit kan
mogelijk de (windrichting) en de gemeten concentraties beïnvloeden. Dit is echter niet te kwantificeren.




                                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                                    Versie
14-1138                                                                                                          27 januari 2015




  3 Resultaten




  3.1 Evaluatiecriteria PM10 en PM2,5.
Na een meetperiode van 3 jaar zullen de resultaten worden besproken in de werkgroepen en klankbordgroep en
zal worden bepaald of voor deze locaties voldoende informatie is verkregen om de bronbijdragen te kunnen
onderscheiden. Tevens zal dan worden bepaald of het noodzakelijk is om op deze locaties door te gaan met
meten, ook in relatie tot de gezondheidsmonitoring.


  3.1.1            PM10 jaargemiddelden

In figuur 2 zijn de jaargemiddelden PM10 weergegeven.

Figuur 2: De jaargemiddelde PM10 concentraties
                                                           jaargemiddelde PM 10 (exclusief zeezout correctie)
            40,0

            35,0

            30,0

            25,0
   µg/m 3




            20,0

            15,0

            10,0

             5,0

             0,0
                1997   1998   1999   2000   2001    2002   2003   2004     2005    2006     2007   2008   2009    2010   2011   2012   2013

                                     551 IJmuiden                        553 Wijk aan Zee                  570 Beverwijk
                                     556 De Rijp                         572 Staalstraat                   573 Reijndersweg




De PM10 en PM2,5 jaargemiddelden concentraties voldoen aan de wettelijke grenswaarden. De
daggemiddelde grenswaarde wordt op 1 locatie overschreden. Meer details over de vergelijking met de
grenswaarden voor PM10 en PM2,5 zijn nader toegelicht in het “Datarapport luchtkwaliteit IJmond 2013”.


In tabel 2 staan de resultaten van een trendanalyse aan de jaargemiddelden PM10 weergegeven. Hierin
zijn de meetstations geanalyseerd die minimaal 5 jaar beschikbaar hebben. De trendanalyse is
uitgevoerd volgens een landelijk (met het RIVM en de DCMR) afgesproken methode.




                                                                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




Tabel 2 De resultaten van de trendanalyse PM10

      Naam station          Trend         Standaard fout        P-waarde                        N
                         [µg/m3 /jaar]       [µg/m3 ]                                        [jaar]
551   IJmuiden              -0,26              0,11              <0,03                         15
553   Wijk aan Zee           -0,6              0,12              <0,001                        18
570   Beverwijk              -1,17             0,36              <0,02                          7
556   De Rijp               -0,63              0,17              <0,018                        17

Uit tabel 2 blijkt dat de PM10 concentraties gemiddeld met 0,26 tot 1,17 µg/m3 per jaar zijn gedaald. Op
deze meetstations zijn de gevonden dalingen statistisch significant (P is kleiner dan 0,05). Voor de
meetstations Staalstraal en Reyndersweg zijn onvoldoende jaargemiddelden (4) beschikbaar om een
onderbouwde statistische trendanalyse uit te voeren. Ook Voor PM2,5 zijn er onvoldoende
jaargemiddelden (voor de meeste meetstations 4) beschikbaar voor een statistische trendanalyse.




  3.1.2   PM10 jaargemiddelde bijdragen

In figuur 3 zijn de jaargemiddelden zoals gemeten op 5 meetstations in de IJmond van 2000 tot en met
2013 vergeleken met De Rijp. Meetstation De Rijp is een regionaal meetstation en ligt ongeveer 20 km
noordoostelijk van het industriegebied IJmond. Meetstation Spaarnwoude is ook een regionaal
meetstation waar PM10 metingen beschikbaar zijn. Meetstation Spaarnwoude ligt ongeveer 12
kilometer zuidoostelijk van het industriegebied IJmond. Dit meetstation kent echter uit oostelijke
richtingen een PM10 beïnvloeding afkomstig van lokale bronnen waardoor dit meetstation minder
geschikt is als achtergrond voor PM10.

Op meetstation De Rijp wordt uitsluitend PM10 gemeten. Deze meetlocatie wordt niet beïnvloed door
lokale emissiebronnen. De Rijp wordt in deze rapportage toegepast als achtergrondstation waarmee de
PM10 concentraties gemeten in de IJmond worden vergeleken.




                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                   Versie
14-1138                                                                         27 januari 2015




figuur 3: Jaargemiddelden PM10 verschillen met de Rijp

            PM 10 verschillen met De Rijp
                 IJmuiden      Wijk aan Zee      Beverwijk        Staalstraat             Reyndersweg

            16

            14

            12

            10

            8
    µg/m3




            6

            4

            2

             0
              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
            -2                                 jaar


Uit figuur 3 is af te leiden dat de jaargemiddelde concentraties PM10 gemeten op 5 meetstations in de
IJmond in de periode 2011 – 2013 0,8 tot ruim 14 µg/m3 hoger zijn dan op het achtergrondstation De Rijp.
Op de meetstations IJmuiden, Wijk aan Zee en Beverwijk, die in bewoonde gebieden liggen, ligt deze
verhoging ten opzichte van De Rijp tussen 0,8 en 8,7 µg/m3.
De bijdragen in onbewoond gebied (Reyndersweg) aan de westkant van het industriegebied is veel
hoger dan aan de oostkant (Staalstraat). In bijlage 4 zijn windrichting en snelheid vanaf 2009
weergegeven zoals gemeten door het KNMI op meetstation IJmuiden. Hieruit blijkt dat vaker westen-
dan oostenwind heerst, hiermee zou worden verwacht dat het oostelijk gelegen meetstation
(Staalstraat) een hogere belasting toont dan het westelijk meetstation. Omdat dit niet het geval is
moeten de lokale PM10 bronnen vooral westelijk in het industriegebied liggen.
De hoogste bijdragen in bewoonde gebieden worden gemeten in Wijk aan Zee. Om de variatie in de
bijdragen in Wijk aan Zee (4 tot 8,6 µg/m3) te verklaren is het percentage zuidenwind per jaar vergeleken
met de bijdragen op Wijk aan Zee. In figuur 4 is de relatie tussen het percentage zuidenwind en de
bijdrage van PM10 in 2008 tot en met 2013 weergegeven.




                                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                  Versie
14-1138                                                                        27 januari 2015




Figuur 4: De jaargemiddelde bijdrage PM10 op Wijk aan Zee en het percentage zuidenwind (140º-220º).




Uit figuur 4 valt af te leiden dat, gezien de lage correlatie, het percentage zuidenwind hooguit een
gedeeltelijke verklaring is voor de variatie van de lokale bijdrage van PM10 op de meetlocatie Wijk aan Zee.




                                                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                    Versie
14-1138                                                                          27 januari 2015




  3.1.3         PM10 jaargemiddelde bijdragen per belaste windrichting


In figuur 5 is de jaargemiddelde bijdrage PM10 per belaste windrichting weergegeven. Deze is bepaald door
de concentratie van het tegenoverliggende station bij een onbelaste windrichting van de concentratie bij het
belaste meetstation in mindering te brengen. Bijvoorbeeld bij noordenwind wordt de concentratie van
IJmuiden verminderd met die van Wijk aan Zee, bij zuidenwind visa versa.


Figuur 5: Jaargemiddelde PM10 bijdrage per belaste windrichting.

                  PM 10 bijdragen per belaste windrichting
            IJmuiden          Wijk aan Zee       Beverwijk         Staalstraat            Reijndersweg
           60

           50

           40
   ug/m3




           30

           20

           10

           0
            2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                        jaar

Uit figuur 5 is af te leiden dat bij belaste (oostenwind) windrichting bij meetstation Reyndersweg de
hoogste bijdrage wordt gemeten. Deze bijdrage loopt bij die windrichting op tot 50 µg/m3. Van de
meetstations in bewoonde gebieden is de bijdrage het hoogste, tot boven de 20 µg/m3, op meetstation
Wijk aan Zee met zuidenwind. Er is geen eenduidige trend in de PM10 bijdrage voor de onderzochte
meetstations in de afgelopen 10 jaar af te leiden.

In figuur 6 zijn de verschilwindrozen voor PM10 per jaar opgenomen. Voor 4 meetstations zijn voor 2011
tot en met 2013 de verschillen per meetlocatie met De Rijp (verschillen per uur) weergegeven.




                                                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




Figuur 6: De verschillen op uurbasis met De Rijp per windrichting per jaar 2011-2013 voor PM10.




Uit figuur 6 is op alle 4 getoonde meetstations uit bepaalde windhoeken een duidelijke lokale bijdrage te
herkennen. De bijdragen komen uit een vrij brede windhoek van 50° bij de Staalstraat tot meer dan 160°
bij de Reyndersweg. De vorm van de windrozen en daarmee de richtingen waaruit de bijdragen komen
zijn over de periode 2011 -2013 jaarlijks ongeveer gelijk. De brede windhoek suggereert een aantal
verschillende bronnen en/of een grote PM10 oppervlakte bron. De bijdragen bij Reyndersweg zijn het
hoogst, tot 69 µg/m3 uit de windhoek 90° in 2013. Een grote oppervlakte bron ligt daarmee waarschijnlijk
vrij dicht op meetstation Reyndersweg.
Bij de Reyndersweg is er ook een verhoging uit westelijke richtingen te zien. Een mogelijke verklaring is
invloed van zeezout en/of van verwaaiend zand van de duinen en het strand.

Figuur 6 suggereert dat voor wat betreft PM10 de verschillende meetstations niet door precies dezelfde
bronnen worden beïnvloed. De verhoging op bijvoorbeeld Staalstraat komt niet uit exact dezelfde
richting als die van Reyndersweg.




                                                                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




  3.1.4 Bronnen van PM10 rondom de sluizen van IJmuiden
In figuur 7 is een uitsnede en vergroting van figuur 6 gemaakt voor de PM10 bijdragen op de meetstations
Staalstraat en IJmuiden nabij de sluizen van IJmuiden. De belangrijkste sluis is de “Noordersluis”.

Figuur 7: de PM10 bijdragen (verschil met De Rijp) op de meetstations IJmuiden en Staalstraat.




De windrozen in figuur 7 tonen geen PM10 bronnen aan de zuidkant van de Staalstraat waardoor op die
locatie de PM10 concentratie wordt beïnvloed. Voor meetstation IJmuiden wordt er een bron herkend
uit west tot noordwestelijke richting. Er is geen beïnvloeding vanuit de Noordersluis op de meetstations
IJmuiden en Staalstraat. Dit toont dat activiteiten van scheepvaart in de Noordersluis en de varende
scheepvaart momenteel geen meetbare invloed hebben op de concentraties PM10 op de meetstations
IJmuiden en Staalstraat.




                                                                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                 Versie
14-1138                                                                                       27 januari 2015



  3.1.5             Jaargemiddelden PM2,5

In figuur 8 zijn de jaargemiddelden PM2,5 weergegeven

Figuur 8 Weergave van de jaargemiddelden PM2,5
                                                        Jaargemiddelde PM2.5

            20
            18
            16
            14
            12
   µg/m 3




            10
            8
            6
            4
            2
            0
             2007            2008                2009            2010           2011                   2012     2013
                                    551 IJmuiden             553 Wijk aan Zee          570 Beverwijk
                                    572 Staalstraat          573 Reijndersweg          703 Spaarnwoude




                                                                                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                      Versie
14-1138                                                                            27 januari 2015




  3.1.6        PM2,5 jaargemiddelde bijdragen

Op meetstation De Rijp wordt geen PM2,5 gemeten. Daarom is het dichtstbijzijnde achtergrond
meetstation, namelijk Spaarnwoude, als achtergrondlocatie voor de PM2,5 concentratie toegepast.
Gezien de ligging valt niet uit te sluiten dat meetstation Spaarnwoude beïnvloeding ondervindt van de
nabijgelegen kolenterminal ACT.
In figuur 9 zijn de jaargemiddelde bijdragen PM2,5 op de stations IJmuiden, Beverwijk, Reyndersweg,
Wijk aan Zee en Staalstraat weergegeven, berekend uit het verschil met het achtergrondstation
Spaarnwoude.

Figuur 9 de PM2,5 jaargemiddelde verschillen tussen Spaarnwoude en meetstations in de IJmond.

             PM 2,5 verschillen met Spaarnwoude
                   IJmuiden     Wijk aan Zee      Beverwijk          Staalstraat             Reyndersweg

            5,0

            4,0

            3,0

            2,0
    µg/m3




            1,0

            0,0
               2010                 2011                      2012                           2013
            -1,0

            -2,0                                jaar


Uit figuur 9 valt af te leiden dat de trend van de jaargemiddelde bijdragen van PM2,5 op alle onderzochte
meetstations ongeveer gelijk is. Waarbij de niveaus op de meetlocaties IJmuiden, Wijk aan Zee en
Staalstraat vergelijkbaar zijn. De bijdragen zijn het hoogst aan de Reyndersweg (2,0 tot 4,6 µg/m3). Op
de meetlocaties bij de bewoning ligt de bijdrage tussen 1,0 en 2,6 µg/m3, voor de meetlocatie Wijk aan
Zee komt dit neer op een bijdrage van 6 tot 14%. Ter vergelijking; aan de Einsteinweg (A10west) in
Amsterdam ligt dit op 0,4 tot 4,8 µg/m3 ofwel een bijdrage van 2,5 tot 18,0 %.




                                                                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                       Versie
14-1138                                                                                             27 januari 2015




    3.1.7       PM2,5 jaargemiddelde bijdragen per belaste windrichting

In figuur 10 is de jaargemiddelde bijdrage PM2,5 per belaste windrichting weergegeven. Deze is bepaald
door de concentratie van het tegenoverliggende station bij een onbelaste windrichting van de
concentratie bij het belaste meetstation in mindering te brengen. Bijvoorbeeld bij noordenwind wordt
de concentratie van IJmuiden verminderd met die van Wijk aan Zee, bij zuidenwind visa versa.

Figuur 10 De bijdragen PM2,5 per belaste windhoek per jaar.

               PM 2,5 bijdragen per belaste windhoek
                    IJmuiden - Wijk aan Zee                Wijk aan Zee- IJmuiden                  Beverwijk - IJmuiden

                    Staalstr-Reyndersweg                   Reyndersweg - Staalstraat
               25


               20


               15
       µg/m3




               10


               5


               0                                                 jaar
                2010                           2011                            2012                             2013

Uit figuur 10 is af te lezen dat de bijdragen van PM2,5 per belaste windhoek in IJmuiden en in Wijk aan
Zee een gelijke trend volgen. De bijdragen in deze bewoonde gebieden loopt op in 2011 tot boven de 20
µg/m3. De bijdragen op station Staalstraat aan de oostkant van het industriegebied zijn lager dan die aan
de westkant aan de Reyndersweg. Daaruit valt te concluderen dat evenals bij PM10 een “PM2,5 bron”
veel dichter bij de Reyndersweg dan bij de Staalstraat en dus vrij westelijk op het industriegebied moet
liggen.
De 2011 gegevens van Reyndersweg zijn niet meegenomen in figuur 10. De oorzaak ligt bij een
meettechnisch probleem1.


In figuur 11 zijn de verschilwindrozen voor PM2,5 per jaar opgenomen. Voor 4 meetstations zijn voor 2011
tot en met 2013 de verschillen per meetlocatie (uurgemiddelde) met Spaarnwoude (regionaal
meetstation) weergegeven.




1
    In 2011 is er op meetstation Reyndersweg een afwijking tussen de automatische en de referentie meetapparatuur geconstateerd. De
     oorzaak ligt bij het verschil in een USA (automatisch) en een EU (referentie) afscheider. Hiervoor is gecorrigeerd. Voor ht
     jaargemiddelde is deze correctie bruikbaar, maar voor een analyse aan de concentratie per windrichting is de gecorrigeerde data niet
     geschikt.

                                                                                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015




Figuur 11 de verschilwindrozen PM2,5 2011 tot en met 2013




Op de vier meetstations zijn bronnen van PM2,5 te herkennen die voornamelijk vanuit het
industriegebied komen. De richting waaruit de grootste verschillen met Spaarnwoude optreden (zie de
witte pijlen) wijzen min of meer naar hetzelfde brongebied. De vorm en richting van de verhoogde
concentraties is in vergelijking met PM10 gelijk, maar wel minder “breed”. Dit gezamenlijk suggereert
dat er 1 of enkele dominante bronnen van PM2,5 op het industrieterrein liggen. De verhoging ten
opzichte van Spaarnwoude verschilt wel per jaar maar de vorm van de windroos blijft ieder jaar
nagenoeg gelijk.




                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                Versie
14-1138                                                                      27 januari 2015




  3.1.8    Bronnen van PM2,5 rondom de sluizen van IJmuiden

In figuur 12 zijn de PM2,5 concentraties verschillen voor de meetstations Staalstraat en IJmuiden met
Spaarnwoude per jaar, per windrichting (op uurbasis) van 2011 tot en met 2013 weergegeven. Hierbij is
ingezoomd in de omgeving van de sluizen van IJmuiden.

Figuur 12 PM2,5 concentratieverschillen met Spaarnwoude 2011 – 2013 in de omgeving van de sluizen
van IJmuiden




Uit figuur 12 blijkt dat vanuit de Noordersluis op de meetstations IJmuiden en Staalstraat geen PM2,5
beïnvloeding meetbaar is. Dit toont dat activiteiten van scheepvaart in de Noordersluis en de varende
scheepvaart geen meetbare invloed hebben op de concentraties PM2,5.


  3.1.9    Resultaten evaluatiecriteria PM10 en PM2,5

Op basis van de bevindingen zoals beschreven in de paragrafen 3.1.1 tot en met 3.1.7 van deze
rapportage zijn met betrekking tot de evaluatiecriteria voor PM10 en PM2,5 onderstaande conclusies te
trekken:

         De jaargemiddelde bronbijdrage PM10 vanuit het industriegebied in bewoonde gebieden in de
          afgelopen 3 jaar ligt tussen de 0,8 en 8,7 µg/m3 ten opzicht van het achtergrondstation De Rijp,
          wat neerkomt op een bijdrage van 14 tot 28% van de achtergrondconcentratie.
              o Dit is vergelijkbaar met de PM10 concentraties aan het meetstation Einsteinweg direct
                  gelegen aan de snelweg A10-west in Amsterdam alwaar met 4 tot 6 µg/m3 de PM10
                  concentraties 14 tot 23 % boven de lokale achtergrond liggen.
         De jaargemiddelde bronbijdrage voor PM2,5 bij de bewoning ligt tussen 1,0 en 2,6 µg/m3, voor
          de meetlocatie Wijk aan Zee komt dit neer op een bijdrage van 6 tot 14% van de
          achtergrondconcentratie gemeten op meetstation Spaarnwoude.

                                                                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                              Versie
14-1138                                                                                    27 januari 2015



               o    Ook dit is vergelijkbaar met de PM2,5 bijdragen aan de Einsteinweg (A10-west) in
                    Amsterdam die met 0,4 tot 4,8 µg/m3 ofwel 2,5 tot 18,0 % boven de lokale achtergrond
                    liggen.
         De jaargemiddelde bronbijdragen PM10 gemeten aan de westelijke kant van het industriegebied
          (Reyndersweg), zijn met meer dan 14 µg/m3 het hoogst. Aan de oostkant is de bijdrage zoals
          gemeten op de Staalstraat slechts enkele µg/m3. De belangrijkste PM10 bronnen liggen daarom
          vooral in het westelijk gedeelte van het industriegebied.
         De jaargemiddelde bronbijdragen PM2,5 zijn aan de westelijke kant, tot 4,6 µg/m3, van het
          industriegebied het hoogst. Aan de oostkant is deze bijdrage met 1 µg/m3 aanzienlijk lager. De
          belangrijkste PM2,5 bronnen liggen evenals de PM10 bronnen in het westelijk gedeelte van het
          industriegebied.
         De bronbijdragen PM10 komen vanuit het industriegebied over een vrij brede windhoek van 50
          graden bij de Staalstraat tot meer dan 160 graden bij de Reyndersweg.
               o De vormen van de pollutierozen en daarmee de richtingen waaruit de bijdragen PM10
                    komen zijn in de periode 2011 -2013 jaarlijks globaal hetzelfde.
               o De brede windhoek suggereert een aantal verschillende bronnen en/of een grote PM10
                    oppervlakte bron.
               o De windrichtingen waaruit de hoogste bijdragen PM10 worden gemeten wijzen niet bij
                    alle 4 de meetstations naar exact dezelfde plaats op het industriegebied. Dit suggereert
                    dat de verschillende meetstations niet precies vanuit dezelfde bronnen worden
                    beïnvloed voor PM10.
         De bronbijdragen PM2,5 komen vanuit het industriegebied over een windhoek van ongeveer 50°
          bij alle 4 de onderzochte meetstations.
               o De windhoeken waaruit bijdragen worden gemeten zijn daarmee kleiner dan die van
                    PM10.
               o Dit doet vermoeden dat er 1 of enkele dominante bronnen van PM2,5 op het
                    industrieterrein liggen.
               o De verhoging van PM2,5 ten opzichte van Spaarnwoude verschilt wel per jaar maar de
                    vorm van de windroos blijft ieder jaar nagenoeg gelijk.
         Zowel voor PM10 als PM2,5 geldt dat er geen invloed is waargenomen op de gemeten
          concentraties vanuit de Noordersluis en de varende scheepvaart.



 3.1.10 Gezondheidskundige analyse fijn stof
Algemeen

Fijn stof is een voor de gezondheid zeer relevante component van luchtverontreiniging. Al enige
decennia worden consistente effecten op de gezondheid gevonden door fijn stof in allerlei situaties met
een grote verscheidenheid aan bronnen23. Fijn stof als belangrijk onderdeel van luchtverontreiniging kan
gezondheidseffecten veroorzaken zoals luchtwegklachten en hart- en vaatziekten, maar ook voortijdige
sterfte. Ook is in 2013 luchtverontreiniging en fijn stof ingedeeld als bewezen kankerverwekkend voor de
mens4. Er zijn effecten zowel door kortdurende als langdurige blootstelling.




2
  Pope CA 3rd, Dockery DW: Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that Connect, J Air Waste Manag Assoc.
    2006 Jun;56(6):709-42.
3
  Pope CA, 3rd: Particulate pollution and health: a review of the Utah valley experience. J Expo Anal Environ Epidemiol 1996,
    6:23-34.
4
  International Agency for Research on Cancer (IARC), 17 oktober 2013, www.iarc.fr

                                                                                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                              Versie
14-1138                                                                                    27 januari 2015



De WHO advieswaarden zijn strenger dan de wettelijke grenswaarden5. Deze zijn 10 µg/m³ voor PM2,5
en 20 µg/m³ voor PM10 als gemiddelde over een jaar6. Er kan echter geen grenswaarde worden
aangegeven waarbij er geen gezondheidseffecten meer optreden7. Voor gezondheid geldt: hoe lager de
concentratie fijn stof des te beter.

IJmond
De IJmond is een milieubelast gebied. Er zijn als lokale bronnen naast verkeer ook industriële bronnen
van fijn stof, die lokaal een extra bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. Dit is vooral in bewoonde
gebieden dichtbij de industriële activiteiten relevant voor de gezondheid van de inwoners.
Alle gemeten PM10 en PM2,5 concentraties in de IJmond liggen boven de WHO advieswaarden. Dit is in
een groot deel van Nederland het geval. Zo valt uit figuur 2 (pagina 11) op te maken dat de
jaargemiddelde concentratie op achtergrondstation De Rijp nooit lager is geweest dan 20 µg/m³ (WHO-
advieswaarde) voor PM10.

In een RIVM rapport uit 20098 wordt een toelichting gegeven over gezondheidseffecten van fijn stof in
de IJmond. In deze tijd waren de concentraties overigens iets hoger, al heeft dat op de toelichting geen
invloed omdat er voor fijn stof geen drempelwaarde is aan te geven. Op de drie oudste meetstations in
bewoond gebied in de IJmond (IJmuiden, Wijk aan zee, Beverwijk-west) wordt een dalende trend gezien
in concentraties PM10 (tabel 2). Ook in de rest van Nederland is er overigens sprake van een dalende
trend9. De afgelopen drie jaar lagen de bronbijdragen aan PM10 op de meetstations in bewoond gebied
tussen de 0,8 en 8,7 µg/m³ ten opzichte van achtergrondstation de Rijp (figuur 3). De lokale bijdragen
aan PM10 en PM2,5 zijn vergelijkbaar met die op een meetstation langs de A10 West in Amsterdam.

Niet alleen het meten van concentraties, maar ook het bepalen van de bronnen van fijn stof op het
industrieterrein geeft informatie die relevant is voor gezondheid, bijvoorbeeld om hiermee blootstelling
aan de bron te kunnen beperken.

Aanbevelingen
Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het dus van belang de concentraties fijn stof (PM10 en PM2,5 ) in
de IJmond te blijven volgen, met name op meetstations relevant voor blootstelling in bewoonde
gebieden. De Reyndersweg is niet in bewoond gebied gelegen en geeft hierover derhalve veel minder
informatie. Dit meetpunt is vooral informatief voor bronbepaling – ook het bepalen van de herkomst van
de lokale bijdrage van fijn stof kan relevant zijn voor de gezondheidsmonitoring. Meetpunt Staalstraat is
gelegen in de voorhoede van bewoond gebied, maar onzeker is of dit meetstation de juiste locatie heeft
ten behoeve van de gezondheidsmonitoring.




5
  Naast wettelijke grenswaarden zijn er ook andere normen streefwaarden, gezondheidskundige normen en MTR.
   Gezondheidskundige normen hebben echter geen wettelijke status .
6
  WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005 - Summary
   of risk assessment, WHO 2006
7
  Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP, WHO/Europe, 2013
8
  Schols E (ed.). De invloed van Corus op de luchtkwaliteit in de leefomgeving. Deelrapport 1 in de reeks
rapporten over de invloed van uitstoot van Corus op de omgeving. Bilthoven: RIVM, 2009.
9
  R. Hoogerbrugge et al, Concentraties in 2013: PM10 en NO2 lager dan in voorgaande jaren, RIVM /GGD Amsterdam /
   DCMR, juni 2014

                                                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




  3.2 Evaluatiecriteria zware metalen



         als na 3 jaar op oost (Staalstraat) en west (Reyndersweg) de indicatieve jaargemiddelde
          concentratie lager is dan de bovenste beoordelingsdrempel, en er voldoende informatie kan worden
          verkregen vanuit de meetresultaten over de bronbijdrage en voor de gezondheidsmonitor, kan
          volstaan worden met het meten van zware metalen op 2 in plaats van 4 meetlocaties.

         Indien blijkt dat na 3 jaar de jaargemiddelde concentraties lager zijn dan de bovenste
          beoordelingsdrempel en er voldoende gegevens zijn verkregen voor de gezondheidsmonitoring en
          voldaan wordt aan de gezondheidskundige norm en MTR (indien beschikbaar) zal de
          meetfrequentie worden teruggebracht.


  3.2.1    Zware metalen jaargemiddelde 2013

De indicatieve jaargemiddelden over 2013 van arseen, cadmium, nikkel, lood, chroom, vanadium,
beryllium en selenium staan voor iedere meetlocatie weergegeven in tabel 3. Tevens zijn in tabel 3 de
richtwaarden opgenomen voor arseen, cadmium, nikkel en lood. Het jaargemiddelde is indicatief omdat
de meetgegevens die gebruikt zijn om dit gemiddelde te bepalen uit 2 locatie specifieke windhoeken
komen. Het gemiddelde is bepaald door de gemiddelde concentraties uit een onbelaste windhoek en de
belaste windhoek op te tellen.
De optelling wordt gedaan door het gemiddelde uit de belaste windhoek te vermenigvuldigen met de
fractie waarin deze windrichting over het meetjaar is voorgekomen. Vervolgens is de gemiddelde
onbelaste concentratie hierbij opgeteld, en is daarbij vermenigvuldigd met 1 minus de fractie van de
hoeveelheid belaste windrichting. Deze laatste fractie is bepalend voor het jaargemiddelde. In bijlage 2
zijn de indicatieve jaargemiddelden en bijdragen weergegeven van alle gemeten metalen. De
windhoeken en percentages die hierbij zijn toegepast zijn eveneens in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 5
staat meer informatie over de termen richt-, streefwaarden, beoordelingsdrempels en “MTR”.

Tabel 3: de indicatieve jaargemiddelden in 2013 van 8 zware metalen [ng/m3].
                    Richtwaarde IJmuiden Wijk           Staalstraat Reyndersweg
                                              aan
                                              Zee
 As Arseen                     6       0,91      0,62          0,89           0,68
 Cd Cadmium                    5       0,34      0,58          0,25           0,32
 Ni Nikkel                    20       5,53      3,67          3,43           5,23
 Pb Lood                     500      17,31     18,93        10,64           15,57
 Cr Chroom                             6,71      5,39          6,58           6,18
 V    Vanadium                         4,57      4,09          2,27           4,70
 Be Beryllium                       <0,09* <0,09*           <0,09*        <0,09*
 Se Selenium                           1,68      1,20          1,46           1,18
* De gemeten concentraties beryllium liggen voor nagenoeg alle metingen onder de detectiegrens (0,09
ng/m3).




                                                                                                         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                             Versie
14-1138                                                                   27 januari 2015




Ter vergelijking zijn de concentraties van 4 metalen op de meetstations Rotterdam-centrum
(straatstation) en Vlaardingen (stadsachtergrondstation) uit 2013 weergegeven in tabel 4.

Tabel 4: Jaargemiddelde 2013 van 4 zware metalen in de regio Rotterdam.
       ng/m3            Rotterdam Centrum    Vlaardingen
 As Arseen                              1,1             1,3
 Cd Cadmium                            0,4              0,4
 Ni    Nikkel                           3,7             8,3
 Pb Lood                               8,2            11,4
Bron: DCMR “Lucht in cijfers 2013”

Figuur 13 toont voor ieder metaal afzonderlijk per meetstation de historische jaargemiddelde
concentraties vanaf 2008. Vanaf 2011 zijn de jaargemiddelden door de selectieprocedure als “indicatief”
aan te merken. In de grafieken zijn eveneens de detectiegrenzen en waar mogelijk de
beoordelingsgrenzen opgenomen. Waarnemingen onder de detectiegrens worden weergegeven als een
concentratie die ligt op de helft van de detectiegrens.

Figuren 13: De (indicatieve) jaargemiddelden van zware metalen.




                                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                    Versie
14-1138                                                          27 januari 2015




                                     Chroom (Cr)                      Wijk aan Zee



 12,00                                                                IJmuiden

 10,00
                                                                      Staalstraat
  8,00
 ng/m3




  6,00                                                                Reyndersweg

  4,00
                                                                      Detectiegrens
  2,00

  0,00                                                                Detectiegrens IJmuiden
      2007      2008   2009   2010      2011       2012   2013    2014




                                                                                               27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                             Versie
14-1138                                                                   27 januari 2015




                                          Vanadium (V)                         Wijk aan Zee



  9,00                                                                         IJmuiden
  8,00
  7,00
                                                                               Staalstraat
  6,00
 ng/m3




  5,00
                                                                               Reyndersweg
  4,00
  3,00
  2,00                                                                         Detectiegrens

  1,00
  0,00                                                                         Detectiegrens IJmuiden
      2007      2008     2009      2010      2011      2012      2013      2014




Figuur 13 toont dat in 2013 en 2012 voor de locaties Wijk aan Zee, IJmuiden en Staalstraat voor de zware
metalen arseen, cadmium, nikkel en lood globaal gelijke concentraties worden gemeten. Uitzondering is
de locatie Reyndersweg, waar voor deze metalen in 2013 doorgaans iets hogere jaargemiddelden
worden gemeten ten opzichte van 2012. Voor vrijwel alle zware metalen lijken de concentraties in 2008,
2009 en 2010 op Wijk aan Zee hoger te liggen dan de jaren erna. Dit heeft mogelijk te maken met de
vanaf 2011 gewijzigde meetstrategie en de bijbehorende (indicatieve) bepalingen van de
jaargemiddelden.
Alle concentraties liggen onder de richt- of grenswaarden en onder de bovenste beoordelingsgrenzen
(indien aanwezig). Op enkele overschrijdingen in 2008 en 2009 voor nikkel en cadmium na, worden de
onderste beoordelingsgrenzen eveneens niet overschreden. Voor de componenten lood, chroom,
vanadium en beryllium zijn geen beoordelingsgrenzen vastgesteld.




                                                                                                        28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




  3.2.2   Zware metalen jaargemiddelde bijdrage 2013

De berekende bijdragen uit het brongebied van arseen, cadmium, nikkel, lood, chroom, vanadium,
beryllium en selenium zijn voor ieder meetstation weergegeven in tabel 5. De bijdrage is bepaald door
de gemiddelde concentratie uit de belaste windrichting te verminderen met de concentratie gemeten op
dezelfde dag op het dan onbelaste tegenoverliggende meetstation. Bijvoorbeeld; bij een windhoek
tussen 166° en 214° (zuid) worden de gemeten concentraties op Wijk aan Zee verminderd met de
concentraties die op dezelfde dag zijn gemeten op station IJmuiden. Deze methode is afwijkend van de
berekening van de “bijdrage” zoals gerapporteerd in 2012. In 2012 is de bijdrage bepaald door de
gemiddelde concentratie van de belaste windrichtingen te verminderen met de concentraties gemeten
uit de onbelaste richting op dezelfde locatie. Als voorbeeld; de bijdrage op Wijk aan Zee werd berekend
door de gemeten concentratie met een windhoek tussen 166° en 214° (zuid) te verminderen met de
concentratie die op Wijk aan Zee op andere dagen werd gemeten bij gemiddelde noordenwind (346°-
36°). Voor deze rapportage zijn de bijdragen van 2011 en 2012 her berekend volgens de laatste inzichten.
In bijlage 2 zijn de exacte windhoeken de belaste en onbelaste windrichting per locatie weergegeven.

Tabel 5: Bronbijdragen zware metalen 2013 [ng/m3].
       ng/m3            IJmuiden       Wijk aan Zee Staalstraat Reyndersweg
 As Arseen                    0,43              0,22       0,11           1,27
 Cd Cadmium                   1,30              2,40       0,58           2,00
 Ni    Nikkel                 3,29              0,50      -0,09           3,46
 Pb Lood                    65,56              72,56     18,36           97,73
 Cr    Chroom                 2,05              1,06       1,52           5,04
 V     Vanadium               4,51              5,15       0,89           9,87
 Be Beryllium                    *                 *          *              *
 Se Selenium                  2,06              2,00       0,77           3,48
* Doordat er nagenoeg geen concentraties van beryllium boven de detectiegrens zijn gemeten, is een
bijdrage bepaling niet mogelijk voor beryllium.

Uit een vergelijking tussen het indicatief jaargemiddelde 2013 (tabel 3), het jaargemiddelde 2013 regio
Rotterdam (tabel 4) en de berekende bronbijdragen 2013(tabel 5) blijkt dat:
     - De indicatieve jaargemiddelden in 2013 van de arseenconcentratie in de IJmond lager is dan de
         arseenconcentraties die over 2013 in de regio Rotterdam zijn gemeten.
     - De hoogste bijdrage arseen wordt bepaald bij meetstation Reyndersweg en is ongeveer het
         dubbele van de jaargemiddelde arseenconcentratie aldaar.
     - Voor cadmium geldt dat over 2013 het indicatieve jaargemiddelde in de IJmond ongeveer gelijk
         is aan de cadmiumconcentratie in Rotterdam.
     - De hoogste concentratie en de hoogste bijdrage cadmium (ruim 4 maal het jaargemiddelde),
         worden gemeten op meetstation Wijk aan Zee.
     - De indicatieve jaargemiddelde nikkelconcentraties in 2013 in de IJmond liggen tussen de
         jaargemiddelden van de 2 meetstations in Rotterdam in.
     - In de IJmond wordt in 2013 de hoogste nikkelconcentratie gemeten in IJmuiden.
     - De bronbijdragen nikkel zijn, waarschijnlijk door de relatief hoge detectiegrenzen ten opzichte
         van de gemeten concentraties, nauwelijks te bepalen.
     - Voor de indicatieve jaargemiddelde loodconcentraties over 2013 geldt dat op 3 van de 4
         meetstations een hogere concentratie wordt gemeten dan op de 2 meetstations in Rotterdam.
     - De bronbijdragen lood zijn op 3 meetstations (IJmuiden, Wijk aan Zee en Reyndersweg) hoger
         dan het indicatief jaargemiddelde. Een bijdrage van circa 6 maal het jaargemiddelde wordt
         vastgesteld op meetstation Reyndersweg.


                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                 Versie
14-1138                                                       27 januari 2015




Figuur 14: Bijdragen 2011, 2012 en 2013 van 7 zware metalen




                                                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam   Versie
14-1138         27 januari 2015




                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                    Versie
14-1138                                          27 januari 2015



                                                               Wijk aan Zee
                           Chroom (Cr)                         IJmuiden

                                                               Staalstraat

         6,00                                                  Reyndersweg

                                                               Detectiegrens
         5,00
                                                               Detectiegrens
                                                               IJmuiden
         4,00
 ng/m3




         3,00

         2,00

         1,00

         0,00
             2010   2011    2012          2013            2014



                                                               Wijk aan Zee
                           Vanadium (V)                        IJmuiden

                                                               Staalstraat

    12,00                                                      Reyndersweg

                                                               Detectiegrens
    10,00
                                                               Detectiegrens
                                                               IJmuiden
         8,00
 ng/m3




         6,00

         4,00

         2,00

         0,00
             2010   2011    2012          2013            2014




                                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




Figuur 14 toont dat de bijdragen voor arseen in 2012 en 2013 zijn gedaald op alle locaties. De bijdragen
van cadmium, nikkel, lood, chroom, vanadium en selenium tonen geen eenduidige trend. Voor arseen,
nikkel, chroom en selenium geldt dat de concentraties rondom de onderste analysegrens (detectiegrens)
liggen. Bij de interpretatie van de gegevens moet daarom met een verhoogde onzekerheid rekening
gehouden worden bij arseen, nikkel, chroom en selenium. De hoge waarde (10 ng/m3) voor de bijdrage
van nikkel vastgesteld op de Staalstraat in 2011 is toe te schrijven aan 1 hoge meting (27-7-2011 met 434
ng/m3). Als deze waarde niet wordt meegenomen is de bijdrage nagenoeg nihil.




                                                                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015




  3.2.3   Zware metalen trend van de jaargemiddelden Wijk aan Zee

Op meetstation Wijk aan Zee worden sinds 2008 zware metalen gemeten. Om inzicht te krijgen in de
trend van de zware metalen concentratie vanaf 2008 zijn in figuur 15 de jaargemiddelde concentraties
van arseen, cadmium, nikkel en lood weergegeven.

Figuur 15: De (indicatieve) jaargemiddelden van 4 zware metalen in Wijk aan Zee.




Figuur 15 toont dat de indicatieve jaargemiddelden van arseen, cadmium, nikkel en lood de afgelopen 6
jaar in Wijk aan Zee zijn gedaald. Over de bepaling van de jaargemiddelden voor de jaren 2011, 12 en
2013 dient opgemerkt te worden dat de jaargemiddelden volgens een afwijkende methode zijn
vastgesteld ten opzichte van de jaren ervoor. De oorzaak ligt bij de manier waarop de dagen met
filterbeladingen worden geselecteerd voor analyse. Deze zijn in verband met dit project vanaf 2011
geselecteerd op windrichting, in voorgaande jaren werd een aselecte steekproef gemaakt. Deze laatste
methode geeft een beter beeld van het jaargemiddelde dan de “selecte methode”. Ter illustratie; op
meetstation IJmuiden en Wijk aan Zee zijn in 2013 voor het meten van PAK’s beide methoden
gehanteerd. In bijlage 3 is weergegeven wat de verschillen zijn tussen een selecte en een aselecte
steekproef. De selecte steekproef geeft voor alle PAK’s een lager jaargemiddelde.
Door selectie op windrichting is het echter wel mogelijk om gerichte berekeningen voor
bronherkenningen uit te voeren.

Eind 2013 is bij de Sinterfabriek van TATA Steel een doekfilter geplaatst waarmee een emissiereductie
wordt bereikt voor zware metalen en PAK’s. Ook is dit emissiepunt verhoogd waardoor de bijdrage van
het industriegebied voor deze componenten naar verwachting nog verder zal afnemen.




                                                                                                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015




  3.2.4   Bronherkenning zware metalen

In de figuren 16 tot en met 22 zijn afbeeldingen weergegeven waarin de resultaten van de
bronherkenning zijn weergegeven. In bijlage 2 zijn de details per meetstation weergegeven.


  3.2.5   Bronherkenning arseen

Figuur 16: Weergave van de richting waarbij verhoogde arseenconcentraties zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013.




                                                                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015



  3.2.6 Bronherkenning cadmium
Figuur 17: Weergave van de richting waarbij cadmiumconcentraties boven de 5 ng/m3 zijn gemeten bij
een stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013.




  3.2.7 Bronherkenning nikkel
Figuur 18: Weergave van de richting waarbij nikkelconcentraties boven de 8 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013.




                                                                                                     36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015




  3.2.8 Bronherkenning lood
Figuur 19: Weergave van de richting waarbij verhoogde loodconcentraties zijn gemeten bij een stabiele
windrichting in de periode 2011 - 2013.




                                                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                          Versie
14-1138                                                                27 januari 2015




  3.2.9 Bronherkenning chroom
Figuur 20: Weergave van de richting waarbij verhoogde chroomconcentraties boven de 12,5 ng/m3 zijn
gemeten bij een stabiele windrichting in de periode 2011 – 2013




                                                                                                     38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015



  3.2.10 Bronherkenning vanadium

Figuur 21: Weergave van de richting waarbij verhoogde vanadiumconcentraties boven de 15 ng/m3 zijn
gemeten bij een stabiele windrichting in de periode 2011 – 2013.




  3.2.11 Bronherkenning beryllium
In de periode 2011-2013 zijn op de 4 onderzochte meetstations op een enkele uitzonderingen na, geen
concentraties beryllium gemeten boven de detectiegrens van 0,09 ng/m3 . Derhalve is het niet mogelijk
om bronherkenning nader uit te werken.




                                                                                                     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                           Versie
14-1138                                                                 27 januari 2015




  3.2.12 Bronherkenning selenium

Figuur 22: Weergave van de richting waarbij verhoogde seleniumconcentraties boven de 5 ng/m3 zijn
gemeten bij een stabiele windrichting in de periode 2011 – 2013.




  3.2.13 Resultaten evaluatiecriteria zware metalen

Uit de paragrafen 3.2.1 tot en met 3.2.12 van deze rapportage zijn de volgende antwoorden op de
evaluatiecriteria voor zware metalen te geven:
     Alle zware metalen concentraties in 2011 tot en met 2013 liggen op de 4 onderzochte
        meetstations onder de grenswaarden en onder de bovenste en onderste beoordelingsgrenzen
        (indien gedefinieerd).
     De bronbijdragen van de 4 zware metalen arseen, cadmium, nikkel, en lood konden worden
        vastgesteld.
             o De bijdragen van cadmium lopen op tot 4 maal het jaargemiddelde op meetstation Wijk
                  aan Zee. Voor lood wordt een bijdrage tot 6 maal het jaargemiddelde gevonden op
                  meetstation Reyndersweg.
             o De bronbijdragen van zowel lood als cadmium komen bij uiteenlopende windrichtingen
                  vanuit het industriegebied IJmond.
             o Voor arseen en nikkel geldt dat de gemeten concentraties rondom of net boven de
                  detectiegrenzen liggen. Daardoor dient er met een verhoogde onzekerheid in de
                  vaststelling van de concentraties en de bronbijdragen rekening gehouden te worden.




                                                                                                    40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                              Versie
14-1138                                                                                    27 januari 2015



 3.2.14 Gezondheidskundige analyse zware metalen
Algemeen
Sommige zware metalen worden als kankerverwekkend beschouwd voor de mens, zoals chroom 6,
cadmium, arseen en beryllium. De norm is een MTR. Het maximaal toelaatbaar risico niveau (MTR)
wordt vastgesteld op de concentratie waarbij levenslang een extra risico is van 1 extra geval van
kanker op de 10.000 mensen.

IJmond
In de IJmond hebben we door de aard van de bronnen te maken met specifieke (zware) metalen.
Van niet alle mogelijk relevante metalen in de IJmond is een analyse gedaan, omdat deze niet in het
oorspronkelijke meetplan en het RIVM rapport uit 200910 staan en worden dus niet behandeld.

In 2011 is men overgegaan op een andere meetmethode voor metalen. De selecte methode op basis
van windrichting in plaats van de aselecte meetmethode met indicatieve jaargemiddelden als
resultaat. Gaande het onderzoek bleek bronbepaling niet samen te gaan met toetsen aan
gezondheidskundige normen. Net als bij PAK’s zal deze methode een onderschatting geven van de
werkelijke concentraties (zie ook bijlage 3). Alleen is niet bekend hoeveel deze ongeveer is zoals bij
de PAK’s. Daarom zijn de gegevens van 2011-2013 niet bruikbaar om te toetsen aan
gezondheidskundige grenswaarden.
De enige gezondheidskundige toetsing die nu mogelijk is die met de eerdere metingen op het
meetstation Wijk aan zee met de aselecte methode.

Stof             Gezondheidskundige norm                Hoogste concentratie                   % van de
                  (jaargemiddeld) in ng/m3              gemeten 2008-2010               gezondheidskundige norm
                                                           (Wijk aan Zee)
Arseen                         611                               2,8                                   47
Cadmium                        512                               2,2                                   44
Nikkel                         5013                              7,5                                   15
Lood                          50014                             79,8                                   16
Chroom                      60.00015                            9,62                                  0,02
Vanadium                     100016                             8,39                                  0,8
Beryllium                      4017
Selenium                    20.00018                               2,67                               0,01




10
   Schols E (ed.). De invloed van Corus op de luchtkwaliteit in de leefomgeving. Deelrapport 1 in de reeks
rapporten over de invloed van uitstoot van Corus op de omgeving. Bilthoven: RIVM, 2009.
11
   EU norm ipv RIVM norm van Baars (2001)
12
   EU 2000
13
   Baars et al. 2001
14
   WHO (2000), EU (1999)
15
   Baars 2001, Voor chroom 6 verbindingen is dit 2,5 ng/m3
16
   RIVM 2008
17
   RIVM 1995 (rapport 715810009)
18
   Alleen Californische norm beschikbaar: http://oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/selenium.pdf

                                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                          Versie
14-1138                                                                27 januari 2015




Uit de tabel wordt duidelijk dat arseen, cadmium, nikkel en lood de zware metalen het dichtst op de
gezondheidskundige norm (respectievelijk 15-47 %) in Wijk aan Zee in de periode 2008-2010
liggen,, maar voldoen aan de gezondheidskundige norm. Het is goed mogelijk dat dit een redelijke
worst case benadering is in vergelijking met de latere jaren. We verwachten op basis van deze
meetresultaten in de betreffende periode op dit meetstation geen (onaanvaardbare)
gezondheidsrisico’s voor deze stoffen. We missen nu echter de recente gegevens over meerdere
jaren en bovendien de gegevens op de andere meetstations.

Chroom 6 verbindingen zijn niet apart bepaald. De gezondheidskundige norm van chroom 6 is veel
lager, namelijk 2,5 ng/m3. Onbekend is wat het aandeel is van chroom 6 verbindingen in totaal
chroom. Chroom 6 kan niet apart worden bepaald op de meetstations, maar alleen aan de bron
worden gemeten en door middel van modellering kan het effect op de leefomgeving worden
bepaald.

Bronbepaling is ook relevant voor gezondheid, bijvoorbeeld om hiermee blootstelling aan de bron
te kunnen beperken. In welke mate draagt het industrieterrein bijvoorbeeld bij aan de concentraties
zware metalen in de lucht.

Aanbeveling
Gezondheidskundig is het ook nuttig om te weten of stoffen in een concentratie onder de
gezondheidskundige norm worden gevonden. Dit kan weer met de nieuwe serie metingen in 2014
volgens de aselecte methode.




                                                                                                 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




  3.3 Evaluatiecriteria Benzo(a)pyreen (B(a)P)

               als na 3 jaar op oost (staalstraat) en west (Reyndersweg) de indicatieve jaargemiddelde
                concentratie lager is dan de bovenste beoordelingsdrempel, en er voldoende informatie kan
                worden verkregen vanuit de meetresultaten over de bronbijdrage en voor de
                gezondheidsmonitor, kan volstaan worden met het meten van B(a)P op 2 in plaats van 4
                meetlocaties.

               Indien blijkt dat na 3 jaar (evaluatiemoment) de jaargemiddelde concentraties lager zijn
                dan 60% van de richtwaarde (bovenste beoordelingsdrempel ) op meetlocaties Banjaert
                en/of Kanaaldijk en voor de gezondheidsmonitor voldoende gegevens zijn verkregen en
                voldaan wordt aan de gezondheidskundige norm en MTR zal de meetfrequentie worden
                teruggebracht.


  3.3.1   PAK Jaargemiddelde 2013

In de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 zijn de jaargemiddelde concentraties van 8 PAK’s, waaronder
Benzo(a)pyreen, weergegeven. De jaargemiddelden voor IJmuiden en Wijk aan Zee zijn bepaald door
het RIVM. De bemonstering op deze twee meetstations is in samenwerking met de Provincie Noord-
Holland zo uitgekozen dat de meetresultaten gebruikt kunnen worden voor zowel het bepalen van een
jaargemiddelde als voor het bepalen van de bijdragen vanuit het industriegebied IJmond.
Op de meetstations Reyndersweg en de Staalstraat is de bemonsteringsstrategie zo ingericht dat er
daggemiddelde PAK bepalingen worden uitgevoerd indien de wind uit belastende windrichtingen voor
een van de meetstations is geweest (oost of west). Het gemiddelde is bepaald door de gemiddelde
concentraties uit een onbelast windhoek en de belaste windhoek op te tellen. De optelling wordt gedaan
door de gemiddelde uit de belaste windhoek te vermenigvuldigen met de fractie waarin deze
windrichting in 2013 is voorgekomen. Vervolgens is de gemiddelde onbelaste concentratie hierbij
opgeteld, en is daarbij vermenigvuldigd met 1 minus de fractie van de hoeveelheid belaste windrichting.
Hierdoor is het jaargemiddelde voor Reyndersweg en Staalstraat indicatief.
Deze laatste fractie is sterk bepalend voor het jaargemiddelde. Alle bepalingen zijn per kwartaal
berekend, waardoor de windhoeken waaruit er selecties zijn gemaakt per kwartaal (kunnen) wijzigen. De
windhoeken en percentages die hierbij zijn gebruikt staan in bijlage 3. In bijlage 5 staat meer informatie
over de termen richt-, streefwaarden, beoordelingsdrempels en “MTR”.




                                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                               Versie
14-1138                                                                                     27 januari 2015




De jaargemiddelden PAK voor IJmuiden en Wijk aan Zee zijn bepaald op PM10 filters die om de dag zijn
bemonsterd. De filters zijn in groepen van 3 tot 5 fiters(“gepoold”) en gezamenlijk geanalyseerd in het
laboratorium van TNO. Het jaargemiddelde is bepaald door de analyseresultaten gewogen voor het
aantal geanalyseerde monsters te middelen.
In tabel 6 staan de jaargemiddelden voor Benzo(a)pyreen (BaP) en 6 andere stofgebonden PAK
verbindingen zoals gemeten in 2013. BaP is de enige PAK verbinding waarvoor een norm (richtwaarde)
in de buitenlucht is vastgesteld. Figuur 23 toont alle historische meetgegevens van BaP.

Tabel 6: Jaargemiddelde concentratie alle PAK in IJmuiden, Wijk aan Zee, Staalstraat (indicatief) en
Reyndersweg (indicatief) in 2013 [ng/m3]
                         Richtwaarde IJmuiden Wijk aan Zee            Staalstraat        Reyndersweg
benzo(a)pyreen                 1,0         0,65            0,52              0,42                             0,70
benzo(a)antraceen                          0,52            0,46              0,36                             0,70
benzo[b]fluoranteen                         1,21           1,09              0,92                             1,07
benzo[jk]fluoranteen*                      0,74            0,71              0,58                             0,77
benzo(ghi)peryleen                          0,73           0,66              0,49                             0,59
Chryseen                                   0,83            0,77              0,67                             0,86
dibenzo(ah)antraceen                        0,15           0,14              0,13                             0,15
Indeno(123cd)pyreen                        0,85            0,75              0,64                             0,63
* In de analyserapportages van TNO wordt de stof benzo[jk]fluoranteen als benzo[k]fluoranteen
gerapporteerd

Ter vergelijking is er op het Rotterdamse Rotterdam-Vasteland (straat)meetstation in 2013 (zie rapport
2013 DCMR) 0,11 ng/m3 BaP gemeten.

Figuur 23: Jaargemiddelden Benzo(a)pyreen (indicatief voor Reyndersweg en Staalstraat)




Bron van de beoordelingsgrenzen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107




                                                                                                                     44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015



Uit figuur 23 en tabel 6 blijkt dat :
      In de periode 2011 – 2013 zijn op de 4 onderzochte meetstations geen (indicatieve)
         jaargemiddelden boven de richtwaarde gemeten.
      Er zijn in deze periode van drie jaar 6 (indicatieve) jaargemiddelden BaP boven de bovenste
         beoordelingsgrens gemeten, drie achtereenvolgende jaren op station Reyndersweg, in 2013 op
         station IJmuiden en in 2011 en 2012 op station Wijk aan Zee.
      De indicatieve jaargemiddelden BaP concentraties gemeten op station Staalstraat liggen over
         deze periode telkens tussen de bovenste en onderste beoordelingsgrens in.
      De concentratie Benzo(a)pyreen op de meetstation Wijk aan Zee de laatste 3 jaar daalt en die
         van IJmuiden toeneemt.
      De concentratie Benzo(a)pyreen in IJmuiden in 2013 hoger is dan in Wijk aan Zee.
      De indicatieve jaargemiddelden van de Staalstraat dalen.
      De indicatieve jaargemiddelden van Reyndersweg in 2013 hoger zijn dan in 2012, maar lager dan
         in 2011.
      De indicatieve jaargemiddelden in de IJmond in 2013 hoger zijn dan die op het Rotterdamse
         Rotterdam-Vasteland (straat)meetstation.

Eind 2013 is bij de Sinterfabriek van TATA Steel een doekfilter geplaatst waarmee een emissiereductie
wordt bereikt voor zware metalen en PAK’s. Ook is dit emissiepunt verhoogd waardoor de bijdrage van
het industriegebied voor deze componenten naar verwachting nog verder zal afnemen.

  3.3.2   PAK jaargemiddelde bijdragen 2013

In tabel 7 en de figuren 15 a tot en met h de zijn de bijdragen van 8 PAK’s weergegeven. De bijdrage is
bepaald door de gemiddelde concentratie uit de belaste windrichting te verminderen met de
concentratie uit de onbelaste windrichting bij het tegenoverliggende onbelaste meetstation. De
methode is afwijkend van de berekening van de “bijdrage” zoals gerapporteerd in 2012. De berekening
van de PAK bijdrage uit het industriegebied verloopt identiek aan de berekening van de bijdrage van
metalen, zie voor een uitgebreider toelichting hoofdstuk 3.2.2.

Tabel 7: Bijdrage PAK 2013
                             IJmuiden       Wijk aan Zee           Staalstraat               Reyndersweg
benzo[a]antraceen                 1,14                  1,29                     0,88                 4,76
Chryseen                          1,62                  1,88                     1,32                 5,35
benzo[b]fluoranteen               2,55                  2,71                     2,37                 6,67
benzo[k]fluoranteen               1,44                  1,80                     1,51                 4,92
benzo[a]pyreen                    1,43                  1,35                     1,02                 4,66
indeno[1,2,3-cd]pyreen            1,84                  1,79                     1,55                 3,85
dibenzo[a,h]antraceen             0,35                  0,37                     0,30                 0,97
benzo[g,h,i]peryleen              1,54                  1,61                     1,23                 3,65




                                                                                                           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                           Versie
14-1138                                 27 januari 2015



Figuur 24: Bijdragen PAK’s 2011-2013.




                                                          46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam   Versie
14-1138         27 januari 2015




                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam   Versie
14-1138         27 januari 2015




                                  48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015



  3.3.3   PAK bronherkenning

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de bronbijdrage van BaP per meetstation.
In bijlage 3 zijn eveneens de details per meetstation weergegeven.

Figuur 25: Weergave van de richting waarbij BaP concentraties boven de 5 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013.




Uit figuur 25 zijn een aantal conclusies te trekken:
     - Net als in 2011 en 2012 is in 2013 een duidelijke bijdrage vanuit het industriegebied meetbaar.
     - De bijdrage van de meeste PAK’s in 2011 is op vrijwel alle meetstations hoger dan 2012 en 2013.
     - Voor BaP loopt de bijdrage op van 1 ng/m3 op meetstation Staalstraat tot 4,66 ng/m3 op
         meetstation Reyndersweg.
     - Als de wind altijd oostelijk zou zijn de windsnelheid en de bronsterkte globaal gelijk blijven, dan
         zou de benzo(a)pyreen concentratie op meetstation Reyndersweg door toedoen van de
         bronnen tussen Staalstraat en Reyndersweg in 2013 circa 4,7 ng/m3 bedragen. Omdat in 2013
         slechts 13% van de tijd wind uit oostelijke richting kwam, wordt het indicatief jaargemiddelde op
         Reyndersweg berekend op 0,7 ng/m3.


In bijlage 3 zijn de exacte windhoeken de belaste en onbelaste windrichting per locatie weergegeven.




                                                                                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                             Versie
14-1138                                                                   27 januari 2015




  3.3.4    Resultaten evaluatiecriteria BaP

         In de periode 2011 - 2013 zijn op de 4 onderzochte meetstations geen (indicatieve)
          jaargemiddelden BaP concentraties boven de richtwaarde gemeten.
         Er zijn in deze periode van drie jaar 6 (indicatieve) jaargemiddelden BaP boven de bovenste
          beoordelingsgrens gemeten, drie achtereenvolgende jaren op station Reyndersweg, in 2013 op
          station IJmuiden en in 2011 en 2012 op station Wijk aan Zee.
         De indicatieve jaargemiddelden BaP concentraties gemeten op station Staalstraat liggen over
          deze periode telkens tussen de bovenste en onderste beoordelingsgrens in.
         Op Reyndersweg wordt voor alle gemeten PAK’s de hoogste bijdrage berekend, van 6 tot 9
          maal het jaargemiddelde.



  3.3.5 Gezondheidskundige analyse benzo(a)pyreen
Algemeen
Benzo(a)pyreen is een polycyclisch aromatische koolwaterstof. Het is een indicator voor het mengsel
aan PAK’s. Benzo(a)pyreen is ingedeeld als een kankerverwekkende stof voor de mens. De norm is het
MTR van 1 ng/m3 (extra risico 1 op 10.000 bij levenslange blootstelling) gelijk aan de Europese
streefwaarde.

IJmond
Er wordt een (indicatieve) selecte meetmethode gebruikt naast een aselecte van RIVM metingen. Hieruit
blijkt dat de metingen met de aselecte meetmethode een factor 1,2 tot 1,5 hoger zijn dan de selecte
meetmethode (zie bijlage 3) . De selecte meetmethode laat dus een onderschatting ten opzichte van de
aselecte meetmethode. Maar omdat hier voor twee meetstations (Wijk aan Zee, IJmuiden) ook de RIVM
metingen met de aselecte meetmethode beschikbaar zijn hebben we voor die meetstations de
beschikking over de meest betrouwbare blootstellingsschatting.

Uit figuur 23 blijkt dat de laatste jaren de concentraties BaP zich onder gezondheidskundige norm
bevinden op de stations met de aselecte methode. Er worden daarmee momenteel geen
onaanvaardbare gezondheidsrisico’s verwacht in de directe omgeving van die stations.

Aanbevelingen
De gemeten concentraties bevinden zich nog steeds wel in de buurt van de gezondheidskundige
grenswaarde. BaP en de PAK’s verdienen daarom nog steeds aandacht vanuit gezondheidskundig
oogpunt.
Over de meting op de Staalstraat en Reyndersweg is geen gezondheidskundig oordeel mogelijk.
Het station Staalstraat kan informatie geven relevant voor het achterliggende bewoonde gebied.
Meetstation Reyndersweg kan informatie geven voor de bronbepaling en mogelijke reductie aan de
bron.




                                                                                                      50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015




  4 Conclusies


Uit de metingen aan de PM10, PM2,5, PAK en Zware metalen concentraties op 4 meetstations in de
IJmond in 2011 tot en met 2013 blijkt het volgende:


PM10/PM2,5
Evaluatiecriteria
    1. Bepalen of er voldoende informatie is verkregen om de bronbijdragen te kunnen onderscheiden;
    2. Bepalen of het noodzakelijk is om op alle locaties door te gaan met meten, ook in relatie tot de
        gezondheidsmonitoring.

Resultaten
    1. Uit de metingen blijkt dat de lokale bijdrage aan de PM10- en PM2,5-concentratie uitsluitend
        afkomstig is van bronnen, gelegen op het industriegebied. Voor PM10 , en in mindere mate voor
        PM2,5, lijken een grote oppervlakte bron en of meerdere puntbronnen aanwijsbaar. Daarmee is
        voldoende informatie verkregen om de bronbijdragen te onderscheiden.
    2. In relatie tot de gezondheidsmonitoring geeft het meten de locatie Staalstraat veel meer
        informatie dan de Reyndersweg als voorhoede van bewoond gebied. Al zou nog onderzocht
        moeten worden of dit meetpunt niet beter dichterbij bewoond gebied zou moeten staan. De
        overige locaties zijn nu wel in woongebied gelegen. In relatie tot de gezondheidsmonitoring is
        het aan te bevelen hier door te gaan met het meten van PM10 en PM2,5. Vanuit
        gezondheidskundig oogpunt is het van belang de concentraties fijn stof in de IJmond te blijven
        volgen, met name op meetstations relevant voor blootstelling in bewoonde gebieden.

Zware metalen
Evaluatiecriteria
    1. Er kan worden volstaan met het meten van zware metalen op 2 in plaats van 4 meetlocaties als:
             a. Op de Staalstraat (oost) en de Reyndersweg (west) de indicatieve jaargemiddelde
                  concentratie lager is dan de bovenste beoordelingsdrempel;
             b. er voldoende informatie kan worden verkregen vanuit de meetresultaten over de
                  bronbijdrage;
             c. er voldoende informatie kan worden verkregen vanuit de meetresultaten voor de
                  gezondheidsmonitor.
    2. De meetfrequentie zware metalen kan worden teruggebracht als:
             a. De jaargemiddelde concentraties lager zijn dan de bovenste beoordelingsdrempel (60%
                  van de richtwaarde. Voor lood zijn geen beoordelingsdrempels gedefinieerd;
             b. Er voldoende gegevens zijn verkregen voor de gezondheidsmonitor;
             c. Er wordt voldaan aan de gezondheidskundige norm en het Maximaal Toelaatbaar
                  Risiconiveau (MTR).


                                                                                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015



Resultaten
   1. Op de Staalstraat en de Reyndersweg is voor de zware metalen arseen, cadmium en nikkel de
        bovenste beoordelingsdrempel niet overschreden. Daarnaast zijn er enkele specifieke
        windrichtingen, waarbij de windrichting over de bemonsteringsperiode van 24 uur niet of
        nauwelijks draaide, van waaruit verhogingen van de zware metalen concentraties
        waarneembaar zijn. Op basis van die waarnemingen wordt geconcludeerd dat bronnen in het
        industriegebied hiervan de oorzaak zijn. Er is derhalve voldoende informatie verkregen over de
        bronbijdrage.
        Voor de gezondheidsmonitor is geen nieuwe informatie in de periode 2011-2013 verkregen
        vanwege de gekozen meetmethode die niet toetsbaar is aan gezondheidskundige normen.
   2. Van de zware metalen arseen, cadmium en nikkel is bovenste beoordelingsdrempel op de 4
        meetlocaties in de periode 2011 – 2013 niet overschreden.
        Gezondheidskundig: Men kan de meetgegevens in de periode 2011-2013 niet toetsen aan
        gezondheidskundige grenswaarden. De locatie Reyndersweg is voor de gezondheidsmonitoring
        minder relevant, aangezien deze locatie niet in woongebied is gelegen.
        Conclusie: Er is met de nieuwe serie metingen op zware metalen vooral extra informatie
        verkregen ten baten van de bronbepaling. Vanwege de meetmethode is weinig te zeggen over
        toetsing aan de gezondheidsnormen. Dit kan weer met de nieuwe serie metingen in 2014
        volgens de aselecte methode. Voor de periode 2008-2010 op meetlocatie Wijk aan Zee worden
        op basis van de meetresultaten geen (onaanvaardbare) gezondheidsrisico’s voor deze
        stoffen verwacht.




PAK’s
Evaluatiecriteria
    1. Er kan worden volstaan met het meten van PAK’s op 2 in plaats van 4 meetlocaties als:
             a. Op de Staalstraat (oost) en de Reyndersweg (west) de indicatieve jaargemiddelde
                  concentratie lager is dan de bovenste beoordelingsdrempel;
             b. er voldoende informatie kan worden verkregen vanuit de meetresultaten over de
                  bronbijdrage;
             c. er voldoende informatie kan worden verkregen vanuit de meetresultaten voor de
                  gezondheidsmonitor.
    2. De meetfrequentie PAK’s worden teruggebracht als:
             a. De jaargemiddelde concentraties lager zijn dan de bovenste beoordelingsdrempel (60%
                  van de richtwaarde);
             b. Er voldoende gegevens zijn verkregen voor de gezondheidsmonitor;
             c. Er wordt voldaan aan de gezondheidskundige norm en het MTR.

Resultaten
    1. Op de Staalstraat is voor de PAK-verbinding Benzo(a)pyreen (BaP) de bovenste
        beoordelingsdrempel niet overschreden. Op meetstation Reyndersweg zijn in de periode 2011-
        2013 indicatieve jaargemiddelden boven de bovenste beoordelingsdrempel gemeten. Daarnaast
        zijn er enkele specifieke windrichtingen, waarbij de windrichting over de bemonsteringsperiode
        van 24 uur niet of nauwelijks draaide, van waaruit verhogingen van concentratie PAK-verbinding
        Benzo(a)pyreen (BaP) waarneembaar is. Op basis van die waarnemingen is het industriegebied
        aan te wijzen als bron. Er is derhalve voldoende informatie verkregen over de bronbijdrage.



                                                                                                    52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                           Versie
14-1138                                                                 27 januari 2015



        Gezondheidsmonitor: De informatie op 2 (Wijk aan zee, IJmuiden) van de 4 meetstations geeft
        informatie voor de gezondheidsmonitor vanwege de gekozen meetmethode. De locatie
        Reyndersweg is voor de gezondheidsmonitoring minder relevant, aangezien deze locatie niet in
        woongebied gelegen is.
        Er kan derhalve worden volstaan met het meten van PAK op 3 (IJmuiden, Wijk aan Zee,
        Staalstraat) in plaats van 4 meetlocaties.
        Er zijn in deze periode van drie jaar 6 (indicatieve) jaargemiddelden BaP boven de bovenste
        beoordelingsgrens gemeten, drie achtereenvolgende jaren op station Reyndersweg, in 2013 op
        station IJmuiden en in 2011 en 2012 op station Wijk aan Zee.
        Gezondheidskundige norm/MTR: De informatie op 2 van de 4 meetstations geeft informatie
        voor de gezondheidsmonitor vanwege de gekozen meetmethodiek. De locatie Reyndersweg is
        voor de gezondheidsmonitoring minder relevant, aangezien deze locatie niet in woongebied
        gelegen is. De laatste jaren bevonden de concentraties BaP zich onder gezondheidskundige
        norm in de omgeving van die stations met de aselecte methode. Er worden daarmee geen
        onaanvaardbare gezondheidsrisico’s verwacht in de omgeving van die stations. De gemeten
        concentraties bevinden zich nog steeds wel in de buurt van de gezondheidskundige
        grenswaarde. Benzo(a)pyreen en de PAK’s verdienen daarom nog steeds aandacht vanuit
        gezondheidskundig oogpunt.




                                                                                                  53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                             Versie
14-1138                                                                   27 januari 2015




      Bijlage 1: Invloed van de meteorologie


Het is algemeen bekend dat de meteorologie invloed heeft op de luchtkwaliteit. 2013 was een vrij koud
jaar met een gemiddelde jaartemperatuur van 9,9 °C tegen normaal 10,7 °C. Koud was het vooral de
eerste helft van het jaar. Januari kende een lange vorstperiode van 10 tot 27 januari, ook in februari
waren er veel vorstdagen en de lente van 2013 was de koudste van de afgelopen decennia. De tweede
helft van 2013 verliep een stuk warmer met maandgemiddelde temperaturen die rond of boven het
langjarig gemiddelde lagen. De hoeveelheid neerslag in 2013 lag met afgerond 792 mm ruim onder het
langjarig gemiddelde van 834 mm. Vooral de eerste maanden van het jaar verliepen droog. In januari,
februari en maart viel de neerslag regelmatig in de vorm van sneeuw. Gemiddeld werd meer oostenwind
en minder westenwind gemeten ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Al met al was 2013 uit
oogpunt van luchtverontreiniging geen bijzonder goed jaar. Op basis van de weersomstandigheden zou
daarom ten opzichte van 2012 een toename van concentraties worden verwacht.
Dit is in de meetgegevens van de PAK’s en de zware metalen niet direct terug te zien. De
jaargemiddelden in 2013 zijn niet duidelijk hoger dan in 2012.

De jaargemiddelde verhoging van een component op een (meet)locatie is voor een belangrijk gedeelte
afhankelijk hoe frequent de wind vanuit de bron over de meetlocatie waait. Zo zijn de berekende
bijdragen van PAK en 3 van de 4 zware metalen op Reyndersweg hoger dan in Wijk aan Zee, maar de
jaargemiddelde concentraties van Wijk aan Zee zijn meestal net zo hoog of zelfs hoger. De oorzaak is de
veel meer voorkomende zuidwestenwind (rond 30%) ten opzichte van oostenwind (rond 18%); de
windrichtingen waarbij respectievelijk Wijk aan Zee en de Reyndersweg belast worden vanuit het
brongebied.




                                                                                                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




      Bijlage 2: Meet- en rekenresultaten zware
      metalen


Voor de bepaling van het jaargemiddelde is, net als in voorgaande jaren, de gemiddelde concentratie
vanuit de belaste windrichting opgeteld (lijzijde) bij de gemiddelde concentratie vanuit de windhoek die
belastend is voor het tegenoverliggende meetstation (aan de loefzijde). De jaargemiddelde dat hierbij is
bepaald is indicatief, met name omdat de concentratie uit de “onbelaste” windrichting wordt door
vertaald naar de concentratie uit alle windrichtingen, op de belaste na. In tabel 8 zijn de details van de
windhoeken per meetstation voor de bepaling van de indicatieve jaargemiddelden weergegeven.

Tabel 8: Belaste windhoek per meetstation voor de zware metalen 2013 [ng/m3] ten behoeve van
bepaling van het indicatief gemiddelde.
                 Windhoek           % in 2013          Windhoek tbv               % in 2013
                   belast         voorgekomen            “onbelast”        toegepast tbv onbelast
                                                      jaargemiddelde
IJmuiden           346 - 36º             15                166 - 214º                   85
Staalstraat       256 - 304º             11                 76 - 124º                   89
Reyndersweg        76 - 124º             12                256 - 304º                   88
Wijk aan Zee      166 - 214º             20                 346 - 36º                   80




                                                                                                        55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                     Versie
14-1138                                                           27 januari 2015



Tabel 9: jaargemiddelden 2013 alle gemeten zware metalen
                      IJmuiden Staalstraat        Reyndersweg     Wijk aan Zee
Li     ng/m3               0,30          0,33             0,51              0,31
Be     ng/m3               0,09         0,05              0,05             0,05
Na     µg/m3               4,67         3,56              6,10             4,63
Mg     µg/m3               0,39         0,23              0,60              0,35
Al     µg/m3               0,24         0,19              0,23              0,18
P      µg/m3               0,25         0,30              0,28              0,31
K      µg/m3               0,27         1,40              2,39              0,23
Ca     µg/m3               0,81         0,66               1,03             0,76
Ti     ng/m3               6,92         8,36             10,08              6,15
V      ng/m3               4,57         2,27              4,70             4,09
Cr     ng/m3               6,71         6,58              6,18              5,39
Mn     ng/m3             10,65         10,48             18,94            18,60
Fe     µg/m3               0,53         0,47               1,11            0,68
Co     ng/m3               0,27         0,22               0,31             0,27
Ni     ng/m3               5,53         3,43              5,23             3,67
Cu     ng/m3               8,27        11,44               3,23             3,28
Zn     ng/m3              37,60        39,05             32,98            47,72
As     ng/m3               0,91         0,89              0,68             0,62
Se     ng/m3               1,68         1,46               1,18             1,20
Sr     ng/m3               4,12         2,26              4,23              2,43
Y      ng/m3               0,09         0,08              0,09             0,06
Mo     ng/m3               1,14          1,03              0,73            0,62
Cd     ng/m3               0,34         0,25              0,32             0,58
Sn     ng/m3               9,94         6,20              6,05            19,42
Sb     ng/m3               0,61          0,73             0,26              0,16
Ba     ng/m3              12,07         8,48              7,08              4,81
Pt     ng/m3               0,09         0,05              0,05             0,05
Tl     ng/m3               0,25         0,08              0,19             0,28
Pb     ng/m3              17,31        10,64             15,57            18,93
Si     µg/m3               3,44         1,90              1,85              1,60




                                                                                    56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015



In tabel 10 zijn de bijdrage van alle gemeten zware metalen in 2013 opgenomen.

Tabel 10: de bijdragen van alle gemeten zware metalen.
                      IJmuiden     Staalstraat     Reyndersweg            Wijk aan Zee
Li     ng/m3               0,11          -0,02             0,86                     0,21
Be     ng/m3               0,04           0,00             0,00                    -0,05
Na     µg/m3              -0,77          -1,59              1,13                    0,37
Mg     µg/m3               0,04          -0,18             0,44                     0,07
Al     µg/m3               0,04           0,02             0,56                     0,00
P      µg/m3               0,02           0,01             0,04                     0,01
K      µg/m3               0,12          -0,73             3,92                     0,18
Ca     µg/m3               0,36          -0,14             1,78                     0,51
Ti     ng/m3               4,93           2,21            31,81                     6,26
V      ng/m3               5,15           0,89             9,87                     4,51
Cr     ng/m3               2,05           1,52             5,04                     1,06
Mn     ng/m3             25,38          14,54            107,09                   65,20
Fe     µg/m3               1,83           0,96             7,59                     2,39
Co     ng/m3               0,23           0,10              0,77                    0,27
Ni     ng/m3               3,29         -0,09              3,46                     0,50
Cu     ng/m3               5,27           3,28            -1,24                     0,01
Zn     ng/m3             36,24          44,30           150,80                   100,07
As     ng/m3               0,43           0,11             1,27                     0,22
Se     ng/m3               2,06           0,77             3,48                     2,00
Sr     ng/m3               0,61          -0,44             3,94                    -1,18
Y      ng/m3               0,06           0,02             0,28                     0,01
Mo     ng/m3               0,38           0,12             0,27                     0,08
Cd     ng/m3               1,30           0,58             2,00                     2,40
Sn     ng/m3              -9,36          -0,55             0,41                     9,04
Sb     ng/m3               0,39           0,09            -0,02                    -0,26
Ba     ng/m3               2,50           2,82             5,23                    -6,77
Pt     ng/m3               0,04           0,00             0,00                    -0,05
Tl     ng/m3                1,11          0,16              1,17                    1,06
Pb     ng/m3             65,56          18,36             97,73                   72,56
Si     µg/m3               1,44           0,28             0,39                    -1,65




                                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




In tabel 11 zijn de windhoeken en de locaties opgenomen die zijn gebruikt voor de bepaling van de
“bijdrage” per meetstation.

Tabel 11: Belaste windhoek per meetstation voor de zware metalen 2013 [ng/m3] ter bepaling “bijdrage”.
                 Windhoek           % in 2013          Meetstation                % in 2013
                    belast       voorgekomen           tbv onbelast        toegepast tbv onbelast
IJmuiden           346 - 36º             15              Wijk Aan Zee                   85
Staalstraat       256 - 304º             11              Reyndersweg                    89
Reyndersweg        76 - 124 º            12               Staalstraat                   88
Wijk aan Zee      166 - 214 º            20                IJmuiden                     80


In bijlage 2 en 3 zijn de bronherkenningen weergegeven, ingezoomd per meetstation per component.
De blauwe punten zijn metingen waarbij de windrichting (per uur) boven een bepaalde variatie zat, de
rode er onder. De rode punten geven daarmee de concentraties aan bij een stabiele windrichting. Stabiel
is in dit geval een (arbitrair gekozen) standaarddeviatie van 13° (over 24 uur metingen). De y-assen zijn
per component per locaties verschillend




                                                                                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




  4.1.1            Arseen bronherkenning IJmuiden

In figuur 26 toont per belaste windrichting de arseenconcentratie op meetstation IJmuiden.

Figuur 26: De arseenconcentratie in IJmuiden bij belaste windrichtingen.
          Arseen IJmuiden            Arseen IJmuiden stabiele WR
                    14,00


                    12,00


                    10,00
  ng/m3




                     8,00


                     6,00


                     4,00


                     2,00


                     0,00
    -20      -10            0   10           20   30    40     50
                                 Windrichting °




Uit figuur 26 blijkt dat er geen duidelijke verhoogde concentraties arseen bij stabiele (weergegeven met
rode blokjes) windrichtingen waarneembaar zijn. Daarmee is geen duidelijk herkenbare arseenbron
waarneembaar vanuit IJmuiden.




                                                                                                      59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                          Versie
14-1138                                                                                27 januari 2015




  4.1.2                Arseen bronherkenning Wijk aan Zee

In figuur 27 toont per belaste windrichting de arseenconcentraties op meetstation Wijk aan Zee.

Figuur 27: De arseenconcentratie in Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.
                 Arseen Wijk aan Zee         Arseen Wijk aan Zee stabiele WR
         30,00




         25,00




         20,00
 ng/m3




         15,00




         10,00




          5,00




          0,00
                 150   160    170      180         190         200   210   220   230
                                              Windrichting °


Uit figuur 27 valt af te leiden dat er tussen 195° en 210° enkele verhogingen in de arseen concentratie
boven 5 ng/m3 bij een stabiele windrichting is gemeten. Er bevinden zich dus een of enkele bronnen uit
die richting. In figuur 28 is dit grafisch weergegeven.

Figuur 28: Hoek waaruit verhoogde arseenconcentraties boven de 5 ng/m3 zijn opgetreden bijeen
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Wijk aan Zee.




                                                                                                         60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                           Versie
14-1138                                                                                                 27 januari 2015




     4.1.3                Arseen bronherkenning aan de Staalstraat

In figuur 29 staan per belaste windrichting de arseenconcentraties op meetstation Staalstraat weergegeven.

Figuur 29: De arseen concentratie aan de Staalstraat bij belaste windrichtingen.
                          Arseen Staalstraat       Arseen Staalstraat stabiele WR
         10,00



          9,00



          8,00



          7,00



          6,00
 ng/m3




          5,00



          4,00



          3,00



          2,00



          1,00



          0,00
             240,00   250,00    260,00    270,00      280,00        290,00   300,00   310,00   320,00
                                                   Windrichting °



Uit figuur 29 valt af te leiden dat tussen 260° en 280° enkele verhogingen in de arseenconcentratie bij
een stabiele windrichting meetbaar zijn. Er bevinden zich dus een of enkele bronnen uit die richting. In
figuur 30 is dit grafisch weergegeven. De concentraties komen niet boven de 5 ng/m3, zoals bij de andere
meetstations.

Figuur 30: Hoek waaruit enkele verhoogde arseenconcentraties met een stabiele windrichting zijn
gemeten in de periode 2011 - 2013 op meetstation Staalstraat.




                                                                                                                          61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                            Versie
14-1138                                                                                                  27 januari 2015




     4.1.4              Arseen bronherkenning Reyndersweg


In figuur 31 staan per belaste windrichting de arseenconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.

Figuur 31: De arseenconcentratie aan de Reyndersweg bij belaste windrichtingen.
                      Arseen Reyndersweg            Arseen Reyndersweg stabiele WR
         25,00




         20,00




         15,00
 ng/m3




         10,00




          5,00




          0,00
              70,00    80,00     90,00     100,00                    110,00   120,00   130,00   140,00
                                                    Windrichting °



Uit figuur 31 valt af te leiden dat er tussen 85° en 100° en tussen 105° en 115° enkele verhogingen in de
arseenconcentratie boven de 5 ng/m3 bij een stabiele windrichting zijn gemeten. Opvallend is dat dit
dezelfde windhoeken zijn waarbij ook de BaP verhogingen zijn geconstateerd. Er bevinden zich dus een
of enkele arseen bronnen uit deze richting. In figuur 32 is dit grafisch weergegeven.

Figuur 32: Weergave van de hoeken waaruit arseenconcentraties boven de 5 ng/m3 bij een stabiele
windrichting zijn gemeten in de periode 2011 - 2013 op meetstation Reyndersweg.




                                                                                                                           62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                   Versie
14-1138                                                                         27 januari 2015




  4.1.5           Cadmium bronherkenning IJmuiden

In figuur 33 staan per belaste windrichting de cadmiumconcentraties op meetstation IJmuiden
weergegeven.

Figuur 33: De cadmiumconcentratie in IJmuiden bij belaste windrichtingen.
          Cadmium IJmuiden            Cadmium IJmuiden stabiele WR

                       20

                       18

                       16

                       14

                       12
  ng/m3




                       10

                       8

                       6

                       4

                       2

                       0
 -20,00       -10,00        0,00   10,00        20,00   30,00   40,00   50,00
                                     Windrichting °


Uit figuur 33 blijkt dat slechts enkele dagen met concentraties boven de 5 ng/m3 bij een stabiele
windrichting zijn opgetreden. Uit figuur 32 blijkt dat de hoogste meting van 14 ng/m3 cadmium bij een
stabiele windrichting is gemeten die exact noord is. Er zijn uit de richtingen 345° (-15° in de grafiek)en
350° (20° in de grafiek) ook 2 verhoogde concentraties cadmium vastgesteld. Deze hoge concentraties
komen waarschijnlijk van 1 bron. Figuur 34 toont de windhoeken waarbij concentraties cadmium boven
de 5 ng/m3 zijn vastgesteld bij een stabiele windrichting.

Figuur 34: Weergave van de hoeken waaruit cadmiumconcentraties boven de 5 ng/m3 zijn gemeten bij
een stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation IJmuiden.




                                                                                                         63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                     Versie
14-1138                                                                           27 januari 2015




  4.1.6                Cadmium bronherkenning Wijk aan Zee

In figuur 35 staan per belaste windrichting de cadmiumconcentraties op meetstation Wijk aan Zee
weergegeven.

Figuur 35: De cadmium concentratie op meetstation Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.
         Cadmium Wijk aan Zee       Cadmium Wijk aan Zee stabiele WR
         20,00

         18,00

         16,00

         14,00

         12,00
 ng/m3




         10,00

          8,00

          6,00

          4,00

          2,00

          0,00
                 150   160   170   180        190         200   210   220   230
                                         Windrichting °




Uit figuur 35 blijkt dat er meerdere dagen met concentraties boven de 5 ng/m3 bij stabiele windrichting
zijn opgetreden. Er zijn uit de richtingen 195° tot 205° verhoogde concentraties cadmium gemeten.
Deze hoge concentraties komen waarschijnlijk van 1 bron. Figuur 36toont de windhoeken waarbij
concentraties cadmium boven de 5 ng/m3 bij een stabiele windrichting zijn opgetreden.

Figuur 36: Weergave van de hoeken waaruit cadmiumconcentraties boven de 5 ng/m3 met een stabiele
windrichting zijn gemeten in de periode 2011 - 2013 op meetstation Wijk aan Zee.




                                                                                                      64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                         Versie
14-1138                                                                                               27 januari 2015




     4.1.7                Cadmium bronherkenning Staalstraat

In figuur 37 staan per belaste windrichting de cadmiumconcentraties op meetstation Staalstraat
weergegeven.

Figuur 37: De cadmiumconcentratie op meetstation Staalstraat bij belaste windrichtingen.
                      Cadmium Staalstraat        Cadmium Staalstraat stabiele WR
         20,00



         18,00



         16,00



         14,00



         12,00
 ng/m3




         10,00



          8,00



          6,00



          4,00



          2,00



          0,00
             240,00   250,00   260,00   270,00      280,00        290,00   300,00   310,00   320,00
                                                 Windrichting °




Op meetstation Staalstraat zijn geen concentraties boven de 5 ng/m3 gemeten op dagen met een
stabiele windrichting. Er is om deze reden geen figuur gemaakt met waaiers naar mogelijke bronnen.




                                                                                                                        65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                             Versie
14-1138                                                                                                   27 januari 2015




     4.1.8                Cadmium bronherkenning Reyndersweg

In figuur 38 staan per belaste windrichting de cadmiumconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.

Figuur 38: De cadmiumconcentratie op meetstation Reyndersweg bij belaste windrichtingen.
                      Cadmium Reyndersweg            Cadmium Reyndersweg stabiele WR
         20,00



         18,00



         16,00



         14,00



         12,00
 ng/m3




         10,00



          8,00



          6,00



          4,00



          2,00



          0,00
              70,00      80,00    90,00     100,00                    110,00   120,00   130,00   140,00
                                                     Windrichting °



Uit figuur 38 valt op dat de hoogste cadmiumconcentraties op meetstation Reyndersweg rondom de
windrichtingen rond 90° en rond 70° komen. In figuur 39 zijn de windhoeken waarbij waarden boven de 5
ng/m3 zijn gemeten weergegeven. Hierbij is er van uitgegaan is dat bij windrichtingen rond 90° en die
rond 70° bij verschillende bronnen horen.

Figuur 39: Weergave van de hoeken waaruit cadmiumconcentraties boven 5 ng/m3 zijn vastgesteld bij
een stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Reyndersweg.




                                                                                                                            66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                 Versie
14-1138                                                                       27 januari 2015




  4.1.9         Nikkel bronherkenning IJmuiden

In figuur 40 staan per belaste windrichting de nikkelconcentraties op meetstation IJmuiden
weergegeven.

Figuur 40: De nikkelconcentratie op meetstation IJmuiden bij belaste windrichtingen.
          Nikkel IJmuiden                Nikkel IJmuiden stabiele WR
                     50

                     45

                     40

                     35

                     30
  ng/m3




                     25

                     20

                     15

                     10

                      5

                      0
 -20,00     -10,00        0,00   10,00        20,00   30,00   40,00   50,00
                                   Windrichting °


Uit figuur 40 blijkt dat er meerdere dagen met concentraties nikkel boven de 8 ng/m3 (arbitrair gekozen
waarde) bij stabiele windrichtingen zijn opgetreden. De hoge concentratie (meer dan 30 ng/m3) valt op
doordat die, net als bij cadmium, op meetstation IJmuiden voorkomt. In figuur 41 zijn de windhoeken
waarbij concentraties nikkel boven de 8 ng/m3 zijn gemeten bij een stabiele windrichting weergegeven.

Figuur 41: Weergave van de hoeken waaruit nikkelconcentraties boven 8 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation IJmuiden.




                                                                                                      67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                          Versie
14-1138                                                                                27 januari 2015




  4.1.10 Nikkel bronherkenning Wijk aan Zee

In figuur 42 staan per belaste windrichting de nikkelconcentraties op meetstation Wijk aan Zee
weergegeven.

Figuur 42: De nikkelconcentratie op meetstation Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.
                 Nikkel Wijk aan Zee         Nikkel Wijk aan Zee stabiele WR
         20,00


         18,00


         16,00


         14,00


         12,00
 ng/m3




         10,00


          8,00


          6,00


          4,00


          2,00


          0,00
                 150   160    170      180         190         200   210   220   230
                                              Windrichting °


Uit figuur 42 blijk dat er met name rondom de windrichtingen 192° tot 212° boven 8 ng/m3 nikkel wordt
gemeten bij een stabiele windrichting. In figuur 43 is dit grafisch weergegeven. Deze windrichtingen
komen voor Wijk aan Zee grotendeels overeen met die van de verhoogde concentraties bij stabiele
windrichting van arseen en nikkel.

Figuur 43: Weergave van de hoek waaruit nikkelconcentraties boven 8 ng/m3 zijngemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Wijk aan Zee.




                                                                                                         68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                                Versie
14-1138                                                                                                      27 januari 2015




     4.1.11 Nikkel bronherkenning Staalstraat

In figuur 44 staan per belaste windrichting de nikkelconcentraties op meetstation Staalstraat
weergegeven.

Figuur 44: De nikkelconcentratie op meetstation Staalstraat bij belaste windrichtingen.
                               Nikkel Staalstraat       Nikkel Staalstraat stabiele WR
         20,00



         18,00



         16,00



         14,00



         12,00
 ng/m3




         10,00



          8,00



          6,00



          4,00



          2,00



          0,00
             240,00   250,00         260,00    270,00      280,00        290,00   300,00   310,00   320,00
                                                        Windrichting °




Op meetstation Staalstraat zijn geen nikkel concentraties boven de 8 ng/m3 gemeten op dagen met een
stabiele windrichting. Er is om deze reden geen figuur gemaakt met waaiers naar mogelijke bronnen.




                                                                                                                               69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                            Versie
14-1138                                                                                                  27 januari 2015




     4.1.12 Nikkel bronherkenning Reyndersweg


In figuur 45 staan per belaste windrichting de nikkelconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.


Figuur 45: De nikkelconcentratie op meetstation Reyndersweg bij belaste windrichtingen.
                      Nikkel Reyndersweg            Nikkel Reyndersweg stabiele WR
         20,00



         18,00



         16,00



         14,00



         12,00
 ng/m3




         10,00



          8,00



          6,00



          4,00



          2,00



          0,00
              70,00   80,00     90,00      100,00                    110,00   120,00   130,00   140,00
                                                    Windrichting °




Uit figuur 46 blijk dat er met name rondom de windrichtingen 72°, 85° tot 93° en 115° tot 120° boven 8
ng/m3 nikkel wordt gemeten bij een stabiele windrichting. In figuur 46 is dit grafisch weergegeven.

Figuur 46: Weergave van de hoeken waaruit nikkelconcentraties boven 8 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Reyndersweg.




                                                                                                                           70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                 Versie
14-1138                                                                       27 januari 2015




  4.1.13 Lood bronherkenning IJmuiden

In figuur 47 staan per belaste windrichting de loodconcentraties op meetstation IJmuiden weergegeven.

Figuur 47: De loodconcentraties op meetstation IJmuiden bij belaste windrichtingen.
          Lood IJmuiden                  Lood IJmuiden stabiele WR
                    500

                    450

                    400

                    350

                    300
  ng/m3




                    250

                    200

                    150

                    100

                    50

                     0
 -20,00    -10,00         0,00   10,00        20,00   30,00   40,00   50,00
                                   Windrichting °


Uit figuur 47 blijk dat er met name rondom de windrichtingen 350° (-10 in de grafiek), 0° en 10 ° boven de
150 ng/m3 lood wordt gemeten bij een stabiele windrichting. Opvallend is dat dit grotendeels dezelfde
windrichtingen zijn als waarbij de cadmium en nikkel verhoogde concentraties tonen op meetstation
IJmuiden.
In figuur 48 zijn de verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen grafisch weergegeven.

Figuur 48:De verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen in IJmuiden




                                                                                                       71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                          Versie
14-1138                                                                                27 januari 2015




  4.1.14 Lood bronherkenning Wijk aan Zee

In figuur 49 staan per belaste windrichting de loodconcentraties op meetstation Wijk aan Zee
weergegeven.

Figuur 49: De loodconcentraties op meetstation Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.
                   Lood Wijk aan Zee         Lood Wijk aan Zee stabiele WR
         400,00


         350,00


         300,00


         250,00
 ng/m3




         200,00


         150,00


         100,00


          50,00


           0,00
                  150   160    170     180         190         200   210   220   230
                                              Windrichting °




Uit figuur 49 blijk dat met name rondom de windrichtingen 185°, 195-205° boven 150 ng/m3 lood wordt
gemeten bij een stabiele windrichting.
In figuur 50 zijn de verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen grafisch weergegeven.

Figuur 50: verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen in Wijk aan Zee.




                                                                                                         72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                               Versie
14-1138                                                                                                     27 januari 2015



     4.1.15 Lood bronherkenning Staalstraat

In figuur 51 staan per belaste windrichting de loodconcentraties op meetstation Staalstraat
weergegeven.

Figuur 51: De loodconcentraties op meetstation Staalstraat bij belaste windrichtingen.
                                Lood Staalstraat       Lood Staalstraat stabiele WR
         150,00




         130,00




         110,00




          90,00
 ng/m3




          70,00




          50,00




          30,00




          10,00



              240,00   250,00        260,00   270,00      280,00        290,00   300,00   310,00   320,00
         -10,00
                                                       Windrichting °




In figuur 52 zijn de verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven de 50
ng/m3) grafisch weergegeven.

In figuur 52: verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen op meetstation Staalstraat.




                                                                                                                              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                           Versie
14-1138                                                                                                 27 januari 2015



     4.1.16 Lood bronherkenning Reyndersweg

In figuur 53 staan per belaste windrichting de loodconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.

Figuur 53: De loodconcentraties op meetstation Reyndersweg bij belaste windrichtingen.

                       Lood Reyndersweg        Lood Reyndersweg stabiele WR
         400,00




         350,00




         300,00




         250,00
 ng/m3




         200,00




         150,00




         100,00




          50,00




           0,00
               70,00   80,00    90,00     100,00                    110,00   120,00   130,00   140,00
                                                   Windrichting °



Uit figuur 53 blijkt dat de hoogste concentraties lood bij stabiele windrichtingen op meetstation
Reyndersweg worden waargenomen. De hoogste waarnemingen (>150 ng/m3) zijn terug te vinden op
78°, 84°-98° en 106°. In figuur 54 zijn de windrichtingen met een verhoogde concentratie lood grafisch
weergegeven.

Figuur 54: De verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen op meetstation
Reyndersweg.




                                                                                                                          74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




    4.1.17 Bronherkenning Chroom IJmuiden


In figuur 55 staan per belaste windrichting de chroomconcentraties op meetstation IJmuiden
weergegeven.

Figuur 55: De chroomconcentraties op meetstation IJmuiden bij belaste windrichtingen.


            Chroom IJmuiden        Chroom IJmuiden stabiele WR

                      25,00



                      20,00



                      15,00
    ng/m3




                      10,00



                       5,00



                       0,00
      -20       -10           0   10           20   30   40   50
                                   Windrichting °


In figuur 56 zijn de verhoogde concentraties van lood bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven de
12,5 ng/m3) grafisch weergegeven.

Figuur 56: De verhoogde concentraties van boven de 12,5 ng/m3 chroom bij stabiele windrichtingen op
meetstation IJmuiden




.




                                                                                                           75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                           Versie
14-1138                                                                                                 27 januari 2015




     4.1.18 Bronherkenning chroom Wijk aan Zee

In figuur 57 staan per belaste windrichting de chroomconcentraties op meetstation Wijk aan Zee
weergegeven.

Figuur 57: De chroomconcentraties op meetstation Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.
                       Chroom Wijk aan Zee               Chroom Wijk aan Zee stabiele WR
           25,00




           20,00




           15,00
   ng/m3




           10,00




             5,00




             0,00
                       150         160     170     180           190        200   210      220   230
                                                          Windrichting °




Uit figuur 57 blijkt dat er geen chroomconcentraties boven de 12,5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen zijn
gemeten op meetstation Wijk aan Zee.


     4.1.19 Bronherkenning chroom Staalstraat

In figuur 58 staan per belaste windrichting de chroomconcentraties op meetstation Staalstraat
weergegeven.

Figuur 58: De chroomconcentraties op meetstation Staalstraat bij belaste windrichtingen.
                              Chroom Staalstraat          Chroom Staalstraat stabiele WR
         25,00




         20,00




         15,00
 ng/m3




         10,00




          5,00




          0,00
                 240         250         260     270            280         290   300      310    320
                                                           Windrichting °




Uit figuur 58 blijkt dat er geen chroomconcentraties boven de 12,5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen zijn
gemeten op meetstation Staalstraat.




                                                                                                                          76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                            Versie
14-1138                                                                                                  27 januari 2015



     4.1.20 Bronherkenning Chroom Reyndersweg

In figuur 59 staan per belaste windrichting de chroomconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.

Figuur 59: De chroomconcentraties op meetstation Reyndersweg bij belaste windrichtingen.
                      Chroom Reyndersweg            Chroom Reyndersweg stabiele WR
         25,00




         20,00




         15,00
 ng/m3




         10,00




          5,00




          0,00
              70,00     80,00    90,00     100,00                    110,00   120,00   130,00   140,00
                                                    Windrichting °



Uit figuur 59 blijkt dat de hoogste concentraties chroom bij stabiele windrichtingen op meetstation
Reyndersweg worden waargenomen. De hoogste waarnemingen (>12,5 ng/m3) zijn terug te vinden op
tussen de 72° en 92°. In figuur 60 zijn deze windrichtingen met een verhoogde concentratie chroom
grafisch weergegeven.

Figuur 60: De verhoogde chroomconcentraties van boven de 12,5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen op
meetstation Reyndersweg.




                                                                                                                           77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                          Versie
14-1138                                                                                                27 januari 2015



  4.1.21 Bronherkenning vanadium IJmuiden

In figuur 61 staan per belaste windrichting de vanadiumconcentraties op meetstation IJmuiden
weergegeven.

Figuur 61: De vanadiumconcentraties op meetstation IJmuiden bij belaste windrichtingen.
                                    Vanadium IJmuiden
                                    Vanadium IJmuiden stabiele WR
                                    40,00

                                    35,00

                                    30,00

                                    25,00
  ng/m3




                                    20,00

                                    15,00

                                    10,00

                                     5,00

                                     0,00
    -20                 -10                 0      10              20          30         40     50
                                                    Windrichting °




Uit figuur 61 blijkt dat er geen vanadiumconcentraties boven de 15 ng/m3 bij stabiele windrichtingen zijn
gemeten op meetstation IJmuiden.


  4.1.22 Bronherkenning vanadium Wijk aan Zee

In figuur 62 staan per belaste windrichting de vanadiumconcentraties op meetstation Wijk aan Zee
weergegeven.

Figuur 62: De vanadiumconcentraties op meetstation Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.
                                     Vanadium Wijk aan Zee
                                     Vanadium Wijk aan Zee stabiele WR
          40,00


          35,00


          30,00


          25,00
 ng/m3




          20,00


          15,00


          10,00


           5,00


           0,00
                  150         160           170   180        190         200        210    220   230
                                                        Windrichting °


In figuur 63 zijn de verhoogde concentraties van vanadium bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven
de 15 ng/m3 bij 202º tot 219º) grafisch weergegeven.




                                                                                                                         78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                                         Versie
14-1138                                                                                               27 januari 2015




Figuur 63: De verhoogde concentraties van boven de 15 ng/m3 vanadium bij stabiele windrichtingen op
meetstation Wijk aan Zee.




     4.1.23 Bronherkenning vanadium Staalstraat

In figuur 64 staan per belaste windrichting de vanadiumconcentraties op meetstation Staalstraat
weergegeven.

Figuur 64: De vanadiumconcentraties op meetstation Staalstraat bij belaste windrichtingen.
                      Vanadium Staalstraat       Vanadium Staalstraat stabiele WR
         40,00




         35,00




         30,00




         25,00
 ng/m3




         20,00




         15,00




         10,00




          5,00




          0,00
             240,00   250,00   260,00   270,00      280,00        290,00   300,00   310,00   320,00
                                                 Windrichting °



Uit figuur 64 blijkt dat er geen chroomconcentraties boven de 15 ng/m3 bij stabiele windrichtingen zijn
gemeten op meetstation Staalstraat.




                                                                                                                        79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                             Versie
14-1138                                                                                   27 januari 2015




     4.1.24 Bronherkenning vanadium Reyndersweg

In figuur 65 staan per belaste windrichting de vanadiumconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.

Figuur 65: De vanadiumconcentraties op meetstation Reyndersweg bij belaste windrichtingen.
                   Vanadium Reyndersweg          Vanadium Reyndersweg stabiele WR
         40




         35




         30




         25
 ng/m3




         20




         15




         10




         5




         0
              70       80       90        100                    110   120   130    140
                                                Windrichting °




In figuur 66 zijn de verhoogde concentraties van vanadium bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven
de 15 ng/m3 bij 71º tot 92º) grafisch weergegeven.

Figuur 66: De verhoogde vanadiumconcentraties van boven de 15 ng/m3 bij stabiele windrichtingen op
meetstation Reyndersweg.




                                                                                                            80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




  4.1.25 Bronherkenning selenium IJmuiden
In figuur 67 staan per belaste windrichting de seleniumconcentraties op meetstation IJmuiden
weergegeven.

Figuur 67: De seleniumconcentraties op meetstation IJmuiden bij belaste windrichtingen.




In figuur 68 zijn de verhoogde concentraties van selenium bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven
de 5 ng/m3 bij 347º tot 350º, 10º en 17º) grafisch weergegeven.

Figuur 68: De verhoogde vanadiumconcentraties van boven de 5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen op
meetstation IJmuiden.




                                                                                                        81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




  4.1.26 Bronherkenning selenium Wijk aan Zee
In figuur 69 staan per belaste windrichting de seleniumconcentraties op meetstation IJmuiden
weergegeven.

Figuur 69: De seleniumconcentraties op meetstation Wijk aan Zee bij belaste windrichtingen.




In figuur 70 zijn de verhoogde concentraties van selenium bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven
de 5 ng/m3 bij 165º en 194º tot 212º) grafisch weergegeven.

Figuur 70: De verhoogde vanadiumconcentraties van boven de 5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen op
meetstation Wijk aan Zee




                                                                                                        82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




  4.1.27 Bronherkenning Selenium Staalstraat
In figuur 71 staan per belaste windrichting de seleniumconcentraties op meetstation Staalstraat
weergegeven.

Figuur 71: De seleniumconcentraties op meetstation Staalstraat bij belaste windrichtingen.




In figuur 72 zijn de verhoogde concentraties van selenium bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven
de 5 ng/m3 267º tot 277º) grafisch weergegeven.

Figuur 72: De verhoogde vanadiumconcentraties van boven de 5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen op
meetstation Staalstraat.




                                                                                                        83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                               Versie
14-1138                                                                     27 januari 2015




  4.1.28 Bronherkenning selenium Reyndersweg

In figuur 73 staan per belaste windrichting de seleniumconcentraties op meetstation Reyndersweg
weergegeven.

Figuur 73: De seleniumconcentraties op meetstation Reyndersweg bij belaste windrichtingen.




In figuur 74 zijn de verhoogde concentraties van selenium bij stabiele windrichtingen (in dit geval boven
de 5 ng/m3 83º tot 98º en 110º tot 120º) grafisch weergegeven.


Figuur 74: De verhoogde vanadiumconcentraties van boven de 5 ng/m3 bij stabiele windrichtingen op
meetstation Reyndersweg.




                                                                                                        84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




      Bijlage 3: Meet- en rekenresultaten PAK


Tabel 12: Belaste windhoek per meetstation voor PAK 2013 [ng/m3]
                 Windhoek          % in 2013           Meetstation                   % in 2013
                   belast        Voorgekomen           tbv onbelast            toegepast tbv onbelast
IJmuiden           340-40 º              17              Wijk Aan Zee                      83
Staalstraat       250 - 310 º            15             Reyndersweg                        85
Reyndersweg        70 - 130 º            13               Staalstraat                      87
Wijk aan Zee      160 - 220 º            24                IJmuiden                        75


Tabel 13: Jaargemiddelde concentraties PAK in IJmuiden, Wijk aan Zee, bepaald met de aselecte (RIVM
metingen) en selecte methode (bronbepaling methode) [ng/m3].
ng/m3                       IJmuiden            IJmuiden         Wijk aan Zee         Wijk aan Zee
                             aselecte        windrichting          aselecte       windrichting Selectie
                            methode       Selectie methode         methode              methode
benzo(a)pyreen                 0,65               0,44                0,52                 0,42
benzo(a)antraceen              0,52                0,34               0,46                 0,38
benzo[b]fluoranteen            1,21                0,83               1,09                 0,85
                     *
benzo[jk]fluoranteen           0,74                0,47               0,71                 0,55
benzo(ghi)peryleen             0,73                0,51               0,66                 0,51
Chryseen                       0,83                0,55               0,77                 0,60
dibenzo(ah)antraceen           0,15                0,10               0,14                 0,11
Indeno(123cd)pyreen            0,85               0,60                0,75                 0,57
* In de analyserapportages van TNO wordt de stof benzo[jk]fluoranteen als benzo[k]fluoranteen
gerapporteerd.


In de paragrafen 6.1.1 tot en met 6.1.4 zijn de bronherkenningen weergegeven, ingezoomd per
meetstation per component.
De blauwe punten zijn metingen waarbij de windrichting (per uur) boven een bepaalde variatie zat, de
rode er onder. De rode punten geven daarmee de concentraties aan bij een stabiele windrichting. Stabiel
is in dit geval een (arbitrair gekozen) standaarddeviatie van 13° (over 24 uur metingen). De y-assen zijn
per component per locaties verschillend




                                                                                                        85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                  Versie
14-1138                                                                        27 januari 2015




  4.1.29 BaP bronherkenning IJmuiden

In figuur 75 zijn de BaP concentraties per belaste windrichting weergegeven van meetstation IJmuiden.


Figuur 75: BaP concentratie bij belaste windrichtingen 2011 – 2013 in IJmuiden

          BaP IJmuiden      20          BaP IJmuiden stabiele WR
                            18

                            16

                            14

                            12
  ng/m3




                            10

                            8

                            6

                            4

                            2

                            0
    -40   -30   -20   -10        0        10          20   30   40   50   60
                                     Windrichting °




De enige hoge BaP concentratie (>5 ng/m3) gemeten bij een stabiele windrichting in de periode van 2011
tot en met 2013 is opgetreden bij de windrichting 34°. Deze meting is uitgezet in figuur 76.

Figuur 76: Weergave van de richting waarbij BaP concentraties boven de 5 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Wijk aan Zee.




Uit figuur 76 valt af te leiden dat de hoge concentratie BaP is gemeten bij een stabiele windrichting
afkomstig uit de richting van de Noordersluis en/of het industriegebied dat in het verlengde van de sluis
ligt.




                                                                                                        86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                              Versie
14-1138                                                                                    27 januari 2015




  4.1.30 BaP bronherkenning Wijk aan Zee

In figuur 77 zijn de BaP concentraties per belaste windrichting weergegeven van meetstation Wijk aan
Zee.

Figuur 77: BaP concentraties per belaste windrichting.
                         BaP Wijk aan Zee         BaP Wijk aan Zee stabiele WR
          10

               9

               8

               7
 ng/m3 ng/m3




               6

               5

               4

               3

               2

               1

               0
                   150       160   170      180        190         200   210   220   230
                                                  Windrichting °


De bronherkenning geeft voor Wijk aan Zee een diffuus beeld. De dagen met een relatieve stabiele
windrichting geven op meerdere windrichtingen een verhoogde BaP concentratie (van boven 5 ng/m3).
Dat zijn enkele dagen in de range van 198° - 205° en bij 215 °. In figuur 78 zijn deze windhoeken
weergegeven. Het is mogelijk dat er nog meer bronnen zijn van BaP rondom meetstation Wijk aan Zee,
maar die zijn met de metingen van de afgelopen 3 jaar niet als zodanig herkend.

Figuur 78: Weergave van de richting waarbij BaP concentraties boven de 5 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Wijk aan Zee.




                                                                                                             87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                         Versie
14-1138                                                                               27 januari 2015




  4.1.31 BaP bronherkenning Staalstraat

In figuur 79 zijn de BaP concentraties per belaste windrichting weergegeven van meetstation Staalstraat.

Figuur 79: BaP concentratie bij belaste windrichtingen 2011 – 2013 aan de Staalstraat

          10
                     BaP Staalstraat          BaP Staalstraat stabiele WR
          9
          8
          7
          6
  ng/m3




          5
          4
          3
          2
          1
          0
               240      250   260      270        280         290   300   310   320
                                             Windrichting °




De bronherkenning geeft voor Staalstraat op de dagen met een relatieve stabiele windrichting bij
meerdere windrichtingen een verhoogde BaP concentratie (boven 5 ng/m3). Dit zijn achtereenvolgens
enkele dagen in de range van 257° - 261° , 267° - 271° en bij 279 °. Figuur 80 toont deze windhoeken.


Figuur 80: Weergave van de richting waarbij BaP concentraties boven 5 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Staalstraat.




Figuur 80 laat zien dat de concentraties BaP van boven de 5 ng/m3 bij een stabiele windrichting uit
westelijke richtingen komen vanuit de onderste zijde van het industriegebied of de noordelijk kant van
de IJmuider sluizen. Het is goed mogelijk, gezien de kleine verschillen in de 3 windhoeken met een
verhoogde BaP concentratie, dat dezelfde bron voor deze verhoging verantwoordelijk is.




                                                                                                         88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                                           Versie
14-1138                                                                                 27 januari 2015




   4.1.32 BaP bronherkenning Reyndersweg.

In figuur 81 zijn alle belaste metingen (daggemiddelde BaP in ng/m3 bij wind uit het oosten) van 2011 tot
en met 2013 op de Reyndersweg weergegeven.

Figuur 81: BaP concentraties per belaste windrichting Reyndersweg
                      BaP Reyndersweg        BaP Reyndersweg met stabiele WR
         45,00


         40,00


         35,00


         30,00


         25,00
 ng/m3




         20,00


         15,00


         10,00


          5,00


          0,00
                 60       70     80     90          100         110   120   130   140
                                               Windrichting °




De rode punten tonen op 2 min of meer specifieke windhoeken verhoogde concentraties. waarmee er
waarschijnlijk 2 bronnen van BaP zijn te onderscheiden. Dit is op 85-98° en op 110-122°. De
windrichtingen waaruit invloed van deze 2 bronnen wordt gemeten, zijn met blauwe driehoeken
aangeduid in figuur 82.

Figuur 82: Weergave van de richting waarbij BaP concentraties boven de 5 ng/m3 zijn gemeten bij een
stabiele windrichting in de periode 2011 - 2013 op meetstation Reyndersweg.




Figuur 82 toont 2 richtingen waar mogelijk bronnen zijn die een verhoogde BaP concentratie (>5 ng/m3)
veroorzaken op meetstation Reyndersweg. De (veel) hogere niveaus van deze metingen suggereren dat
de bronnen waarschijnlijk dichter bij de Reyndersweg dan bij de andere meetstations liggen.




                                                                                                          89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                         Versie
14-1138                                                               27 januari 2015




      Bijlage 4: Meteorologische gegevens IJmuiden



Tabel 14: Windsnelheid en richting over de meetperioden 2009 tot en met 2013.
Meetpunt KNMI Meetperiode Meetperiode Meetperiode Meetperiode                     Meetperiode
IJmuiden (225)         2009              2010            2011            2012        2013
Gemiddelde               7,2               6,7            7,5             7,3         7,4
windsnelheid
(m/s)
% noordenwind           17,4              25,9            17,7           18,3           24,6
(320-40°)
% oostenwind           20,4               23,4           20,5            17,6           23,0
(50-130°)
% zuidenwind           28,9               23,3           31,0           31,6            27,4
(140-220°)
% westenwind            33,1              27,0           30,5           32,2            24,8
(230-310°)




                                                                                                90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




      Bijlage 5: Richt-, streefwaarden,
      beoordelingsdrempels, WHO waarden en
      “MTR”


De termen streefwaarden en richtwaarden worden in publicaties voor PM2,5 , PAK en zware metalen
door elkaar gebruikt (zie bijvoorbeeld Compendium voor de leefomgeving en Luchtnormen voor 31
prioritaire stoffen). De wetgeving voor deze stoffen spreekt over “richtwaarden”. Bij navraag bij het
RIVM blijkt de oorzaak te liggen in een vertaalfout van de Europese wetgeving naar de Nederlandse.
Strikt juridisch is daarom sprake van een “streefwaarde”, maar door het meervoudige gebruik van de
term streefwaarde is in deze publicatie de Nederlandse wetgeving gevolgd. In deze publicatie wordt
gesproken over richtwaarden die komen uit de wetgeving. De “streefwaarden” die in tabel 15 zijn
opgenomen zijn ogenschijnlijk vereenvoudigde waarden die 1/100e van de MTR waarden zijn. In deze
rapportage zijn er uitsluitend vergelijkingen gemaakt met de wettelijke richtwaarden en de
beoordelingsgrenzen.


Tabel 15: Richt-, streefwaarden, bovenste en onderste beoordelingsgrenzen en de MTR waarden.
                      Richt/grens      Bovenste            Onderste        Streefwaar   WHO      MTR
                        waarde     beoordelingsgrens beoordelingsgrens        de(n)
                          (4)
           3
PM10 µg/m              40/32,5 *                                                         20
PM2,5 µg/m3                25                                                            10
Benzo(a)pyreen              1           0,6 (2)             0,4 (2)          0,01 (1)
ng/m3
Arseen ng/m3               6             3,6 (2)            2,4 (2)           5 (1)             500 (1)
                3
Cadmium ng/m                5            3,0 (2)            2,0 (2)
Nikkel ng/m3               20           14,0 (2)            10 (2)           2,5 (1)            250 (1)
Lood ng/m3                500           350 (3)             250 (3)           5 (1)
* De daggemiddelde norm van pm10 van maximaal 50 µg/m3 die 41 maal (35 plus 6 zeezout correctie
dagen) mag worden overschreden geeft, omgerekend gemiddeld een jaargemiddelde norm van 32,5
µg/m3.

Bronnen:
1:http://www.rivm.nl/rvs/Normen/Eindresultaat?groep=normen&waarde=arseen&lijst=milieukwaliteit&
veld=substancename_tagged
2: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107
3: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998AG1123(04)&qid=1409911678586&from=EN
4: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Bijlage2/geldigheidsdatum_29-08-2014




                                                                                                        91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                              Versie
14-1138                                                                    27 januari 2015




            Bijlage 6: Grafiek met BAP concentraties
            belast en onbelast


In onderstaande grafiek zijn alle metingen van BaP 2011 -2013 van meetstation IJmuiden per
windrichting weergegeven. De grafiek is gemaakt om het belang aan te tonen van de gevolgde
selectieprocedure voor het aantonen van bronnen. Hierbij is niet alleen een eis gesteld aan de
windrichting, maar ook aan de stabiliteit van die windrichting op de dagen waarop een bijdrage vanuit
het industriegebied kon worden verwacht.

Figuur 83: BaP concentraties 2011 - 2013 in IJmuiden per windrichting.

                             IJmuiden BaP metingen 2010-2013
                                     per windrichting
           18

           16

           14

           12
            Noordelijke windrichtingen                                       Noordelijke windrichtingen
           10        "belast"                                                         "belast"
   ng/m3




            8                            Zuidelijke windrichtingen
            6                                   "onbelast"

            4

            2

            0
                0       50        100      150        200         250       300              350   400
                                                 Windrichting °


Uit figuur 83 blijkt dat, op 1 dag na, alle verhoogde BaP concentraties uit de richting van het
industriegebied (in dit geval noordelijk) komen. Een dag met een verhoogde concentratie BaP bij een
zuidelijk windrichting, blijkt een dag met variabele wind. Op deze dag (15 oktober 2013) blijkt naast
enkele uren zuidelijke wind (zie tabel 16), ook uren met noordelijke en noordoostelijke wind te hebben
geheerst. De windsnelheden zijn daarbij 2 tot 5 m/s geweest. Er zijn dus kennelijk dagen waarbij de
windrichting op een dag zeer grote variatie kent, waarvan het gemiddelde uiteindelijk als zuidelijk wordt
getypeerd, terwijl ook enkele uren noordenwind werd gemeten. Om deze reden is bij de analyse van
bronbijdragen op basis van daggemiddelden ook een eis gesteld aan de stabiliteit van de windrichting.




                                                                                                        92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>GGD Amsterdam                                                            Versie
14-1138                                                                  27 januari 2015



Tabel 16: Windgegevens op 15 oktober 2013. KNMI daggemiddelde is 213.
De tweede kolom is het uur van de dag, de derde kolom is de windrichting in °, de derde de windsnelheid
in 0,1 m/s.
  15/10/2013         1         160         50
  15/10/2013         2         240         60
  15/10/2013         3         200         60
  15/10/2013         4         170         50
  15/10/2013         5         170         50
  15/10/2013         6         170         60
  15/10/2013         7         180         70
  15/10/2013         8         190         70
  15/10/2013         9         190         70
  15/10/2013        10         240         30
  15/10/2013        11         240         40
  15/10/2013        12         250         70
  15/10/2013        13         240         90
  15/10/2013        14         220         60
  15/10/2013        15         280         50
  15/10/2013        16         350         30
  15/10/2013        17         360         50
  15/10/2013        18          50         50
  15/10/2013        19          40         50
  15/10/2013        20          30         50
  15/10/2013        21          30         40
  15/10/2013        22          30         40
  15/10/2013        23          20         20




                                                                                                    93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>